«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ№13»	
		
____________ / Русович С.Б. /	________________ / Кислый О.Н. /	
		
«______»______________ 2017г.	«______»_______________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.Комсомольская 84-88
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)

Сметная стоимость:	5 679.957	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.227	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	564.083	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е69-19-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	1 м3 бетона		13.9	353.23	4 909.93	3 625.38	50 393	10.263	
		Объем: 139*0.1									
1. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	17.49	243.111	9.050	2 200.15	154.380	37 531	17.059	
1. 2.	Х05-0402	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.15	113.285	11.86	1 343.56	95.55	10 824	8.056	
1. 3.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	16.3	226.57	6.03	1 366.22	8.99	2 037	1.491	
		Накладные расходы				78%	1 716.12	66%	24 770		
		Сметная прибыль				50%	1 100.08	40%	15 012		
		Всего с НР и СП					7 726.12		90 176		
	
2.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		30.58	3.71	113.45	36.66	1 121	9.881	
		Объем: 13.9*2.2									
	
3.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		30.58	16.40	501.51	145.95	4 463	8.899	
		Объем: 13.9*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=410м2)	
4.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.164	4 846.79	794.87	49 459.80	8 111	10.204	
		Объем: 410*0.4									
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.47312	8.280	20.48	140.760	348	17	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.15368	15.080	107.88	256.870	1 838	17.034	
4. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.45792	112.40	613.47	1 144.08	6 244	10.179	
			(1)			15.08	82.31	256.87	1 402	17.034	
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.69576	93.88	159.20	890.86	1 511	9.489	
			(1)			15.08	25.57	256.87	436	17.034	
4. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00656	263.51	1.73	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	121.94	81%	1 771		
		Сметная прибыль				43%	55.19	34%	743		
		Всего с НР и СП					972.01		10 625		
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		262.4	16.40	4 303.36	145.95	38 297	8.899	
		Объем: 164*1.6									
	
6.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.164	344.93	56.57	3 421.73	561	9.917	
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.49036	8.280	4.06	140.760	69	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.53464	15.080	8.06	256.870	137	17.034	
6. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.53464	93.88	50.19	890.86	476	9.489	
			(1)			15.08	8.06	256.87	137	17.034	
6. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.01148	126.43	1.45	1 018.85	12	8.059	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00328	263.51	0.86	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.51	81%	167		
		Сметная прибыль				43%	5.21	34%	70		
		Всего с НР и СП					73.30		798		
	
7.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.82	2 520.14	2 066.51	17 348.53	14 226	6.884	
		Объем: 410*0.2									
7. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	12.8904	8.510	109.70	144.650	1 865	16.998	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	11.3816	14.301	162.77	243.333	2 770	17.015	
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.5178	102.57	360.82	835.60	2 939	8.147	
			(1)			11.23	39.50	191.22	673	17.028	
7. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.4514	139.36	202.27	1 430.52	2 076	10.265	
			(1)			15.08	21.89	256.87	373	17.034	
7. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	5.8056	223.58	1 298.02	1 170.91	6 798	5.237	
			(1)			16.11	93.53	273.99	1 591	17.007	
7. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.6068	133.41	80.95	763.85	464	5.726	
			(1)			12.94	7.85	219.76	133	16.983	
7. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.1	3.60	14.76	20.52	84	5.7	
		Накладные расходы				142%	386.91	121%	5 608		
		Сметная прибыль				81%	220.70	65%	3 013		
		Всего с НР и СП					2 674.12		22 847		
	
8.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		90.2	104.66	9 440.33	516.66	46 603	4.937	
		Объем: 82*1.10									
	
9.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.41	61 088.01	25 046.09	523 248.53	214 532	8.565	
9. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	15.1536	8.670	131.38	147.370	2 233	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	17.1995	14.601	251.13	248.282	4 270	17.005	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.6318	102.57	167.37	835.60	1 364	8.147	
			(1)			11.23	18.33	191.22	312	17.028	
9. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.0619	93.88	99.69	890.86	946	9.489	
			(1)			15.08	16.01	256.87	273	17.034	
9. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.1681	139.36	23.43	1 430.52	240	10.265	
			(1)			15.08	2.53	256.87	43	17.034	
9. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.977	76.06	302.49	517.81	2 059	6.808	
			(1)			12.94	51.46	219.76	874	16.983	
9. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	8.8806	110.81	984.06	779.38	6 921	7.033	
			(1)			16.11	143.07	273.99	2 433	17.007	
9. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.2136	133.41	161.91	763.85	927	5.726	
			(1)			12.94	15.70	219.76	267	16.983	
9. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2665	127.56	33.99	698.95	186	5.479	
			(1)			15.08	4.02	256.87	68	17.034	
9. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	6.15	400.56	2 463.44	3 333.65	20 502	8.322	
9. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	77.49	266.28	20 634.04	2 308.69	178 900	8.67	
9. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	12.3	3.60	44.28	20.52	252	5.7	
		Накладные расходы				142%	543.16	121%	7 869		
		Сметная прибыль				81%	309.83	65%	4 227		
		Всего с НР и СП					25 899.09		226 628		
	
10.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.205	14 953.22	3 065.41	73 400.04	15 047	4.909	
		Объем: 410*0.05									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.01065	11.972	12.10	203.871	206	17.029	
10. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.8159	102.57	83.69	835.60	682	8.147	
			(1)			11.23	9.16	191.22	156	17.028	
10. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.19475	139.36	27.14	1 430.52	279	10.265	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
10. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	20.91	141.30	2 954.58	673.68	14 087	4.768	
		Накладные расходы				142%	17.18	121%	249		
		Сметная прибыль				81%	9.80	65%	134		
		Всего с НР и СП					3 092.39		15 430		
	
11.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-20.91	141.30	-2 954.58	673.68	-14 087	4.768	
		Объем: (0.205)*(-102.0)									
	
12.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		20.91	280.61	5 867.56	2 121.17	44 354	7.559	
		Объем: 20.5*1.02									
	
13.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		41	144.07	5 906.68	2 196.06	90 038	15.243	
13. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	483.8	10.360	5 012.17	176.300	85 294	17.017	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.46	12.085	29.73	205.490	506	17.004	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.23	102.57	126.16	835.60	1 028	8.147	
			(1)			11.23	13.81	191.22	235	17.028	
13. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.23	133.41	164.09	763.85	940	5.726	
			(1)			12.94	15.92	219.76	270	16.983	
13. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	23.37	10.08	235.57	13.73	321	1.362	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.23	101.31	124.61	999.00	1 229	9.861	
			(1)			12.94	15.92	219.76	270	16.983	
13. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.05	104.66	214.55	516.66	1 059	4.937	
13. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	8.2	3.60	29.52	20.52	168	5.7	
		Накладные расходы				142%	7 159.50	121%	103 818		
		Сметная прибыль				81%	4 083.94	65%	55 770		
		Всего с НР и СП					17 150.12		249 626		
	
14.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		418.2	82.62	34 551.68	480.02	200 744	5.81	
		Объем: 410*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=597м2)	
15.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1493	4 846.79	723.63	49 459.80	7 384	10.204	
		Объем: 597*0.25									
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.251444	8.280	18.64	140.760	317	17	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.512466	15.080	98.21	256.870	1 673	17.034	
15. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.968704	112.40	558.48	1 144.08	5 685	10.179	
			(1)			15.08	74.93	256.87	1 276	17.034	
15. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.543762	93.88	144.93	890.86	1 375	9.489	
			(1)			15.08	23.28	256.87	397	17.034	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005972	263.51	1.57	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	111.01	81%	1 612		
		Сметная прибыль				43%	50.25	34%	677		
		Всего с НР и СП					884.88		9 673		
	
16.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		238.88	16.40	3 917.63	145.95	34 865	8.9	
		Объем: 149.3*1.6									
	
17.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1493	344.93	51.50	3 421.73	511	9.922	
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.446407	8.280	3.70	140.760	63	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.486718	15.080	7.34	256.870	125	17.034	
17. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.486718	93.88	45.69	890.86	434	9.489	
			(1)			15.08	7.34	256.87	125	17.034	
17. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.010451	126.43	1.32	1 018.85	11	8.059	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002986	263.51	0.79	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	10.49	81%	152		
		Сметная прибыль				43%	4.75	34%	64		
		Всего с НР и СП					66.74		727		
	
18.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.194	2 520.14	3 009.05	17 348.53	20 714	6.884	
		Объем: 597*0.2									
18. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	18.76968	8.510	159.73	144.650	2 715	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	16.57272	14.301	237.01	243.333	4 033	17.015	
18. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.12226	102.57	525.39	835.60	4 280	8.147	
			(1)			11.23	57.52	191.22	979	17.028	
18. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.11338	139.36	294.52	1 430.52	3 023	10.265	
			(1)			15.08	31.87	256.87	543	17.034	
18. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	8.45352	223.58	1 890.04	1 170.91	9 898	5.237	
			(1)			16.11	136.19	273.99	2 316	17.007	
18. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.88356	133.41	117.88	763.85	675	5.726	
			(1)			12.94	11.43	219.76	194	16.983	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	5.97	3.60	21.49	20.52	123	5.7	
		Накладные расходы				142%	563.37	121%	8 165		
		Сметная прибыль				81%	321.36	65%	4 386		
		Всего с НР и СП					3 893.78		33 265		
	
19.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		131.34	104.66	13 746.04	516.66	67 858	4.937	
		Объем: 119.4*1.1									
	
20.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.2985	14 953.22	4 463.54	73 400.04	21 910	4.909	
		Объем: 597*0.05									
20. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.471605	11.972	17.62	203.871	300	17.029	
20. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.18803	102.57	121.86	835.60	993	8.147	
			(1)			11.23	13.34	191.22	227	17.028	
20. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.283575	139.36	39.52	1 430.52	406	10.265	
			(1)			15.08	4.28	256.87	73	17.034	
20. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	30.447	141.30	4 302.16	673.68	20 512	4.768	
		Накладные расходы				142%	25.02	121%	363		
		Сметная прибыль				81%	14.27	65%	195		
		Всего с НР и СП					4 502.83		22 468		
	
21.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-30.447	141.30	-4 302.16	673.68	-20 512	4.768	
		Объем: (0.2985)*(-102.0)									
	
22.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		30.447	280.61	8 543.73	2 121.17	64 583	7.559	
		Объем: 29.85*1.02									
	
23.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		59.7	144.07	8 600.70	2 196.06	131 105	15.244	
23. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	704.46	10.360	7 298.21	176.300	124 196	17.017	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.582	12.085	43.29	205.490	736	17.004	
23. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.791	102.57	183.70	835.60	1 497	8.147	
			(1)			11.23	20.11	191.22	342	17.028	
23. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.791	133.41	238.94	763.85	1 368	5.726	
			(1)			12.94	23.18	219.76	394	16.983	
23. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	34.029	10.08	343.01	13.73	467	1.362	
23. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.791	101.31	181.45	999.00	1 789	9.861	
			(1)			12.94	23.18	219.76	394	16.983	
23. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.985	104.66	312.41	516.66	1 542	4.937	
23. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	11.94	3.60	42.98	20.52	245	5.7	
		Накладные расходы				142%	10 424.93	121%	151 168		
		Сметная прибыль				81%	5 946.62	65%	81 206		
		Всего с НР и СП					24 972.25		363 479		
	
24.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		608.94	63.68	38 777.30	369.98	225 296	5.81	
		Объем: 597*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
25.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03802	4 846.79	184.28	49 459.80	1 880	10.202	
		Объем: 214*0.3*0.3+335*0.28*0.2									
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.5733416	8.280	4.75	140.760	81	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.6584324	15.080	25.01	256.870	426	17.034	
25. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.2653056	112.40	142.22	1 144.08	1 448	10.179	
			(1)			15.08	19.08	256.87	325	17.034	
25. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3931268	93.88	36.91	890.86	350	9.489	
			(1)			15.08	5.93	256.87	101	17.034	
25. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0015208	263.51	0.40	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	28.27	81%	411		
		Сметная прибыль				43%	12.80	34%	172		
		Всего с НР и СП					225.35		2 463		
	
26.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		60.832	16.40	997.64	145.95	8 878	8.899	
		Объем: 38.02*1.6									
	
27.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03802	344.93	13.11	3 421.73	130	9.916	
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1136798	8.280	0.94	140.760	16	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1239452	15.080	1.87	256.870	32	17.034	
27. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1239452	93.88	11.64	890.86	110	9.489	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
27. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0026614	126.43	0.34	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0007604	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.67	81%	39		
		Сметная прибыль				43%	1.21	34%	16		
		Всего с НР и СП					16.99		185		
	
28.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.2222	2 520.14	559.97	17 348.53	3 855	6.884	
		Объем: 214*0.3*0.2+335*0.28*0.1									
28. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.492984	8.510	29.73	144.650	505	16.998	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.084136	14.301	44.11	243.333	750	17.015	
28. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.953238	102.57	97.77	835.60	797	8.147	
			(1)			11.23	10.70	191.22	182	17.028	
28. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.393294	139.36	54.81	1 430.52	563	10.265	
			(1)			15.08	5.93	256.87	101	17.034	
28. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.573176	223.58	351.73	1 170.91	1 842	5.237	
			(1)			16.11	25.34	273.99	431	17.007	
28. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.164428	133.41	21.94	763.85	126	5.726	
			(1)			12.94	2.13	219.76	36	16.983	
28. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.111	3.60	4.00	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				142%	104.85	121%	1 519		
		Сметная прибыль				81%	59.81	65%	816		
		Всего с НР и СП					724.63		6 189		
	
29.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		24.44	104.66	2 557.89	516.66	12 627	4.936	
		Объем: 22.22*1.1									
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.14	5 013.40	10 728.67	32 447.66	69 438	6.472	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	162.8112	8.970	1 460.42	152.560	24 838	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.4552	15.080	21.94	256.870	374	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.4552	113.70	165.46	810.77	1 180	7.131	
			(1)			15.08	21.94	256.87	374	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0856	101.31	8.67	999.00	86	9.861	
			(1)			12.94	1.11	219.76	19	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00214	10 705.00	22.91	54 434.60	116	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3638	960.26	349.34	3 126.47	1 137	3.256	
30. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	12.626	685.00	8 648.81	3 302.36	41 696	4.821	
30. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1284	569.06	73.07	2 995.86	385	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 104.95	121%	30 507		
		Сметная прибыль				81%	1 200.71	65%	16 388		
		Всего с НР и СП					14 034.33		116 332		
	
31.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		214	76.13	16 291.82	342.67	73 331	4.501	
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.35	937.76	3 141.48	12 783.98	42 826	13.632	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	254.868	8.970	2 286.17	152.560	38 883	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.278	15.080	34.35	256.870	585	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.278	113.70	259.01	810.77	1 847	7.131	
			(1)			15.08	34.35	256.87	585	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.134	101.31	13.58	999.00	134	9.861	
			(1)			12.94	1.73	219.76	29	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00335	10 705.00	35.86	54 434.60	182	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5695	960.26	546.87	3 126.47	1 781	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 295.14	121%	47 756		
		Сметная прибыль				81%	1 879.62	65%	25 654		
		Всего с НР и СП					8 316.24		116 236		
	
33.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0663	569.06	37.73	2 995.86	199	5.274	
		Объем: (3.35)*(0.06*0.33)									
	
34.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		16.9979	685.00	11 643.56	3 302.36	56 133	4.821	
		Объем: (3.35)*(5.9*0.86)									
	
35.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		335	34.14	11 436.90	185.77	62 233	5.441	
	
36.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		3	198.52	595.55	1 671.00	5 013	8.417	
36. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	8.670	45.26	147.370	769	16.998	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	101.31	15.20	999.00	150	9.861	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
36. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.024	588.14	14.12	2 080.79	50	3.538	
36. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	6	86.83	520.98	673.99	4 044	7.762	
		Накладные расходы				104%	47.07	88%	677		
		Сметная прибыль				60%	27.16	48%	369		
		Всего с НР и СП					669.78		6 059		
	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.3	466.00	139.80	5 151.65	1 545	11.052	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	5.523	8.970	49.54	152.560	843	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	15.080	2.49	256.870	42	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.165	113.70	18.76	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.354	101.31	35.86	999.00	354	9.861	
			(1)			12.94	4.58	219.76	78	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.024	839.12	20.14	5 438.81	131	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00216	1 548.45	3.34	21 024.29	45	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	3	4.05	12.15	13.18	40	3.254	
		Накладные расходы				142%	73.88	121%	1 071		
		Сметная прибыль				81%	42.14	65%	575		
		Всего с НР и СП					255.83		3 191		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.024	839.12	-20.14	5 438.81	-131	6.504	
		Объем: (0.3)*(-0.08)									
	
39.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0022	1 548.45	-3.41	21 024.29	-46	13.49	
		Объем: (0.3)*(-0.0072)									
	
40.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-3	4.05	-12.15	13.18	-40	3.292	
		Объем: (0.3)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					229 493.03		1 605 988	6.998	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					219 659.44		1 518 364	6.912	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					152 894.54		853 961	5.585	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=88 - по стр. 36)					26 747.98		387 691	14.494	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=48 - по стр. 36)					15 345.44		209 488	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					261 752.86		2 115 543	8.082	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 833.59		87 624	8.911	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 833.59		87 624	8.911	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					271 586.45		2 203 167	8.112	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 811.95	2.14	47 148	8.112	
	ИТОГО					277 398.40		2 250 315	8.112	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 547.97	2	45 006	8.112	
	ИТОГО					282 946.37		2 295 321	8.112	
	НДС 18%				18	50 930.35	18	413 158	8.112	
	ВСЕГО С НДС					333 876.72		2 708 479	8.112	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 747.98		387 691	14.494	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 345.44		209 488	13.651	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=277м2)	
41.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1108	4 846.79	537.02	49 459.80	5 480	10.204	
		Объем: 277*0.4									
41. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.670864	8.280	13.83	140.760	235	17	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.833096	15.080	72.88	256.870	1 241	17.034	
41. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.687424	112.40	414.47	1 144.08	4 219	10.179	
			(1)			15.08	55.61	256.87	947	17.034	
41. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.145672	93.88	107.56	890.86	1 021	9.489	
			(1)			15.08	17.28	256.87	294	17.034	
41. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004432	263.51	1.17	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	82.37	81%	1 196		
		Сметная прибыль				43%	37.29	34%	502		
		Всего с НР и СП					656.68		7 177		
	
42.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		177.28	16.40	2 907.39	145.95	25 874	8.899	
		Объем: 110.8*1.6									
	
43.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1108	344.93	38.22	3 421.73	379	9.916	
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.331292	8.280	2.74	140.760	47	17	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.361208	15.080	5.45	256.870	93	17.034	
43. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.361208	93.88	33.91	890.86	322	9.489	
			(1)			15.08	5.45	256.87	93	17.034	
43. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.007756	126.43	0.98	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
43. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002216	263.51	0.58	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	7.78	81%	113		
		Сметная прибыль				43%	3.52	34%	48		
		Всего с НР и СП					49.52		540		
	
44.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.554	2 520.14	1 396.16	17 348.53	9 611	6.884	
		Объем: 277*0.2									
44. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.70888	8.510	74.11	144.650	1 260	16.998	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.68952	14.301	109.97	243.333	1 871	17.015	
44. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.37666	102.57	243.77	835.60	1 986	8.147	
			(1)			11.23	26.69	191.22	454	17.028	
44. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.98058	139.36	136.65	1 430.52	1 403	10.265	
			(1)			15.08	14.79	256.87	252	17.034	
44. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.92232	223.58	876.95	1 170.91	4 593	5.237	
			(1)			16.11	63.19	273.99	1 075	17.007	
44. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.40996	133.41	54.69	763.85	313	5.726	
			(1)			12.94	5.30	219.76	90	16.983	
44. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.77	3.60	9.97	20.52	57	5.7	
		Накладные расходы				142%	261.39	121%	3 789		
		Сметная прибыль				81%	149.10	65%	2 035		
		Всего с НР и СП					1 806.66		15 435		
	
45.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		60.94	104.66	6 377.98	516.66	31 485	4.937	
		Объем: 55.4*1.10									
	
46.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.277	61 088.01	16 921.38	523 248.53	144 940	8.565	
46. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	10.23792	8.670	88.76	147.370	1 509	16.998	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	11.62015	14.601	169.66	248.282	2 885	17.005	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.10246	102.57	113.08	835.60	921	8.147	
			(1)			11.23	12.38	191.22	211	17.028	
46. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.71743	93.88	67.35	890.86	639	9.489	
			(1)			15.08	10.82	256.87	184	17.034	
46. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.11357	139.36	15.83	1 430.52	162	10.265	
			(1)			15.08	1.71	256.87	29	17.034	
46. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.6869	76.06	204.37	517.81	1 391	6.808	
			(1)			12.94	34.77	219.76	590	16.983	
46. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	5.99982	110.81	664.84	779.38	4 676	7.033	
			(1)			16.11	96.66	273.99	1 644	17.007	
46. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.81992	133.41	109.39	763.85	626	5.726	
			(1)			12.94	10.61	219.76	180	16.983	
46. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.18005	127.56	22.97	698.95	126	5.479	
			(1)			15.08	2.72	256.87	46	17.034	
46. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.155	400.56	1 664.33	3 333.65	13 851	8.322	
46. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	52.353	266.28	13 940.56	2 308.69	120 867	8.67	
46. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	8.31	3.60	29.92	20.52	171	5.7	
		Накладные расходы				142%	366.96	121%	5 317		
		Сметная прибыль				81%	209.32	65%	2 856		
		Всего с НР и СП					17 497.66		153 113		
	
47.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1385	14 953.22	2 071.02	73 400.04	10 166	4.909	
		Объем: 277*0.05									
47. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.682805	11.972	8.17	203.871	139	17.029	
47. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.55123	102.57	56.54	835.60	461	8.147	
			(1)			11.23	6.19	191.22	105	17.028	
47. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.131575	139.36	18.34	1 430.52	188	10.265	
			(1)			15.08	1.98	256.87	34	17.034	
47. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	14.127	141.30	1 996.15	673.68	9 517	4.768	
		Накладные расходы				142%	11.60	121%	168		
		Сметная прибыль				81%	6.62	65%	90		
		Всего с НР и СП					2 089.24		10 425		
	
48.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-14.127	141.30	-1 996.15	673.68	-9 517	4.768	
		Объем: (0.1385)*(-102.0)									
	
49.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		14.127	280.61	3 964.18	2 121.17	29 966	7.559	
		Объем: 13.85*1.02									
	
50.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		27.7	144.07	3 990.61	2 196.06	60 831	15.244	
50. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	326.86	10.360	3 386.27	176.300	57 625	17.017	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.662	12.085	20.09	205.490	342	17.004	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.831	102.57	85.24	835.60	694	8.147	
			(1)			11.23	9.33	191.22	159	17.028	
50. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.831	133.41	110.86	763.85	635	5.726	
			(1)			12.94	10.75	219.76	183	16.983	
50. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	15.789	10.08	159.15	13.73	217	1.362	
50. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.831	101.31	84.19	999.00	830	9.861	
			(1)			12.94	10.75	219.76	183	16.983	
50. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.385	104.66	144.95	516.66	716	4.937	
50. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.54	3.60	19.94	20.52	114	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 837.03	121%	70 140		
		Сметная прибыль				81%	2 759.15	65%	37 679		
		Всего с НР и СП					11 586.79		168 650		
	
51.	С3 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		282.54	82.62	23 343.45	480.02	135 625	5.81	
		Объем: 277*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
52.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00648	4 846.79	31.41	49 459.80	320	10.188	
		Объем: 72*0.3*0.3									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0977184	8.280	0.81	140.760	14	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2826576	15.080	4.26	256.870	73	17.034	
52. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2156544	112.40	24.24	1 144.08	247	10.179	
			(1)			15.08	3.25	256.87	55	17.034	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0670032	93.88	6.29	890.86	60	9.489	
			(1)			15.08	1.01	256.87	17	17.034	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002592	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.82	81%	70		
		Сметная прибыль				43%	2.18	34%	30		
		Всего с НР и СП					38.41		420		
	
53.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.368	16.40	170.04	145.95	1 513	8.898	
		Объем: 6.48*1.6									
	
54.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00648	344.93	2.24	3 421.73	22	9.821	
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0193752	8.280	0.16	140.760	3	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0211248	15.080	0.32	256.870	5	17.034	
54. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0211248	93.88	1.98	890.86	19	9.489	
			(1)			15.08	0.32	256.87	5	17.034	
54. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0004536	126.43	0.06	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001296	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.46	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.21	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.90		31		
	
55.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0432	2 520.14	108.87	17 348.53	749	6.88	
		Объем: 72*0.3*0.2									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.679104	8.510	5.78	144.650	98	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.599616	14.301	8.58	243.333	146	17.015	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.185328	102.57	19.01	835.60	155	8.147	
			(1)			11.23	2.08	191.22	35	17.028	
55. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.076464	139.36	10.66	1 430.52	109	10.265	
			(1)			15.08	1.15	256.87	20	17.034	
55. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.305856	223.58	68.38	1 170.91	358	5.237	
			(1)			16.11	4.93	273.99	84	17.007	
55. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.031968	133.41	4.26	763.85	24	5.726	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.216	3.60	0.78	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	20.39	121%	295		
		Сметная прибыль				81%	11.63	65%	159		
		Всего с НР и СП					140.89		1 203		
	
56.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.75	104.66	497.14	516.66	2 454	4.936	
		Объем: 4.32*1.1									
	
57.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.72	5 013.40	3 609.65	32 447.66	23 362	6.472	
57. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	54.7776	8.970	491.36	152.560	8 357	17.008	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.4896	15.080	7.38	256.870	126	17.034	
57. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.4896	113.70	55.67	810.77	397	7.131	
			(1)			15.08	7.38	256.87	126	17.034	
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0288	101.31	2.92	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
57. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00072	10 705.00	7.71	54 434.60	39	5.085	
57. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1224	960.26	117.54	3 126.47	383	3.256	
57. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.248	685.00	2 909.88	3 302.36	14 028	4.821	
57. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0432	569.06	24.58	2 995.86	129	5.265	
		Накладные расходы				142%	708.21	121%	10 264		
		Сметная прибыль				81%	403.98	65%	5 514		
		Всего с НР и СП					4 721.84		39 140		
	
58.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		72	76.13	5 481.36	342.67	24 672	4.501	
	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	2 168.55	4 337.10	14 380.30	28 761	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	80	8.430	674.40	143.350	11 468	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	122.09	3 662.70	576.42	17 293	4.721	
		Накладные расходы				115%	775.56	98%	11 239		
		Сметная прибыль				77%	519.29	61%	6 995		
		Всего с НР и СП					5 631.95		46 995		
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
60.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00571	4 846.79	27.68	49 459.80	282	10.188	
		Объем: 2.59+(8*0.5*0.78)									
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0861068	8.280	0.71	140.760	12	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2490702	15.080	3.76	256.870	64	17.034	
60. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1900288	112.40	21.36	1 144.08	217	10.179	
			(1)			15.08	2.87	256.87	49	17.034	
60. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0590414	93.88	5.54	890.86	53	9.489	
			(1)			15.08	0.89	256.87	15	17.034	
60. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002284	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.25	81%	62		
		Сметная прибыль				43%	1.92	34%	26		
		Всего с НР и СП					33.85		369		
	
61.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.136	16.40	149.83	145.95	1 333	8.897	
		Объем: 5.71*1.6									
	
62.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00571	344.93	1.97	3 421.73	20	10.152	
62. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0170729	8.280	0.14	140.760	2	17	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0186146	15.080	0.28	256.870	5	17.034	
62. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0186146	93.88	1.75	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
62. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003997	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
62. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001142	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.40	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.18	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.55		28		
	
	Монтаж трубопроводов	
63.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.04	1 275.59	51.02	7 478.89	299	5.86	
		Объем: 8*0.1*0.5									
63. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.408	8.670	3.54	147.370	60	16.998	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.014	11.230	0.16	191.220	3	17.028	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.014	102.57	1.44	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
63. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.44	104.66	46.05	516.66	227	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.81	111%	70		
		Сметная прибыль				76%	2.81	61%	38		
		Всего с НР и СП					58.64		407		
	
64.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.08	699.80	55.98	7 346.76	588	10.504	
64. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	9.740	21.13	165.790	360	17.022	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.324	12.940	4.19	219.760	71	16.983	
64. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	99.46	32.23	642.01	208	6.455	
			(1)			12.94	4.19	219.76	71	16.983	
64. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
64. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.392	3.60	1.41	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				130%	32.92	111%	478		
		Сметная прибыль				76%	19.24	61%	263		
		Всего с НР и СП					108.14		1 329		
	
65.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		8	99.74	797.92	632.54	5 060	6.341	
	
66.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
66. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
66. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
66. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
66. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
66. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
66. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
67.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.014	704.46	9.86	11 963.43	167	16.937	
		Объем: 8*0.5*0.5-0.6									
67. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.239	7.960	9.86	135.180	167	16.982	
		Накладные расходы				80%	7.89	68%	114		
		Сметная прибыль				38%	3.75	31%	52		
		Всего с НР и СП					21.49		332		
	
68.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	104.66	161.18	516.66	796	4.939	
		Объем: 1.4*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
69.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.128	25 012.57	3 201.61	175 879.77	22 513	7.032	
		Объем: 0.1+0.2+0.21+0.27+0.5									
69. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	21.90464	9.160	200.65	155.940	3 416	17.024	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	3.4048	15.080	51.34	256.870	875	17.034	
69. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	3.4048	113.70	387.13	810.77	2 761	7.131	
			(1)			15.08	51.34	256.87	875	17.034	
69. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.04864	35.39	1.72	101.14	5	2.858	
69. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.10496	101.31	10.63	999.00	105	9.861	
			(1)			12.94	1.36	219.76	23	16.983	
69. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0064	2 391.70	15.31	17 963.39	115	7.511	
69. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00256	43 816.00	112.17	137 492.94	352	3.138	
69. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001152	4 680.00	5.39	33 391.91	38	7.135	
69. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0009088	987.52	0.90	6 638.00	6	6.722	
69. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000256	10 705.00	0.27	54 434.60	1	5.085	
69. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002048	1 507.80	3.09	5 982.82	12	3.968	
69. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.18048	592.90	107.01	2 889.07	521	4.873	
69. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.1152	685.00	78.91	3 302.36	380	4.821	
69. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0512	569.06	29.14	2 995.86	153	5.265	
69. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.00576	4 284.77	24.68	17 505.91	101	4.086	
69. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	2.4832	547.15	1 358.68	3 003.58	7 458	5.49	
69. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.35328	1 876.90	663.07	17 020.17	6 013	9.068	
69. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000032	1 208.60	0.04	11 305.46		9.354	
69. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.03072	609.46	18.72	4 883.09	150	8.012	
69. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000896	3.60		20.52		5.7	
69. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.9664	37.07	184.10	185.97	924	5.017	
		Накладные расходы				130%	327.59	111%	4 763		
		Сметная прибыль				76%	191.51	61%	2 618		
		Всего с НР и СП					3 720.71		29 894		
	
70.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
71.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0109	704.46	7.68	11 963.43	130	16.927	
		Объем: (2.59)-1.5									
71. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	0.96465	7.960	7.68	135.180	130	16.982	
		Накладные расходы				80%	6.14	68%	88		
		Сметная прибыль				38%	2.92	31%	40		
		Всего с НР и СП					16.74		259		
	
72.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.2	104.66	125.59	516.66	620	4.937	
		Объем: 1.09*1.1									
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
73.	Е47-01-110-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево		1	296.22	296.22	2 448.27	2 448	8.264	
73. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	4.07	4.07	11.770	47.90	199.780	813	16.974	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	1.98	11.230	22.24	191.220	379	17.028	
73. 3.	Х03-1002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	1.98	1.98	125.41	248.31	825.84	1 635	6.585	
			(1)			11.23	22.24	191.22	379	17.028	
		Накладные расходы				115%	80.66	98%	1 168		
		Сметная прибыль				77%	54.01	61%	727		
		Всего с НР и СП					430.89		4 343		
	
74.	С113-8029 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Эмаль ПФ-115 цветная	кг		0.06	33.94	2.04	87.87	5	2.451	
		Объем: (1.0)*0.06									
	
75.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		1.47	12.09	17.77	126.28	186	10.467	
		Объем: 2.1*0.7									
	
76.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.47	16.40	24.11	145.95	215	8.917	
		Объем: 2.1*0.7									
	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
77.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.03	2 318.40	69.55	39 412.80	1 182	16.995	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6									
77. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	8.4	8.280	69.55	140.760	1 182	17	
		Накладные расходы				80%	55.64	68%	804		
		Сметная прибыль				38%	26.43	31%	366		
		Всего с НР и СП					151.62		2 352		
	
78.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.03	426.34	12.79	7 240.24	217	16.966	
78. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.6068	7.960	12.79	135.180	217	16.982	
		Накладные расходы				80%	10.23	68%	148		
		Сметная прибыль				38%	4.86	31%	67		
		Всего с НР и СП					27.88		432		
	
79.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		4.8	16.40	78.72	145.95	701	8.905	
		Объем: 3*1.6									
	
80.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.03	75 738.95	2 272.17	395 878.41	11 876	5.227	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6									
80. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	5.4	8.280	44.71	140.760	760	17	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.54	15.080	8.14	256.870	139	17.034	
80. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.54	97.19	52.48	1 104.78	597	11.367	
			(1)			15.08	8.14	256.87	139	17.034	
80. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	1.44	0.62	0.89	2.92	4	4.71	
80. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0039	101.31	0.40	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
80. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	7.5	34.52	258.90	146.02	1 095	4.23	
80. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	3.06	625.74	1 914.76	3 077.22	9 416	4.918	
80. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.006	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	55.49	89%	800		
		Сметная прибыль				55%	29.07	44%	396		
		Всего с НР и СП					2 356.73		13 072		
	
81.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.204	1 237.01	252.35	11 645.94	2 376	9.415	
		Объем: 4*51/1000									
81. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	9.980	65.90	169.690	1 121	17.003	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	1.15056	15.106	17.38	257.313	296	17.033	
81. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	134.97	1.93	2 085.69	30	15.453	
			(1)			17.21	0.25	292.54	4	16.998	
81. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	113.70	2.78	810.77	20	7.131	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
81. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	109.83	122.11	770.83	857	7.018	
			(1)			15.08	16.77	256.87	286	17.034	
81. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	1.86	0.36	6.99	1	3.758	
81. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	1.52	0.52	3.21	1	2.112	
81. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	14.19	27.85	96.41	189	6.794	
81. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.07956	7.34	0.58	42.71	3	5.819	
81. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.05916	5.85	0.35	8.46	1	1.446	
81. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	101.31	3.93	999.00	39	9.861	
			(1)			12.94	0.50	219.76	9	16.983	
81. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000204	42 199.00	0.86	204 231.36	4	4.84	
81. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.27948	13.15	3.68	51.59	14	3.923	
81. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000612	5 233.80	0.03	51 322.60		9.806	
81. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00039576	5 919.30	2.34	38 886.83	15	6.569	
81. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000816	13 134.00	10.72	48 876.68	40	3.721	
81. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000204	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
81. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.08364	8.54	0.71	47.09	4	5.514	
81. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001224	14 737.00	1.80	79 545.15	10	5.398	
81. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00021012	2 214.00	0.47	9 095.06	2	4.108	
81. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00006324	20 496.00	1.30	72 156.04	5	3.52	
81. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000204	18 473.00	3.77	92 065.62	19	4.984	
81. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0038148	89.00	0.34	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	74.95	77%	1 091		
		Сметная прибыль				72%	59.96	58%	822		
		Всего с НР и СП					387.26		4 289		
	
82.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0004	5 919.30	-2.37	38 886.83	-16	6.751	
		Объем: (0.204)*(-0.00194)									
	
83.	С4 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт		4	1 900.17	7 600.68	11 039.99	44 160	5.81	
	
84.	С5 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	
	
	Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ"	
85.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.504	2 520.14	1 270.15	17 348.53	8 744	6.884	
		Объем: 252*0.2									
85. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	7.92288	8.510	67.42	144.650	1 146	16.998	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.99552	14.301	100.05	243.333	1 702	17.015	
85. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.16216	102.57	221.77	835.60	1 807	8.147	
			(1)			11.23	24.28	191.22	413	17.028	
85. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.89208	139.36	124.32	1 430.52	1 276	10.265	
			(1)			15.08	13.45	256.87	229	17.034	
85. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.56832	223.58	797.80	1 170.91	4 178	5.237	
			(1)			16.11	57.49	273.99	978	17.007	
85. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.37296	133.41	49.76	763.85	285	5.726	
			(1)			12.94	4.83	219.76	82	16.983	
85. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.52	3.60	9.07	20.52	52	5.7	
		Накладные расходы				142%	237.81	121%	3 446		
		Сметная прибыль				81%	135.65	65%	1 851		
		Всего с НР и СП					1 643.61		14 041		
	
86.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		55.44	104.66	5 802.35	516.66	28 644	4.937	
		Объем: 50.4*1.1									
	
87.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		25.2	725.26	18 276.52	3 827.43	96 451	5.277	
		Объем: 252*0.1									
87. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	92.232	8.900	820.86	151.270	13 952	16.997	
87. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	12.096	0.62	7.50	2.92	35	4.71	
87. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0504	8 095.10	407.99	23 453.30	1 182	2.897	
87. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0252	747.34	18.83	3 626.06	91	4.852	
87. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	25.704	660.97	16 989.57	3 151.63	81 009	4.768	
87. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	8.82	3.60	31.75	20.52	181	5.7	
		Накладные расходы				123%	1 009.66	105%	14 650		
		Сметная прибыль				64%	525.35	51%	7 116		
		Всего с НР и СП					19 811.53		118 216		
	
88.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.2016	6 050.46	1 219.77	37 496.19	7 559	6.197	
		Объем: 252*0.8/1000									
88. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	2.548224	9.400	23.95	159.830	407	17.003	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.032256	15.080	0.49	256.870	8	17.034	
88. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.032256	113.70	3.67	810.77	26	7.131	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.044352	101.31	4.49	999.00	44	9.861	
			(1)			12.94	0.57	219.76	10	16.983	
88. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0056448	9 906.00	55.92	49 384.46	279	4.985	
88. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.2016	5 613.80	1 131.74	33 743.67	6 803	6.011	
		Накладные расходы				105%	25.66	89%	369		
		Сметная прибыль				55%	13.44	44%	183		
		Всего с НР и СП					1 258.87		8 111		
	
89.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.2016	5 613.80	1 131.74	33 743.67	6 803	6.011	
		Объем: (0.2016)*(1.0)									
	
90.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.2016	8 902.52	1 794.75	62 801.67	12 661	7.054	
		Объем: (0.2016)*(1.0)									
	
91.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора типа "Гамбит"	100 м2 покрытия		2.52	63 832.98	160 859.11	298 431.64	752 048	4.675	
91. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	275.6628	12.930	3 564.32	219.890	60 615	17.006	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	68.0904	11.318	770.67	192.726	13 123	17.028	
91. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	1.5624	32.61	50.95	300.82	470	9.225	
			(1)			15.08	23.56	256.87	401	17.034	
91. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	66.528	15.46	1 028.52	213.92	14 232	13.837	
			(1)			11.23	747.11	191.22	12 721	17.028	
91. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	2.1924	101.31	222.11	999.00	2 190	9.861	
			(1)			12.94	28.37	219.76	482	16.983	
91. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.21924	3 786.40	830.13	33 151.43	7 268	8.755	
91. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.13104	74 741.00	9 794.06	193 271.44	25 326	2.586	
91. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.04788	23 630.00	1 131.40	87 804.32	4 204	3.716	
91. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.29232	56 621.00	16 551.45	371 099.89	108 480	6.554	
91. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.15624	51 191.00	7 998.08	292 920.13	45 766	5.722	
91. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	1.72116	2 480.32	4 269.03	12 178.64	20 961	4.91	
91. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	1.72116	8 329.50	14 336.40	90 536.44	155 828	10.869	
91. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	1.31544	76 560.00	100 710.09	231 047.60	303 929	3.018	
91. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.00504	73 920.00	372.56	551 144.78	2 778	7.456	
		Накладные расходы				123%	5 332.04	105%	77 425		
		Сметная прибыль				64%	2 774.39	51%	37 606		
		Всего с НР и СП					168 965.54		867 079		
	
92.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.2192	3 786.40	-829.98	33 151.43	-7 267	8.756	
		Объем: (2.52)*(-0.087)									
	
93.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.131	74 741.00	-9 791.07	193 271.44	-25 319	2.586	
		Объем: (2.52)*(-0.052)									
	
94.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.0479	23 630.00	-1 131.88	87 804.32	-4 206	3.716	
		Объем: (2.52)*(-0.019)									
	
95.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.2923	56 621.00	-16 550.32	371 099.89	-108 472	6.554	
		Объем: (2.52)*(-0.116)									
	
96.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.1562	51 191.00	-7 996.03	292 920.13	-45 754	5.722	
		Объем: (2.52)*(-0.062)									
	
97.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-1.7212	2 480.32	-4 269.13	12 178.64	-20 962	4.91	
		Объем: (2.52)*(-0.683)									
	
98.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-1.7212	8 329.50	-14 336.74	90 536.44	-155 831	10.869	
		Объем: (2.52)*(-0.683)									
	
99.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-1.3154	76 560.00	-100 707.02	231 047.60	-303 920	3.018	
		Объем: (2.52)*(-0.522)									
	
100.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.005	73 920.00	-369.60	551 144.78	-2 756	7.457	
		Объем: (2.52)*(-0.002)									
	
101.	С6 Цена поставщ.	Резиновое  покрытие типа "Гамбит" т.10мм	м2		252	223.75	56 385.00	1 299.99	327 597	5.81	
	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.	
102.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов		0.35	8 651.11	3 027.89	49 110.28	17 189	5.677	
102. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.64	12.474	9.050	112.89	154.380	1 926	17.059	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.67	7.5845	14.001	106.19	238.152	1 806	17.01	
102. 3.	Х11-0054	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	3.759	185.34	696.69	949.18	3 568	5.121	
			(1)			15.08	56.69	256.87	966	17.034	
102. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	3.8255	155.44	594.64	956.83	3 660	6.156	
			(1)			12.94	49.50	219.76	841	16.983	
102. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2835	101.31	28.72	999.00	283	9.861	
			(1)			12.94	3.67	219.76	62	16.983	
102. 6.	С201-0832	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	19.565	3.83	74.93	21.64	423	5.65	
102. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.34	2.219	685.00	1 520.02	3 302.36	7 328	4.821	
		Накладные расходы				90%	197.17	77%	2 874		
		Сметная прибыль				72%	157.74	58%	2 165		
		Всего с НР и СП					3 382.80		22 227		
	
103.	Е09-08-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей		3.3	108.32	357.46	1 589.20	5 244	14.67	
103. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.69	25.377	9.050	229.66	154.380	3 918	17.059	
103. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	2.475	12.940	32.03	219.760	544	16.983	
103. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.75	2.475	24.80	61.38	276.85	685	11.163	
			(1)			12.94	32.03	219.76	544	16.983	
103. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.75	2.475	1.17	2.90	6.10	15	5.214	
103. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.627	101.31	63.52	999.00	626	9.861	
			(1)			12.94	8.11	219.76	138	16.983	
		Накладные расходы				90%	235.52	77%	3 436		
		Сметная прибыль				72%	188.42	58%	2 588		
		Всего с НР и СП					781.40		11 268		
	
104.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток		0.1	49.38	4.94	710.10	71	14.372	
104. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.31	0.331	9.050	3.00	154.380	51	17.059	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.028	12.940	0.36	219.760	6	16.983	
104. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.28	0.028	24.80	0.69	276.85	8	11.163	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
104. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.28	0.028	1.17	0.03	6.10		5.214	
104. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
		Накладные расходы				90%	3.02	77%	44		
		Сметная прибыль				72%	2.42	58%	33		
		Всего с НР и СП					10.38		148		
	
105.	С7. Цена поставщ	Ограждение сварное Н=3000м.	м.п.		66	1 092.94	72 134.04	6 349.98	419 099	5.81	
	
106.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 Разборка (демонтаж) металлических конструкций)	Демонтаж металлоконструкций	1 т конструкций		2.3	904.20	2 079.65	8 320.24	19 137	9.202	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
106. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.659	52.1157	9.980	520.11	169.690	8 844	17.003	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.948	9.0804	15.106	137.17	257.313	2 337	17.033	
106. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.049	0.1127	134.97	15.21	2 085.69	235	15.453	
			(1)			17.21	1.94	292.54	33	16.998	
106. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.1932	113.70	21.97	810.77	157	7.131	
			(1)			15.08	2.91	256.87	50	17.034	
106. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	3.815	8.7745	109.83	963.70	770.83	6 764	7.018	
			(1)			15.08	132.32	256.87	2 254	17.034	
106. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.672	1.5456	1.86	2.87	6.99	11	3.758	
106. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	2.7048	1.52	4.11	3.21	9	2.112	
106. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	15.4882	14.19	219.78	96.41	1 493	6.794	
106. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.273	0.6279	7.34	4.61	42.71	27	5.819	
106. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.203	0.4669	5.85	2.73	8.46	4	1.446	
106. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.3059	101.31	30.99	999.00	306	9.861	
			(1)			12.94	3.96	219.76	67	16.983	
106. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00023	42 199.00	9.71	204 231.36	47	4.84	
106. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	3.151	13.15	41.44	51.59	163	3.923	
106. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000069	5 233.80	0.36	51 322.60	4	9.806	
106. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.004462	5 919.30	26.41	38 886.83	174	6.569	
106. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.0092	13 134.00	120.83	48 876.68	450	3.721	
106. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000023	10 705.00	0.25	54 434.60	1	5.085	
106. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.943	8.54	8.05	47.09	44	5.514	
106. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00138	14 737.00	20.34	79 545.15	110	5.398	
106. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.002369	2 214.00	5.24	9 095.06	22	4.108	
106. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000713	20 496.00	14.61	72 156.04	51	3.52	
106. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.0023	18 473.00	42.49	92 065.62	212	4.984	
106. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.04301	89.00	3.83	283.65	12	3.187	
		Накладные расходы				90%	591.55	77%	8 609		
		Сметная прибыль				72%	473.24	58%	6 485		
		Всего с НР и СП					3 144.44		34 231		
	
107.	С508-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.043	89.00	-3.83	283.65	-12	3.133	
		Объем: (2.3)*(-0.0187)									
	
108.	С101-1805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гвозди строительные	т		-0.00002	10 705.00	-0.21	54 434.60	-1	4.762	
		Объем: (2.3)*(-0.00001)									
	
109.	С101-2278 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		-0.943	8.54	-8.05	47.09	-44	5.466	
		Объем: (2.3)*(-0.41)									
	
110.	С101-2467 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0014	14 737.00	-20.63	79 545.15	-111	5.381	
		Объем: (2.3)*(-0.0006)									
	
111.	С102-0023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0024	2 214.00	-5.31	9 095.06	-22	4.143	
		Объем: (2.3)*(-0.00103)									
	
112.	С113-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0007	20 496.00	-14.35	72 156.04	-51	3.554	
		Объем: (2.3)*(-0.00031)									
	
113.	С201-0756 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0023	18 473.00	-42.49	92 065.62	-212	4.989	
		Объем: (2.3)*(-0.001)									
	
114.	С101-0309 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0002	42 199.00	-8.44	204 231.36	-41	4.858	
		Объем: (2.3)*(-0.0001)									
	
115.	С101-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кислород технический: газообразный	м3		-3.151	13.15	-41.44	51.59	-163	3.933	
		Объем: (2.3)*(-1.37)									
	
116.	С101-0797 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		-0.0001	5 233.80	-0.52	51 322.60	-5	9.615	
		Объем: (2.3)*(-0.00003)									
	
117.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0045	5 919.30	-26.64	38 886.83	-175	6.569	
		Объем: (2.3)*(-0.00194)									
	
118.	С101-1515 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т		-0.0092	13 134.00	-120.83	48 876.68	-450	3.724	
		Объем: (2.3)*(-0.004)									
	
119.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж  металлического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок)	1 т конструкций		1.254	1 237.01	1 551.21	11 645.94	14 604	9.415	
		Объем: (64+290+64+51+175+610)/1000									
119. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	40.59198	9.980	405.11	169.690	6 888	17.003	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	7.07256	15.106	106.84	257.313	1 820	17.033	
119. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.08778	134.97	11.85	2 085.69	183	15.453	
			(1)			17.21	1.51	292.54	26	16.998	
119. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.15048	113.70	17.11	810.77	122	7.131	
			(1)			15.08	2.27	256.87	39	17.034	
119. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	6.8343	109.83	750.61	770.83	5 268	7.018	
			(1)			15.08	103.06	256.87	1 756	17.034	
119. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.20384	1.86	2.24	6.99	8	3.758	
119. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.10672	1.52	3.20	3.21	7	2.112	
119. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	12.06348	14.19	171.18	96.41	1 163	6.794	
119. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.48906	7.34	3.59	42.71	21	5.819	
119. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.36366	5.85	2.13	8.46	3	1.446	
119. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.23826	101.31	24.14	999.00	238	9.861	
			(1)			12.94	3.08	219.76	52	16.983	
119. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001254	42 199.00	5.29	204 231.36	26	4.84	
119. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.71798	13.15	22.59	51.59	89	3.923	
119. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00003762	5 233.80	0.20	51 322.60	2	9.806	
119. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00243276	5 919.30	14.40	38 886.83	95	6.569	
119. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.005016	13 134.00	65.88	48 876.68	245	3.721	
119. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001254	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
119. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.51414	8.54	4.39	47.09	24	5.514	
119. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0007524	14 737.00	11.09	79 545.15	60	5.398	
119. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00129162	2 214.00	2.86	9 095.06	12	4.108	
119. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00038874	20 496.00	7.97	72 156.04	28	3.52	
119. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.001254	18 473.00	23.17	92 065.62	115	4.984	
119. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0234498	89.00	2.09	283.65	7	3.187	
		Накладные расходы				90%	460.76	77%	6 705		
		Сметная прибыль				72%	368.60	58%	5 051		
		Всего с НР и СП					2 380.57		26 360		
	
120.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0538	78 519.04	4 224.32	461 141.02	24 809	5.873	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*43									
120. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	32.186388	9.050	291.29	154.380	4 969	17.059	
120. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	1.001756	15.024	15.05	255.918	256	17.034	
120. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.947418	97.19	92.08	1 104.78	1 047	11.367	
			(1)			15.08	14.29	256.87	243	17.034	
120. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.039812	113.70	4.53	810.77	32	7.131	
			(1)			15.08	0.60	256.87	10	17.034	
120. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.014526	102.57	1.49	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
120. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.568808	2.21	3.47	10.22	16	4.624	
120. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.046268	3.42	0.16	13.62	1	3.982	
120. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.058104	101.31	5.89	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
120. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.00409956	5 233.80	21.46	51 322.60	210	9.806	
120. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	4.035	34.52	139.29	146.02	589	4.23	
120. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.001614	10 705.00	17.28	54 434.60	88	5.085	
120. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.03766	1 373.00	51.71	6 009.15	226	4.377	
120. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	3.50238	33.38	116.91	226.78	794	6.794	
120. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	5.4876	632.95	3 473.38	3 046.19	16 716	4.813	
120. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.0044116	1 208.60	5.33	11 305.46	50	9.354	
120. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0228112	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	321.66	89%	4 650		
		Сметная прибыль				55%	168.49	44%	2 299		
		Всего с НР и СП					4 714.46		31 758		
	
121.	С8. Цена поставщ	Гимнастический городок	шт.		1	14 068.85	14 068.85	81 740.02	81 740	5.81	
	
122.	С9. Цена поставщ	Детский игровой комплекс "Крепость" 4930х3150	шт.		1	24 574.87	24 574.87	142 779.99	142 780	5.81	
	
123.	С10. Цена постав	Качалка на пружинке "Дельфин"	шт.		1	3 086.06	3 086.06	17 930.01	17 930	5.81	
	
124.	С11. Цена постав	Качели на металлических стойках без подвески с оцинк балкой	шт.		1	3 881.24	3 881.24	22 550.00	22 550	5.81	
	
125.	С12. Цена постав	Сиденье для качелей резиновое	шт.		1	1 079.17	1 079.17	6 269.98	6 270	5.81	
	
126.	С13. Цена постав	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)	шт.		1	1 834.77	1 834.77	10 660.01	10 660	5.81	
	
127.	С14. Цена постав	Качалка-балансир 3110х420	шт.		1	2 065.40	2 065.40	11 999.97	12 000	5.81	
	
128.	С15 Цена постав.	Карусель с рулем	шт.		1	5 414.80	5 414.80	31 459.99	31 460	5.81	
	
129.	С16 Цена постав.	Песочница с крышкой (2000*2000)	шт.		1	4 006.88	4 006.88	23 279.97	23 280	5.81	
	
130.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.792	104.66	82.89	516.66	409	4.934	
		Объем: 0.72*1.1									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					325 296.20		2 051 205	6.306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					314 422.01		1 961 365	6.238	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					245 845.39		1 419 010	5.772	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43, 52, 54, 60, 62; %=121 - по стр. 44, 46, 47, 50, 55, 57, 85; %=98 - по стр. 59, 73; %=111 - по стр. 63, 64, 66, 69; %=68 - по стр. 67, 71, 77, 78; %=89 - по стр. 80, 88, 120; %=77 - по стр. 81; %=105 - по стр. 87, 91)					14 877.32		215 823	14.507	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 41, 43, 52, 54, 60, 62; %=65 - по стр. 44, 46, 47, 50, 55, 57, 85; %=61 - по стр. 59, 63, 64, 66, 69, 73; %=31 - по стр. 67, 71, 77, 78; %=44 - по стр. 80, 88, 120; %=58 - по стр. 81; %=51 - по стр. 87, 91)					8 240.77		112 082	13.601	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					337 540.10		2 289 270	6.782	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 728.41		54 958	8.168	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 102-104, 106, 119)					1 488.02		21 668	14.562	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 102-104, 106, 119)					1 190.42		16 321	13.71	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 406.85		92 947	9.881	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					797.92		5 060	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					797.92		5 060	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 347.86		29 822	8.908	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 347.86		29 822	8.908	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					351 092.73		2 417 099	6.885	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 513.38	2.14	51 726	6.885	
	ИТОГО					358 606.11		2 468 825	6.885	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 172.12	2	49 377	6.885	
	ИТОГО					365 778.23		2 518 202	6.885	
	НДС 18%				18	65 840.08	18	453 276	6.884	
	ВСЕГО С НДС					431 618.31		2 971 478	6.885	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 365.34		237 491	14.512	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 431.19		128 403	13.615	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					554 789.23		3 657 193	6.592	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					534 081.45		3 479 729	6.515	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					398 739.93		2 272 971	5.7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 41, 43, 52, 54, 60, 62; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 85; %=88 - по стр. 36; %=98 - по стр. 59, 73; %=111 - по стр. 63, 64, 66, 69; %=68 - по стр. 67, 71, 77, 78; %=89 - по стр. 80, 88, 120; %=77 - по стр. 81; %=105 - по стр. 87, 91)					41 625.30		603 514	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 41, 43, 52, 54, 60, 62; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 85; %=48 - по стр. 36; %=61 - по стр. 59, 63, 64, 66, 69, 73; %=31 - по стр. 67, 71, 77, 78; %=44 - по стр. 80, 88, 120; %=58 - по стр. 81; %=51 - по стр. 87, 91)					23 586.21		321 570	13.634	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					599 292.96		4 404 813	7.35	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 728.41		54 958	8.168	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 102-104, 106, 119)					1 488.02		21 668	14.562	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 102-104, 106, 119)					1 190.42		16 321	13.71	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 406.85		92 947	9.881	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					797.92		5 060	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					797.92		5 060	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 181.45		117 446	8.91	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 181.45		117 446	8.91	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					622 679.18		4 620 266	7.42	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 325.33	2.14	98 874	7.42	
	ИТОГО					636 004.51		4 719 140	7.42	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 720.09	2	94 383	7.42	
	ИТОГО					648 724.60		4 813 523	7.42	
	НДС 18%				18	116 770.43	18	866 434	7.42	
	ВСЕГО С НДС					765 495.03		5 679 957	7.42	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					43 113.32		625 182	14.501	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 776.63		337 891	13.637	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)