«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б./	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
	СТЕНЫ	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16.5	
2.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.65	
3.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.65	
4.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, прим	100 м2	14.5631	
5.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.8	
6.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим	100 м2 покрытия	14.5631	
7.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	191.213503	
8.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (в т.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14.5631	
9.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	1601.941	
10.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	14.5631	
11.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	14.5631	
12.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.386	
	ПРОЕМЫ	
13.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,0х1,9=2шт- вход в подвал с улицы)	100 м2	0.038	
14.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	3.8	
15.	С203-8117	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм	шт.	2	
16.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,0х1,9=4шт- вход в подвал из подъезда)	100 м2	0.076	
17.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	7.6	
18.	С203-8117	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм	шт.	4	
19.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.1536	
20.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.128	
21.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	12.8	
22.	Е10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0256	
23.	С203-0936	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.56	
24.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.126	
25.	С101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	12.6	
26.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	
27.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.11	
	ЦОКОЛЬ	
28.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.74	
29.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (цоколь, стены входа в подвал)	100 м2 протравленной поверхности	1.74	
30.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов  (цоколь, стены входа в подвал)	100 м2 обработанной поверхности	1.74	
31.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  (цоколь, стены входа в подвал)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.74	
32.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь, стены входа в подвал, отливы окон подвала)	1 м3 кладки	1.51	
33.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0454	
34.	Е46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.6	
35.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0454	
36.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.54	
	ОТМОСТКА	
37.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии, прим	1 м3	12.56	
38.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2512	
39.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.2512	
40.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	45.216	
41.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.48	
42.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	12.56	
43.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	12.56	
44.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	12.56	
45.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.12	
46.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	29.172	
47.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32.984	
	ПРИЯМКИ (ВНУТРИ ЗДАНИЙ=4шт)	
48.	Е66-10-6	Очистка приямков от ила, прим	1 м3 ила, грязи	1.2	
49.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы (отмостка),  прим	1 м3	0.1152	
50.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.001152	
51.	Е11-01-011-03	Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм, прим (дно приямка)	100 м2 стяжки	0.0256	
52.	Е11-01-011-04	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), прим (дно приямка)	100 м2 стяжки	0.0256	
53.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка)	100 м2 изолируемой поверхности	0.064	
54.	Е11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (дно приямка)	100 м2 изолируемой поверхности	0.016	
55.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (стены приямка)	100 м2 стяжки	0.0256	
56.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)  (дно приямка)	100 м2 стяжки	0.0256	
57.	Е09-03-050-01	Монтаж уголка ,прим	100 м плинтуса	0.128	
58.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.03904	
59.	Е08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.11366	
60.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.39776	
61.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.39776	
	ПРИЯМКИ (СНАРУЖИ  ЗДАНИЙ=2шт)	
62.	Е66-10-6	Очистка приямков от ила, прим	1 м3 ила, грязи	0.2	
63.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.0312	
64.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка) , прим	100 м3 конструкций	0.0005	
65.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0005	
66.	Е11-01-011-03	Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм, прим (дно приямка)	100 м2 стяжки	0.08	
67.	Е11-01-011-04	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), прим (дно приямка)	100 м2 стяжки	0.08	
68.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка)	100 м2 изолируемой поверхности	0.005	
69.	Е11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (стены приямка)	100 м2 изолируемой поверхности	0.016	
70.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.08	
71.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)  (дно приямка)	100 м2 стяжки	0.08	
72.	Е09-03-050-01	Монтаж уголка ,прим	100 м плинтуса	0.032	
73.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.00976	
74.	Е08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.009	
75.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.97	
76.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.97	
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
77.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.3689	
78.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.3689	
79.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	10.3689	
80.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки)	100 м	1.8	
81.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (100х150мм)	100 м	2.84	
82.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.48	
83.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм)	100 м	0.92	
84.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (прогоны)	100 м	0.65	
85.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	2.16	
86.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат)	1 м3 кладки	1.2	
87.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карниз)	1 м3 кладки	2.5	
88.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	17.6271	
89.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	364.88097	
90.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
91.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
92.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.1	
93.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.1	
94.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.25	
95.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, прим	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.125	
96.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0528	
97.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	10.3689	
98.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1296.1125	
99.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	10.3689	
100.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	10.3689	
101.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	150.6	
102.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	1.85	
103.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.85	
104.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим	100 м2 покрытия	0.516	
105.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.45	
106.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.26	
107.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.14	
108.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.14	
109.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.23	
110.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.705	
111.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей, прим	100 м ограждения	1.655	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
112.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя из керамзита, прим	1 м3 утеплителя	93	
113.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции под утеплитель	100 м2 покрытия	6.2	
114.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	775	
115.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	80.6	
116.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	82.212	
117.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции по утеплителю	100 м2 покрытия	6.2	
118.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	775	
119.	Е10-01-023-01	Демонтаж  ходовых досок, прим	100 м ходов	1.52	
120.	Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.52	
	МАНСАРДА	
121.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.33	
122.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.33	
123.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	6.831	
124.	Е15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	
125.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.45	
	ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ	
126.	Е54-3-3	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	100 м2 подшивки	0.011	
127.	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов,прим	100 м2 кровли	0.011	
128.	Е54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	1 ригель	1	
129.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.042	
130.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	0.8694	
131.	Е10-01-022-02	Подшивка потолков под штукатурку	100 м2 потолка	0.011	
132.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.011	
133.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011	
	РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ	
134.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.048	
135.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2016	
136.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов)	100 м труб	0.048	
137.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.528	
138.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.042	
139.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2772	
140.	Е61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (дымоходы и вентканалы)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.69	
141.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.292	
142.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников , прим	1 м3	1.25	
	ДВЕРИ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	
143.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.152	
144.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	15.2	
145.	С203-8117	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм	шт.	8	
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
146.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.15	
147.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.6	
148.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.9935	
149.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.02	
150.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	2	
151.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	1.798	
152.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	1	
153.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	1	
154.	Цена поставщика.	ППР муфта 20х1/2"	шт	8	
155.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	4	
156.	Цена поставщика.	Разборное соединение ф15	шт	4	
157.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.9935	
158.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	93.09095	
159.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	99	
160.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	9	
161.	Цена поставщика.	Разборное соединение ф32	шт	9	
162.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	22	
163.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	6	
164.	С507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	4	
165.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	31	
166.	Цена поставщика.	ППР муфта 32х40	шт	18	
167.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	7.568	
168.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	10.135	
169.	С104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	2.2	
170.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	109.285	
171.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
172.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.21857	
173.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.21857	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
174.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.12	
175.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.48	
176.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.29	
177.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.29	
178.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.29	
179.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	65	
180.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110мм 90град	шт	12	
181.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110мм 45град	шт	8	
182.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 45град	шт	16	
183.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 90град	шт	24	
184.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110мм	шт	12	
185.	Цена поставщика.	ПВХ  муфта  110мм	шт	16	
186.	Цена поставщика.	ПВХ  манжет переходной  110х100мм	шт	24	
187.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
188.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.7286	
189.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.7286	

Составил:	

Вед. инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                                        Шуптар М.Я.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отделка контроля МКУ «КР МКД»                                                                   Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)