|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МУК "КР МКД" | Директор ООО "МУП ЖЭУ-29" |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_С.Б.Русович\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.В.Черноиванов\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
|  |
| На капитальный ремонт крыши МКД № 79 ул. Ялтинская |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 2.95 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим) | 100 м2 кровли | 2.95 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.95 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 2.95 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.3 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев+кобылки | 100 м | 0.61 |
| 8. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.95 |
| 9. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 61.065 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.95 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 368.75 |
| 12. | Разборка обшивки слуховых окон кровельной стали прим | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 |
| 13 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 14 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 15 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.8 |
| 16. | Обивка слуховых окон цветной сталью 100м2 стен за вычетом проемов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 |
| 17. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0264 |
| 18. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.075 |
| 19. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт. | 0,315 |
| 20. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов | 100 м труб | 0.075 |
| 21 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт. | 0,825 |
| 22. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2775 |
| 23. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2775 |
| 24. | Смена ветровой доски | 100 м досок | 0.3 |
| 25 | Устройство покрытий ветровой доски из листовой цветной стали | 100 м2 покрытия | 0.3 |
| 26 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.95 |
| 27 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 14 |
| 28 | Устройство снегозадержателей прим. | 100 м ограждения | 0.37 |
| 29 | Смена обделок из листовой стали капельников шириной до 0,4 м | 100 м | 0.37 |
| 30 | Разборка мелких покрытий желобов, | 100 м труб и покрытий | 0.37 |
| 31 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.37 |
| 32 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.26 |
| 33 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 34 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 35 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 36 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.22 |
| 37 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 25.42 |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 25.42 |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл.инженер ООО "МУП ЖЭУ-29" Л.А.Авдонина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам.директора ООО "МУП ЖЭУ-29" С.В.Козуля |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |