«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Киевская 111-119, ул.Фабричная 1 в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.8784	
2.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	158.112	
3.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	158.112	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.20496	
5.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	327.936	
6.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.20496	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.464	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	161.04	
9.	Е27-06-027-01	(прим)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.488	
10.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	49.776	
11.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога)	10 м2	97.6	
12.	Цена поставщика.	Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10	м2	995.52	
13.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр)	100 м бортового камня	3.03	
14.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	303	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
15.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.358	
16.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортые средства	т	25.776	
17.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	25.776	
18.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.07876	
19.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	126.016	
20.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.07876	
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.537	
22.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	59.07	
23.	Е27-06-027-01	(прим.)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.179	
24.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.258	
25.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар)	10 м2	35.8	
26.	Цена поставщика.	Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10	м2	365.16	
27.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик)	100 м бортового камня	1.7	
28.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.03366	
29.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	8.6258	
30.	Цена поставщика.	Камни бортовые 6*75*20 тротуарые	м	170	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
31.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	5.1	
32.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5.1	
	
	Раздел 4.  Ливневая канализация	
	
33.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.21	
34.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	37.8	
35.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	37.8	
36.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	4.2	
37.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	2.1	
38.	Е23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	1.4	
39.	С103-1319	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм	м	140	
40.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.9	
41.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	6	
42.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	2	
43.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	3.1	
44.	Е01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	100 м3	1.1	
45.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	176	

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)