«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	137 196.00	руб.	Смета на сумму:	137 196.00	руб.	
		
      Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
________________ /С.Б. Рксович /	________________ /  И.А. Макарова/	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт фасада без утепления МКД по ул.Тихоненко д.22 (дополнительные работы)	
Сметная стоимость:	137.196	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.151	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	25.431	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	ФАСАД	
1.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.33	3 361.61	1 109	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	7.5306	147.310	1 109	
		Накладные расходы				84%	932	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	532	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 573	
	
2.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.33	1 208.93	399	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0066	249.405	2	
2. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.1615	181.930	393	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0033	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
2. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0033	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
2. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.033	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	316	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	146	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					861	
	
3.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		4.29	61.73	265	
		Объем: (0.33)*0.013*1000						
	
4.	ГЭСН 26-01-048-04 
(прим)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0.33	2 595.41	856	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.1848	229.990	43	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	3.696	161.570	597	
4. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.1848	1 037.49	192	
			(1)			229.99	43	
4. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.00099	68 277.94	68	
		Накладные расходы				77%	493	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	307	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 656	
	
5.	08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		34.65	106.96	3 706	
		Объем: (0.33)*105.0						
	
6.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.33	17 515.20	5 780	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.9174	177.720	163	
6. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	23.3904	181.930	4 255	
6. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.297	14.36	4	
6. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.9174	267.44	245	
			(1)			177.72	163	
6. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1155	20.52	2	
6. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.6237	2 040.43	1 273	
		Накладные расходы				80%	3 534	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 635	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 949	
	
7.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.33	46 975.53	15 502	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0429	229.990	10	
7. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	26.928	147.310	3 967	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.033	10.80		
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0429	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
7. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0594	20.52	1	
7. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0825	9 149.15	755	
7. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	36.3	295.71	10 734	
		Накладные расходы				67%	2 665	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 591	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 757	
	
8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.083	9 149.15	-759	
		Объем: (0.33)*(-0.25)						
	
9.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-36.3	295.71	-10 734	
		Объем: (0.33)*(-110.0)						
	
10.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		36.3	32.67	1 186	
		Объем: 0.33*110						
	
11.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		82.5	24.25	2 001	
		Объем: 33*2.5						
	
12.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.33	12 655.67	4 176	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.1386	229.990	32	
12. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	20.3181	198.360	4 030	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.1683	10.80	2	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.1386	1 037.49	144	
			(1)			229.99	32	
12. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.02244	20.52		
		Накладные расходы				80%	3 250	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 503	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 929	
	
13.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.006	61 897.52	371	
		Объем: (0.33)*0.018						
	
14.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.132	58 562.01	7 730	
		Объем: (0.33)*0.4						
	
15.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.33	2 335.01	771	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0198	229.990	5	
15. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	4.2702	175.550	750	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0231	10.80		
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0198	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
15. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0033	38.33		
		Накладные расходы				80%	604	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	279	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 654	
	
16.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.29	104.81	450	
		Объем: (0.33)*13						
	
17.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		12.54	185.21	2 323	
		Объем: (0.33)*38.0						
	
18.	ГЭСНр 53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т		0.208	27 989.28	5 822	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.67	0.13936	209.036	29	
18. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	165.88	34.50304	163.200	5 631	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.16	0.03328	10.80		
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0416	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
18. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.74	0.15392	43.43	7	
18. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.47	0.09776	493.44	48	
			(1)			200.12	20	
18. 7.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.92	0.19136	9.05	2	
18. 8.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.009	0.001872	48 451.22	91	
		Накладные расходы				73%	4 132	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	3 170	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 123	
	
19.	08.3.08.02-0025	Сталь угловая 75х75 мм	т		0.138	41 955.26	5 790	
	
20.	08.3.11.01-0048	Швеллеры: № 10 сталь марки ВСт3пс5	т		0.07	37 271.49	2 609	
	
21.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.112	2 735.32	306	
	
22.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.119	13 896.92	1 654	
		Объем: (0.208)*0.57						
	
23.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.137	2 141.39	293	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00274	215.055	1	
23. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.72747	201.080	146	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00137	10.80		
23. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00137	964.28	1	
			(1)			200.12		
23. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00137	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
23. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.15344	18.56	3	
23. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001644	72 855.64	120	
23. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000274	79 235.11	22	
		Накладные расходы				69%	101	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	71	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					465	
	
24.	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.062	64 313.56	3 987	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.01674	258.753	4	
24. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	6.9905	161.570	1 129	
24. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0124	1 126.02	14	
			(1)			268.82	3	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00434	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
24. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000248	60 190.64	15	
24. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.000744	107 511.00	80	
24. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.048484	56 608.46	2 745	
		Накладные расходы				92%	1 042	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	499	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 528	
	
25.	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим)	Демонтаж металлоконструкций	т		0.07	10 465.95	733	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.807	0.19649	267.911	53	
25. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	44.296	3.10072	165.230	512	
25. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0049	1 687.36	8	
			(1)			306.16	2	
25. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00588	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
25. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2.52	0.1764	1 113.56	196	
			(1)			268.82	47	
25. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00931	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
25. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.022	0.07154	3.21		
25. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.07	0.0049	112.76	1	
		Накладные расходы				69%	390	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	328	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 451	
	
26.	ГЭСН 15-03-001-02 
(прим)	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм	100 м		0.24	11 556.94	2 774	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.0624	255.608	16	
26. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	64.41	15.4584	165.230	2 554	
26. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.05	0.012	964.28	12	
			(1)			200.12	2	
26. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	0.0504	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
26. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.0045	0.00108	88 186.48	95	
26. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.0195	0.00468	9 149.15	43	
26. 7.	08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0.0045	0.00108	50 293.84	54	
		Накладные расходы				80%	2 056	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	951	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 781	
	
27.	С постащика 1.	Карниз для фасада из полиуретана 150*100мм	м		24.24	906.50	21 974	
		Объем: 24.0*1.01						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					81 074	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					80 341	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					49 650	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 6, 12, 15, 26; %=77 - по стр. 4; %=67 - по стр. 7; %=73 - по стр. 18; %=69 - по стр. 23; %=92 - по стр. 24)					19 125	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 23; %=37 - по стр. 2, 6, 12, 15, 26; %=40 - по стр. 7; %=56 - по стр. 18; %=44 - по стр. 24)					10 683	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					110 149	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					733	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25)					390	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25)					328	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 451	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					111 600	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 388	
	ИТОГО					113 988	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 280	
	ИТОГО					116 268	
	НДС 18%				18	20 928	
	ВСЕГО С НДС					137 196.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					19 515.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 011	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)