«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /И. Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт подвала, сетей холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома по ул.Балтийской, д.2-4 в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  СЕТИ В1	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0.245	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0.215	
3.	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0.06	
4.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 шт.	0.06	
5.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 шт.	0.01	
6.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0.2	
7.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.208	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
8.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м	0.085	
9.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	8.602	
10.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.	0.8	
11.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	0.2	
12.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	10 шт.	0.2	
13.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.	0.1	
14.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	6	
15.	ППР муфта НР 20х1/2"	шт	6	
16.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм	10 шт.	0.1	
17.	ППР редукция 50х40	шт	1	
18.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	0.13	
19.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	13.117	
20.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	1.2	
21.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	10 шт.	0.2	
22.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	0.5	
23.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	10 шт.	0.2	
24.	ППР муфта НР 50х2"	шт	1	
25.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0.09	
26.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	9.099	
27.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.	1	
28.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.	0.2	
29.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	0.1	
30.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.1	
31.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	10 шт.	0.1	
32.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0.2	
33.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.	2.5	
34.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	20.16	
35.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	2	
36.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	0.4	
37.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/н	шт.	6	
38.	ППР муфта РН 25х3/4"  рн	шт	12	
39.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 3/4"  рв х рн	шт	6	
40.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.	0.6	
41.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	5.05	
42.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	10 м	1.43	
43.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	10 м	0.935	
44.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	0.99	
45.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м	2.2	
46.	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт.	0.01	
47.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (б/у)	шт.	1	
48.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм (гильзы)	м	0.5	
49.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм (гильзы)	м	0.3	
50.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм  (гильзы)	м	0.5	
51.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм  (гильзы)	м	0.5	
	
	Раздел 2.  Водоотведение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
52.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.03	
53.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.075	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
54.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.06	
55.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	5.988	
56.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	0.5	
57.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.16	
58.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.	1	
59.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт	4	
60.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт	5	
61.	ПВХ муфта ремонтная ф110мм (с резинкой 124/110)	шт	3	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
62.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.0126	
	Отмостка	
63.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.154	
64.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.154	
65.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.231	
66.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.924	
67.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	101.64	
68.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	7.7	
69.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.24	
70.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	7.7	
71.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	5.775	
72.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	5.8905	
73.	Устройство подстилающих слоев: бетонных (входы в подъезд)	м3	0.1	
74.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.102	
75.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.231	
	
	Раздел 3.  Восстановление вертикальной гидроизоляции в подвале (внутри здания)	
	
76.	Очистка вручную поверхности кирпичных стен от известковой краски	100 м2	0.9566	
77.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.35	
78.	Купорос медный марки: А	т	-0.00035	
79.	Борей DT- "Анти-Плесень"	л	8.75	
80.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	2.375	
81.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.600875	
82.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.95475	
83.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.9566	
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП В ПОДВАЛЫ	
	
84.	Демонтаж ограждения подпорной стены	100 м	0.015	
85.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0382	
86.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0382	
87.	Разборка: кирпичных стен	м3	0.954	
88.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.477	
89.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.5724	
90.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.00954	
91.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.035	
92.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.0334	
93.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.0713	
94.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	1.21	
95.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	0.2	
96.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0079	
97.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0079	
98.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.395	
99.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.474	
100.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	0.395	
101.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.2	
102.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.204	
	СТУПЕНИ	
103.	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0.074	
104.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.1644	
105.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.05211	
106.	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (верх стенки входа в подвал)	100 м2	0.0234	
107.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.36	
108.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45, до 80мм	100 шт.	-0.36	
109.	Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм	шт.	36	
110.	Ограждение подпорной стены  перилами	100 м	0.0468	
111.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4.7	
112.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	8.4	
113.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	14	
114.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(ограждение)	100 м2	0.0355	
115.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(ограждение)	100 м2	0.0355	
116.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.868	
117.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	7.376	
118.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	2.868	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
119.	Демонтаж: выключателей,	100 шт.	0.12	
120.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.16	
121.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.5	
122.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.5	
	Общестроительные работы	
123.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.08	
124.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0.35	
125.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.13	
126.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.1322	
127.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0875	
128.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0875	
129.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.62	
130.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	0.62	
	Монтажные работы	
	ВРУ (сущ)	
131.	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт.	1	
132.	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-160-250А	шт.	1	
133.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	3	
134.	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт.	1	
135.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.	2	
136.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1	
137.	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 С (R), 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	
138.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	
139.	Устройства защитного отключения <IEK> УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	2	
140.	Нулевая шина, 8х12, 14/2 IEK YNN21-14-100	шт	1	
141.	Нулевая шина, 6х9, 8/2 IEK	шт	1	
142.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0.05	
143.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.005	
	Щиты этажные	
144.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	6	
145.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	6	
146.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	10	
147.	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика В	шт.	10	
148.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0.1	
149.	Сжимы ответвительные У-731	100 шт.	0.1	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
150.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.67	
151.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м	68.34	
152.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	6.7	
153.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	3.8	
154.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0.25	
155.	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 50 мм	10 м	2.55	
156.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.	2.5	
157.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.25	
158.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.3	
159.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.056	
160.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.25	
161.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0255	
162.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0.42	
163.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.01836	
164.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.02448	
165.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
166.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.4	
167.	Реле времени лестничное	шт	9	
170.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	
171.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.2	
172.	Коробка установочная У-92	10 шт.	1	
174.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.18	
175.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	18	
176.	Лампа энергосберегающая	шт	18	
	Устройство контура заземления	
177.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.015	
178.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
179.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
180.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
181.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.06	
182.	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.006	
183.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.06	
184.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.006	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)