«СОГЛАСОВАНО» 	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / И.Л. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т № 2	
	
на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД № 74 по ул.Киевская                             г. Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
		
1.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.07	
2.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.06	
3.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.65	
	Строительные и отделочные  работы	
		
4.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
5.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.34	
6.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.06	
7.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.05	
8.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.11	
9.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.102	
10.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.102	
11.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.692	
12.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.692	
	Вводно-распределительное устройство	
		
13.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
14.	Шкаф встраиваемый типа ЩРВ 600х400х250  IP44	шт	1	
15.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
16.	Автоматический выключатель   GLS6 -С63/3 (С) 63A 3-pol.	шт	1	
17.	Автоматический выключатель  GLS6 -С50/3 (С) 50A 3-pol.	шт	1	
18.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
19.	Электросчетчик трехфазный ЦЭ 6803 8М 220/380В, 10-100А,	шт	1	
20.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
21.	Автоматический выключатель    GLS6 -С10/2 (С) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
22.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.004	
23.	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт	1	
24.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	1	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
		
25.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	2	
26.	Шкаф встраиваемый типа  ЩРВ  36  IP44	шт	2	
27.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
28.	Автоматический выключатель  GLS6 -C32/2 (C) 32A 2-pol. 6 кА	шт	2	
29.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	7	
30.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА	шт	7	
31.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.14	
32.	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	14	
33.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.008	
34.	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт	2	
35.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	2	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
		
36.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.65	
37.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	66.3	
38.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	38	
39.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм	шт.	65	
40.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.15	
41.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	15.3	
42.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	9	
43.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	15	
44.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.29	
45.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.38	
46.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.36	
47.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.068	
48.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0367	
49.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.15	
50.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0153	
51.	Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44	шт	6	
52.	Коробка распределительная  для открытой  проводки  ip44	шт	5	
53.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.07	
54.	Светильник  настенный   IP54	шт	1	
55.	Светильник  потолочный   IP44	шт	6	
56.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	7	
57.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.05	
58.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	5	
59.	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	5	
60.	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК	шт	5	
61.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
62.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт	1	
	устройство контура заземления	
		
63.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
64.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
65.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.018	
66.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
67.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
68.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
69.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
70.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.07	
71.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.0071	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля  МКУ «КР МКД»                                           Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                                                                     Толмачева О.В.          	
	(должность, подпись, Ф.И.О)