|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-29» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В. В. Черноиванов/ |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
|  |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т №4** | |
|  | |
| **на капитальный ремонт отмостки МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  | **ОТМОСТКА** | | |
|  |  | | |
|  | *Ремонт отмостки (двор)* | | |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.033 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.94 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 5.94 |
| 4. | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.165 |
| 5. | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 | 0.165 |
| 6. | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0.0396 |
| 7. | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 | 0.55 |
| 8. | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | -67.32 |
| 9. | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 67.32 |
| 10. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 5.5 |
| 11. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6.6 |
| 12. | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 5.5 |
| 13. | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7.15 |
| 14. | Устройство отмостки бетонной | м3 | 4.125 |
| 15. | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 4.2075 |
|  |  | | |
|  | *Ремонт отмостки (улица)* | | |
| 16. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.0553 |
| 17. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9.954 |
| 18. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1106 |
| 19. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1106 |
| 20. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза | 17.696 |
| 21. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 9.954 |
| 22. | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.166 |
| 23. | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 | 0.166 |
| 24. | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0.0398 |
| 25. | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 | 0.5532 |
| 26. | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | -67.7117 |
| 27. | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 67.7117 |
| 28. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 5.532 |
| 29. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6.6384 |
| 30. | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 5.532 |
| 31. | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7.1916 |
| 32. | Устройство отмостки бетонной | м3 | 4.149 |
| 33. | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 4.232 |
| Составил: ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» М. Я. Шуптар  Проверил: начальник отдела контроля МКУ «КР МКД» Г. Н. Рябкова | | | |

Составил: ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» М. Я. Шуптар

Проверил: начальник отдела контроля МКУ «КР МКД» Г. Н. Рябкова