«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»______________ 20___г.	«______»______________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дарвина, 1-3
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МКД по ул.Дарвина, 1-3	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.017	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.56	
3.	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150  (бетонного основания дымовой трубы, бетонного якоря для оттяжки дымовой трубы)	м3	9.9531	
4.	Разборка: кирпичных стен (борова под дымовую трубу)	м3	1.96	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	30.456	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	30.456	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=231 м2	
7.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.104	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	166.4	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.462	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	50.82	
11.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.231	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.231	
13.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	57.75	
14.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1155	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.781	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	23.1	
17.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2	235.62	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=55м2	
18.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0138	
19.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	22.08	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.11	
21.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.1	
22.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0275	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.805	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.5	
25.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)  	м2	56.1	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00802	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	12.832	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.046	
29.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.06	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.79	
31.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0156	
32.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.008	
33.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	79	
34.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.8	
35.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80	
36.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
37.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=64 м2	
38.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0288	
39.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	46.08	
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.128	
41.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.08	
42.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.064	
43.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.064	
44.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	16	
45.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.032	
46.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.264	
47.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.4	
48.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	65.28	
	Установка бортовых камней	
49.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.001	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.6	
51.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.007	
52.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.77	
53.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.22	
54.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)