«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 380 848	руб.	Смета на сумму:	2 380 848	руб.	
               Директор МКУ «КР МКД»		
		
__________________________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, д.133 г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	2 380.848	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.394	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	396.648	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	КРЫША	
1.	ГЭСН 46-04-008-03 
(прим)	Разборка покрытий кровель: из черепицы	100 м2		3.63	8 500.09	30 855	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	201.5376	147.310	29 689	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	46.101	25.31	1 167	
		Накладные расходы				84.15%	24 983	
		Сметная прибыль				47.6%	14 132	
		Всего с НР и СП					69 970	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		3.63	2 792.42	10 136	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.6698	268.820	449	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	55.0308	150.030	8 256	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.6698	1 126.02	1 880	
			(1)			268.82	449	
		Накладные расходы				70.55%	6 141	
		Сметная прибыль				52%	4 527	
		Всего с НР и СП					20 804	
	
3.	ГЭСНр 58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2		3.63	15 405.77	55 923	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.78	2.8314	229.990	651	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	95.69	347.3547	150.030	52 114	
3. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.87	3.1581	10.80	34	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	2.8314	1 037.49	2 938	
			(1)			229.99	651	
3. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.01452	57 689.15	838	
		Накладные расходы				70.55%	37 226	
		Сметная прибыль				52%	27 438	
		Всего с НР и СП					120 587	
	
4.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		11.616	7 278.53	84 547	
		Объем: (3.63)*3.2						
	
5.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		1.2	1 510.91	1 813	
5. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	9.888	167.270	1 654	
5. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.38	97.21	134	
5. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.76	9.05	25	
		Накладные расходы				84.15%	1 392	
		Сметная прибыль				47.6%	787	
		Всего с НР и СП					3 992	
	
6.	ГЭСНр 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150х150, прим)	100 м		0.08	55 449.83	4 436	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0504	229.990	12	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	12.8168	161.570	2 071	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.1448	10.80	2	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
6. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00032	57 689.15	18	
6. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.3776	5 804.89	2 192	
6. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	2.96	34.10	101	
		Накладные расходы				70.55%	1 470	
		Сметная прибыль				52%	1 083	
		Всего с НР и СП					6 989	
	
7.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.00465	96 058.76	447	
		Объем: 0.00029086*16						
	
8.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0004	98 286.21	39	
		Объем: 0.000025*16						
	
9.	01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т		0.000348	76 469.07	27	
		Объем: 0.00002177*16						
	
10.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0064	64 522.98	413	
		Объем: (0.08)*0.08						
	
11.	ГЭСНр 53-20-4 
(прим)	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3		0.012	150 072.77	1 801	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.468	268.820	126	
11. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	8.04	158.310	1 273	
11. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.468	1 126.02	527	
			(1)			268.82	126	
11. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.0528	20.52	1	
		Накладные расходы				73.1%	1 023	
		Сметная прибыль				56%	783	
		Всего с НР и СП					3 607	
	
12.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.2832	2 735.32	775	
		Объем: (0.012)*23.6						
	
13.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.48	13 896.92	6 671	
		Объем: 12*40						
	
14.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.715	45 697.79	32 674	
		Объем: 90.42-1.72*11						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.2288	229.990	53	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	107.31435	161.570	17 339	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.8437	10.80	9	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.2288	1 037.49	237	
			(1)			229.99	53	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.003575	57 689.15	206	
14. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.017875	50 201.92	897	
14. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	1.9019	7 353.20	13 985	
		Накладные расходы				70.55%	12 270	
		Сметная прибыль				52%	9 044	
		Всего с НР и СП					53 988	
	
15.	11.1.03.01-0070	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.2838	7 357.76	2 088	
		Объем: 1.72*0.1*0.15*11						
	
16.	ГЭСНр 54-4-3 
(Прим)	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 8,22м)	100 м		0.176	19 241.77	3 387	
		Объем: 0.8*2*11						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.26576	229.990	61	
16. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	12.05072	161.570	1 947	
16. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.26576	1 037.49	276	
			(1)			229.99	61	
16. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.0025168	57 689.15	145	
16. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.13816	7 372.62	1 019	
16. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.31	0.05456			
		Накладные расходы				72.25%	1 451	
		Сметная прибыль				64%	1 285	
		Всего с НР и СП					6 123	
	
17.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.0256	96 058.76	2 459	
		Объем: 0.00029086*88						
	
18.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0022	98 286.21	216	
		Объем: 0.000025*88						
	
19.	01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т		0.001916	76 469.07	147	
		Объем: 0.00002177*88						
	
20.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.36	29 485.89	10 615	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0684	229.990	16	
20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	47.97	161.570	7 751	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.1872	10.80	2	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0684	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
20. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00468	57 689.15	270	
20. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.342	7 372.62	2 521	
		Накладные расходы				70.55%	5 480	
		Сметная прибыль				52%	4 039	
		Всего с НР и СП					20 133	
	
21.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		7.26	303.66	2 205	
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.002178	200.120		
21. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	12.9228	161.570	2 088	
21. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000726	534.12		
			(1)			200.12		
21. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.001452	232.29		
			(1)			200.12		
21. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	6.2436	18.56	116	
		Накладные расходы				76.5%	1 597	
		Сметная прибыль				47.6%	994	
		Всего с НР и СП					4 796	
	
22.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		134.31	227.97	30 619	
		Объем: (7.26)*0.0185*1000						
	
23.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		7.12	306.17	2 180	
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.02136	200.120	4	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	12.7448	161.570	2 059	
23. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00712	534.12	4	
			(1)			200.12	1	
23. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.01424	232.29	3	
			(1)			200.12	3	
23. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	6.1232	18.56	114	
		Накладные расходы				76.5%	1 578	
		Сметная прибыль				47.6%	982	
		Всего с НР и СП					4 740	
	
24.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		146.672	227.97	33 437	
		Объем: (7.12)*0.0206*1000						
	
25.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		3.63	77 259.11	280 451	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	11.6523	250.312	2 917	
25. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	631.1481	177.590	112 086	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	6.0984	874.68	5 334	
			(1)			268.82	1 639	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	5.5539	1 037.49	5 762	
			(1)			229.99	1 277	
25. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	33.6138	14.99	504	
25. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.005082	127 819.59	650	
25. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.040656	120 606.78	4 903	
25. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0016335	60 190.64	98	
25. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	2.42121	189.88	460	
25. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	365.904	10.49	3 838	
25. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.6698	15 715.36	26 242	
25. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	5.3361	17 839.83	95 195	
25. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	421.08	46.96	19 774	
25. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	13.1406	26.91	354	
25. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	1.1253	2 791.89	3 142	
25. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.009801	84 734.93	830	
25. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	2.7225	469.84	1 279	
		Накладные расходы				91.8%	105 573	
		Сметная прибыль				44.2%	50 831	
		Всего с НР и СП					436 855	
	
26.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		457.38	262.08	119 870	
		Объем: (3.63)*126.0						
	
27.	08.1.02.07-0034 
(прим)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, оголовник, капельник	м2		110.62	753.58	83 361	
		Объем: 52.2+4.6+53.82						
	
28.	ГЭСН 46-04-012-02 
(прим)	Разборка люка выхода на кровлю	100 м2		0.0048	28 771.59	138	
		Объем: 0.6*0.8						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.037152	268.820	10	
28. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	0.829248	152.740	127	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.037152	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
		Накладные расходы				84.15%	115	
		Сметная прибыль				47.6%	65	
		Всего с НР и СП					318	
	
29.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Установка люка выхода на кровлю	100 м2		0.0096	87 252.09	838	
		Объем: 0.6*0.8*2						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.051168	242.812	12	
29. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	2.074368	165.230	343	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.016896	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.034272	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
29. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	4.1184	5.19	21	
29. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.6816	5.19	4	
29. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.26016	51.86	13	
29. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.68544	74.74	51	
29. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0768	429.47	33	
29. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.0944	302.90	331	
		Накладные расходы				90.27%	320	
		Сметная прибыль				42.84%	152	
		Всего с НР и СП					1 311	
	
30.	С1 цена поставщи.	Окно- люк  0.6*0.8	м2		0.96	13 271.60	12 741	
		Объем: 0.6*0.8*2						
	
31.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.03	46 470.16	1 394	
31. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	9.279	150.030	1 392	
31. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.183	10.80	2	
		Накладные расходы				70.55%	982	
		Сметная прибыль				52%	724	
		Всего с НР и СП					3 100	
	
32.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		2	1 539.63	3 079	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.44	249.405	110	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	13.26	161.570	2 142	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.22	874.68	192	
			(1)			268.82	59	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.22	1 037.49	228	
			(1)			229.99	51	
32. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	57 689.15	162	
32. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.12	2 955.35	355	
		Накладные расходы				90.27%	2 033	
		Сметная прибыль				42.84%	965	
		Всего с НР и СП					6 077	
	
33.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3		0.12	7 152.88	858	
		Объем: (2.0)*(0.06)						
	
34.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.2	7 372.62	1 475	
		Объем: (2.0)*(0.1)						
	
35.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		2	6 491.82	12 984	
		Объем: 1.1+0.9						
	
36.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка слуховых окон кровельной сталью с полимерным покрытием	100 м2		0.024	54 223.21	1 301	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.00552	229.990	1	
36. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	0.6024	154.230	93	
36. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.00552	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
36. 4.	01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0.32	0.00768	78 579.69	603	
36. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000024	60 190.64	1	
36. 6.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0.44	0.01056	56 608.46	598	
		Накладные расходы				90.27%	85	
		Сметная прибыль				42.84%	40	
		Всего с НР и СП					1 426	
	
37.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.01056	62 748.13	663	
		Объем: 0.024*0.44						
	
	МАНСАРДНЫЕ ОКНА	
38.	ГЭСНр 63-10-1 
(прим)	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:  (сайдинг)	100 м2		0.06	1 254.60	75	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.012	268.820	3	
38. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31	0.4386	163.200	72	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.012	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
		Накладные расходы				65.45%	49	
		Сметная прибыль				40%	30	
		Всего с НР и СП					154	
	
39.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.196	1 341.82	263	
39. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	1.7836	147.310	263	
39. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.02352	10.80		
39. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.12	0.02352			
		Накладные расходы				70.55%	186	
		Сметная прибыль				52%	137	
		Всего с НР и СП					585	
	
40.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.158	578.17	91	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00316	229.990	1	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.5451	161.570	88	
40. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00316	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94.1%	84	
		Сметная прибыль				51%	45	
		Всего с НР и СП					220	
	
41.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		19.3392	34.52	668	
		Объем: 15.8*1.224						
	
42.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.158	5 877.21	929	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.18328	236.015	43	
42. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	4.48404	169.310	759	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.02844	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.15484	1 037.49	161	
			(1)			229.99	36	
		Накладные расходы				94.1%	755	
		Сметная прибыль				51%	409	
		Всего с НР и СП					2 093	
	
43.	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3		2.4411	4 478.09	10 931	
		Объем: (0.158)*103.0*0.15						
	
44.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.158	578.17	91	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00316	229.990	1	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.5451	161.570	88	
44. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00316	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94.1%	84	
		Сметная прибыль				51%	45	
		Всего с НР и СП					220	
	
45.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2		19.3392	46.96	908	
		Объем: 15.8*1.224						
	
46.	ГЭСН 10-01-012-01 
(прим)	Обшивка мансардных окон: досками обшивки	100 м2		0.158	40 741.30	6 437	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.08848	229.990	20	
46. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	36.3	5.7354	163.200	936	
46. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.08848	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
46. 4.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.00725	0.0011455	77 993.35	89	
46. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.0003476	60 190.64	21	
46. 6.	11.1.01.12-0007	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.43	0.22594	21 658.45	4 894	
46. 7.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.14	0.02212	7 278.53	161	
46. 8.	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	16.59	14.74	245	
		Накладные расходы				90.27%	863	
		Сметная прибыль				42.84%	410	
		Всего с НР и СП					7 710	
	
47.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (мансардные окна) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.158	64 313.56	10 162	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.04266	258.753	11	
47. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	17.8145	161.570	2 878	
47. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0316	1 126.02	36	
			(1)			268.82	8	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01106	1 037.49	11	
			(1)			229.99	3	
47. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000632	60 190.64	38	
47. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.001896	107 511.00	204	
47. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.123556	56 608.46	6 994	
		Накладные расходы				91.8%	2 652	
		Сметная прибыль				44.2%	1 277	
		Всего с НР и СП					14 091	
	
48.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		-0.123556	56 608.46	-6 994	
		Объем: (0.158)*(-0.782)						
	
49.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.123556	62 748.13	7 753	
		Объем: (0.158)*(0.782)						
	
	ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ	
50.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (над кровельным покрытием)	100 м		0.018	113 631.77	2 045	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.07974	268.820	21	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	10.96578	161.570	1 772	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.02394	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
50. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.0558	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
50. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0072	20.52		
50. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.09	2 615.05	235	
		Накладные расходы				66.3%	1 189	
		Сметная прибыль				50.4%	904	
		Всего с НР и СП					4 137	
	
51.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0756	13 896.92	1 051	
		Объем: 0.018*4200						
	
52.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м		0.018	310 782.29	5 594	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.1494	268.820	40	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	30.2733	161.570	4 891	
52. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.045	874.68	39	
			(1)			268.82	12	
52. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.1044	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
52. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.027	20.52	1	
52. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.2412	2 615.05	631	
		Накладные расходы				66.3%	3 269	
		Сметная прибыль				50.4%	2 485	
		Всего с НР и СП					11 348	
	
53.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.198	13 896.92	2 752	
		Объем: 0.018*2200*5						
	
54.	ГЭСНр 60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м		0.018	101 565.17	1 828	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.21	0.03978	268.820	11	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	608.12	10.94616	161.570	1 769	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.66	0.01188	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
54. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.55	0.0279	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
54. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.74	0.01332	20.52		
54. 6.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	1.8	0.0324	881.85	29	
54. 7.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	1.2	0.0216	544.96	12	
54. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.28	0.22104			
		Накладные расходы				66.3%	1 180	
		Сметная прибыль				50.4%	897	
		Всего с НР и СП					3 905	
	
55.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0756	13 896.92	1 051	
		Объем: 0.018*4200						
	
56.	ГЭСНр 60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3 (до 6 каналов)	100 м		0.018	279 225.30	5 026	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.1	0.1098	268.820	30	
56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1682.35	30.2823	161.570	4 893	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.85	0.0333	874.68	29	
			(1)			268.82	9	
56. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.25	0.0765	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
56. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.55	0.0279	20.52	1	
56. 6.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	3.5	0.063	881.85	56	
56. 7.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	2.5	0.045	544.96	25	
56. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	37.15	0.6687			
		Накладные расходы				66.3%	3 264	
		Сметная прибыль				50.4%	2 481	
		Всего с НР и СП					10 771	
	
57.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.198	13 896.92	2 752	
		Объем: 0.018*2200*5						
	
58.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах	100 м3		0.005	106 487.48	532	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.11435	264.155	30	
58. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	1.7901	165.230	296	
58. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.094	1 126.02	106	
			(1)			268.82	25	
58. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.00765	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
58. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00135	964.28	1	
			(1)			200.12		
58. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.09105	11.58	1	
58. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.01135	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
58. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.000385	20.52		
58. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00025	89 253.46	22	
58. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.000215	57 689.15	12	
58. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00013	11 636.25	2	
58. 12.	04.1.02.06	Бетон	м3	102	0.51			
58. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00035	5 768.85	2	
58. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0043	5 760.02	25	
58. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.2	234.83	47	
		Накладные расходы				80.33%	262	
		Сметная прибыль				44.2%	144	
		Всего с НР и СП					938	
	
59.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.51	3 014.79	1 538	
		Объем: (0.5)*1.02						
	
60.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.12	26 799.91	3 216	
60. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	15.768	175.550	2 768	
60. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.132	10.80	1	
60. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.042	20.52	1	
60. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.2184	2 040.43	446	
		Накладные расходы				67.15%	1 859	
		Сметная прибыль				40%	1 107	
		Всего с НР и СП					6 182	
	
61.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.12	2 335.01	280	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0072	229.990	2	
61. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.5528	175.550	273	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0084	10.80		
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0072	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
61. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0012	38.33		
		Накладные расходы				80.33%	221	
		Сметная прибыль				37.4%	103	
		Всего с НР и СП					604	
	
62.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.56	104.81	164	
		Объем: (0.12)*0.013*1000						
	
63.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		4.56	170.42	777	
		Объем: (0.12)*0.038*1000						
	
64.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.2153	64 313.56	13 847	
		Объем: 53.82*0.4						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.058131	258.753	15	
64. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	24.275075	161.570	3 922	
64. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.04306	1 126.02	48	
			(1)			268.82	12	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.015071	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
64. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0008612	60 190.64	52	
64. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0025836	107 511.00	278	
64. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.1683646	56 608.46	9 531	
		Накладные расходы				91.8%	3 614	
		Сметная прибыль				44.2%	1 740	
		Всего с НР и СП					19 201	
	
65.	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим)	Подшивка карниза досками	100 м2		0.1076	8 201.09	882	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.095764	241.770	23	
65. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	4.62142	152.740	706	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.029052	874.68	25	
			(1)			268.82	8	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.066712	1 037.49	69	
			(1)			229.99	15	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.00142032	57 689.15	82	
		Накладные расходы				90.27%	658	
		Сметная прибыль				42.84%	312	
		Всего с НР и СП					1 852	
	
66.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.2819	7 278.53	2 052	
		Объем: (0.1076)*(2.62)						
	
67.	ГЭСН 10-01-008-02 
(прим)	Острожка: брусьев (карнизная доска)	100 м2		0.1076	1 213.39	131	
67. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.51	0.808076	161.570	131	
		Накладные расходы				90.27%	118	
		Сметная прибыль				42.84%	56	
		Всего с НР и СП					305	
	
68.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (карниз)	100 м2		0.1046	303.66	32	
68. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00003138	200.120		
68. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.186188	161.570	30	
68. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00001046	534.12		
			(1)			200.12		
68. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00002092	232.29		
			(1)			200.12		
68. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.089956	18.56	2	
		Накладные расходы				76.5%	23	
		Сметная прибыль				47.6%	14	
		Всего с НР и СП					69	
	
69.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		1.9351	227.97	441	
		Объем: (0.1046)*0.0185*1000						
	
70.	ГЭСН 15-04-024-02 
(прим)	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2		0.1076	6 386.97	687	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.006456	236.462	2	
70. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	3.503456	165.230	579	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.001076	308.04		
			(1)			268.82		
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00538	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
70. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.08608	162.00	14	
70. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.035508	38.33	1	
70. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00004304	3 474.67		
70. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.00100068	68 710.90	69	
70. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.0005918	30 814.73	18	
		Накладные расходы				80.33%	467	
		Сметная прибыль				37.4%	217	
		Всего с НР и СП					1 371	
	
71.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.0033	59 986.66	198	
		Объем: (0.1076)*0.0307						
	
	МАНСАРДА	
72.	ГЭСН 11-01-008-02 
(прим)	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3		21.75	537.01	11 680	
		Объем: 145*0.15						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	7.83	227.600	1 782	
72. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	38.28	161.570	6 185	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	4.698	964.28	4 530	
			(1)			200.12	940	
72. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	3.132	308.04	965	
			(1)			268.82	842	
		Накладные расходы				94.1%	7 497	
		Сметная прибыль				51%	4 063	
		Всего с НР и СП					23 240	
	
73.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.45	578.17	838	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.029	229.990	7	
73. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	5.0025	161.570	808	
73. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.029	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				94.1%	767	
		Сметная прибыль				51%	416	
		Всего с НР и СП					2 021	
	
74.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		177.48	34.52	6 127	
		Объем: 145*1.224						
	
75.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим	100 м2		1.45	11 754.41	17 044	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	3.364	236.015	794	
75. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	82.302	169.310	13 935	
75. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.522	308.04	161	
			(1)			268.82	140	
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	2.842	1 037.49	2 949	
			(1)			229.99	654	
		Накладные расходы				94.1%	13 860	
		Сметная прибыль				51%	7 512	
		Всего с НР и СП					38 416	
	
76.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим (третий слой)	100 м2		1.45	5 877.21	8 522	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.682	236.015	397	
76. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	41.151	169.310	6 967	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.261	308.04	80	
			(1)			268.82	70	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.421	1 037.49	1 474	
			(1)			229.99	327	
		Накладные расходы				94.1%	6 930	
		Сметная прибыль				51%	3 756	
		Всего с НР и СП					19 207	
	
77.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		448.05	74.41	33 339	
		Объем: 145*3*1.03						
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
78.	ГЭСН 46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2		1.76	5 621.72	9 894	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.65	6.424	268.820	1 727	
78. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30.53	53.7328	147.310	7 915	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.65	6.424	308.04	1 979	
			(1)			268.82	1 727	
		Накладные расходы				84.15%	8 114	
		Сметная прибыль				47.6%	4 590	
		Всего с НР и СП					22 597	
	
79.	ГЭСНр 54-4-1	Замена концов деревянных балок	100 шт.		0.06	323 172.53	19 390	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.7	1.422	254.894	362	
79. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	914.32	54.8592	167.270	9 176	
79. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15.2	0.912	874.68	798	
			(1)			268.82	245	
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.5	0.51	1 037.49	529	
			(1)			229.99	117	
79. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00258	57 689.15	149	
79. 6.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.336	0.02016	2 590.83	52	
79. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.375	0.0225	50 201.92	1 130	
79. 8.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	11.54	0.6924	5 804.89	4 019	
79. 9.	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1.782	0.10692	7 386.39	790	
79. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	2.73	0.1638	5 714.19	936	
79. 11.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	4	0.24	7 372.62	1 769	
79. 12.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	26.1	1.566	26.91	42	
		Накладные расходы				72.25%	6 891	
		Сметная прибыль				64%	6 104	
		Всего с НР и СП					32 386	
	
80.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		-0.24	7 372.62	-1 769	
		Объем: (0.06)*(-4.0)						
	
81.	01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т		0.01279152	93 480.41	1 196	
		Объем: 0.00053298*24						
	
82.	01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т		0.00075	97 010.39	73	
		Объем: 0.00003125*24						
	
83.	01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т		0.00096	76 469.07	73	
		Объем: 0.00004*24						
	
84.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0.00264	6 628.70	17	
		Объем: (0.06)*0.044						
	
85.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.024	13 896.92	334	
		Объем: 6*4						
	
86.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3		0.0192	544.96	10	
		Объем: (0.06)*0.32						
	
87.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок	100 м		0.36	19 241.77	6 927	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.5436	229.990	125	
87. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	24.6492	161.570	3 983	
87. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.5436	1 037.49	564	
			(1)			229.99	125	
87. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.005148	57 689.15	297	
87. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.2826	7 372.62	2 084	
		Накладные расходы				72.25%	2 968	
		Сметная прибыль				64%	2 629	
		Всего с НР и СП					12 524	
	
88.	ГЭСН 11-01-008-02 
(прим)	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3		26.4	537.01	14 177	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	9.504	227.600	2 163	
88. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	46.464	161.570	7 507	
88. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	5.7024	964.28	5 499	
			(1)			200.12	1 141	
88. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	3.8016	308.04	1 171	
			(1)			268.82	1 022	
		Накладные расходы				94.1%	9 099	
		Сметная прибыль				51%	4 932	
		Всего с НР и СП					28 208	
	
89.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.76	578.17	1 018	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0352	229.990	8	
89. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	6.072	161.570	981	
89. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0352	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				94.1%	931	
		Сметная прибыль				51%	504	
		Всего с НР и СП					2 453	
	
90.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		215.424	34.52	7 436	
		Объем: 176*1.224						
	
91.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим	100 м2		1.76	11 754.41	20 688	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	4.0832	236.015	964	
91. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	99.8976	169.310	16 914	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.6336	308.04	195	
			(1)			268.82	170	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	3.4496	1 037.49	3 579	
			(1)			229.99	793	
		Накладные расходы				94.1%	16 823	
		Сметная прибыль				51%	9 118	
		Всего с НР и СП					46 629	
	
92.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим (третий слой)	100 м2		1.76	5 877.21	10 344	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	2.0416	236.015	482	
92. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	49.9488	169.310	8 457	
92. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.3168	308.04	98	
			(1)			268.82	85	
92. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.7248	1 037.49	1 789	
			(1)			229.99	397	
		Накладные расходы				94.1%	8 412	
		Сметная прибыль				51%	4 559	
		Всего с НР и СП					23 314	
	
93.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		543.84	74.41	40 467	
		Объем: 176*3*1.03						
	
94.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.76	2 105.72	3 706	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0352	229.990	8	
94. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	6.072	161.570	981	
94. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0352	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
94. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	215.424	12.48	2 688	
		Накладные расходы				94.1%	931	
		Сметная прибыль				51%	504	
		Всего с НР и СП					5 141	
	
95.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-215.424	12.48	-2 688	
		Объем: (1.76)*(-122.4)						
	
96.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		21.5424	599.04	12 905	
		Объем: (1.76)*(122.4)						
	
97.	ГЭСН 10-01-083-03 
(прим)	Устройство настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		1.76	27 399.06	48 222	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	1.7248	253.367	437	
97. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	51.4096	167.270	8 599	
97. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	1.0384	874.68	908	
			(1)			268.82	279	
97. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.6864	1 037.49	712	
			(1)			229.99	158	
97. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.0154	57 689.15	888	
97. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	4.6288	5 694.68	26 360	
97. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.12672	84 869.83	10 755	
		Накладные расходы				90.27%	8 157	
		Сметная прибыль				42.84%	3 871	
		Всего с НР и СП					60 250	
	
98.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-4.6288	5 694.68	-26 360	
		Объем: (1.76)*(-2.63)						
	
99.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		4.6288	7 278.53	33 691	
		Объем: (1.76)*(2.63)						
	
100.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		4.752	306.17	1 455	
100. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.014256	200.120	3	
100. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	8.50608	161.570	1 374	
100. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.004752	534.12	3	
			(1)			200.12	1	
100. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.009504	232.29	2	
			(1)			200.12	2	
100. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	4.08672	18.56	76	
100. 6.	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0.0206	0.0978912			
		Накладные расходы				76.5%	1 053	
		Сметная прибыль				47.6%	655	
		Всего с НР и СП					3 164	
	
101.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		97.8912	227.97	22 316	
		Объем: 4.752*20.6						
	
	Штукатурка поверхности дымоходов под кровлей	
102.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: дымовых труб	100 м2		0.322	3 361.61	1 082	
102. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	7.34804	147.310	1 082	
		Накладные расходы				84.15%	911	
		Сметная прибыль				47.6%	515	
		Всего с НР и СП					2 508	
	
103.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.322	1 208.93	389	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00644	249.405	2	
103. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.1091	181.930	384	
103. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00322	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00322	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
103. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0322	38.33	1	
		Накладные расходы				80.33%	310	
		Сметная прибыль				37.4%	144	
		Всего с НР и СП					843	
	
104.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		4.186	61.73	258	
		Объем: (0.322)*0.013*1000						
	
105.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.322	26 799.91	8 630	
105. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	42.3108	175.550	7 428	
105. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.3542	10.80	4	
105. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1127	20.52	2	
105. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.58604	2 040.43	1 196	
		Накладные расходы				67.15%	4 988	
		Сметная прибыль				40%	2 971	
		Всего с НР и СП					16 589	
	
106.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.322	1 992.66	642	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00966	242.933	2	
106. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	3.28762	154.230	507	
106. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00322	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00644	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
106. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.2576	162.00	42	
106. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00322	38.33		
106. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0001288	3 474.67		
106. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.005474	11 636.25	64	
106. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000161	46 966.96	8	
106. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0005152	25 917.44	13	
		Накладные расходы				80.33%	409	
		Сметная прибыль				37.4%	190	
		Всего с НР и СП					1 241	
	
107.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.07	14 599.63	1 022	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0049	257.726	1	
107. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	4.312	187.360	808	
107. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0021	1 126.02	2	
			(1)			268.82	1	
107. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0014	874.68	1	
			(1)			268.82		
107. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0014	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
107. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.1099	20.52	2	
107. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0001862	161 777.88	30	
107. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.28	630.92	177	
		Накладные расходы				97.92%	792	
		Сметная прибыль				56.44%	457	
		Всего с НР и СП					2 271	
	
108.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.		0.7	1 790.01	1 253	
	
109.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		6.986	226.22	1 580	
		Объем: (0.07)*99.8						
	
110.	ГЭСН 20-02-004-01 
(прим)	Установка фанового стояка	шт.		2	229.63	459	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.02	229.990	5	
110. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	2.06	167.270	345	
110. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.52	33.60	17	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
110. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0004	89 253.46	36	
110. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.492	82.84	41	
		Накладные расходы				97.92%	343	
		Сметная прибыль				56.44%	198	
		Всего с НР и СП					999	
	
111.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		2	5 457.98	10 916	
	
112.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		107.6642	510.71	54 985	
		Объем: 363*0.040+5.082+5.082+1.2*1.8+0.101+4.4+0.08+0.52+0.24+0.59+0.11+26.4*1.8+32.2*0.02*1.8+21.75*1.2						
	
113.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		107.6642	262.99	28 315	
		Объем: 363*0.040+5.082+5.082+1.2*1.8+0.101+4.4+0.08+0.52+0.24+0.59+0.11+26.4*1.8+32.2*0.02*1.8+21.75*1.2						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  ТРУБА Д120 мм , ЖЕЛОБ 150 мм	
114.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.28	6 080.65	1 703	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0364	229.990	8	
114. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	10.304	161.570	1 665	
114. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0364	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				70.55%	1 180	
		Сметная прибыль				52%	870	
		Всего с НР и СП					3 753	
	
115.	С2 цена поставщи.	Водосточная труба ф120 (4м)	шт		4	2 180.00	8 720	
	
116.	С3 цена поставщи.	Водосточная труба ф120 (3м)	шт		4	1 635.00	6 540	
	
117.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.08	10 407.32	833	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	229.990	1	
117. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	5.112	161.570	826	
117. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	583	
		Сметная прибыль				52%	430	
		Всего с НР и СП					1 846	
	
118.	С4 цена поставщи.	Колено трубы 72 град ф120	шт		8	522.00	4 176	
	
119.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.04	8 662.37	346	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
119. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
119. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	243	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					768	
	
120.	С5 цена поставщи.	Воронка 150/120	шт		4	660.00	2 640	
	
121.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.04	8 662.37	346	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
121. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
121. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	243	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					768	
	
122.	С6 цена поставщ.	Отмет (слив) ф120	шт		4	522.00	2 088	
	
123.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.3	5 840.27	1 752	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	229.990	1	
123. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	11.34	154.230	1 749	
123. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	1 235	
		Сметная прибыль				52%	910	
		Всего с НР и СП					3 897	
	
124.	С7 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы ф120 (в комплекте с дюбелями)	шт		30	249.00	7 470	
	
125.	ГЭСНр 58-3-1 
(прим)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м		0.48	1 341.82	644	
125. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	4.368	147.310	643	
125. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0576	10.80	1	
125. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.12	0.0576			
		Накладные расходы				70.55%	454	
		Сметная прибыль				52%	334	
		Всего с НР и СП					1 432	
	
126.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.48	5 335.88	2 561	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.12	254.841	31	
126. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	15.0768	161.570	2 436	
126. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0528	1 126.02	59	
			(1)			268.82	14	
126. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
126. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0432	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				91.8%	2 265	
		Сметная прибыль				44.2%	1 090	
		Всего с НР и СП					5 916	
	
127.	С8 цена поставщи.	Желоб водосточный (4м) ф150	шт		12	1 490.00	17 880	
	
128.	С9 цена поставщ.	Крюк для желоба	шт		80	197.00	15 760	
	
129.	С10 цена поставщ.	Соединитель желоба ф150	шт		13	298.00	3 874	
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  ТРУБА Д120 мм , ЖЕЛОБ 150 мм (новая труба)	
130.	ГЭСН 12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.		1	32.75	33	
130. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.18	181.930	33	
		Накладные расходы				91.8%	30	
		Сметная прибыль				44.2%	15	
		Всего с НР и СП					78	
	
131.	С11 цена поставщ.	Воронка 150/120	шт		1	660.00	660	
	
132.	ГЭСН 12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м		7	78.17	547	
132. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	0.84	181.930	153	
132. 2.	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм	100 шт.	0.2	1.4	281.70	394	
		Накладные расходы				91.8%	140	
		Сметная прибыль				44.2%	68	
		Всего с НР и СП					755	
	
133.	С12 цена поставщ.	Водосточная труба ф120 (4м)	шт		1	2 180.00	2 180	
	
134.	С13 цена поставщ.	Водосточная труба ф120 (3м)	шт		1	1 635.00	1 635	
	
135.	ГЭСН 12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.		2	24.24	48	
135. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	0.24	181.930	44	
135. 2.	01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	0.02	0.04	120.18	5	
135. 3.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	1	2			
		Накладные расходы				91.8%	40	
		Сметная прибыль				44.2%	19	
		Всего с НР и СП					108	
	
136.	С14 цена поставщ.	Колено трубы 70 град ф120	шт		2	522.00	1 044	
	
137.	ГЭСНр 58-10-5 
(прим)	Устройство: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.01	8 662.37	87	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0008	229.990		
137. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	0.531	161.570	86	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0008	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				70.55%	61	
		Сметная прибыль				52%	45	
		Всего с НР и СП					192	
	
138.	С15 цена поставщ.	Отмет (слив) ф120	шт		1	522.00	522	
	
139.	ГЭСНр 58-22-1 
(прим)	Устройство ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.08	5 840.27	467	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0008	229.990		
139. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	3.024	154.230	466	
139. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				70.55%	329	
		Сметная прибыль				52%	242	
		Всего с НР и СП					1 038	
	
140.	С16 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы ф120 (в комплекте с дюбелями)	шт		8	249.00	1 992	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 412 404	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 324 790	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					572 359	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 5, 28, 78, 102; %=70.55 - по стр. 2, 3, 6, 14, 20, 31, 39, 114, 117, 119, 121, 123, 125, 137, 139; %=73.1 - по стр. 11; %=72.25 - по стр. 16, 79, 87; %=76.5 - по стр. 21, 23, 68, 100; %=91.8 - по стр. 25, 47, 64, 126, 130, 132, 135; %=90.27 - по стр. 29, 32, 36, 46, 65, 67, 97; %=65.45 - по стр. 38; %=94.1 - по стр. 40, 42, 44, 72, 73, 75, 76, 88, 89, 91, 92, 94; %=66.3 - по стр. 50, 52, 54, 56; %=80.33 - по стр. 58, 61, 70, 103, 106; %=67.15 - по стр. 60, 105)					330 367	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 5, 21, 23, 28, 68, 78, 100, 102; %=52 - по стр. 2, 3, 6, 14, 20, 31, 39, 114, 117, 119, 121, 123, 125, 137, 139; %=56 - по стр. 11; %=64 - по стр. 16, 79, 87; %=44.2 - по стр. 25, 47, 58, 64, 126, 130, 132, 135; %=42.84 - по стр. 29, 32, 36, 46, 65, 67, 97; %=40 - по стр. 38, 60, 105; %=51 - по стр. 40, 42, 44, 72, 73, 75, 76, 88, 89, 91, 92, 94; %=50.4 - по стр. 50, 52, 54, 56; %=37.4 - по стр. 61, 70, 103, 106)					192 101	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 847 258	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 314	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 107, 110)					1 135	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 107, 110)					654	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 103	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					83 300	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					83 300	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 936 661	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	41 445	
	ИТОГО					1 978 106	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	39 562	
	ИТОГО					2 017 668	
	НДС 18%				18	363 180	
	ВСЕГО С НДС					2 380 848	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					331 502	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					192 755	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)