«УТВЕРЖДАЮ»	

	.	Смета на сумму:	3 492 304	руб.	

	________________ /______________________ /	
	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления многоквартирного дома № 82-84 по ул. Чернышевского 
г. Калининграда 	
	
Сметная стоимость:	3 492.304	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.000	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	747.601	тыс. руб.	
              Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.6	553.31	459.71	93.60	2 545.23	2 114.67	430.56	16.11	6.86	37 021	34 067	2 954	
									1	1				
	Объем: (180+50)*2													
	Накладные расходы		99%			2 093.52				84%	28 616			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 268.80				48%	16 352			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 907.56					81 989			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.6	172.51	127.80	44.71	793.55	587.88	205.67	16.11	9.68	11 462	9 471	1 991	
					6.95			31.97	1	16.08			514	
	Накладные расходы		83%			514.48				71%	7 089			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			402.90				52%	5 192			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 710.93					23 744			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.6	2 713.25	179.98	29.68	12 480.95	827.91	136.53	16.12	9.21	50 420	13 346	1 257	
				2 503.59	4.13		11 516.51	19.00	3.11	18.83		35 816	358	
	Накладные расходы		83%			702.94				71%	9 730			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			550.49				52%	7 126			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					13 734.38					67 276			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.6	5 502.93	806.67	80.64	25 313.48	3 710.68	370.94	16.12	9.08	131 126	59 816	3 368	
				4 615.62			21 231.85		3.2	1		67 942		
	Накладные расходы		83%			3 079.86				71%	42 469			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 411.94				52%	31 104			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					30 805.29					204 700			
	
5.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	4.6	286.73	122.64	1.26	1 318.95	564.13	5.81	16.11	9.16	11 583	9 088	53	
				162.83			749.02		3.26	1		2 442		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			524.64				79%	7 180			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			361.04				51%	4 635			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 204.63					23 397			
	
6.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	575	13.13			7 549.75					24 334			
				13.13			7 549.75		42.32			24 334		
	Объем: 460*1.25													
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.872	9 291.30	1 358.31	34.61	17 393.31	2 542.76	64.79	16.11	8.96	85 606	40 964	581	
				7 898.38			14 785.77		2.98	1		44 062		
	Объем: 24*7.8													
	Накладные расходы		83%			2 110.49				71%	29 084			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 652.79				52%	21 301			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					21 156.59					135 992			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.23	6 775.72	1 449.90	67.19	1 558.42	333.48	15.45	16.11	9	10 410	5 372	139	
				5 258.63			1 209.48		4.05	1		4 898		
	Накладные расходы		83%			276.79				71%	3 814			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			216.76				52%	2 793			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 051.97					17 018			
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(под мауэрлат), 1 м3	2.25	218.68	77.46	141.22	492.03	174.29	317.75	16.11	4.18	4 136	2 808	1 328	
					12.93			29.09	1	16.09			468	
	Накладные расходы		99%			201.35				84%	2 752			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			122.03				48%	1 572			
										=(59.5* (0.80))				
	Всего с НР и СП					815.40					8 460			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0225	136 578.60	5 963.00	3 790.41	3 073.02	134.17	85.28	16.11	9.68	14 030	2 161	826	
				126 825.19	588.90		2 853.57	13.25	3.87	16.09		11 043	213	
	Накладные расходы		86%			126.78				73%	1 733			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			103.19				56%	1 329			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 303.00					17 092			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.42	221.62	101.80	102.69	2 752.46	1 264.33	1 275.38	16.11	3.72	25 674	20 368	4 744	
				17.13	1.45		212.75	18.01	2.64	16.18		562	291	
	Объем: 460*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 154.11				77%	15 907			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			769.40				48%	9 916			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 675.97					51 498			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	257.09	36.04			9 265.52					48 487			
				36.04			9 265.52		188.6			48 487		
	Объем: 12.42*20.7													
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.895	2 956.30	374.76	6.66	2 645.89	335.41	5.96	16.11	9.22	11 796	5 403	55	
				2 574.88	1.03		2 304.52	0.92	2.75	18.87		6 337	17	
	Объем: (27.3+11.3)*2+12.3													
	Накладные расходы		83%			279.15				71%	3 848			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.61				52%	2 818			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 143.66					18 463			
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	16.12	6.42	1 684	1 681	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 194			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	874			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 752			
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0168	21 223.62	2 306.00	742.65	356.56	38.74	12.48	16.11	7.17	1 562	624	89	
				18 174.97	28.43		305.34	0.48	2.78	18.81		849	9	
	Объем: 0.78*0.54*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			41.57				90%	570			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.18				43%	272			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					419.31					2 404			
	
16.	С Цена поставщик. 
Окно-люк 0,78Х0,54, 1 шт.	4	2 297.35			9 189.40					39 239			
				2 297.35			9 189.40		4.27			39 239		
	Поправки: М: =9342.56*1.05/4.27	
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.6	8 171.06	405.87	165.99	37 586.86	1 867.00	763.54	16.12	8.26	212 932	30 096	6 307	
				7 599.20	14.91		34 956.32	68.60	5.05	16.09		176 529	1 104	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 090.45				92%	28 704			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 064.58				44%	13 728			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					40 741.89					255 364			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, ветровая доска, примыкания к дымоходам, м2	35	137.86			4 825.10					19 623			
				137.86			4 825.10		560.66			19 623		
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	16.11	7.68	14 331	697	347	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	4.59	16.09		13 287	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	690			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	330			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 059.08					15 351			
	
20.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	16.11	7.76	7 242	6 217	137	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.52	17.91		888	75	
	Накладные расходы		78%			304.31				66%	4 153			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50%	3 146			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 150.15					14 541			
	
21.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.294	3 086.00			907.28					3 952			
				3 086.00			907.28		13 441.57			3 952		
	Объем: 0.07*4200													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	16.11	7.75	1 132	981	15	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	4.52	17.9		136	8	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	653			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	495			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					179.35					2 279			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					591			
				3 086.00			135.78		13 441.57			591		
	Объем: 0.02*2200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.002	23 217.20	15 220.75	473.40	46.43	30.44	0.95	16.11	7.75	566	490	7	
				7 523.05	112.70		15.05	0.23	4.52	17.9		68	4	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			23.92				66%	326			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50%	247			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					89.67					1 139			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.22	3 086.00			678.92					2 957			
				3 086.00			678.92		13 441.57			2 957		
	Объем: 0.02*2200*5													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб	0.03	37 147.52	24 353.20	757.44	1 114.43	730.60	22.72	16.11	7.75	13 578	11 770	176	
				12 036.88	180.32		361.11	5.41	4.52	17.9		1 632	97	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			574.09				66%	7 832			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50%	5 934			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					27 344			
	
27.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					7 097			
				3 086.00			1 629.41		13 441.57			7 097		
	Объем: 0.03*2200*8													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6	2 412.79	1 295.60	2.05	1 447.67	777.36	1.23	16.11	6.41	14 900	12 523	8	
				1 115.14			669.08		3.54	1		2 369		
	Накладные расходы		79%			614.11				67%	8 390			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			388.68				40%	5 009			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 450.46					28 300			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	2 291.60	114.18	14.24	1 374.96	68.51	8.54	16.11	9.07	4 828	1 104	77	
				2 163.18			1 297.91		2.81	1		3 647		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.08				80%	883			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.20				37%	408			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 472.24					6 120			
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.895	75.57	75.35	0.22	67.64	67.44	0.20	16.11	6.5	1 088	1 086	1	
									1	1				
	Объем: (27.3+11.3)*2+12.3													
	Накладные расходы		83%			55.98				71%	771			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.84				52%	565			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					167.45					2 424			
	
31.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.895	8 813.16	326.90	31.86	7 887.78	292.57	28.52	16.11	8.82	29 103	4 713	252	
				8 454.40	3.03		7 566.69	2.71	3.19	16.07		24 138	44	
	Объем: (27.3+11.3)*2+12.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			318.90				92%	4 376			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			162.40				44%	2 093			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 369.09					35 573			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	16.11	9.14	1 192	542	5	
				8 231.09			576.18		1.12	1		645		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 859			
	
33.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.398	7 415.77	333.04	13.17	2 951.48	132.55	5.24	16.11	9.13	10 174	2 135	48	
				7 069.56			2 813.68		2.84	1		7 991		
	Накладные расходы		83%			110.02				71%	1 516			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.16				52%	1 110			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 147.65					12 800			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.36	1 357.93	327.73	1.01	488.85	117.98	0.36	16.11	9.16	3 419	1 901	3	
				1 029.19			370.51		4.09	1		1 515		
	Объем: 6*6													
	Накладные расходы		83%			97.92				71%	1 350			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.69				52%	989			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					663.46					5 757			
	
35.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	16.11	9.14	1 267	542	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 934			
	
36.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (в пределах чердака) прим., 100 м2	0.4	188.95	188.95		75.58	75.58		16.11	1	1 218	1 218		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			74.82				84%	1 023			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.35				48%	585			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					195.75					2 826			
	
37.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами дымовых труб (в пределах чердака), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	189.33	101.80	2.94	75.73	40.72	1.18	16.11	9.17	809	656	11	
				84.59	0.16		33.84	0.07	4.2	18.69		142	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.75				80%	526			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.17				37%	243			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					133.65					1 578			
	
	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЕЛЬНОГО СКОСА	
	
38.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (прим), 1 м3 утеплителя	29.72	47.52	20.14	27.38	1 412.29	598.44	813.85	16.11	7.36	15 631	9 641	5 990	
					3.42			101.76	2.16	16.11			1 639	
	Объем: 297.2*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			756.22				92%	10 378			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			385.11				44%	4 963			
										=(55.25* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 553.62					30 972			
	
39.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.972	286.73	122.64	1.26	852.16	364.47	3.75	16.11	9.16	7 484	5 872	34	
				162.83			483.93		3.26	1		1 578		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			338.96				79%	4 639			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			233.26				51%	2 995			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 424.38					15 118			
	
40.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	371.5	7.04			2 615.36					8 871			
				7.04			2 615.36		23.88			8 871		
	Объем: 297.2*1.25													
	
41.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	44.58	202.86	119.97	82.89	9 043.30	5 348.17	3 695.12	16.11	8.94	119 193	86 159	33 034	
									18.43	1				
	Объем: 297.2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 813.35				77%	66 342			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 208.90				48%	41 356			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					17 065.56					226 892			
	
42.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	45.47	447.38			20 342.37					112 698			
				447.38			20 342.37		2 478.51			112 698		
	Объем: 297.2*0.15*1.02													
	
43.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.972	286.73	122.64	1.26	852.16	364.47	3.75	16.11	9.16	7 484	5 872	34	
				162.83			483.93		3.26	1		1 578		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			338.96				79%	4 639			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			233.26				51%	2 995			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 424.38					15 118			
	
44.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	371.5	7.04			2 615.36					8 871			
				7.04			2 615.36		23.88			8 871		
	Объем: 297.2*1.25													
	
45.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.12	6.42	842	841	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 876			
	
46.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.11	7.82	4 363	2 223	466	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	16.1		1 674	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 061			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	985			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 409			
	
47.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 039			
				3 070.76			2 947.93		5 248.9			5 039		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
48.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Разборка обивки стен из кровельной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	219.24	204.34	14.90	9.21	8.58	0.63	16.12	9.13	144	138	6	
									4.07	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			9.09				90%	124			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.63				43%	59			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					22.94					328			
	
49.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.042	286.73	122.64	1.26	12.04	5.15	0.05	16.11	9.16	106	83		
				162.83			6.84		3.26	1		22		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.79				79%	66			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.30				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					20.13					214			
	
50.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	5.25	7.04			36.96					125			
				7.04			36.96		23.88			125		
	Объем: 4.2*1.25													
	
51.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон ), 1 м3 изоляции	0.336	811.20	235.30	124.98	272.56	79.06	41.99	16.11	7.47	2 249	1 274	314	
				450.92			151.51		4.37	1		662		
	Объем: 4.2*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			71.15				77%	981			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.44				48%	612			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					391.15					3 842			
	
52.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	0.326	447.38			145.85					808			
				447.38			145.85		2 478.51			808		
	Объем: 0.336*0.97													
	
53.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.042	286.73	122.64	1.26	12.04	5.15	0.05	16.11	9.16	106	83		
				162.83			6.84		3.26	1		22		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.79				79%	66			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.30				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					20.13					214			
	
54.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	5.25	13.13			68.93					222			
				13.13			68.93		42.32			222		
	Объем: 4.2*1.25													
	
55.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон  кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	373.54	335.71	26.60	15.69	14.10	1.12	16.12	9.13	239	227	10	
				11.23			0.47		4.07	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.95				90%	204			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.61				43%	98			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					38.25					541			
	
56.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0185	23 811.97			440.52					850			
				23 811.97			440.52		45 948.75			850		
	Объем: 0.042*0.44													
	
57.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	2.972	144.40	144.40		429.16	429.16		16.11	1	6 914	6 914		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			343.33				68%	4 702			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			291.83				54%	3 734			
										=(68.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 064.32					15 349			
	
58.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	2.972	5 618.36	315.76	133.24	16 697.77	938.43	395.98	16.11	7.6	68 980	15 118	3 009	
				5 169.37	11.14		15 363.37	33.10	3.31	16.09		50 853	533	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 029.82				90%	14 086			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			524.63				43%	6 730			
										=(53.55* (0.80))				
	Всего с НР и СП					18 252.22					89 796			
	
59.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.944	221.62	101.80	102.69	1 317.28	605.09	610.37	16.11	3.72	12 287	9 748	2 271	
				17.13	1.45		101.82	8.62	2.64	16.18		269	139	
	Объем: 297.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			552.34				77%	7 613			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			368.23				48%	4 746			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 237.85					24 646			
	
60.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	123.04	36.04			4 434.36					23 205			
				36.04			4 434.36		188.6			23 205		
	Объем: 2.972*20.7*2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	228 150.91	26 441.27	9 451.78			1 267 280	426 033	69 956	
			192 257.86	345.32				771 287	5 634	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	228 150.91	26 441.27	9 451.78			1 267 280	426 033	69 956	
			192 257.86	345.32				771 287	5 634	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	67 828.80					306 969			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 36; %=71 - по стр. 2-4, 7, 8, 13, 14, 30, 32-35, 45; %=79 - по стр. 5, 39, 43, 49, 53; %=73 - по стр. 10; %=77 - по стр. 11, 41, 51, 59; %=90 - по стр. 15, 46, 48, 55, 58; %=92 - по стр. 17, 19, 31, 38; %=66 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29, 37; %=68 - по стр. 57)	24 186.27					332 446			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 36, 41, 51, 59; %=52 - по стр. 2-4, 7, 8, 13, 14, 30, 32-35, 45; %=51 - по стр. 5, 39, 43, 49, 53; %=56 - по стр. 10; %=43 - по стр. 15, 46, 48, 55, 58; %=44 - по стр. 17, 19, 31, 38; %=50 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29, 37; %=54 - по стр. 57)	16 344.93					210 525			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	268 682.11					1 810 251			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	268 682.11					1 810 251			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 749.80					38 739			
	ИТОГО	274 431.91					1 848 990			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 488.64					36 980			
	ИТОГО	279 920.55					1 885 970			
	НДС 18%	50 385.70					339 475			
	ВСЕГО С НДС	330 306.25					2 225 445			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 186.27					332 446			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 344.93					210 525			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
61.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.22	1 213.62	458.23	8.86	6 335.10	2 391.96	46.26	16.12	9.13	58 660	38 558	422	
				746.53			3 896.89		5.05	1		19 679		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 631.16				93%	35 859			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 626.53				54%	20 821			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10 592.79					115 340			
	
62.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.4	63.27	49.68	13.59	25.31	19.87	5.44	16.11	1.78	330	320	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			15.50				66%	211			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.94				40%	128			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					50.74					669			
	
63.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.4	4 688.98	197.81	4 246.36	1 875.59	79.12	1 698.54	16.12	4.06	8 518	1 275	6 896	
				244.81	143.10		97.92	57.24	3.54	15.1		347	864	
	Накладные расходы		78%			106.36				66%	1 412			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.18				40%	856			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 050.13					10 785			
	
64.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  и откосов(за вычетом колон ), 100 м2	4.364	188.95	188.95		824.58	824.58		16.11	1	13 284	13 284		
									1	1				
	Объем: 122.16+156.06+65.06+65.5+27.6													
	Накладные расходы		99%			816.33				84%	11 159			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			494.75				48%	6 376			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 135.66					30 819			
	
65.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	16.11	6.69	5 962	2 825	38	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.85	16.09		3 098	12	
	Накладные расходы		86%			151.46				73%	2 071			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 589			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					9 622			
	
66.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	9.5	37.19	25.77		353.31	244.82		16.12	1	4 495	3 946		
				11.42			108.49		5.06	1		549		
	Накладные расходы		86%			210.55				73%	2 881			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			171.37				56%	2 210			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					735.23					9 585			
	
67.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.364	80.30	76.91	1.68	350.42	335.64	7.31	16.11	9.18	5 494	5 407	67	
				1.71	0.16		7.46	0.71	2.64	18.69		20	13	
	Объем: 408.8+27.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			319.53				80%	4 336			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			158.08				37%	2 005			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					828.04					11 835			
	
68.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	57.3	15.82			906.49					2 972			
				15.82			906.49		51.87			2 972		
	Объем: 436.4*0.013/100*1010													
	
69.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.364	2 074.12	832.23	83.91	9 051.48	3 631.86	366.19	16.11	9.97	80 049	58 509	3 651	
				1 157.98	39.06		5 053.42	170.47	3.54	14.27		17 889	2 433	
	Объем: 408.8+27.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 612.21				80%	48 754			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 787.10				37%	22 549			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					14 450.79					151 351			
	
70.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	4.364	689.65	675.65	13.36	3 009.63	2 948.54	58.30	16.11	9.09	48 047	47 501	530	
				0.64			2.79		5.66	1		16		
	Объем: 408.8+27.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			2 329.35				67%	31 826			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 474.27				40%	19 000			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 813.25					98 873			
	
71.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	480.04	12.74			6 115.71					12 251			
				12.74			6 115.71		25.52			12 251		
	Объем: 436.4*1.1													
	
72.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1200.1	9.39			11 268.94					19 178			
				9.39			11 268.94		15.98			19 178		
	Объем: 480.04*2.5													
	
73.	ТЕРр 61-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.011	6 532.22	3 835.54	2.53	71.85	42.19	0.03	16.11	6.42	785	680		
				2 694.15			29.64		3.54	1		105		
	Объем: 1.5*0.38*2													
	Накладные расходы		79%			33.33				67%	456			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.10				40%	272			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					126.28					1 513			
	
74.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.110352												
									3.54					
	Объем: (0.0114)*9.68													
	
75.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.058	8 972.85	5 418.56	3.31	520.43	314.28	0.19	16.11	6.43	5 793	5 063	1	
				3 550.98			205.96		3.54	1		729		
	Накладные расходы		79%			248.28				67%	3 392			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			157.14				40%	2 025			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					925.85					11 210			
	
76.	ТЕРр 61-13-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.116	5 763.55	3 066.87	2.53	668.57	355.76	0.29	16.11	6.42	6 839	5 731	2	
				2 694.15			312.52		3.54	1		1 106		
	Накладные расходы		79%			281.05				67%	3 840			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			177.88				40%	2 292			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 127.50					12 971			
	
78.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.7424												
									3.54					
	Объем: (0.058)*12.8													
	
79.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.416	2 956.30	374.76	6.66	1 229.82	155.90	2.77	16.11	9.22	5 483	2 512	26	
				2 574.88	1.03		1 071.15	0.43	2.75	18.87		2 946	8	
	Объем: 1.6*26													
	Накладные расходы		83%			129.75				71%	1 789			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.61				52%	1 310			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 461.19					8 583			
	
80.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	4.088	6 763.95	788.77	62.59	27 651.03	3 224.51	255.86	16.11	8.32	140 123	51 947	2 129	
				5 912.59			24 170.67		3.56	1		86 048		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 063.28				80%	41 558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 515.52				37%	19 220			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					32 229.83					200 901			
	
81.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.364	915.24	118.78	57.04	3 994.11	518.37	248.91	16.12	3.94	19 630	8 356	981	
				739.42			3 226.83		3.19	1		10 294		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			492.45				80%	6 685			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			243.63				37%	3 092			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 730.20					29 407			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
82.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.602	188.95	188.95		113.75	113.75		16.11	1	1 832	1 832		
									1	1				
	Объем: (26.3+11.3)*2*0.8													
	Накладные расходы		99%			112.61				84%	1 539			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.25				48%	879			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					294.61					4 250			
	
83.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.602	80.30	76.91	1.68	48.34	46.30	1.01	16.11	9.18	758	746	9	
				1.71	0.16		1.03	0.10	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.08				80%	598			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.81				37%	277			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					114.23					1 633			
	
84.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	7.9	15.82			124.98					410			
				15.82			124.98		51.87			410		
	Объем: 60.2*0.013/100*1010													
	
85.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.602	2 074.12	832.23	83.91	1 248.62	501.00	50.52	16.11	9.97	11 043	8 071	504	
				1 157.98	39.06		697.10	23.52	3.54	14.27		2 468	336	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			498.29				80%	6 726			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			246.52				37%	3 111			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 993.44					20 879			
	
86.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	0.602	689.65	675.65	13.36	415.17	406.74	8.04	16.11	9.09	6 628	6 553	73	
				0.64			0.39		5.66	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			321.32				67%	4 391			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			203.37				40%	2 621			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					939.86					13 640			
	
87.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	66.22	12.74			843.64					1 690			
				12.74			843.64		25.52			1 690		
	Объем: 60.2*1.1													
	
88.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	165.55	9.39			1 554.51					2 645			
				9.39			1 554.51		15.98			2 645		
	Объем: 66.22*2.5													
	
89.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.602	6 763.95	788.77	62.59	4 071.90	474.84	37.68	16.11	8.32	20 635	7 650	313	
				5 912.59			3 559.38		3.56	1		12 671		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			451.10				80%	6 120			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			223.17				37%	2 831			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 746.17					29 586			
	
90.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.602	915.24	118.78	57.04	550.98	71.51	34.34	16.12	3.94	2 708	1 153	135	
				739.42			445.13		3.19	1		1 420		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			67.93				80%	922			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.61				37%	427			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					652.52					4 057			
	
	Оконные и дверные проемы (места общего пользования)	
	
91.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.062	1 734.68	1 482.28	252.40	107.55	91.90	15.65	16.12	9.34	1 628	1 481	146	
					100.00			6.20	1	18.81			117	
	Объем: (0.8*0.4*4)+(1.57*1.24*2)+(0.53*2)													
	Накладные расходы		99%			97.12				84%	1 342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.86				48%	767			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					263.53					3 737			
	
92.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.023	21 223.62	2 306.00	742.65	488.14	53.04	17.08	16.11	7.17	2 139	854	122	
				18 174.97	28.43		418.02	0.65	2.78	18.81		1 162	12	
	Объем: 0.8*0.4*4+(0.53*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			56.91				90%	779			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.99				43%	372			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					574.04					3 291			
	
93.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.3	3 070.76			7 062.75					12 072			
				3 070.76			7 062.75		5 248.9			12 072		
	Объем: 0.8*0.4*4+(0.53*2)													
	
94.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.039	21 223.62	2 306.00	742.65	827.72	89.93	28.96	16.11	7.17	3 627	1 449	208	
				18 174.97	28.43		708.82	1.11	2.78	18.81		1 971	21	
	Объем: 1.57*1.24*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			96.50				90%	1 323			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			49.16				43%	632			
										=(53.55* (0.80))				
	Всего с НР и СП					973.38					5 582			
	
95.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	3.9	1 770.36			6 904.40					11 444			
				1 770.36			6 904.40		2 934.46			11 444		
	Объем: 1.57*1.24*2													
	
96.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0288	4 993.78	2 313.83	83.97	143.82	66.64	2.42	16.11	9.34	1 402	1 074	23	
				2 595.97	33.28		74.76	0.96	4.09	18.81		306	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			64.22				80%	874			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.77				37%	404			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					239.81					2 680			
	
97.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0288	206.00	119.74	8.33	5.93	3.45	0.24	16.12	9.21	68	56	2	
				77.93	1.29		2.24	0.04	4.54	18.84		10	1	
	Накладные расходы		80%			2.79				68%	39			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.75				40%	23			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10.47					130			
	
98.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.065	1 143.95	891.55	252.40	74.36	57.95	16.41	16.12	9.34	1 087	934	153	
					100.00			6.50	1	18.81			122	
	Объем: 2.05*1.06*3													
	Накладные расходы		99%			63.81				84%	887			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.67				48%	507			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					176.84					2 481			
	
99.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.5	91.08	29.04	27.29	591.99	188.74	177.37	16.11	8.1	5 363	3 041	1 437	
				34.75			225.88		3.92	1		885		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			152.88				69%	2 098			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			135.89				58%	1 764			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					880.76					9 225			
	
100.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	6.5	958.87			6 232.62					26 364			
				958.87			6 232.62		4.23			26 364		
	Поправки: М: =3900*1.04/4.23	
	
101.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.046	4 993.78	2 313.83	83.97	229.71	106.44	3.86	16.11	9.34	2 239	1 715	36	
				2 595.97	33.28		119.41	1.53	4.09	18.81		488	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			102.57				80%	1 395			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.75				37%	645			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					383.03					4 279			
	
102.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.046	206.00	119.74	8.33	9.48	5.51	0.38	16.12	9.21	109	89	4	
				77.93	1.29		3.58	0.06	4.54	18.84		16	1	
	Накладные расходы		80%			4.46				68%	61			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.79				40%	36			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					16.72					206			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	106 888.58	17 540.50	3 089.74			553 784	282 612	17 918	
			86 258.32	270.28				253 254	3 989	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	106 296.59	17 351.76	2 912.37			548 421	279 571	16 481	
			86 032.44	270.28				252 369	3 989	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 014.04					89 026			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 61; %=66 - по стр. 62, 63; %=84 - по стр. 64, 82, 91, 98; %=73 - по стр. 65, 66; %=80 - по стр. 67, 69, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 96, 101; %=67 - по стр. 70, 73, 75, 76, 86; %=71 - по стр. 79; %=90 - по стр. 92, 94; %=68 - по стр. 97, 102)	16 424.32					223 223			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 61; %=40 - по стр. 62, 63, 70, 73, 75, 76, 86, 97, 102; %=48 - по стр. 64, 82, 91, 98; %=56 - по стр. 65, 66; %=37 - по стр. 67, 69, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 96, 101; %=52 - по стр. 79; %=43 - по стр. 92, 94)	9 189.86					117 278			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	131 910.77					888 922			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	591.99	188.74	177.37			5 363	3 041	1 437	
			225.88					885		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99)	152.88					2 098			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99)	135.89					1 764			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	880.76					9 225			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	132 791.53					898 147			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 841.74					19 220			
	ИТОГО	135 633.27					917 367			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 712.67					18 347			
	ИТОГО	138 345.94					935 714			
	НДС 18%	24 902.27					168 429			
	ВСЕГО С НДС	163 248.21					1 104 143			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 577.20					225 321			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 325.75					119 042			
	
	Раздел 3.  Приямки, отмостка	
	
103.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.026	1 466.39	1 466.39		38.13	38.13		16.11	1	614	614		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			27.45				61%	375			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			14.49				31%	190			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					80.07					1 179			
	
104.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.45	1 615.27	301.17	30.24	726.87	135.53	13.61	16.11	7.35	4 519	2 183	100	
				1 283.86	5.99		577.74	2.70	3.87	17.45		2 236	47	
	Объем: (4*3*0.6*0.125)/2													
	Накладные расходы		86%			118.88				73%	1 628			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			96.76				56%	1 249			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					942.51					7 396			
	
105.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований (прим), 1 м3	0.4	303.52	75.11	228.41	121.41	30.04	91.36	16.11	4.18	866	484	382	
					20.91			8.36	1	16.1			135	
	Накладные расходы		99%			38.02				84%	520			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.04				48%	297			
										=(59.5* (0.80))				
	Всего с НР и СП					182.47					1 683			
	
106.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.4	452.40	40.32	76.78	180.96	16.13	30.71	16.11	4.6	993	260	141	
				335.31	7.73		134.12	3.09	4.41	16.1		591	50	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			21.33				94%	291			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.30				51%	158			
										=(63.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					214.60					1 443			
	
107.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.4	730.22	37.46	0.38	292.09	14.98	0.15	16.11	5.8	1 469	241	1	
				692.39			276.96		4.43	1		1 227		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			16.63				94%	227			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.59				51%	123			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					318.31					1 818			
	
108.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.072	3 001.78	246.00	111.59	216.13	17.71	8.03	16.12	4.34	935	286	35	
				2 644.20			190.38		3.23	1		615		
	Объем: 3*0.6*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			19.48				93%	266			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			12.04				54%	154			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					247.65					1 355			
	
109.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.144	1 948.79	723.68	67.13	280.63	104.21	9.67	16.11	9.97	2 365	1 679	96	
				1 157.98	31.25		166.75	4.50	3.54	14.27		590	64	
	Накладные расходы		95%			103.27				80%	1 394			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			51.09				37%	645			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					435.00					4 404			
	
	ОТМОСТКА	
	
110.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0677	2 714.76	666.84	2 047.92	183.79	45.15	138.64	16.12	7.26	1 734	728	1 007	
					258.98			17.53	1	15.81			277	
	Накладные расходы		104%			65.19				88%	884			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.61				48%	482			
										=(60.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					286.59					3 101			
	
111.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.203	1 466.39	1 466.39		297.68	297.68		16.11	1	4 796	4 796		
									1	1				
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.3													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			214.33				61%	2 926			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			113.12				31%	1 487			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					625.13					9 208			
	
112.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2256	3 001.78	246.00	111.59	677.20	55.50	25.17	16.12	4.34	2 931	895	109	
				2 644.20			596.53		3.23	1		1 927		
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			61.05				93%	832			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			37.74				54%	483			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					775.99					4 247			
	
113.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.77	203.51	35.93	41.45	1 377.74	243.22	280.62	16.12	4.78	9 224	3 921	1 341	
				126.13	4.21		853.90	28.52	4.64	16.11		3 962	459	
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			301.63				94%	4 117			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			173.91				51%	2 234			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 853.29					15 575			
	
114.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	6.77	372.02	36.11	76.78	2 518.54	244.46	519.77	16.11	4.6	15 311	3 938	2 391	
				259.13	7.73		1 754.31	52.30	5.12	16.1		8 982	842	
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			329.40				94%	4 493			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			189.93				51%	2 438			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 037.87					22 242			
	
115.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.77	730.22	37.46	0.38	4 943.59	253.57	2.54	16.11	5.8	24 865	4 085	15	
				692.39			4 687.48		4.43	1		20 766		
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			281.46				94%	3 840			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			162.28				51%	2 083			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 387.34					30 788			
	
116.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	47.17	48.13	4.41	36.66	2 270.10	208.02	1 729.25	16.1	7.59	21 832	3 349	13 125	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			208.02				100%	3 349			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			124.81				60%	2 009			
	
117.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	47.17	16.40		16.40	773.59		773.59	1	7.87	6 088		6 088	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 898.45	1 704.33	3 623.11			98 542	27 459	24 831	
			9 238.17	117.00				40 896	1 874	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 854.76	1 496.31	1 120.27			70 622	24 110	5 618	
			9 238.17	117.00				40 896	1 874	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 103, 111; %=73 - по стр. 104; %=84 - по стр. 105; %=94 - по стр. 106, 107, 113-115; %=93 - по стр. 108, 112; %=80 - по стр. 109; %=88 - по стр. 110)	1 598.13					21 793			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 103, 111; %=56 - по стр. 104; %=48 - по стр. 105, 110; %=51 - по стр. 106, 107, 113-115; %=54 - по стр. 108, 112; %=37 - по стр. 109)	933.91					12 024			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 386.80					104 439			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 043.69	208.02	2 502.84			27 920	3 349	19 213	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 116)	208.02					3 349			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 116)	124.81					2 009			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 043.69					27 920			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	17 430.49					132 359			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	373.01					2 832			
	ИТОГО	17 803.50					135 191			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	356.07					2 704			
	ИТОГО	18 159.57					137 895			
	НДС 18%	3 268.72					24 821			
	ВСЕГО С НДС	21 428.29					162 716			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 598.13					21 793			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	933.91					12 024			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	349 937.94	45 686.10	16 164.63			1 919 606	736 104	112 705	
			287 754.35	732.60				1 065 437	11 497	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	346 302.26	45 289.34	13 484.42			1 886 323	729 714	92 055	
			287 528.47	732.60				1 064 552	11 497	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	108 842.84					395 995			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 36, 64, 82, 91, 98, 105; %=71 - по стр. 2-4, 7, 8, 13, 14, 30, 32-35, 45, 79; %=79 - по стр. 5, 39, 43, 49, 53; %=73 - по стр. 10, 65, 66, 104; %=77 - по стр. 11, 41, 51, 59; %=90 - по стр. 15, 46, 48, 55, 58, 92, 94; %=92 - по стр. 17, 19, 31, 38; %=66 - по стр. 20, 22, 24, 26, 62, 63; %=67 - по стр. 28, 70, 73, 75, 76, 86; %=80 - по стр. 29, 37, 67, 69, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 96, 101, 109; %=68 - по стр. 57, 97, 102; %=93 - по стр. 61, 108, 112; %=61 - по стр. 103, 111; %=94 - по стр. 106, 107, 113-115; %=88 - по стр. 110)	42 208.72					577 462			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 36, 41, 51, 59, 64, 82, 91, 98, 105, 110; %=52 - по стр. 2-4, 7, 8, 13, 14, 30, 32-35, 45, 79; %=51 - по стр. 5, 39, 43, 49, 53, 106, 107, 113-115; %=56 - по стр. 10, 65, 66, 104; %=43 - по стр. 15, 46, 48, 55, 58, 92, 94; %=44 - по стр. 17, 19, 31, 38; %=50 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28, 62, 63, 70, 73, 75, 76, 86, 97, 102; %=37 - по стр. 29, 37, 67, 69, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 96, 101, 109; %=54 - по стр. 57, 61, 108, 112; %=31 - по стр. 103, 111)	26 468.70					339 827			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	414 979.68					2 803 612			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	591.99	188.74	177.37			5 363	3 041	1 437	
			225.88					885		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99)	152.88					2 098			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99)	135.89					1 764			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	880.76					9 225			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 043.69	208.02	2 502.84			27 920	3 349	19 213	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 116)	208.02					3 349			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 116)	124.81					2 009			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 043.69					27 920			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	418 904.13					2 840 757			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 964.55					60 792			
	ИТОГО	427 868.68					2 901 549			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 557.37					58 031			
	ИТОГО	436 426.05					2 959 580			
	НДС 18%	78 556.69					532 724			
	ВСЕГО С НДС	514 982.74					3 492 304			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 361.60					579 560			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	26 604.59					341 591			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ «КР МКД»                                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)