«УТВЕРЖДАЮ»	

	________________ /___Русович С.Б.__ /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений
многоквартирного дома по ул.Сеченова, д.7	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.231	
2.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.223	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки	100 м2 кровли	1.231	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.2	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.181	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.45	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.2	
8.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, Этернит	100 м2 кровли	1.231	
9.	Этернит	м2	157.568	
10.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.00405	
11.	Окно-люк	м2	0.405	
12.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.223	
13.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.223	
14.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.9135	
15.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	18.90945	
16.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.208	
17.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
18.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
19.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
20.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
21.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.15	
22.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.012	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0504	
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.012	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0792	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над и под крышей	100 м2 поверхности	0.0864	
27.	Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0432	
	ПЕРЕKРЫТИЕ	
28.	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию	100 м2 основания	0.38	
29.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	3.8	
30.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.42	
31.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.38	
32.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	47.5	
33.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	5.7	
34.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	5.81	
35.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.38	
36.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	47.5	
37.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0.38	
38.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.76	
39.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	15.732	
	скосы	
40.	Разборка теплоизоляции	100 м2 покрытия кровли	0.416	
41.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.416	
42.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	52	
43.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6.24	
44.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	6.3648	
45.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.416	
46.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	52	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
47.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.1175	
48.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.11	
49.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.11	
50.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.247	
51.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.85	
52.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.75	
53.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0.0492	
54.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.247	
55.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	16.211	
56.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0044	
57.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0044	
58.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2	м2	0.44	
59.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.125	
60.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.247	
61.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.247	
62.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.247	
	Терасса	
63.	Разборка кирпичных стен	1 м3	1.2	
64.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.114	
65.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.114	
66.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, до 50мм	100 м2 стяжки	0.114	
67.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.035112	
68.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	11.4	
69.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.114	
70.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.114	
71.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.097	
72.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0388	
	Отмостка	
73.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	2.73	
74.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0546	
75.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.0819	
76.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2.73	
77.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2.73	
78.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.73	
79.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.2826	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.2826	
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
81.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.491	
82.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.95	
83.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.55	
84.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.558	
85.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	61.38	
86.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.558	
87.	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Пенетрон" толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.558	
88.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	61.38	
89.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.513	
90.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.669	
91.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.42	
92.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.513	
93.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.491	
94.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0152	
95.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0152	
96.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.8	
97.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.72	
98.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0369	
99.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.845	
100.	Дверь металлическая	м2	1.845	
101.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.01845	
102.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.09	
103.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.038	
	ВХОД В ПОДВАЛ КВАРТИРЫ №2	
104.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.00594	
105.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.0594	
106.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, ступеней и площадки	100 м2 стяжки	0.0306	
107.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.0306	
108.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0255	
109.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0255	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)