«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	1 395 380.00	руб.	Смета на сумму:	1 395 380.00	руб.	
Генеральный директор ООО «УК Старый город»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, крыльца многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	
Сметная стоимость:	1 395.380	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.434	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	238.835	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв..2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1.  Крыша	
1.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из черепицы	100 м2		2	8 500.09	17 000	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	111.04	147.310	16 357	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	25.4	25.31	643	
		Накладные расходы				84%	13 740	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	7 851	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					38 591	
	
2.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		0.5	2 458.66	1 229	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	7.95	147.310	1 171	
2. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	2.3	25.31	58	
		Накладные расходы				84%	984	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	562	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 775	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2.5	2 792.42	6 981	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.15	268.820	309	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	37.9	150.030	5 686	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.15	1 126.02	1 295	
			(1)			268.82	309	
		Накладные расходы				71%	4 256	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 117	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 355	
	
4.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		1.3	2 792.42	3 630	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.598	268.820	161	
4. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	19.708	150.030	2 957	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.598	1 126.02	673	
			(1)			268.82	161	
		Накладные расходы				71%	2 214	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 621	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 465	
	
5.	ГЭСНр 58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2		1.2	15 405.77	18 487	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.78	0.936	229.990	215	
5. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	95.69	114.828	150.030	17 228	
5. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.87	1.044	10.80	11	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	0.936	1 037.49	971	
			(1)			229.99	215	
5. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0048	57 689.15	277	
		Накладные расходы				71%	12 385	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	9 070	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					39 942	
	
6.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		3.84	7 278.53	27 950	
		Объем: (1.2)*3.2						
	
7.	ГЭСНр 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150*150, прим)	100 м		0.08	55 219.08	4 418	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0504	229.990	12	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	12.8168	161.570	2 071	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.1448	10.80	2	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
7. 5.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.3776	5 804.89	2 192	
7. 6.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	2.96	34.10	101	
		Накладные расходы				71%	1 479	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 083	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 980	
	
8.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.005	96 058.76	480	
		Объем: 0.00029086*16						
	
9.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0004	98 286.21	39	
		Объем: 0.000025*16						
	
10.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.34	117.69	40	
		Объем: 0.021276596*16						
	
11.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.006	64 522.98	387	
		Объем: 0.08*0.08						
	
12.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.835	45 697.79	38 158	
		Объем: 91-0.5*15						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.2672	229.990	61	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	125.32515	161.570	20 249	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.9853	10.80	11	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.2672	1 037.49	277	
			(1)			229.99	61	
12. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.004175	57 689.15	241	
12. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.020875	50 201.92	1 048	
12. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	2.2211	7 353.20	16 332	
		Накладные расходы				71%	14 420	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	10 561	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					63 139	
	
13.	11.1.03.01-0070	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.113	7 357.76	831	
		Объем: 0.5*0.1*0.15*15						
	
14.	ГЭСНр 54-4-3 
(прим)	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 7м)	100 м		0.15	18 416.81	2 763	
		Объем: 0.5*2*15						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.2265	229.990	52	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	10.2705	161.570	1 659	
14. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.2265	1 037.49	235	
			(1)			229.99	52	
14. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.11775	7 372.62	868	
14. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.31	0.0465			
		Накладные расходы				72%	1 232	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	1 095	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 090	
	
15.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.035	96 058.76	3 362	
		Объем: 0.00029086*120						
	
16.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.006	98 286.21	590	
		Объем: 0.000025*240						
	
17.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		5.106	117.69	601	
		Объем: 0.021276596*240						
	
18.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м		0.39	45 697.79	17 822	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.1248	229.990	29	
18. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	58.5351	161.570	9 458	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.4602	10.80	5	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.1248	1 037.49	129	
			(1)			229.99	29	
18. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00195	57 689.15	112	
18. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.00975	50 201.92	489	
18. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	1.0374	7 353.20	7 628	
		Накладные расходы				71%	6 736	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 933	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					29 491	
	
19.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Разборка мансардных окон	100 м2		0.0048	31 959.11	153	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.264	0.0204672	242.812	5	
19. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	172.864	0.8297472	165.230	137	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.408	0.0067584	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.856	0.0137088	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				90%	128	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	61	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					342	
	
20.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0048	87 252.09	419	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.025584	242.812	6	
20. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.037184	165.230	171	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.008448	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.017136	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
20. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.0592	5.19	11	
20. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.3408	5.19	2	
20. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.13008	51.86	7	
20. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.34272	74.74	26	
20. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0384	429.47	16	
20. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.5472	302.90	166	
		Накладные расходы				90%	159	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	76	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					654	
	
21.	С1 цена поставщ.	Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,8м	м2		0.48	13 271.60	6 370	
	
22.	ГЭСН 10-01-008-09	Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.05	4 169.99	208	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.0115	229.990	3	
22. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	1.255	154.230	194	
22. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.0115	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
22. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.00005	60 190.64	3	
		Накладные расходы				90%	177	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	85	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					470	
	
23.	08.3.05.05-0081	Сталь, оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.022	62 748.13	1 380	
		Объем: 0.05*0.44						
	
24.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (во фронтоне)	100 м2		0.0019	28 771.59	55	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.014706	268.820	4	
24. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	0.328244	152.740	50	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.014706	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
		Накладные расходы				84%	45	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	26	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					126	
	
25.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0019	87 252.09	166	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.010127	242.812	2	
25. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	0.410552	165.230	68	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.003344	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.006783	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
25. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	0.8151	5.19	4	
25. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.1349	5.19	1	
25. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.05149	51.86	3	
25. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.13566	74.74	10	
25. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0152	429.47	7	
25. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.2166	302.90	66	
		Накладные расходы				90%	63	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	30	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					259	
	
26.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		0.19	6 491.82	1 233	
	
27.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.349	1 510.91	527	
27. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	2.87576	167.270	481	
27. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.40135	97.21	39	
27. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.8027	9.05	7	
		Накладные расходы				84%	404	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	231	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 162	
	
28.	ГЭСНр 53-20-4 
(прим)	Кладка отдельных участков из кирпича: (под мауэрлат)	100 м3		0.00349	150 072.77	524	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.13611	268.820	37	
28. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	2.3383	158.310	370	
28. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.13611	1 126.02	153	
			(1)			268.82	37	
28. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.015356	20.52		
		Накладные расходы				73%	297	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	228	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 049	
	
29.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.082	2 735.32	224	
	
30.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.14	13 896.92	1 946	
		Объем: (0.00349)*40.0						
	
31.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2.5	77 259.11	193 148	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	8.025	250.312	2 009	
31. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	434.675	177.590	77 194	
31. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	4.2	874.68	3 674	
			(1)			268.82	1 129	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	3.825	1 037.49	3 968	
			(1)			229.99	880	
31. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	23.15	14.99	347	
31. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.0035	127 819.59	447	
31. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.028	120 606.78	3 377	
31. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.001125	60 190.64	68	
31. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.6675	189.88	317	
31. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	252	10.49	2 643	
31. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.15	15 715.36	18 073	
31. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	3.675	17 839.83	65 561	
31. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	290	46.96	13 618	
31. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	9.05	26.91	244	
31. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.775	2 791.89	2 164	
31. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.00675	84 734.93	572	
31. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.875	469.84	881	
		Накладные расходы				92%	72 867	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	34 849	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					300 864	
	
32.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		315	262.08	82 555	
		Объем: (2.5)*126.0						
	
33.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		60	753.58	45 215	
		Объем: 40+20						
	
34.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.2	64 313.56	12 863	
		Объем: 50*0.4						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.054	258.753	14	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	22.55	161.570	3 643	
34. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.04	1 126.02	45	
			(1)			268.82	11	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.014	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
34. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0008	60 190.64	48	
34. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0024	107 511.00	258	
34. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.1564	56 608.46	8 854	
		Накладные расходы				92%	3 364	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 609	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 837	
	
35.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.5	303.66	152	
35. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00015	200.120		
35. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.89	161.570	144	
35. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00005	534.12		
			(1)			200.12		
35. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0001	232.29		
			(1)			200.12		
35. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.43	18.56	8	
		Накладные расходы				77%	111	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	69	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					332	
	
36.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		9.25	227.97	2 109	
		Объем: 0.5*18.5						
	
37.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.899	306.17	581	
		Объем: 175+14.85						
37. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.005697	200.120	1	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	3.39921	161.570	549	
37. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.001899	534.12	1	
			(1)			200.12		
37. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.003798	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
37. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.63314	18.56	30	
		Накладные расходы				77%	424	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	264	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 269	
	
38.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		39.109	227.97	8 916	
		Объем: 1.8985*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/100)	
39.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.36	6 080.65	2 189	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0468	229.990	11	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	13.248	161.570	2 140	
39. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0468	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
		Накладные расходы				71%	1 527	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 119	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 835	
	
40.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (3м)	шт		12	743.00	8 916	
	
41.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт		0.14	10 407.32	1 457	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0112	229.990	3	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	8.946	161.570	1 445	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0112	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	1 028	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	753	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 238	
	
42.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град	шт.		14	441.00	6 174	
	
43.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.55	1 341.82	738	
43. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	5.005	147.310	737	
43. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.066	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	523	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	383	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 645	
	
44.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.55	5 335.88	2 935	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.1375	254.841	35	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	17.2755	161.570	2 791	
44. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0605	1 126.02	68	
			(1)			268.82	16	
44. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0275	874.68	24	
			(1)			268.82	7	
44. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0495	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
		Накладные расходы				92%	2 600	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 243	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 778	
	
45.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150	шт.		14	906.00	12 684	
	
46.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150	шт.		6	165.00	990	
	
47.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба	шт.		92	89.86	8 267	
	
48.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150	шт.		13	112.00	1 456	
	
49.	С9 цена поставщ.	Угол желоба внутренний 90	шт.		6	563.00	3 378	
	
50.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт		0.07	8 662.37	606	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0056	229.990	1	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.717	161.570	601	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0056	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	427	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	313	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 346	
	
51.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная	шт		7	451.00	3 157	
	
52.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.07	8 662.37	606	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0056	229.990	1	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.717	161.570	601	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0056	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	427	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	313	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 346	
	
53.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив)	шт		7	733.00	5 131	
	
54.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.3	5 840.27	1 752	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	229.990	1	
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	11.34	154.230	1 749	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	1 243	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	910	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 905	
	
55.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.100 (в комплекте с дюбелями)	шт.		30	231.00	6 930	
	
56.	ГЭСН 10-01-022-02	Подшивка карниза досками (прим)	100 м2		0.149	23 121.15	3 445	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.13261	241.770	32	
56. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	6.39955	152.740	977	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.04023	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.09238	1 037.49	96	
			(1)			229.99	21	
56. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0019668	57 689.15	113	
56. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.39038	5 694.68	2 223	
		Накладные расходы				90%	908	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	434	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 787	
	
57.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-0.389	5 694.68	-2 215	
		Объем: (0.1485)*(-2.62)						
	
58.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.389	7 278.53	2 831	
	
59.	ГЭСН 10-01-008-02 
(прим)	Острожка: брусьев (карнизная доска)	100 м2		0.149	1 213.39	181	
59. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.51	1.11899	161.570	181	
		Накладные расходы				90%	163	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	78	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					422	
	
60.	ГЭСН 15-04-024-01 
(прим)	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2		0.149	5 564.54	829	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00894	236.462	2	
60. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.05	4.17945	165.230	691	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00149	308.04		
			(1)			268.82		
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00745	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
60. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1192	162.00	19	
60. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.04917	38.33	2	
60. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000596	3 474.67		
60. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0084	0.0012516	68 710.90	86	
60. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.000745	30 814.73	23	
		Накладные расходы				80%	554	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	256	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 640	
	
61.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.00401	59 986.66	241	
	
	Скаты кровли	
62.	ГЭСН 11-01-008-02	Разборка засыпного утеплителя из керамзита (скатов кровли)	м3		18	537.01	9 666	
		Объем: 120*0.15						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	6.48	227.600	1 475	
62. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	31.68	161.570	5 119	
62. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	3.888	964.28	3 749	
			(1)			200.12	778	
62. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	2.592	308.04	798	
			(1)			268.82	697	
		Накладные расходы				94%	6 198	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 363	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 227	
	
63.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (скатов кровли)	100 м2		1.2	2 105.72	2 527	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.024	229.990	6	
63. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	4.14	161.570	669	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
63. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	146.88	12.48	1 833	
		Накладные расходы				94%	635	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	344	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 506	
	
64.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-146.88	12.48	-1 833	
		Объем: (1.2)*(-122.4)						
	
65.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		146.88	34.52	5 070	
		Объем: 1.2*122.4						
	
66.	ГЭСН 11-01-009-01 
(прим.)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 (скатов кровли)	100 м2		1.2	11 754.41	14 105	
		Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	2.784	236.015	657	
66. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	68.112	169.310	11 532	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.432	308.04	133	
			(1)			268.82	116	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	2.352	1 037.49	2 440	
			(1)			229.99	541	
		Накладные расходы				94%	11 458	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	6 216	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					31 779	
	
67.	ГЭСН 11-01-009-01 
(прим)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя (3ий слой) (скатов кровли)	100 м2		1.2	5 877.21	7 053	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.392	236.015	329	
67. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	34.056	169.310	5 766	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.216	308.04	67	
			(1)			268.82	58	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.176	1 037.49	1 220	
			(1)			229.99	270	
		Накладные расходы				94%	5 729	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 108	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 891	
	
68.	12.2.03.02-0023	Вата минеральная <ISOVER>: КТ-40, толщина 50 мм	м2		367.2	74.41	27 323	
		Объем: 120*3*1.02						
	
69.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2шт)	100 м		0.015	113 631.77	1 704	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.06645	268.820	18	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	9.13815	161.570	1 476	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.01995	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
69. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.0465	308.04	14	
			(1)			268.82	13	
69. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.006	20.52		
69. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.075	2 615.05	196	
		Накладные расходы				66%	986	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	747	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 437	
	
70.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.063	13 896.92	876	
		Объем: 4200*0.015						
	
71.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.015	62 156.46	932	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.0249	268.820	7	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	5.04555	161.570	815	
71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.0075	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
71. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.0174	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
71. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0045	20.52		
71. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.0402	2 615.05	105	
		Накладные расходы				66%	543	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	411	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 886	
	
72.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.033	13 896.92	459	
		Объем: (2200*0.015)*1						
	
73.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0015	106 487.48	160	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.034305	264.155	9	
73. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.53703	165.230	89	
73. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.0282	1 126.02	32	
			(1)			268.82	8	
73. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.002295	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
73. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000405	964.28		
			(1)			200.12		
73. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.027315	11.58		
73. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.003405	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
73. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0001155	20.52		
73. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000075	89 253.46	7	
73. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000645	57 689.15	4	
73. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000039	11 636.25		
73. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000105	5 768.85	1	
73. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.00129	5 760.02	7	
73. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.06	234.83	14	
		Накладные расходы				80%	78	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	43	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					282	
	
74.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.153	3 014.79	461	
	
75.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.0321	26 799.91	860	
75. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	4.21794	175.550	740	
75. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.03531	10.80		
75. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.011235	20.52		
75. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.058422	2 040.43	119	
		Накладные расходы				67%	496	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	296	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 652	
	
76.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.0321	2 335.01	75	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.001926	229.990		
76. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.415374	175.550	73	
76. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.002247	10.80		
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.001926	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
76. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000321	38.33		
		Накладные расходы				80%	58	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	27	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					160	
	
77.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		1.22	185.21	226	
		Объем: (0.0321)*0.038*1000						
	
78.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.42	104.81	44	
		Объем: 3.21*0.13						
	
79.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12	510.71	6 129	
	
80.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км ( мусора)	1 т груза		12	262.99	3 156	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					655 183	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					645 898	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					278 842	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 24, 27; %=71 - по стр. 3-5, 7, 12, 18, 39, 41, 43, 50, 52, 54; %=72 - по стр. 14; %=90 - по стр. 19, 20, 22, 25, 56, 59; %=73 - по стр. 28; %=92 - по стр. 31, 34, 44; %=77 - по стр. 35, 37; %=80 - по стр. 60, 73, 76; %=94 - по стр. 62, 63, 66, 67; %=66 - по стр. 69, 71; %=67 - по стр. 75)					171 067	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 24, 27, 35, 37; %=52 - по стр. 3-5, 7, 12, 18, 39, 41, 43, 50, 52, 54; %=64 - по стр. 14; %=43 - по стр. 19, 20, 22, 25, 56, 59; %=56 - по стр. 28; %=44 - по стр. 31, 34, 44, 73; %=37 - по стр. 60, 76; %=51 - по стр. 62, 63, 66, 67; %=50 - по стр. 69, 71; %=40 - по стр. 75)					97 782	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					914 747	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 285	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 285	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					924 032	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	19 774	
	ИТОГО					943 806	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	18 876	
	ИТОГО					962 682	
	НДС 18%				18	173 283	
	ВСЕГО С НДС					1 135 965.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					171 067.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					97 782	
	Раздел 2.  Утепление чердачного  перекрытия	
81.	ГЭСНр 57-1-3	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию (прим)	100 м2		1.17	2 569.09	3 006	
81. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	20.4048	147.310	3 006	
		Накладные расходы				68%	2 044	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 623	
						=(68.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 673	
	
82.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м		0.2	18 416.81	3 683	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.302	229.990	69	
82. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	13.694	161.570	2 213	
82. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.302	1 037.49	313	
			(1)			229.99	69	
82. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.157	7 372.62	1 158	
		Накладные расходы				72%	1 643	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	1 460	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 787	
	
83.	01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т		0.014	93 480.41	1 309	
		Объем: 0.00053298*26						
	
84.	01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т		0.002	97 010.39	194	
		Объем: 0.00003125*52						
	
85.	01.7.15.11-0048	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		2.08	117.69	245	
		Объем: 0.04*52						
	
86.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		17.55	537.01	9 424	
		Объем: 117*0.15						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	6.318	227.600	1 438	
86. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	30.888	161.570	4 991	
86. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	3.7908	964.28	3 655	
			(1)			200.12	759	
86. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	2.5272	308.04	778	
			(1)			268.82	679	
		Накладные расходы				94%	6 043	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 279	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 746	
	
87.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		2.34	2 105.72	4 927	
		Объем: 117*2						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0468	229.990	11	
87. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	8.073	161.570	1 304	
87. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0468	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
87. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	286.416	12.48	3 574	
		Накладные расходы				94%	1 236	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	671	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 834	
	
88.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-286.416	12.48	-3 574	
		Объем: (2.34)*(-122.4)						
	
89.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		143.21	34.52	4 944	
		Объем: 1.17*122.4						
	
90.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		14.321	599.04	8 579	
		Объем: 1.17*122.4						
	
91.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		1.17	5 877.21	6 876	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.3572	236.015	320	
91. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	33.2046	169.310	5 622	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.2106	308.04	65	
			(1)			268.82	57	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.1466	1 037.49	1 190	
			(1)			229.99	264	
		Накладные расходы				94%	5 585	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 030	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 492	
	
92.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		18.08	2 279.87	41 220	
		Объем: 117*0.15*1.03						
	
93.	ГЭСН 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м		0.15	6 604.70	991	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.018	255.877	5	
93. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	0.57	158.310	90	
93. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
93. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.000099	57 689.15	6	
93. 6.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1.2	0.18	4 877.98	878	
		Накладные расходы				90%	86	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	41	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 117	
	
94.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		-0.18	4 877.98	-878	
		Объем: (0.15)*(-1.2)						
	
95.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		0.18	7 294.56	1 313	
		Объем: (0.15)*(1.2)						
	
96.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.9	303.66	273	
96. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00027	200.120		
96. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.602	161.570	259	
96. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00009	534.12		
			(1)			200.12		
96. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00018	232.29		
			(1)			200.12		
96. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.774	18.56	14	
		Накладные расходы				77%	199	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	124	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					597	
	
97.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		16.65	227.97	3 796	
		Объем: 0.9*18.5						
	
	Выход фановых стояков на кровле	
98.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м		0.1	14 599.63	1 460	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.007	257.726	2	
98. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	6.16	187.360	1 154	
98. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.003	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
98. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.002	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
98. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
98. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.157	20.52	3	
98. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000266	161 777.88	43	
98. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.4	630.92	252	
		Накладные расходы				98%	1 133	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	647	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 240	
	
99.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		9.98	226.22	2 258	
		Объем: (0.1)*99.8						
	
100.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		0.5	1 790.01	895	
	
101.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		2	229.63	459	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.02	229.990	5	
101. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	2.06	167.270	345	
101. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.52	33.60	17	
101. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
101. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0004	89 253.46	36	
101. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.492	82.84	41	
		Накладные расходы				98%	343	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	196	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					998	
	
102.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		2	5 457.98	10 916	
	
103.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5	510.71	2 554	
	
104.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		5	262.99	1 315	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					106 185	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					97 244	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					72 516	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 81; %=72 - по стр. 82; %=94 - по стр. 86, 87, 91; %=90 - по стр. 93; %=77 - по стр. 96)					16 837	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 81; %=64 - по стр. 82; %=51 - по стр. 86, 87, 91; %=43 - по стр. 93; %=48 - по стр. 96)					10 229	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					124 310	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 072	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 98, 101)					1 476	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 98, 101)					843	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 391	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 869	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 869	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					135 570	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 901	
	ИТОГО					138 471	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 769	
	ИТОГО					141 240	
	НДС 18%				18	25 423	
	ВСЕГО С НДС					166 663.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 313.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 072	
	Раздел 3.  Крыльцо	
105.	ГЭСНр 59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0.06	7 595.81	456	
105. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.3	2.838	150.030	426	
105. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	0.282	3.21	1	
105. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.036	473.00	17	
105. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	0.234	51.41	12	
		Накладные расходы				65%	277	
						=(76.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	204	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					937	
	
106.	ГЭСН 46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		6.7	1 552.02	10 399	
106. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	52.26	171.480	8 962	
106. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	12.462	97.21	1 211	
106. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	24.924	9.05	226	
		Накладные расходы				84%	7 528	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	4 302	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 229	
	
107.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0168	22 685.74	381	
107. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.5872	147.310	381	
		Накладные расходы				61%	232	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	118	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					732	
	
108.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0168	7 577.13	127	
108. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.899808	141.470	127	
		Накладные расходы				61%	77	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	39	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					244	
	
109.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		14.89	510.71	7 604	
		Объем: 6.7*2.2+0.15						
	
110.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		2.35	151.56	356	
		Объем: 1.68*1.4						
	
111.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		14.89	262.99	3 916	
		Объем: 6.7*2.2+0.15						
	
112.	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.003	3 565.21	11	
		Объем: 3.45*0.1						
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	0.00912	200.120	2	
112. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	0.03759	161.570	6	
112. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	0.03654	3.34		
112. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	0.00912	493.44	5	
			(1)			200.12	2	
		Накладные расходы				73%	6	
						=(95*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	3	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20	
	
113.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		1.12	746.76	836	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.336	200.120	67	
113. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	3.8192	163.200	623	
113. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.0896	964.28	86	
			(1)			200.12	18	
113. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.4928	3.34	2	
113. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.2464	493.44	122	
			(1)			200.12	49	
113. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.168	20.52	3	
		Накладные расходы				94%	649	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	352	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 837	
	
114.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.344	523.12	703	
		Объем: (1.12)*1.2						
	
115.	ГЭСН 08-01-003-08 
(прим)	Выравнивание поверхности  кладки раствором	100 м2		0.02	17 185.34	344	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.004	229.990	1	
115. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	1.934	175.550	340	
115. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
115. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.0021	20.52		
		Накладные расходы				93%	317	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	184	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					845	
	
116.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		0.061	2 067.77	126	
		Объем: (0.02)*3.05						
	
117.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.02	12 304.92	246	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.004	229.990	1	
117. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	0.424	179.760	76	
117. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.039	116.06	5	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
117. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00032	25 327.06	8	
117. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0048	26 382.45	127	
117. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00048	54 972.66	26	
117. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.002	38.33		
		Накладные расходы				93%	72	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	42	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					359	
	
118.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство стен крылец и ступеней : бетонных	100 м3		0.0364	106 487.48	3 876	
		Объем: 0.365+3.27						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.832468	264.155	220	
118. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	13.031928	165.230	2 153	
118. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.68432	1 126.02	771	
			(1)			268.82	184	
118. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.055692	874.68	49	
			(1)			268.82	15	
118. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.009828	964.28	9	
			(1)			200.12	2	
118. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.662844	11.58	8	
118. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.082628	1 037.49	86	
			(1)			229.99	19	
118. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0028028	20.52		
118. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00182	89 253.46	162	
118. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0015652	57 689.15	90	
118. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0009464	11 636.25	11	
118. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.002548	5 768.85	15	
118. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.031304	5 760.02	180	
118. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	1.456	234.83	342	
		Накладные расходы				80%	1 898	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 044	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 819	
	
119.	04.1.02.05-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3		3.713	3 014.79	11 194	
		Объем: 3.64*1.02						
	
120.	ГЭСН 06-01-001-15 
(прим)	Устройство площадок бетонных плоских	100 м3		0.0017	43 423.62	74	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.15	0.034255	266.531	9	
120. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	116.82	0.198594	161.570	32	
120. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.68	0.031756	1 126.02	36	
			(1)			268.82	9	
120. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.49	0.000833	874.68	1	
			(1)			268.82		
120. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000459	964.28		
			(1)			200.12		
120. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	5.83	0.009911	11.58		
120. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.71	0.001207	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
120. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.73	0.001241	20.52		
120. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	30	0.051	11.16	1	
120. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.0000034	57 689.15		
120. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.01	0.000017	11 636.25		
120. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.000068	5 760.02		
120. 13.	11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2	3.6	0.00612	336.10	2	
		Накладные расходы				80%	33	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	18	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					125	
	
121.	04.1.02.05-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0.173	3 014.79	522	
		Объем: 0.17*1.02						
	
122.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.022	3 799.01	84	
		Объем: 22/1000						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.00836	246.339	2	
122. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.27808	167.270	47	
122. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00352	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
122. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00484	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
122. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000616	47 018.66	29	
		Накладные расходы				80%	39	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	22	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					145	
	
123.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.022	61 564.48	1 354	
		Объем: (0.022)*1.0						
	
124.	ГЭСН 11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2		0.056	2 413.41	135	
		Объем: 2.145+3.445						
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.0056	227.600	1	
124. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10.8	0.6048	179.760	109	
124. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.06	0.00336	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
124. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00224	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
124. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0112	20.52		
124. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.00336	6 628.70	22	
		Накладные расходы				94%	103	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	56	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					295	
	
125.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.06	221 016.51	13 261	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.1554	235.687	37	
125. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	2.739	177.590	486	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0228	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
125. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.1326	1 037.49	138	
			(1)			229.99	30	
125. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.348	43.43	15	
125. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.006	20.52		
125. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0012	48 451.22	58	
125. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.009	3 738.84	34	
125. 9.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.1254	99 864.03	12 523	
		Накладные расходы				119%	622	
						=(155*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				68%	356	
						=(100*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 239	
	
126.	ГЭСН 15-04-030-04 
(прим)	Масляная окраска металлических ограждений , количество окрасок 2	100 м2		0.03	12 324.87	370	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0012	239.698		
126. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	71.06	2.1318	167.270	357	
126. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
126. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0009	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
126. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.009	38.33		
126. 6.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.081	145.54	12	
		Накладные расходы				80%	286	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	132	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					788	
	
127.	14.4.02.04-0193	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т		0.001	59 249.09	59	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					56 434	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					44 558	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 255	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 105; %=84 - по стр. 106; %=61 - по стр. 107, 108; %=73 - по стр. 112; %=94 - по стр. 113, 124; %=93 - по стр. 115, 117; %=80 - по стр. 118, 120, 122, 126; %=119 - по стр. 125)					12 140	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 105, 106; %=31 - по стр. 107, 108; %=34 - по стр. 112; %=51 - по стр. 113, 124; %=54 - по стр. 115, 117; %=44 - по стр. 118, 120, 122; %=68 - по стр. 125; %=37 - по стр. 126)					6 872	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63 570	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 876	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 876	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					75 446	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 615	
	ИТОГО					77 061	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 541	
	ИТОГО					78 602	
	НДС 18%				18	14 148	
	ВСЕГО С НДС					92 750.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					12 140.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 872	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					817 802	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					787 700	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					364 613	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 24, 27, 106; %=71 - по стр. 3-5, 7, 12, 18, 39, 41, 43, 50, 52, 54; %=72 - по стр. 14, 82; %=90 - по стр. 19, 20, 22, 25, 56, 59, 93; %=73 - по стр. 28, 112; %=92 - по стр. 31, 34, 44; %=77 - по стр. 35, 37, 96; %=80 - по стр. 60, 73, 76, 118, 120, 122, 126; %=94 - по стр. 62, 63, 66, 67, 86, 87, 91, 113, 124; %=66 - по стр. 69, 71; %=67 - по стр. 75; %=68 - по стр. 81; %=65 - по стр. 105; %=61 - по стр. 107, 108; %=93 - по стр. 115, 117; %=119 - по стр. 125)					200 044	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 24, 27, 35, 37, 96, 105, 106; %=52 - по стр. 3-5, 7, 12, 18, 39, 41, 43, 50, 52, 54; %=64 - по стр. 14, 82; %=43 - по стр. 19, 20, 22, 25, 56, 59, 93; %=56 - по стр. 28; %=44 - по стр. 31, 34, 44, 73, 118, 120, 122; %=37 - по стр. 60, 76, 126; %=51 - по стр. 62, 63, 66, 67, 86, 87, 91, 113, 124; %=50 - по стр. 69, 71; %=40 - по стр. 75; %=54 - по стр. 81, 115, 117; %=31 - по стр. 107, 108; %=34 - по стр. 112; %=68 - по стр. 125)					114 883	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 102 627	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 072	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 98, 101)					1 476	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 98, 101)					843	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 391	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					25 030	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					25 030	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 135 048	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	24 290	
	ИТОГО					1 159 338	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	23 187	
	ИТОГО					1 182 525	
	НДС 18%				18	212 855	
	ВСЕГО С НДС					1 395 380.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					201 520.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					115 726	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД"                         Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)