«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
 Директор МКУ «КР МКД»	 Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.Н. Грипич /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	
		
Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8а-8б по пр.Ленинскому г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.119	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32.31	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	32.31	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=214м2)	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0856	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	136.96	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0856	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.428	
9.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	47.08	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.214	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.107	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.914	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.4	
14.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	218.28	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=90м2)	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0225	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	36	
17.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.09	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.18	
19.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.8	
20.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.045	
21.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.59	
22.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9	
23.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	91.8	
	Установка бортовых камней	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01234	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.744	
26.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01234	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0803	
28.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.83	
29.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.24	
30.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	124	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.21	
32.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	21	
33.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=90м2)	
34.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.036	
35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	57.6	
36.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.09	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.18	
38.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.8	
39.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.09	
40.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.045	
41.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.59	
42.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9	
43.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	91.8	
	Установка бортовых камней	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00261	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.176	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00261	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0174	
48.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.91	
49.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.29	
50.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	29	
51.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.51	
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО СКВЕРА	
	
52.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.6286	
53.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.31	
54.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	2.95	
55.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0026	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	153.465	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	153.465	
58.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	1.24	
59.	Демонтаж рекламного щита  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций	1.7	
	
	Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=416м2)	
60.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1664	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	266.24	
62.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1664	
63.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.832	
64.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	91.52	
65.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.416	
66.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.208	
67.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	21.216	
68.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	41.6	
69.	Плитка дорожная  бетонная 450х180мм via trio цвет popialaty	м2	424.32	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=162м2)	
70.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0648	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	103.68	
72.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0648	
73.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.324	
74.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	35.64	
75.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.162	
76.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.081	
77.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.262	
78.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.2	
79.	Плитка дорожная  бетонная 450х180мм via trio цвет postello	м2	165.24	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=42м2)	
80.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0168	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.88	
82.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0168	
83.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.084	
84.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.24	
85.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.042	
86.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.021	
87.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.142	
88.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.2	
89.	Плитка дорожная  бетонная 100х100мм pepito цвет antracytowy	м2	42.84	
	Мощение территории плиткой толщ. 7 см  Тип 2 (S=243м2)	
90.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0608	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	97.28	
92.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0608	
93.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.486	
94.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	53.46	
95.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1215	
96.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12.393	
97.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	24.3	
98.	Плитка тротуарная 500х500мм  Karre цвет pergaminowa biel	м2	247.86	
	Мощение территории плиткой толщ. 30-40мм  Тип 3 (S=27м2)	
99.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0084	
100.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.44	
101.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0084	
102.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.054	
103.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.94	
104.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.7	
105.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0216	
106.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0216	
107.	Устройство покрытий на растворе церезит из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0.27	
108.	Клей плиточный <Ceresit> CM17	кг	210.6	
109.	Плитка тротуарная бетонная толщ 30-40мм Venetia Kolo 3000х3000 мм цвет verno	м2	27.54	
	Установка бортовых камней	
110.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02151	
111.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.416	
112.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.02151	
113.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.109	
114.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.99	
115.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.1	
116.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	10	
117.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.68	
118.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	368	
119.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0.75	
120.	Кованый забор индивидуального изготовления	м2	75	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
121.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01894	
122.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.304	
123.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01894	
	Монтаж трубопроводов	
124.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.11	
125.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.22	
126.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	22	
127.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	4	
128.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.031	
129.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.41	
	Монтаж колодцев	
130.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.248	
131.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	4	
132.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0436	
133.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.8	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
134.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.6	
135.	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	10 ям	4.5	
136.	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 кустарников-саженцев	4.5	
137.	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.	45	
138.	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	10 ям	2.3	
139.	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7x0,5 м (роза, без стоимости)	10 кустарников-саженцев	2.3	
	РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ	
140.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец	15	
141.	Люк полимер-песчаный тип " Т"	шт	15	
142.	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0042	
143.	ЖЕЛОБ ПРЕССОВАНЫЙ 50Х18Х15,5 СМ	шт	256	
144.	Решетка чугунная	шт	256	
145.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	

Составил:	Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД»                            М.В. Белоусов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                               Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)