«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 4»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«09» марта 2016 г.	«09» марта 2016 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по пер. Южный, 13-15 г. Калининград 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.2886	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.25	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	65.97	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	65.97	
	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ.8см	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.25328	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	405.25	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.25328	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.176	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	129.36	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.588	
13.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.294	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	29.988	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	58.8	
16.	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), размер 199х99х80 мм, серая	м2	599.76	
	
	Раздел 3.  Мощение территории плиткой толщ.6см	
	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02975	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.6	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0298	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.238	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.18	
22.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0595	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.07	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	11.9	
25.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая	м2	121.38	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01858	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.73	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0186	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0867	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.54	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.65	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	165	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.69	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01366	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.5	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	69	
	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
37.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
38.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
39.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	5	
40.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)