«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 221 038.00	руб.	Смета на сумму:	1 221 038.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Северо-Западная Управляющая Компания»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Казакова Т.К./	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 по ул.Велижская г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 221.038	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.348	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	223.948	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Ремонт наружной стены	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		0.48	7 987.76	3 834	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0336	229.990	8	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	20.88	163.200	3 408	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0336	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	1.632	239.98	392	
		Накладные расходы				93%	3 177	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 845	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 856	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.017	127 561.33	2 169	
		Объем: (0.48)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.004	18 270.82	73	
		Объем: (0.48)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.05	887.02	44	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.2745	161.570	44	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0003			
		Накладные расходы				66%	29	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	18	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					91	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.05	23 539.30	1 177	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	0.416	286.750	119	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	1.04	169.310	176	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	0.416	2 307.87	960	
			(1)			286.75	119	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.02	2 040.43	41	
		Накладные расходы				66%	195	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	118	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 490	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.19	3 361.61	639	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	4.3358	147.310	639	
		Накладные расходы				84%	537	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	307	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 482	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.15	459.04	69	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	0.4065	169.310	69	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0015	20.52		
		Накладные расходы				73%	50	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	39	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					158	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003	2 983.71	9	
		Объем: (0.15)*0.02						
	
9.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.19	1 208.93	230	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0038	249.405	1	
9. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.2445	181.930	226	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0019	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0019	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
9. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.019	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	182	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	84	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					496	
	
10.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.47	61.73	152	
		Объем: (0.19)*0.013*1000						
	
11.	ГЭСН 26-01-036-01 
(прим)	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (выравнивание)	100 м2		0.186	11 306.91	2 103	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.01488	244.551	4	
11. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16.06	2.98716	155.590	465	
11. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.00558	721.49	4	
			(1)			268.82	2	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0093	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
11. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.02232	20.52		
11. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	76.074	21.35	1 624	
		Накладные расходы				77%	361	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	225	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 689	
	
12.	С99.1-04.04-0009	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3		0.93	6 378.14	5 932	
		Объем: 18.6*0.05						
	
13.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.38	46 975.53	17 851	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0494	229.990	11	
13. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	31.008	147.310	4 568	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.038	10.80		
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0494	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0684	20.52	1	
13. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.095	9 149.15	869	
13. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	41.8	295.71	12 361	
		Накладные расходы				67%	3 068	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 832	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 751	
	
14.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.095	9 149.15	-869	
		Объем: (0.38)*(-0.25)						
	
15.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-41.8	295.71	-12 361	
		Объем: (0.38)*(-110.0)						
	
16.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		41.8	32.67	1 366	
		Объем: 0.38*110						
	
17.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		95	24.25	2 304	
		Объем: 38*2.5						
	
18.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.38	2 335.01	887	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0228	229.990	5	
18. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	4.9172	175.550	863	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0266	10.80		
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0228	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
18. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0038	38.33		
		Накладные расходы				80%	694	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	321	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 903	
	
19.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.94	104.81	518	
		Объем: (0.38)*13						
	
20.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		14.44	185.21	2 674	
		Объем: (0.38)*38.0						
	
21.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.025	18 070.06	452	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.003	255.877	1	
21. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	1.03525	161.570	167	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.002	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.001	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
21. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0001	57 689.15	6	
21. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00015	111 097.73	17	
21. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.0046	56 608.46	260	
21. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.0056			
		Накладные расходы				71%	119	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	87	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					659	
	
22.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		1	302.90	303	
	
23.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.02	5 079.73	102	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.00046	235.055		
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	0.496	161.570	80	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00006	308.04		
			(1)			268.82		
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0004	1 037.49		
			(1)			229.99		
23. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.0808	40.07	3	
23. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.042534	418.13	18	
		Накладные расходы				98%	78	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	45	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					225	
	
24.	С поставщика.	Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм	шт.		2	149.00	298	
	
	Карниз	
25.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.03	3 064.05	92	
25. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	0.624	147.310	92	
		Накладные расходы				68%	63	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	37	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					191	
	
26.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.007	11 882.62	83	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.00301	268.820	1	
26. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	0.24773	151.380	38	
26. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.0014	874.68	1	
			(1)			268.82		
26. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.00161	308.04		
			(1)			268.82		
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.000308	20.52		
26. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.001771	2 735.32	5	
26. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.002814	13 896.92	39	
		Накладные расходы				73%	28	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	22	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					133	
	
27.	ГЭСНр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.005	37 853.82	189	
27. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	201.84	1.0092	165.230	167	
27. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.71	0.00355	10.80		
27. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.00175	20.52		
27. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.011	2 040.43	22	
27. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	4.84	0.0242			
		Накладные расходы				67%	112	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	67	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					368	
	
28.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.03	1 208.93	36	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0006	249.405		
28. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.1965	181.930	36	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0003	1 037.49		
			(1)			229.99		
28. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.003	38.33		
		Накладные расходы				80%	29	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	13	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					78	
	
29.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.39	61.73	24	
		Объем: (0.03)*0.013*1000						
	
30.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.03	46 975.53	1 409	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0039	229.990	1	
30. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	2.448	147.310	361	
30. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.003	10.80		
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0039	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
30. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0054	20.52		
30. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0075	9 149.15	69	
30. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	3.3	295.71	976	
		Накладные расходы				67%	243	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	145	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 796	
	
31.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.008	9 149.15	-73	
		Объем: (0.03)*(-0.25)						
	
32.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-3.3	295.71	-976	
		Объем: (0.03)*(-110.0)						
	
33.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		3.3	32.67	108	
		Объем: 0.03*110						
	
34.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		7.5	24.25	182	
		Объем: 3*2.5						
	
35.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.03	2 335.01	70	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0018	229.990		
35. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.3882	175.550	68	
35. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0021	10.80		
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0018	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
35. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0003	38.33		
		Накладные расходы				80%	54	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	25	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					150	
	
36.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.39	104.81	41	
		Объем: (0.03)*13						
	
37.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		1.14	185.21	211	
		Объем: (0.03)*38.0						
	
38.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		0.73	142.01	104	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					31 456	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					31 250	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					15 620	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6; %=73 - по стр. 7, 26; %=80 - по стр. 9, 18, 28, 35; %=77 - по стр. 11; %=67 - по стр. 13, 27, 30; %=71 - по стр. 21; %=68 - по стр. 25)					8 941	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 13, 25, 27, 30; %=48 - по стр. 6, 11; %=56 - по стр. 7, 26; %=37 - по стр. 9, 18, 28, 35; %=52 - по стр. 21)					5 184	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					45 375	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					104	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					104	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					102	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23)					78	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23)					45	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					225	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					45 704	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	978	
	ИТОГО					46 682	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	934	
	ИТОГО					47 616	
	НДС 18%				18	8 571	
	ВСЕГО С НДС					56 187.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 019.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 229	
	
	Раздел 2.  Стены, перегородки	
	
	Межквартирная перегородка	
39.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.216	3 361.61	726	
39. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	4.92912	147.310	726	
		Накладные расходы				84%	610	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	348	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 684	
	
40.	ГЭСНр 55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2		0.108	23 588.57	2 548	
40. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	141.2	15.2496	161.570	2 464	
40. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6.72	0.72576	97.21	71	
40. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13.44	1.45152	9.05	13	
40. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	2.0952			
		Накладные расходы				76%	1 873	
						=(89.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 281	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 702	
	
41.	ГЭСН 08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2		0.108	109 991.12	11 879	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.932	0.532656	268.820	143	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	172.788	18.661104	161.570	3 015	
41. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	4.932	0.532656	1 126.02	600	
			(1)			268.82	143	
41. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0324	20.52	1	
41. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.3	0.2484	2 735.32	679	
41. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.04	0.54432	13 896.92	7 564	
41. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.0002484	50 201.92	12	
41. 8.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.001728	4 181.27	7	
		Накладные расходы				93%	2 937	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 705	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 521	
	
42.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.216	25 809.48	5 575	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	1.630368	189.886	310	
42. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	22.249728	177.590	3 951	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.217728	308.04	67	
			(1)			268.82	59	
42. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	1.41264	257.87	364	
			(1)			177.72	251	
42. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00002592	88 186.48	2	
42. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.001296	9 149.15	12	
42. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.40392	2 040.43	824	
42. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	1.19664	295.71	354	
		Накладные расходы				80%	3 409	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 577	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 560	
	
	Стена лестничной клетки	
43.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.128	3 361.61	430	
43. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	2.92096	147.310	430	
		Накладные расходы				84%	361	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	206	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					998	
	
44.	ГЭСНр 55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2		0.087	23 588.57	2 052	
		Объем: 1.04/0.12						
44. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	141.2	12.2844	161.570	1 985	
44. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6.72	0.58464	97.21	57	
44. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13.44	1.16928	9.05	11	
44. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	1.6878			
		Накладные расходы				76%	1 509	
						=(89.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 032	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 593	
	
45.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		1.03	1 510.91	1 556	
45. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	8.4872	167.270	1 420	
45. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.1845	97.21	115	
45. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.369	9.05	21	
		Накладные расходы				84%	1 193	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	682	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 430	
	
46.	ГЭСН 08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2		0.087	109 991.12	9 569	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.932	0.429084	268.820	115	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	172.788	15.032556	161.570	2 429	
46. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	4.932	0.429084	1 126.02	483	
			(1)			268.82	115	
46. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0261	20.52	1	
46. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.3	0.2001	2 735.32	547	
46. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.04	0.43848	13 896.92	6 094	
46. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.0002001	50 201.92	10	
46. 8.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.001392	4 181.27	6	
		Накладные расходы				93%	2 366	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 374	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 309	
	
47.	ГЭСН 08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3		1.03	7 662.21	7 892	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	0.4944	268.820	133	
47. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	6.252	6.43956	156.950	1 011	
47. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.48	0.4944	1 126.02	557	
			(1)			268.82	133	
47. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.4532	20.52	9	
47. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.234	0.24102	2 735.32	659	
47. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.395	0.40685	13 896.92	5 654	
47. 7.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.000515	4 181.27	2	
		Накладные расходы				93%	1 064	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	618	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 574	
	
48.	ГЭСН 07-01-021-01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт.		0.01	68 254.23	683	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.008	0.43008	268.820	116	
48. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	116.1	1.161	165.230	192	
48. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	43.008	0.43008	1 126.02	484	
			(1)			268.82	116	
48. 4.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.23	0.0023	2 796.35	6	
		Накладные расходы				99%	305	
						=(130*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	179	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 167	
	
49.	05.1.03.09-0047	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.		1	375.05	375	
	
50.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		1.62	975.36	1 580	
		Объем: 1.8*0.9						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.33048	229.990	76	
50. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	4.6656	187.360	874	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.33048	1 037.49	343	
			(1)			229.99	76	
50. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	0.7776	43.43	34	
50. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000162	60 390.76	10	
50. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.00486	55 107.93	268	
50. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.162	319.06	52	
		Накладные расходы				69%	656	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	551	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 787	
	
51.	С99.2-03.02-0213	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		1.62	8 971.31	14 534	
	
52.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.256	25 809.48	6 607	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	1.932288	189.886	367	
52. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	26.370048	177.590	4 683	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.258048	308.04	79	
			(1)			268.82	69	
52. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	1.67424	257.87	432	
			(1)			177.72	298	
52. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00003072	88 186.48	3	
52. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.001536	9 149.15	14	
52. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.47872	2 040.43	977	
52. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	1.41824	295.71	419	
		Накладные расходы				80%	4 040	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 869	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 516	
	
53.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.256	1 449.95	371	
		Объем: 12.8*2						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.006144	249.405	2	
53. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	2.01216	181.930	366	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.003072	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.003072	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
53. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0256	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	294	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	136	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					802	
	
54.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		3.328	61.73	205	
		Объем: (0.256)*0.013*1000						
	
55.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.128	2 312.36	296	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.004608	242.933	1	
55. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	1.568256	154.230	242	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001536	308.04		
			(1)			268.82		
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.003072	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
55. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1024	162.00	17	
55. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00128	38.33		
55. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000512	3 474.67		
55. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.002176	11 636.25	25	
55. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000064	46 966.96	3	
55. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0002048	25 917.44	5	
		Накладные расходы				80%	194	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	90	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					580	
	
56.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.128	6 220.23	796	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.013824	234.304	3	
56. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	18.216	2.331648	169.310	395	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001536	308.04		
			(1)			268.82		
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.012288	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
56. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.0384	162.00	6	
56. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0128	38.33		
56. 7.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.052	0.006656	54 822.34	365	
56. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00064	25 917.44	17	
		Накладные расходы				80%	318	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	147	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 262	
	
57.	ГЭСНр 61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.02	30 980.63	620	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.67	0.0134	268.820	4	
57. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157.1	3.142	167.270	526	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.67	0.0134	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
57. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.007	20.52		
57. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.044	2 040.43	90	
57. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.38	0.0676			
		Накладные расходы				67%	355	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	212	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 187	
	
58.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.02	1 449.95	29	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00048	249.405		
58. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	0.1572	181.930	29	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00024	308.04		
			(1)			268.82		
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
58. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.002	38.33		
		Накладные расходы				80%	23	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	11	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					63	
	
59.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.26	61.73	16	
		Объем: (0.02)*0.013*1000						
	
60.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.02	6 220.23	124	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.00216	234.304	1	
60. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	18.216	0.36432	169.310	62	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00024	308.04		
			(1)			268.82		
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
60. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.006	162.00	1	
60. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.002	38.33		
60. 7.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.052	0.00104	54 822.34	57	
60. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0001	25 917.44	3	
		Накладные расходы				80%	50	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	23	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					198	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					68 463	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					66 883	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 909	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 39, 43, 45; %=76 - по стр. 40, 44; %=93 - по стр. 41, 46, 47; %=80 - по стр. 42, 52, 53, 55, 56, 58, 60; %=99 - по стр. 48; %=67 - по стр. 57)					20 901	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39, 43, 45; %=52 - по стр. 40, 44; %=54 - по стр. 41, 46, 47; %=37 - по стр. 42, 52, 53, 55, 56, 58, 60; %=58 - по стр. 48; %=40 - по стр. 57)					11 490	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					99 274	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 580	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 50)					656	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 50)					551	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 787	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					102 061	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 184	
	ИТОГО					104 245	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 085	
	ИТОГО					106 330	
	НДС 18%				18	19 139	
	ВСЕГО С НДС					125 469.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 557.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 041	
	
	Раздел 3.  Перекрытие лестничной клетки	
	
61.	ГЭСНр 54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2		0.06	13 790.13	827	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.72	0.2232	268.820	60	
61. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	79.87	4.7922	158.310	759	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.72	0.2232	308.04	69	
			(1)			268.82	60	
61. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.36	0.7416			
		Накладные расходы				72%	590	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	524	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 941	
	
62.	ГЭСН 10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев	м3		0.119	3 148.38	375	
		Объем: 2.5*3*0.1*0.15*1.06						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.034272	229.990	8	
62. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	2.142	158.310	339	
62. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.034272	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				90%	312	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	149	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					837	
	
63.	ГЭСН 10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		0.119	6 128.75	729	
		Объем: 2.5*3*0.1*0.15*1.06						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.051408	229.990	12	
63. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	27	3.213	158.310	509	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.432	0.051408	1 037.49	53	
			(1)			229.99	12	
63. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0008925	89 253.46	80	
63. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.000357	57 689.15	21	
63. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.0003689	45 150.41	17	
63. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.17255	34.10	6	
63. 8.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.00030702	46 063.23	14	
63. 9.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.00035819	84 869.83	30	
		Накладные расходы				90%	469	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	224	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 422	
	
64.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.119	7 353.20	875	
		Объем: 2.5*3*0.1*0.15*1.06						
	
65.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		0.105	28 560.38	2 999	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	0.12348	253.367	31	
65. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	35.052	3.68046	167.270	616	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.708	0.07434	874.68	65	
			(1)			268.82	20	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.468	0.04914	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.00091875	57 689.15	53	
65. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	0.27615	5 694.68	1 573	
65. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.00756	84 869.83	642	
		Накладные расходы				90%	582	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	278	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 860	
	
66.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-0.276	5 694.68	-1 572	
		Объем: (0.105)*(-2.63)						
	
67.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.276	7 278.53	2 009	
		Объем: (0.105)*(2.63)						
	
68.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.15	5 063.59	760	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
68. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0036	0.00054	200.120		
68. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.148	0.3222	161.570	52	
68. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0012	0.00018	534.12		
			(1)			200.12		
68. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0024	0.00036	232.29		
			(1)			200.12		
68. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.032	0.1548	18.56	3	
68. 6.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	20.6	3.09	227.97	704	
		Накладные расходы				77%	40	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	25	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					825	
	
69.	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим)	Подшивка потолков досками	100 м2		0.1	24 609.07	2 461	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.068	0.1068	241.770	26	
69. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	51.54	5.154	152.740	787	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.324	0.0324	874.68	28	
			(1)			268.82	9	
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.744	0.0744	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
69. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.00132	57 689.15	76	
69. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.262	5 694.68	1 492	
		Накладные расходы				90%	732	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	350	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 542	
	
70.	ГЭСН 10-01-022-03 
(прим)	Подшивка потолков: плитами ГКЛ	100 м2		0.1	27 805.60	2 781	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.648	0.0648	229.990	15	
70. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	80.52	8.052	163.200	1 314	
70. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.648	0.0648	1 037.49	67	
			(1)			229.99	15	
70. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.006	0.0006	57 689.15	35	
70. 5.	11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.105	0.0105	129 964.79	1 365	
		Накладные расходы				90%	1 196	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	571	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 549	
	
71.	11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2		-0.0105	129 964.79	-1 365	
		Объем: (0.1)*(-0.105)						
	
72.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2		10.5	66.70	700	
		Объем: 10*1.05						
	
73.	ГЭСН 15-04-027-06 
(прим)	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0.1	5 317.36	532	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.006	237.756	1	
73. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	19.8	1.98	179.760	356	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
73. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.44	162.00	71	
73. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.015	38.33	1	
73. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.0032	30 814.73	99	
		Накладные расходы				80%	286	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	132	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					950	
	
74.	ГЭСН 15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0.1	3 757.70	376	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.012	233.873	3	
74. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.328	2.0328	169.310	344	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0108	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
74. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.33	0.033	162.00	5	
74. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.11	0.011	38.33		
74. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.00055	25 917.44	14	
		Накладные расходы				80%	278	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	128	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					782	
	
75.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.006	54 822.34	329	
		Объем: (0.1)*0.057						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					12 816	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 816	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 584	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 61; %=90 - по стр. 62, 63, 65, 69, 70; %=77 - по стр. 68; %=80 - по стр. 73, 74)					4 484	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 61; %=43 - по стр. 62, 63, 65, 69, 70; %=48 - по стр. 68; %=37 - по стр. 73, 74)					2 382	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 682	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					19 682	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	421	
	ИТОГО					20 103	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	402	
	ИТОГО					20 505	
	НДС 18%				18	3 691	
	ВСЕГО С НДС					24 196.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 484.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 382	
	
	Раздел 4.  Чердачное перекрытие	
	
76.	ГЭСНр 54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2		0.36	13 790.13	4 964	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.72	1.3392	268.820	360	
76. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	79.87	28.7532	158.310	4 552	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.72	1.3392	308.04	413	
			(1)			268.82	360	
76. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.36	4.4496			
		Накладные расходы				72%	3 537	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	3 144	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 644	
	
77.	ГЭСНр 57-1-3 
(прим.)	Разборка дощатого настила	100 м2		0.3	2 569.09	771	
77. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	5.232	147.310	771	
		Накладные расходы				68%	524	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	416	
						=(68.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 712	
	
78.	ГЭСН 11-01-008-02	Разборка утеплителя засыпного: шлакового	м3		4.8	537.01	2 578	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.728	227.600	393	
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	8.448	161.570	1 365	
78. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	1.0368	964.28	1 000	
			(1)			200.12	207	
78. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	0.6912	308.04	213	
			(1)			268.82	186	
		Накладные расходы				94%	1 653	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	897	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 127	
	
79.	ГЭСНр 54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	100 м2		0.32	66 074.68	21 144	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.75	0.56	229.990	129	
79. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	180.18	57.6576	156.950	9 049	
79. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.75	0.56	1 037.49	581	
			(1)			229.99	129	
79. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.01	0.0032	57 689.15	185	
79. 5.	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.34	0.1088	8 221.59	895	
79. 6.	11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	5.675	1.816	5 745.83	10 434	
79. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	2.48	0.7936			
		Накладные расходы				72%	6 608	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	5 874	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					33 626	
	
80.	ГЭСНр 54-4-2	Замена черепных брусков деревянных балок	100 м		0.7	6 988.36	4 892	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.07	229.990	16	
80. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	22.19	15.533	169.310	2 630	
80. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.07	1 037.49	73	
			(1)			229.99	16	
80. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0021	57 689.15	121	
80. 5.	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.4	0.28	7 386.39	2 068	
80. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.14	0.098			
		Накладные расходы				72%	1 905	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	1 693	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 491	
	
81.	ГЭСН 10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев	м3		0.322	3 148.38	1 014	
		Объем: 4.5*2*0.15*0.225*1.06						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.092736	229.990	21	
81. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	5.796	158.310	918	
81. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.092736	1 037.49	96	
			(1)			229.99	21	
		Накладные расходы				90%	845	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	404	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 263	
	
82.	ГЭСН 10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		0.322	5 341.65	1 720	
		Объем: 4.5*2*0.15*0.225*1.06						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.11592	229.990	27	
82. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	7.245	158.310	1 147	
82. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.11592	1 037.49	120	
			(1)			229.99	27	
82. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.002415	89 253.46	216	
82. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.000966	57 689.15	56	
82. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.0009982	45 150.41	45	
82. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.4669	34.10	16	
82. 8.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.00083076	46 063.23	38	
82. 9.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.00096922	84 869.83	82	
		Накладные расходы				90%	1 057	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	505	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 281	
	
83.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.322	7 353.20	2 368	
		Объем: 4.5*2*0.15*0.225*1.06						
	
84.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2		0.32	11 754.41	3 761	
		Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	0.7424	236.015	175	
84. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	18.1632	169.310	3 075	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.1152	308.04	35	
			(1)			268.82	31	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	0.6272	1 037.49	651	
			(1)			229.99	144	
		Накладные расходы				94%	3 055	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 658	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 474	
	
85.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (3ий слой)	100 м2		0.32	5 877.21	1 881	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.3712	236.015	88	
85. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	9.0816	169.310	1 538	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.0576	308.04	18	
			(1)			268.82	15	
85. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.3136	1 037.49	325	
			(1)			229.99	72	
85. 5.	12.2.03.15	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые	м2	103	32.96			
		Накладные расходы				94%	1 528	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	829	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 239	
	
86.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		98.88	74.41	7 358	
		Объем: 32*3*1.03						
	
87.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции-(гидро) из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.828	578.17	479	
		Объем: 46.8+36						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01656	229.990	4	
87. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	2.8566	161.570	462	
87. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01656	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				94%	438	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	238	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 155	
	
88.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		57.283	34.52	1 977	
		Объем: 46.8*1.224						
	
89.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2		44.064	46.96	2 069	
		Объем: 36.0*1.224						
	
90.	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим)	Подшивка потолков досками	100 м2		0.36	23 121.15	8 324	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.3204	241.770	77	
90. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	15.462	152.740	2 362	
90. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.0972	874.68	85	
			(1)			268.82	26	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.2232	1 037.49	232	
			(1)			229.99	51	
90. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.004752	57 689.15	274	
90. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.9432	5 694.68	5 371	
		Накладные расходы				90%	2 195	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 049	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 568	
	
91.	ГЭСН 10-01-022-03 
(прим)	Подшивка потолков: плитами ГКЛ	100 м2		0.36	11 857.10	4 269	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	0.1944	229.990	45	
91. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	67.1	24.156	163.200	3 942	
91. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.1944	1 037.49	202	
			(1)			229.99	45	
91. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.006	0.00216	57 689.15	125	
		Накладные расходы				90%	3 588	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 714	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 572	
	
92.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2		37.8	66.70	2 521	
		Объем: 36*1.05						
	
93.	ГЭСН 15-04-027-06 
(прим)	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0.36	4 715.24	1 697	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.018	237.756	4	
93. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.5	5.94	179.760	1 068	
93. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0036	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0144	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
93. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.584	162.00	257	
93. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.054	38.33	2	
93. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.01152	30 814.73	355	
		Накладные расходы				80%	858	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	397	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 951	
	
94.	ГЭСН 15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0.36	3 757.70	1 353	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0432	233.873	10	
94. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.328	7.31808	169.310	1 239	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00432	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.03888	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
94. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.33	0.1188	162.00	19	
94. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.11	0.0396	38.33	2	
94. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.00198	25 917.44	51	
		Накладные расходы				80%	999	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	462	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 814	
	
95.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.021	54 822.34	1 151	
		Объем: (0.36)*0.057						
	
96.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		0.36	27 399.06	9 864	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	0.3528	253.367	89	
96. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	10.5156	167.270	1 759	
96. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	0.2124	874.68	186	
			(1)			268.82	57	
96. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.1404	1 037.49	146	
			(1)			229.99	32	
96. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.00315	57 689.15	182	
96. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	0.9468	5 694.68	5 392	
96. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.02592	84 869.83	2 200	
		Накладные расходы				90%	1 663	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	795	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 322	
	
97.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-0.947	5 694.68	-5 393	
		Объем: (0.36)*(-2.63)						
	
98.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.947	7 278.53	6 893	
		Объем: (0.36)*(2.63)						
	
99.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные 50*50 мм (0,1м3)  (под настил)	м		40	22.38	895	
	
100.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.6	5 002.35	8 004	
100. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.0048	200.120	1	
100. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	2.864	161.570	463	
100. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.0016	534.12	1	
			(1)			200.12		
100. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0032	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
100. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.376	18.56	26	
100. 6.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	20.6	32.96	227.97	7 514	
		Накладные расходы				77%	357	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	223	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 584	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					96 554	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					95 659	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					23 186	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76, 79, 80; %=68 - по стр. 77; %=94 - по стр. 78, 84, 85, 87; %=90 - по стр. 81, 82, 90, 91, 96; %=80 - по стр. 93, 94; %=77 - по стр. 100)					30 811	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 76, 79, 80; %=54 - по стр. 77; %=51 - по стр. 78, 84, 85, 87; %=43 - по стр. 81, 82, 90, 91, 96; %=37 - по стр. 93, 94; %=48 - по стр. 100)					20 296	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					146 766	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					895	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					895	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					147 661	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 160	
	ИТОГО					150 821	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 016	
	ИТОГО					153 837	
	НДС 18%				18	27 691	
	ВСЕГО С НДС					181 528.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					30 811.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 296	
	
	Раздел 5.  Крыша	
	
101.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: черепицы	100 м2		2.3	8 500.09	19 550	
101. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	127.696	147.310	18 811	
101. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	29.21	25.31	739	
		Накладные расходы				84%	15 801	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	9 029	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					44 381	
	
102.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2.3	2 792.42	6 423	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.058	268.820	284	
102. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	34.868	150.030	5 231	
102. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.058	1 126.02	1 191	
			(1)			268.82	284	
102. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.4	3.22			
		Накладные расходы				71%	3 916	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 868	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 206	
	
103.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: сплошного настила	100 м2		2.3	2 792.42	6 423	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.058	268.820	284	
103. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	34.868	150.030	5 231	
103. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.058	1 126.02	1 191	
			(1)			268.82	284	
103. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.4	3.22			
		Накладные расходы				71%	3 916	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 868	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 206	
	
104.	ГЭСНр 58-5-4 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.648	29 485.89	19 107	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.12312	229.990	28	
104. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	86.346	161.570	13 951	
104. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.33696	10.80	4	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.12312	1 037.49	128	
			(1)			229.99	28	
104. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.008424	57 689.15	486	
104. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.6156	7 372.62	4 539	
104. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.564	0.365472			
		Накладные расходы				71%	9 925	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	7 269	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 301	
	
105.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.001	46 288.41	46	
		Объем: 0.1*0.012						
	
106.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.14	1 510.91	212	
106. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.1536	167.270	193	
106. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.161	97.21	16	
106. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.322	9.05	3	
		Накладные расходы				84%	162	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	93	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					467	
	
107.	ГЭСНр 53-20-4 
(прим)	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0014	150 072.77	210	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.0546	268.820	15	
107. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	0.938	158.310	148	
107. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.0546	1 126.02	61	
			(1)			268.82	15	
107. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.00616	20.52		
		Накладные расходы				73%	119	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	91	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					420	
	
108.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.033	2 735.32	90	
		Объем: 0.0014*23.6						
	
109.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.056	13 896.92	778	
		Объем: (0.0014)*40.0						
	
110.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150х150мм)	100 м		0.06	55 449.83	3 327	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0378	229.990	9	
110. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	9.6126	161.570	1 553	
110. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.1086	10.80	1	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0378	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
110. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00024	57 689.15	14	
110. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.2832	5 804.89	1 644	
110. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	2.22	34.10	76	
110. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.27	0.0762			
		Накладные расходы				71%	1 109	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	812	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 248	
	
111.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.0002	57 689.15	-12	
		Объем: (0.06)*(-0.004)						
	
112.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.005	64 522.98	323	
		Объем: 0.08*0.06						
	
113.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.003	96 058.76	288	
		Объем: 0.00029086*12						
	
114.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0003	98 286.21	29	
		Объем: 0.000025*12						
	
115.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.255	117.69	30	
		Объем: 0.0212766*12						
	
116.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100х140)	100 м		0.122	45 697.79	5 575	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.03904	229.990	9	
116. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	18.31098	161.570	2 959	
116. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.14396	10.80	2	
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.03904	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
116. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00061	57 689.15	35	
116. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.00305	50 201.92	153	
116. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.32452	7 353.20	2 386	
116. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.97	0.11834			
		Накладные расходы				71%	2 107	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 543	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 226	
	
117.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.002	46 288.41	93	
		Объем: 0.132*0.012						
	
118.	11.1.03.01-0070	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.039	7 357.76	287	
		Объем: 1.3*0.1*0.15*2						
	
119.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.03	46 470.16	1 394	
119. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	9.279	150.030	1 392	
119. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.183	10.80	2	
119. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.168			
		Накладные расходы				71%	988	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	724	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 106	
	
120.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		3	2 450.90	7 353	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.66	249.405	165	
120. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	19.89	161.570	3 214	
120. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.33	874.68	289	
			(1)			268.82	89	
120. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.33	1 037.49	342	
			(1)			229.99	76	
120. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0042	57 689.15	242	
120. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.18	2 955.35	532	
120. 7.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.1	0.3	5 760.02	1 728	
120. 8.	11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.06	0.18	5 587.66	1 006	
		Накладные расходы				90%	3 041	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 453	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 847	
	
121.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3		-0.3	5 760.02	-1 728	
		Объем: (3.0)*(-0.1)						
	
122.	11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3		-0.18	5 587.66	-1 006	
		Объем: (3.0)*(-0.06)						
	
123.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.3	7 372.62	2 212	
		Объем: 3*0.1						
	
124.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3		0.18	7 152.88	1 288	
		Объем: 3*0.06						
	
125.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.44	6 491.82	9 348	
		Объем: (0.6*0.8)*3						
	
126.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2.3	77 259.11	177 696	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	7.383	250.312	1 848	
126. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	399.901	177.590	71 018	
126. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	3.864	874.68	3 380	
			(1)			268.82	1 039	
126. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	3.519	1 037.49	3 651	
			(1)			229.99	809	
126. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	21.298	14.99	319	
126. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.00322	127 819.59	412	
126. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.02576	120 606.78	3 107	
126. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.001035	60 190.64	62	
126. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.5341	189.88	291	
126. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	231.84	10.49	2 432	
126. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.058	15 715.36	16 627	
126. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	3.381	17 839.83	60 316	
126. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	266.8	46.96	12 529	
126. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	8.326	26.91	224	
126. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.713	2 791.89	1 991	
126. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.00621	84 734.93	526	
126. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.725	469.84	810	
		Накладные расходы				92%	67 037	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	32 061	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					276 794	
	
127.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		289.8	262.08	75 951	
		Объем: (2.3)*126.0						
	
128.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием и проч.	м2		51	753.58	38 433	
	
129.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.2	303.66	364	
129. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00036	200.120		
129. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	2.136	161.570	345	
129. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00012	534.12		
			(1)			200.12		
129. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00024	232.29		
			(1)			200.12		
129. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.032	18.56	19	
		Накладные расходы				77%	266	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	166	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					795	
	
130.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		22.2	227.97	5 061	
		Объем: 1.2*18.5						
	
131.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.62	306.17	496	
131. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00486	200.120	1	
131. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	2.8998	161.570	469	
131. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00162	534.12	1	
			(1)			200.12		
131. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00324	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
131. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.3932	18.56	26	
		Накладные расходы				77%	362	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	226	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 084	
	
132.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		33.372	227.97	7 608	
		Объем: 1.62*20.6						
	
	Водосточная система	
133.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.54	1 341.82	725	
133. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	4.914	147.310	724	
133. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0648	10.80	1	
133. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.12	0.0648			
		Накладные расходы				71%	514	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	376	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 616	
	
134.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.54	42 785.23	23 104	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.135	254.841	34	
134. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	16.9614	161.570	2 740	
134. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0594	1 126.02	67	
			(1)			268.82	16	
134. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.027	874.68	24	
			(1)			268.82	7	
134. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0486	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
134. 6.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.002052	115 172.62	236	
134. 7.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.09126	67 601.55	6 169	
134. 8.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.24408	56 608.46	13 817	
		Накладные расходы				92%	2 552	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 221	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 877	
	
135.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		-0.244	56 608.46	-13 812	
		Объем: (0.54)*(-0.452)						
	
136.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т		-0.091	67 601.55	-6 152	
		Объем: (0.54)*(-0.169)						
	
137.	С2 цена поставщ.	Желоб водосточный  (3,0 м)  диам. 150мм	шт		8	680.00	5 440	
	
138.	С3 цена поставщ.	Желоб водосточный  (4,0 м)  диам. 150мм	шт		8	906.00	7 248	
	
139.	С4 цена поставщ.	Соединитель желоба  диам. 150мм	шт		20	112.00	2 240	
	
140.	С5 цена поставщ.	Угол желоба 90 град.    диам. 150мм	шт		4	563.00	2 252	
	
141.	С6 цена поставщ.	Крюк для желоба	шт		90	105.00	9 450	
	
142.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.3	6 080.65	1 824	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.039	229.990	9	
142. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	11.04	161.570	1 784	
142. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.039	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
		Накладные расходы				71%	1 273	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	932	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 029	
	
143.	С7 цена поставщ.	Труба водосточная (3м)  диам. 100мм	шт		10	840.00	8 400	
	
144.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.1	10 407.32	1 041	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
144. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	6.39	161.570	1 032	
144. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	734	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	538	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 313	
	
145.	С8 цена поставщ.	Колено 70 град.  диам. 100мм	шт		10	441.00	4 410	
	
146.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.05	8 662.37	433	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
146. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.655	161.570	429	
146. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	305	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	224	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					962	
	
147.	С9 цена поставщ.	Воронка (штуцер)    диам. 150/100мм	шт		5	451.00	2 255	
	
148.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.3	10 503.28	3 151	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	229.990	1	
148. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	11.34	154.230	1 749	
148. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
148. 4.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.0276	50 201.92	1 386	
148. 5.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.00012	111 097.73	13	
148. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.01	0.003			
		Накладные расходы				71%	1 243	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	910	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 304	
	
149.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т		-0.0001	111 097.73	-11	
		Объем: (0.3)*(-0.0004)						
	
150.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т		-0.028	50 201.92	-1 406	
		Объем: (0.3)*(-0.092)						
	
151.	С10 цена поставщ.	Хомуты для крепления труб  диам. 100мм   (в комплекте с дюбелями)	шт		30	231.00	6 930	
	
152.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.05	8 662.37	433	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
152. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.655	161.570	429	
152. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	305	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	224	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					962	
	
153.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив)   диам. 100мм	шт		5	733.00	3 665	
	
	Ремонт дымоходов и венканалов	
154.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		0.06	3 361.61	202	
154. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	1.3692	147.310	202	
		Накладные расходы				84%	170	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	97	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					469	
	
155.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.012	113 631.77	1 364	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.05316	268.820	14	
155. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	7.31052	161.570	1 181	
155. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.01596	874.68	14	
			(1)			268.82	4	
155. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.0372	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
155. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0048	20.52		
155. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.06	2 615.05	157	
		Накладные расходы				66%	789	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	598	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 750	
	
156.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.05	13 896.92	695	
		Объем: 4200*0.012						
	
157.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.012	310 782.29	3 729	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.0996	268.820	27	
157. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	20.1822	161.570	3 261	
157. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
157. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.0696	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
157. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.018	20.52		
157. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.1608	2 615.05	421	
		Накладные расходы				66%	2 170	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 644	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 543	
	
158.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.132	13 896.92	1 834	
		Объем: (2200*0.012)*5						
	
159.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных	100 м3		0.0012	106 487.48	128	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.027444	264.155	7	
159. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.429624	165.230	71	
159. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.02256	1 126.02	25	
			(1)			268.82	6	
159. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.001836	874.68	2	
			(1)			268.82		
159. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000324	964.28		
			(1)			200.12		
159. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.021852	11.58		
159. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.002724	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
159. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0000924	20.52		
159. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00006	89 253.46	5	
159. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000516	57 689.15	3	
159. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0000312	11 636.25		
159. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000084	5 768.85		
159. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.001032	5 760.02	6	
159. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.048	234.83	11	
		Накладные расходы				80%	62	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	34	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					225	
	
160.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т		-0.00003	11 636.25		
		Объем: (0.0012)*(-0.026)						
	
161.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.122	3 014.79	368	
		Объем: 0.0012*102						
	
162.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.06	26 799.91	1 608	
162. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	7.884	175.550	1 384	
162. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.066	10.80	1	
162. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.021	20.52		
162. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1092	2 040.43	223	
		Накладные расходы				67%	927	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	554	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 089	
	
163.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.06	2 335.01	140	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0036	229.990	1	
163. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.7764	175.550	136	
163. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0042	10.80		
163. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0036	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
163. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0006	38.33		
		Накладные расходы				80%	110	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	51	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					300	
	
164.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		2.28	185.21	422	
		Объем: 6*0.38						
	
165.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.78	104.81	82	
		Объем: 6*0.13						
	
	Выход фановых стояков	
166.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.03	14 599.63	438	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0021	257.726	1	
166. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	1.848	187.360	346	
166. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0009	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
166. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0006	874.68	1	
			(1)			268.82		
166. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
166. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.0471	20.52	1	
166. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0000798	161 777.88	13	
166. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.12	630.92	76	
		Накладные расходы				98%	340	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	194	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					972	
	
167.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		2.994	226.22	677	
		Объем: (0.03)*99.8						
	
168.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.		0.3	1 790.01	537	
	
169.	ГЭСН 20-02-004-01 
(прим)	Установка вент. выходов: диаметром до 355 мм	шт.		3	229.63	689	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	229.990	7	
169. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	3.09	167.270	517	
169. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.78	33.60	26	
169. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
169. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0006	89 253.46	54	
169. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.738	82.84	61	
		Накладные расходы				98%	514	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	293	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 496	
	
170.	С99.1-01.08-0007	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		3	3 978.98	11 937	
	
171.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		21.4	510.71	10 929	
	
172.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		21.4	262.99	5 628	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					490 276	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					471 378	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					209 493	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 101, 106, 154; %=71 - по стр. 102-104, 110, 116, 119, 133, 142, 144, 146, 148, 152; %=73 - по стр. 107; %=90 - по стр. 120; %=92 - по стр. 126, 134; %=77 - по стр. 129, 131; %=66 - по стр. 155, 157; %=80 - по стр. 159, 163; %=67 - по стр. 162)					119 903	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 101, 106, 129, 131, 154; %=52 - по стр. 102-104, 110, 116, 119, 133, 142, 144, 146, 148, 152; %=56 - по стр. 107; %=43 - по стр. 120; %=44 - по стр. 126, 134, 159; %=50 - по стр. 155, 157; %=40 - по стр. 162; %=37 - по стр. 163)					66 604	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					657 885	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 341	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 166, 169)					854	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 166, 169)					488	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 683	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 557	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 557	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					678 125	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 512	
	ИТОГО					692 637	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 853	
	ИТОГО					706 490	
	НДС 18%				18	127 168	
	ВСЕГО С НДС					833 658.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					120 757.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					67 092	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					699 565	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					677 986	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					266 792	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41, 46, 47; %=66 - по стр. 4, 5, 155, 157; %=84 - по стр. 6, 39, 43, 45, 101, 106, 154; %=73 - по стр. 7, 26, 107; %=80 - по стр. 9, 18, 28, 35, 42, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 73, 74, 93, 94, 159, 163; %=77 - по стр. 11, 68, 100, 129, 131; %=67 - по стр. 13, 27, 30, 57, 162; %=71 - по стр. 21, 102-104, 110, 116, 119, 133, 142, 144, 146, 148, 152; %=68 - по стр. 25, 77; %=76 - по стр. 40, 44; %=99 - по стр. 48; %=72 - по стр. 61, 76, 79, 80; %=90 - по стр. 62, 63, 65, 69, 70, 81, 82, 90, 91, 96, 120; %=94 - по стр. 78, 84, 85, 87; %=92 - по стр. 126, 134)					185 040	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41, 46, 47, 77; %=40 - по стр. 4, 5, 13, 25, 27, 30, 57, 162; %=48 - по стр. 6, 11, 39, 43, 45, 68, 100, 101, 106, 129, 131, 154; %=56 - по стр. 7, 26, 107; %=37 - по стр. 9, 18, 28, 35, 42, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 73, 74, 93, 94, 163; %=52 - по стр. 21, 40, 44, 102-104, 110, 116, 119, 133, 142, 144, 146, 148, 152; %=58 - по стр. 48; %=64 - по стр. 61, 76, 79, 80; %=43 - по стр. 62, 63, 65, 69, 70, 81, 82, 90, 91, 96, 120; %=51 - по стр. 78, 84, 85, 87; %=44 - по стр. 126, 134, 159; %=50 - по стр. 155, 157)					105 956	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					968 982	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 579	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 50)					656	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 50)					551	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 786	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 443	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23, 166, 169)					932	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23, 166, 169)					533	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 908	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 557	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 557	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					993 233	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	21 255	
	ИТОГО					1 014 488	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	20 290	
	ИТОГО					1 034 778	
	НДС 18%				18	186 260	
	ВСЕГО С НДС					1 221 038.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					186 628.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					107 040	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»:                               Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                             Дубина Г.В.
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)