«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 123 392	руб.	Смета на сумму:	3 123 392	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Донцова С.Ю./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД № 205 по ул. Дзержинского в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада и подвала МКД 	
Сметная стоимость:	3 123.392	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.418	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	725.795	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.05	553.31	459.71	93.60	1 687.60	1 402.12	285.48	14.4	6.14	21 943	20 190	1 753	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 388.10				84.15%	16 990			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			834.26				47.6%	9 610			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 909.96					48 543			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.05	172.51	127.80	44.71	526.16	389.79	136.37	14.41	7.71	6 668	5 617	1 051	
					6.95			21.20	1	14.38			305	
	Накладные расходы		83%			341.12				70.55%	4 178			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			267.14				52%	3 079			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 134.43					13 925			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка  обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.05	172.51	127.80	44.71	526.16	389.79	136.37	14.41	7.71	6 668	5 617	1 051	
					6.95			21.20	1	14.38			305	
	Накладные расходы		83%			341.12				70.55%	4 178			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			267.14				52%	3 079			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 134.43					13 925			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.05	2 713.25	179.98	29.68	8 275.41	548.94	90.52	14.41	7.81	33 510	7 910	707	
				2 503.59	4.13		7 635.95	12.60	3.26	14.44		24 893	182	
	Накладные расходы		83%			466.08				70.55%	5 709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			365.00				52%	4 208			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 106.49					43 427			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.49	9 291.30	1 358.31	34.61	13 844.04	2 023.88	51.57	14.4	7.89	64 857	29 144	407	
				7 898.38			11 768.59		3	1		35 306		
	Накладные расходы		83%			1 679.82				70.55%	20 561			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 315.52				52%	15 155			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 839.38					100 573			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.64	4 519.16	360.82	36.65	2 892.26	230.92	23.46	14.4	7.97	14 591	3 325	187	
				4 121.69			2 637.88		4.2	1		11 079		
	Накладные расходы		83%			191.66				70.55%	2 346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.10				52%	1 729			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 234.02					18 666			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.27	3 176.89	1 205.91	20.22	857.76	325.60	5.46	14.4	7.93	6 912	4 689	43	
				1 950.76			526.71		4.14	1		2 181		
	Накладные расходы		83%			270.25				70.55%	3 308			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.64				52%	2 438			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 339.65					12 658			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.8	191.41	160.20	31.21	153.13	128.16	24.97	14.4	7.84	2 041	1 846	196	
									2.81	1				
	Объем: 0.24+0.56													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106.2%			136.11				90.27%	1 666			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			68.63				42.84%	791			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.87					4 498			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	1.04	3 020.43	230.29	48.76	3 141.25	239.50	50.71	14.4	7.84	11 858	3 449	398	
				2 741.38			2 851.04		2.81	1		8 011		
	Объем: 0.24+0.56+0.24													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			254.35				90.27%	3 113			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			128.25				42.84%	1 478			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 523.85					16 449			
	
10.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.34	153.62	122.85	30.78	52.23	41.77	10.46	14.4	7.2	677	601	75	
					1.82			0.62	3.39	14.36			9	
	Объем: 0.15*0.15*15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106.2%			45.02				90.27%	551			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			22.70				42.84%	261			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.95					1 489			
	
11.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Укладка прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.34	2 566.35	176.59	48.09	872.56	60.04	16.35	14.4	7.2	3 681	865	118	
				2 341.67	2.84		796.17	0.96	3.39	14.36		2 699	14	
	Объем: 0.15*0.15*15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			64.78				90.27%	793			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			32.67				42.84%	377			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					970.01					4 851			
	
12.	ТЕРр 58-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов, 100 м2 кровли	2.135	82.97	56.73	26.24	177.14	121.12	56.02	14.41	7.71	2 177	1 745	432	
					4.08			8.71	1	14.38			125	
	Накладные расходы		83%			107.76				70.55%	1 319			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.39				52%	972			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.29					4 469			
	
13.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка стропил (стропила, кобылки ,мауэрлат), 1 м3 древесины в конструкции	1.985	2 938.74	244.34	51.71	5 833.40	485.02	102.65	14.4	7.14	27 389	6 984	733	
				2 642.69	2.84		5 245.74	5.63	3.75	14.36		19 672	81	
	Объем: 0.98+0.39+0.615													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			521.07				90.27%	6 378			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			262.74				42.84%	3 027			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 617.21					36 793			
	
14.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	1.2	218.68	77.46	141.22	262.42	92.95	169.46	14.4	4.42	2 088	1 339	749	
					12.93			15.52	1	14.39			223	
	Накладные расходы		99%			107.39				84.15%	1 314			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			64.54				47.6%	744			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.34					4 146			
	
15.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.012	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 638.94	71.56	45.48	14.4	7.71	7 408	1 030	351	
				126 825.19	588.90		1 521.90	7.07	3.96	14.39		6 027	102	
	Накладные расходы		86%			67.62				73.1%	827			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			55.04				56%	634			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 761.60					8 869			
	
16.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				70.55%	265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					837			
	
17.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	14.4	7.03	2 055	994	209	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.88	14.4		852	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			75.49				90.27%	924			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			38.06				42.84%	439			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.17					3 418			
	
18.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.7	2 460.30			1 722.21					2 824			
				2 460.30			1 722.21		4 034.55			2 824		
	
19.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	324.43	291.92	21.28	6.49	5.84	0.43	14.41	8.05	88	84	3	
				11.23			0.22		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106.2%			6.20				90.27%	76			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			3.13				42.84%	36			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.82					200			
	
20.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0088	23 811.97			209.55					406			
				23 811.97			209.55		46 126.25			406		
	Объем: 0.44*0.02													
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.87	221.62	101.80	102.69	636.04	292.16	294.71	14.4	3.55	5 361	4 207	1 046	
				17.13	1.45		49.16	4.16	2.19	14.47		108	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			266.69				76.5%	3 264			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			176.31				47.6%	2 031			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 079.04					10 656			
	
22.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	59.409	36.04			2 141.10					10 682			
				36.04			2 141.10		179.8			10 682		
	Объем: 2.87*20.7													
	
23.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.05	286.73	122.64	1.26	874.52	374.04	3.85	14.4	8.08	6 833	5 386	31	
				162.83			496.63		2.85	1		1 415		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			346.74				78.8%	4 244			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			238.45				51%	2 747			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 459.71					13 824			
	
24.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	381.25	7.04			2 684.00					8 773			
				7.04			2 684.00		23.01			8 773		
	Объем: 305*1.25													
	
25.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.955	1 138.82	680.90	457.92	1 087.57	650.26	437.31	14.4	6.09	12 027	9 364	2 663	
					59.65			56.97	1	14.39			820	
	Накладные расходы		86%			608.22				73.1%	7 445			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			495.06				56%	5 703			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 190.85					25 175			
	
26.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	14.325	202.86	119.97	82.89	2 905.91	1 718.54	1 187.36	14.4	7.9	34 127	24 747	9 380	
									17.72	1				
	Объем: 95.5*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 546.69				76.5%	18 931			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 022.53				47.6%	11 780			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 475.13					64 838			
	
27.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	292.23	26.54			7 755.78					25 798			
				26.54			7 755.78		88.28			25 798		
	Объем: 95.5*3*1.02													
	
28.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.955	286.73	122.64	1.26	273.83	117.12	1.21	14.4	8.08	2 139	1 686	10	
				162.83			155.50		2.85	1		443		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			108.57				78.8%	1 329			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			74.66				51%	860			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.06					4 327			
	
29.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	119.375	13.13			1 567.39					5 138			
				13.13			1 567.39		43.04			5 138		
	Объем: 95.5*1.25													
	
30.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.05	8 171.06	405.87	165.99	24 921.72	1 237.90	506.26	14.41	7.09	131 753	17 838	3 589	
				7 599.20	14.91		23 177.56	45.48	4.76	14.39		110 325	655	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 386.05				91.8%	16 977			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			709.07				44.2%	8 174			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 016.84					156 903			
	
31.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	22	137.86			3 032.92					11 948			
				137.86			3 032.92		543.11			11 948		
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.35	4 972.00	72.11	75.20	1 740.20	25.24	26.32	14.4	6.73	6 839	363	177	
				4 824.69	5.48		1 688.64	1.92	3.73	14.38		6 299	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			29.33				91.8%	359			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			15.01				44.2%	173			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.54					7 371			
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.37	75.57	75.35	0.22	27.96	27.88	0.08	14.4	5.59	402	401		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.14				70.55%	283			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.12				52%	209			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.22					893			
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.37	8 813.16	326.90	31.86	3 260.87	120.95	11.79	14.4	7.48	11 715	1 742	88	
				8 454.40	3.03		3 128.13	1.12	3.16	14.36		9 885	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			131.84				91.8%	1 614			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			67.44				44.2%	777			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 460.15					14 106			
	
35.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.37	2 956.30	374.76	6.66	1 093.83	138.66	2.46	14.4	7.79	4 579	1 997	19	
				2 574.88	1.03		952.71	0.38	2.69	14.48		2 563	6	
	Накладные расходы		83%			115.40				70.55%	1 413			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.38				52%	1 042			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 299.61					7 034			
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.87	7 415.77	333.04	13.17	6 451.72	289.74	11.46	14.4	8.06	20 625	4 172	92	
				7 069.56			6 150.52		2.66	1		16 360		
	Накладные расходы		83%			240.48				70.55%	2 943			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.33				52%	2 169			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 880.54					25 738			
	
37.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.23	5 731.49	578.30	8.10	1 318.24	133.01	1.86	14.4	8.06	4 676	1 915	15	
				5 145.09			1 183.37		2.32	1		2 745		
	Накладные расходы		83%			110.40				70.55%	1 351			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.46				52%	996			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.09					7 023			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	14.4	8.06	1 555	623	6	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				70.55%	440			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	324			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 318			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.2	8 719.75	480.56	8.10	1 743.95	96.11	1.62	14.4	8.06	3 455	1 384	13	
				8 231.09			1 646.22		1.25	1		2 058		
	Накладные расходы		83%			79.77				70.55%	976			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	720			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 886.19					5 151			
	
40.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ветровой доски, 100 м досок	0.34	1 013.25	295.48	18.24	344.51	100.46	6.20	14.4	8.05	2 298	1 447	50	
				699.53			237.84		3.37	1		802		
	Накладные расходы		86%			86.40				73.1%	1 058			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			70.32				56%	810			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					501.23					4 166			
	
41.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена обделок из листовой стали (ветровой планки) шириной до 0,4 м, 100 м	0.34	2 956.30	374.76	6.66	1 005.14	127.42	2.26	14.4	7.79	4 207	1 835	18	
				2 574.88	1.03		875.46	0.35	2.69	14.48		2 355	5	
	Накладные расходы		83%			106.05				70.55%	1 298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.05				52%	957			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.24					6 462			
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.65	1 357.93	327.73	1.01	882.65	213.02	0.66	14.4	8.08	5 822	3 068	5	
				1 029.19			668.97		4.11	1		2 749		
	Накладные расходы		83%			176.81				70.55%	2 164			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.46				52%	1 595			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 197.92					9 582			
	
43.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.032	8 572.20	5 513.35	252.31	274.31	176.43	8.07	14.4	6.63	3 044	2 541	54	
				2 806.54	60.12		89.81	1.92	5.01	14.42		450	28	
	Накладные расходы		78%			139.11				66.3%	1 703			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			112.36				50.4%	1 295			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					525.78					6 042			
	
44.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1344	2 934.00			394.33					1 698			
				2 934.00			394.33		12 633.52			1 698		
	Объем: 0.032*4200													
	
45.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.072	8 572.20	5 513.35	252.31	617.20	396.96	18.17	14.4	6.63	6 849	5 716	120	
				2 806.54	60.12		202.07	4.33	5.01	14.42		1 012	62	
	Накладные расходы		78%			313.01				66.3%	3 831			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			252.81				50.4%	2 912			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 183.02					13 592			
	
46.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.3024	2 934.00			887.24					3 820			
				2 934.00			887.24		12 633.52			3 820		
	Объем: 0.072*4200													
	
47.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.072	4 643.44	3 044.15	94.68	334.33	219.18	6.82	14.4	6.63	3 744	3 156	45	
				1 504.61	22.54		108.33	1.62	5.01	14.41		543	23	
	Накладные расходы		78%			172.22				66.3%	2 108			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			139.10				50.4%	1 602			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.66					7 454			
	
48.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1584	2 934.00			464.75					2 001			
				2 934.00			464.75		12 633.52			2 001		
	Объем: 0.072*2200													
	
49.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.054	8 572.20	5 513.35	252.31	462.90	297.72	13.62	14.4	6.63	5 137	4 287	90	
				2 806.54	60.12		151.55	3.25	5.01	14.42		759	47	
	Накладные расходы		78%			234.76				66.3%	2 873			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			189.61				50.4%	2 184			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					887.27					10 195			
	
50.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2268	2 934.00			665.43					2 865			
				2 934.00			665.43		12 633.52			2 865		
	Объем: 0.054*4200													
	
51.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.054	9 286.88	6 088.30	189.36	501.49	328.77	10.23	14.4	6.63	5 616	4 734	68	
				3 009.22	45.08		162.50	2.43	5.01	14.41		814	35	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			258.34				66.3%	3 162			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			208.66				50.4%	2 404			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.48					11 181			
	
52.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2376	2 934.00			697.12					3 002			
				2 934.00			697.12		12 633.52			3 002		
	Объем: 0.054*2200*2													
	
53.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов), 100 м труб	0.018	8 572.20	5 513.35	252.31	154.30	99.24	4.54	14.4	6.63	1 712	1 429	30	
				2 806.54	60.12		50.52	1.08	5.01	14.42		253	16	
	Накладные расходы		78%			78.25				66.3%	958			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			63.20				50.4%	728			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.75					3 398			
	
54.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0756	2 934.00			221.81					955			
				2 934.00			221.81		12 633.52			955		
	Объем: 0.018*4200													
	
55.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.018	23 217.20	15 220.75	473.40	417.91	273.97	8.52	14.4	6.63	4 680	3 945	56	
				7 523.05	112.70		135.41	2.03	5.01	14.41		678	29	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			215.28				66.3%	2 635			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.88				50.4%	2 003			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.07					9 318			
	
56.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.198	2 934.00			580.93					2 501			
				2 934.00			580.93		12 633.52			2 501		
	Объем: 0.018*2200*5													
	
57.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.29	2 412.79	1 295.60	2.05	699.71	375.72	0.59	14.4	5.48	6 765	5 410	3	
				1 115.14			323.39		4.18	1		1 352		
	Накладные расходы		79%			296.82				67.15%	3 633			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			187.86				40%	2 164			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 184.39					12 562			
	
58.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.29	2 291.60	114.18	14.24	664.56	33.11	4.13	14.4	8	2 279	477	33	
				2 163.18			627.32		2.82	1		1 769		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			31.29				80.33%	383			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			15.48				37.4%	178			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.33					2 841			
	
59.	ТЕРр 58-20-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,7 м ( выступающие элементы верхней части фасада по углам здания), 100 м	0.04	5 049.76	572.14	10.64	201.99	22.89	0.43	14.4	7.76	808	330	3	
				4 466.98	1.81		178.68	0.07	2.66	14.42		475	1	
	Накладные расходы		83%			19.06				70.55%	234			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.92				52%	172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.97					1 214			
	
60.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	37.95	7.56		7.56	286.97		286.97		6.07	1 742		1 742	
										1				
	Объем: (305*0.04)+25.7494													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
61.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	37.95	27.63		27.63	1 048.47		1 048.47		6.07	6 364		6 364	
										1				
	Объем: (305*0.04)+25.7494													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
62.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичной кладки оконных проемов, 1 м3	0.8	218.68	77.46	141.22	174.94	61.97	112.98	14.4	4.42	1 392	892	499	
					12.93			10.34	1	14.39			149	
	Накладные расходы		99%			71.59				84.15%	876			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			43.02				47.6%	496			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.55					2 764			
	
63.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0782	1 734.68	1 482.28	252.40	135.65	115.91	19.74	14.41	7.36	1 816	1 670	145	
					100.00			7.82	1	14.43			113	
	Объем: (0.96*1.25*4+1.04*1.45*2)													
	Накладные расходы		99%			122.49				84.15%	1 500			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			73.62				47.6%	849			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.76					4 165			
	
64.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1083	21 223.62	2 306.00	742.65	2 298.52	249.74	80.43	14.4	6.38	9 581	3 596	513	
				18 174.97	28.43		1 968.35	3.08	2.78	14.43		5 472	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			268.49				90.27%	3 286			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			135.39				42.84%	1 559			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 702.40					14 426			
	
65.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	10.83	2 102.05			22 765.20					36 799			
				2 102.05			22 765.20		3 397.91			36 799		
	
66.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	4.305	188.95	188.95		813.43	813.43		14.4	1	11 713	11 713		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			805.30				84.15%	9 856			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			483.99				47.6%	5 575			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 102.72					27 145			
	
67.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, 100 м2	1.423	188.95	188.95		268.88	268.88		14.4	1	3 872	3 872		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			266.19				84.15%	3 258			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			159.98				47.6%	1 843			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					695.05					8 973			
	
68.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	5.728	57.10	31.22		327.07	178.83		14.4	1	3 173	2 575		
				25.88			148.24		4.03	1		597		
	Накладные расходы		80%			143.06				68%	1 751			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			89.42				40%	1 030			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					559.55					5 954			
	
69.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлических балок, 1 м2 очищаемой поверхности	16.8	9.37	9.37		157.46	157.46		14.39	1	2 266	2 266		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			127.54				68.85%	1 560			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			93.69				47.6%	1 079			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.69					4 905			
	
70.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 металлических балок, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	358.47	69.00	13.01	60.22	11.59	2.19	14.4	2.66	312	167	6	
				276.46	0.14		46.45	0.02	2.99	14.73		139		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9.40				68.85%	115			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			6.91				47.6%	79			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.53					506			
	
71.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 металлических балок, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	624.75	42.41	8.64	104.96	7.13	1.45	14.4	3.13	334	103	5	
				573.70	0.14		96.38	0.02	2.35	14.73		226		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			5.79				68.85%	71			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			4.25				47.6%	49			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.01					454			
	
72.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами и ступеней, 1 м3 кладки	0.4	1 615.27	301.17	30.24	646.11	120.47	12.10	14.4	6.44	3 851	1 735	78	
				1 283.86	5.99		513.54	2.40	3.97	14.41		2 039	35	
	Накладные расходы		86%			105.67				73.1%	1 294			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.01				56%	991			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					837.79					6 136			
	
73.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.305	2 006.26	835.02	150.35	8 636.93	3 594.74	647.26	14.4	10.16	77 458	51 764	6 576	
				1 020.89	86.58		4 394.93	372.71	4.35	14.4		19 118	5 367	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			3 749.24				80.33%	45 893			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			1 854.78				37.4%	21 367			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 240.95					144 718			
	
74.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.423	2 030.17	873.55	150.35	2 888.93	1 243.06	213.95	14.4	10.16	26 288	17 900	2 174	
				1 006.27	86.58		1 431.92	123.20	4.34	14.4		6 215	1 774	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 291.12				80.33%	15 804			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			638.73				37.4%	7 358			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 818.77					49 450			
	
75.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.728	189.33	101.80	2.94	1 084.46	583.10	16.83	14.4	7.97	10 348	8 397	134	
				84.59	0.16		484.53	0.93	3.75	14.31		1 817	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			551.91				80.33%	6 756			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			273.03				37.4%	3 145			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 909.40					20 249			
	
76.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.25	4 993.78	2 313.83	83.97	1 248.44	578.46	20.99	14.4	7.36	11 450	8 330	155	
				2 595.97	33.28		648.99	8.32	4.57	14.43		2 966	120	
	Объем: 19.8+5.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			554.51				80.33%	6 788			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			274.32				37.4%	3 160			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 077.27					21 398			
	
77.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	189.33	101.80	2.94	47.33	25.45	0.73	14.4	7.97	452	366	6	
				84.59	0.16		21.15	0.04	3.75	14.31		79	1	
	Объем: 19.8+5.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			24.09				80.33%	295			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			11.92				37.4%	137			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.33					884			
	
78.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0189	1 143.95	891.55	252.40	21.62	16.85	4.77	14.41	7.36	278	243	35	
					100.00			1.89	1	14.43			27	
	Объем: 0.9*2.1													
	Накладные расходы		99%			18.55				84.15%	227			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			11.15				47.6%	129			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.32					634			
	
79.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.89	91.08	29.04	27.29	172.13	54.88	51.57	14.4	7.27	1 427	790	375	
				34.75			65.68		3.99	1		262		
	Объем: 0.9*2.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			44.45				68.85%	544			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			39.65				57.8%	457			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.23					2 428			
	
80.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	1.89	909.42			1 718.80					7 666			
				909.42			1 718.80		4.46			7 666		
	Поправки: М: =3900*1.04/4.46	
	
81.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка бетонных  полов, 1 м3	21.345	303.52	75.11	228.41	6 478.63	1 603.22	4 875.41	14.4	4.42	44 636	23 086	21 549	
					20.91			446.32	1	14.39			6 423	
	Объем: 142.3*0.15													
	Накладные расходы		99%			2 029.04				84.15%	24 832			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 219.48				47.6%	14 046			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 727.15					83 514			
	
82.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1423	1 275.12	1 275.12		181.45	181.45		14.4	1	2 613	2 613		
									1	1				
	Объем: 142.3*0.1													
	Накладные расходы		72%			130.64				61.2%	1 599			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			69.40				30.6%	800			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.50					5 012			
	
83.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	61.2	7.56		7.56	462.78		462.78		6.07	2 809		2 809	
										1				
	Объем: 21.35*1.8+14.23*1.6													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
84.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	61.2	27.63		27.63	1 690.81		1 690.81		6.07	10 263		10 263	
										1				
	Объем: 21.35*1.8+14.23*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
85.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	14.23	452.40	40.32	76.78	6 437.71	573.74	1 092.51	14.41	4.53	38 505	8 268	4 949	
				335.31	7.73		4 771.46	109.93	5.3	14.39		25 289	1 582	
	Объем: 142.3*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			756.82				94.1%	9 269			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			435.84				51%	5 024			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 630.37					52 797			
	
86.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	14.23	56.03	37.46	0.38	797.31	532.99	5.34	14.4	5.17	8 969	7 675	28	
				18.20			258.99		4.89	1		1 266		
	Объем: 142.3*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			590.02				94.1%	7 222			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			339.78				51%	3 914			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 727.11					20 105			
	
87.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.423	3 003.38	635.16	457.30	4 273.80	903.83	650.74	14.41	3.78	31 092	13 024	2 460	
				1 910.92	6.30		2 719.24	8.96	5.74	14.42		15 608	129	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			1 010.46				94.1%	12 377			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			581.90				51%	6 708			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 866.16					50 177			
	
88.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	165.068	33.27			5 491.81					10 515			
				33.27			5 491.81		63.7			10 515		
	Объем: 1.423*116													
	
89.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.2661	464.61	136.64	50.60	123.63	36.36	13.46	14.4	7.19	1 013	524	97	
				277.37	3.03		73.81	0.80	5.32	14.36		393	12	
	Объем: 142.3*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			35.12				80.33%	431			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			20.53				44.2%	237			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.28					1 680			
	
90.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.2661	5 486.84			1 460.05					6 217			
				5 486.84			1 460.05		23 364.5			6 217		
	Объем: 142.3*1.87/1000													
	
91.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.423	1 721.45	383.03	58.80	2 449.62	545.05	83.67	14.41	7.1	18 390	7 854	594	
				1 279.62	20.51		1 820.90	29.19	5.46	14.43		9 942	421	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			635.68				94.1%	7 787			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			366.08				51%	4 220			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 451.38					30 397			
	
92.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 50 мм), 100 м2 стяжки	1.423	1 991.85	29.12	62.18	2 834.41	41.43	88.48	14.39	6.98	16 007	596	618	
				1 900.56	20.33		2 704.50	28.92	5.47	14.45		14 794	418	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			77.88				94.1%	954			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			44.85				51%	517			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 957.14					17 478			
	
93.	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка покрытий ступеней, 100 м2 покрытия	0.048	3 123.68	1 006.36	2 117.32	149.94	48.31	101.63	14.4	4.64	1 167	696	472	
					238.98			11.47	1	14.4			165	
	Накладные расходы		80%			47.82				68%	585			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			40.65				54.4%	468			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.41					2 221			
	
94.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.06	687.25	153.07	534.18	41.24	9.18	32.05	14.41	4.42	274	132	142	
					48.89			2.93	1	14.39			42	
	Накладные расходы		99%			11.99				84.15%	146			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			7.21				47.6%	83			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.43					503			
	
95.	ТЕР 06-01-015-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка стальных конструкций, 1 т	0.0136	16 184.29	473.03	539.95	220.11	6.43	7.34	14.4	6.92	934	93	51	
				15 171.31	26.43		206.33	0.36	3.83	14.38		790	5	
	Объем: 1.2*3*3.77/1000													
	Накладные расходы		94.5%			6.42				80.33%	79			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			3.75				44.2%	43			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.28					1 056			
	
96.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0136	5 326.70			72.44					370			
				5 326.70			72.44		27 242.64			370		
	Объем: 1.2*3*3.77/1000													
	
97.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.001	2 167.90	645.39	40.91	2.17	0.65	0.04	14.41	8.03	16	9		
				1 481.60			1.48		4.28	1		6		
	Накладные расходы		99%			0.64				84.15%	8			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			0.39				47.6%	4			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.20					28			
	
98.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.048	1 721.45	383.03	58.80	82.63	18.39	2.82	14.41	7.1	620	265	20	
				1 279.62	20.51		61.42	0.98	5.46	14.43		335	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			21.44				94.1%	263			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			12.35				51%	142			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.42					1 025			
	
99.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	20.94	7.56		7.56	158.34		158.34		6.07	961		961	
										1				
	Объем: 572.8*0.02*1.8+0.3168													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
100.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	20.94	27.63		27.63	578.52		578.52		6.07	3 512		3 512	
										1				
	Объем: 572.8*0.02*1.8+0.3168													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
101.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.89	1 213.62	458.23	8.86	7 148.23	2 698.97	52.20	14.41	8.06	61 518	38 892	421	
				746.53			4 397.06		5.05	1		22 205		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			2 963.47				93.33%	36 298			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 835.30				54.4%	21 157			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 947.00					118 973			
	
102.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.58	63.27	49.68	13.59	36.70	28.81	7.88	14.4	2.12	432	415	17	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			22.47				66.3%	275			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.41				40%	166			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.58					873			
	
103.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.58	4 688.98	197.81	4 246.36	2 719.61	114.73	2 462.89	14.41	3.72	11 409	1 653	9 162	
				244.81	143.10		141.99	83.00	4.18	14.41		594	1 196	
	Накладные расходы		78%			154.23				66.3%	1 889			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98.86				40%	1 140			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 972.70					14 437			
	
104.	ТЕР 46-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т	0.03	9 777.83	2 026.73	1 040.26	293.33	60.80	31.21	14.41	6	2 000	876	187	
				6 710.84	77.31		201.33	2.32	4.65	14.39		936	33	
	Накладные расходы		99%			62.49				84.15%	765			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			37.56				47.6%	433			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.38					3 198			
	
105.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	5.1	188.95	188.95		963.65	963.65		14.4	1	13 876	13 876		
									1	1				
	Объем: 481.7+28.3													
	Накладные расходы		99%			954.01				84.15%	11 677			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			573.37				47.6%	6 605			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 491.04					32 158			
	
106.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.1	69.93	66.88	1.34	356.64	341.09	6.83	14.4	7.88	4 985	4 912	54	
				1.71	0.13		8.72	0.66	2.19	14.31		19	9	
	Накладные расходы		94.5%			322.95				80.33%	3 953			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			159.77				37.4%	1 840			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					839.36					10 778			
	
107.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	76.31	15.82			1 207.22					3 967			
				15.82			1 207.22		51.99			3 967		
	Объем: (5.87)*0.013*1000													
	
108.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	4.817	1 043.83	675.65	13.36	5 028.13	3 254.61	64.36	14.4	8.02	57 740	46 866	516	
				354.82			1 709.17		6.06	1		10 358		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			2 571.14				67.15%	31 471			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 627.31				40%	18 746			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 226.58					107 957			
	
109.	ТССЦ 101-3884 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	529.87	20.41			10 814.65					35 581			
				20.41			10 814.65		67.15			35 581		
	Объем: 4.817*110													
	
110.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.5	37.19	25.77		92.97	64.43		14.41	1	1 083	928		
				11.42			28.55		5.42	1		155		
	Накладные расходы		86%			55.41				73.1%	678			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.10				56%	520			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.48					2 281			
	
111.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами и цоколя, 1 м3 кладки	4.6	1 615.27	301.17	30.24	7 430.24	1 385.38	139.10	14.4	6.44	44 291	19 950	896	
				1 283.86	5.99		5 905.76	27.55	3.97	14.41		23 446	397	
	Объем: 1.6+3													
	Накладные расходы		86%			1 215.12				73.1%	14 874			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			989.05				56%	11 394			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 634.41					70 559			
	
112.	ТЕРр 61-17-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных  прямоугольных колонн  с  лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.235	3 821.45	2 472.49	1.26	898.04	581.04	0.30	14.4	5.51	9 692	8 367	2	
				1 347.70			316.71		4.18	1		1 324		
	Накладные расходы		79%			459.02				67.15%	5 618			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			290.52				40%	3 347			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 647.58					18 657			
	
113.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.318	8 972.85	5 418.56	3.31	2 853.37	1 723.10	1.05	14.4	5.49	29 539	24 813	6	
				3 550.98			1 129.21		4.18	1		4 720		
	Накладные расходы		79%			1 361.25				67.15%	16 662			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			861.55				40%	9 925			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 076.17					56 126			
	
114.	ТЕРр 61-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.217	13 271.81	9 717.52	3.31	2 879.98	2 108.70	0.72	14.4	5.49	33 590	30 365	4	
				3 550.98			770.56		4.18	1		3 221		
	Накладные расходы		79%			1 665.87				67.15%	20 390			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 054.35				40%	12 146			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 600.20					66 126			
	
115.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена обделок из листовой стали ( сандриков) шириной до 0,4 м, 100 м	0.75	2 956.30	374.76	6.66	2 217.23	281.07	5.00	14.4	7.79	9 281	4 047	39	
				2 574.88	1.03		1 931.16	0.77	2.69	14.48		5 195	11	
	Накладные расходы		83%			233.93				70.55%	2 863			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			183.20				52%	2 110			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 634.35					14 254			
	
116.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.43	2 956.30	374.76	6.66	1 271.21	161.15	2.86	14.4	7.79	5 321	2 321	22	
				2 574.88	1.03		1 107.20	0.44	2.69	14.48		2 978	6	
	Накладные расходы		83%			134.12				70.55%	1 642			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.03				52%	1 210			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 510.36					8 173			
	
117.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.1	2 074.12	832.23	83.91	10 578.03	4 244.38	427.95	14.4	8.91	89 618	61 119	3 813	
				1 157.98	39.06		5 905.70	199.22	4.18	14.39		24 686	2 867	
	Объем: 481.7+28.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			4 199.20				80.33%	51 400			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			2 077.38				37.4%	23 931			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 854.62					164 949			
	
118.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.87	2 291.60	114.18	14.24	13 451.70	670.26	83.57	14.4	8	46 128	9 652	669	
				2 163.18			12 697.87		2.82	1		35 808		
	Объем: 481.7+28.3+77													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			633.40				80.33%	7 753			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			313.35				37.4%	3 610			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 398.44					57 491			
	
	Отмостка	
	
119.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6	363.53	86.00	277.53	2 181.18	516.00	1 665.18	14.4	4.42	14 790	7 430	7 360	
					25.40			152.40	1	14.39			2 193	
	Объем: 60*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			661.72				84.15%	8 098			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			397.70				47.6%	4 581			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 240.59					27 468			
	
120.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	10.8	7.56		7.56	81.67		81.67		6.07	496		496	
										1				
	Объем: 6*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
121.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	1 466.39	1 466.39		175.97	175.97		14.4	1	2 534	2 534		
									1	1				
	Объем: 60*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			126.70				61.2%	1 551			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			67.31				30.6%	775			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.98					4 860			
	
122.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.12	490.29	490.29		58.83	58.83		14.4	1	847	847		
									1	1				
	Объем: 60*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			42.36				61.2%	518			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			22.50				30.6%	259			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.69					1 625			
	
123.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	30	27.63		27.63	828.83		828.83		6.07	5 031		5 031	
										1				
	Объем: 6*1.8+12*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
124.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.18	3 001.78	246.00	111.59	540.32	44.28	20.09	14.41	3.96	2 260	638	80	
				2 644.20			475.96		3.24	1		1 542		
	Объем: 60*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			48.62				93.33%	595			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			30.11				54.4%	347			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					619.05					3 203			
	
125.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6	203.51	35.93	41.45	1 221.04	215.56	248.70	14.41	4.58	9 505	3 106	1 139	
				126.13	4.21		756.78	25.28	6.95	14.4		5 260	364	
	Объем: 60*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			266.61				94.1%	3 265			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			153.54				51%	1 770			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 641.19					14 540			
	
126.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	6	372.02	36.11	76.78	2 232.09	216.66	460.65	14.4	4.53	15 002	3 120	2 087	
				259.13	7.73		1 554.78	46.35	6.3	14.39		9 795	667	
	Объем: 60*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			291.15				94.1%	3 564			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			167.67				51%	1 931			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.91					20 497			
	
127.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6	730.22	37.46	0.38	4 381.32	224.73	2.25	14.4	5.17	23 563	3 236	12	
				692.39			4 154.34		4.89	1		20 315		
	Объем: 60*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			248.78				94.1%	3 045			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			143.27				51%	1 650			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 773.36					28 258			
	
	Окна и двери	
	
128.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.033	1 870.07	1 617.67	252.40	61.71	53.38	8.33	14.41	7.36	831	769	61	
					100.00			3.30	1	14.43			48	
	Объем: 1.12*2.95													
	Накладные расходы		99%			56.11				84.15%	688			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			33.72				47.6%	389			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.55					1 907			
	
129.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.033	13 215.00	1 555.12	598.23	436.09	51.32	19.74	14.4	6.94	1 891	739	137	
				11 061.65	10.66		365.03	0.35	2.78	14.42		1 015	5	
	Объем: 1.12*2.95													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			54.87				90.27%	672			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			27.67				42.84%	319			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.63					2 881			
	
130.	ТССЦ 203-0994 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2, м2	3.3	1 746.44			5 763.25					8 892			
				1 746.44			5 763.25		2 694.52			8 892		
	Объем: 1.12*2.95													
	
131.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.0112	5 825.86	220.54	20.63	65.25	2.47	0.23	14.4	8	148	36	2	
				5 584.70	0.65		62.55	0.01	1.76	14.35		110		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			2.63				90.27%	32			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			1.33				42.84%	15			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.21					196			
	
132.	ТССЦ 101-2905 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	1.12	52.82			59.16					199			
				52.82			59.16		177.5			199		
	
133.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0495	1 143.95	891.55	252.40	56.63	44.13	12.49	14.41	7.36	728	636	92	
					100.00			4.95	1	14.43			71	
	Объем: (1.35*2.1)+(1.15*1.84)													
	Накладные расходы		99%			48.59				84.15%	595			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			29.20				47.6%	337			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.42					1 659			
	
134.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.951	91.08	29.04	27.29	450.91	143.76	135.10	14.4	7.27	3 739	2 070	982	
				34.75			172.05		3.99	1		686		
	Объем: (1.35*2.1)+(1.15*1.84)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			116.45				68.85%	1 425			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			103.87				57.8%	1 196			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					671.22					6 361			
	
135.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	4.951	909.42			4 502.52					20 081			
				909.42			4 502.52		4.46			20 081		
	Объем: (1.35*2.1)+(1.15*1.84)													
	Поправки: М: =3900*1.04/4.46	
	
136.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0372	4 993.78	2 313.83	83.97	185.77	86.07	3.12	14.4	7.36	1 704	1 239	23	
				2 595.97	33.28		96.57	1.24	4.57	14.43		441	18	
	Объем: 1.12+2.595													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			82.51				80.33%	1 010			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			40.82				37.4%	470			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.10					3 184			
	
137.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0372	1 729.94	469.18	19.81	64.35	17.45	0.74	14.41	8.03	425	252	6	
				1 240.95	0.33		46.16	0.01	3.62	14.35		167		
	Объем: 1.12+2.595													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			16.50				80.33%	202			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			8.16				37.4%	94			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					722			
	
	Крыльцо	
	
138.	ТЕР 07-05-030-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж плиты козырька над входом в подъезд, 100 шт. сборных конструкций	0.01	15 238.39	4 428.03	10 810.36	152.38	44.28	108.10	14.4	7.67	1 467	638	829	
					1 652.42			16.52	5.12	14.39			238	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		139.5%			84.82				118.58%	1 039			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			51.68				68%	596			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					288.88					3 101			
	
139.	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж конструкций козырька, 1 т конструкций	0.067	1 295.43	1 077.70	128.53	86.79	72.21	8.61	14.4	6.12	1 114	1 040	53	
				89.21	3.03		5.98	0.20	3.56	14.36		21	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			58.65				68.85%	718			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			52.32				57.8%	603			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.76					2 435			
	
140.	ТССЦ 201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.067	16 244.00			1 088.35					5 930			
				16 244.00			1 088.35		88 500.88			5 930		
	
141.	ТЕР 09-03-022-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж покрытий козырька, 100 м2	0.045	3 608.30	1 127.84	2 431.48	162.37	50.75	109.42	14.4	6.81	1 484	731	745	
				48.98	270.44		2.20	12.17	3.83	14.39		8	175	
	Накладные расходы		81%			50.97				68.85%	624			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			45.46				57.8%	524			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.79					2 631			
	
142.	ТССЦ 101-1703 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), кг	0.54	45.65			24.65					94			
				45.65			24.65		3.83			94		
	Объем: (0.045)*12													
	
143.	ТССЦ 101-1810 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, т	0.045	53 017.00			2 385.77					9 137			
				53 017.00			2 385.77		3.83			9 137		
	Объем: 4.5*0.01													
	
144.	ТССЦ 101-4505 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный, м2	4.5	135.17			608.27					1 681			
				135.17			608.27		373.51			1 681		
	
145.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0231	2 291.60	114.18	14.24	52.94	2.64	0.33	14.4	8	182	38	3	
				2 163.18			49.97		2.82	1		141		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			2.49				80.33%	31			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			1.23				37.4%	14			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.67					227			
	
146.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж металлических ограждений крыльца, 100 м ограждения	0.045	518.62	318.91	199.71	23.34	14.35	8.99	14.4	7.49	274	207	67	
					3.44			0.15	6.69	14.43			2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		139.5%			20.23				118.58%	248			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			12.33				68%	142			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.89					664			
	
147.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка кирпичного крыльца, 1 м3	1.5	218.68	77.46	141.22	328.02	116.19	211.83	14.4	4.42	2 609	1 673	936	
					12.93			19.40	1	14.39			279	
	Накладные расходы		99%			134.23				84.15%	1 643			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			80.68				47.6%	929			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.93					5 181			
	
148.	ТЕР 46-04-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка ступеней крыльца, 100 м ступеней	0.02	990.87	833.69	157.18	19.82	16.67	3.14	14.4	4.42	254	240	14	
					14.39			0.29	1	14.39			4	
	Накладные расходы		99%			16.79				84.15%	205			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			10.09				47.6%	116			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.70					575			
	
149.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.01	1 466.39	1 466.39		14.66	14.66		14.4	1	211	211		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			10.56				61.2%	129			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			5.61				30.6%	65			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.82					405			
	
150.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.01	490.29	490.29		4.90	4.90		14.4	1	71	71		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			3.53				61.2%	43			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			1.87				30.6%	22			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.30					136			
	
151.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1.6	27.63		27.63	44.20		44.20		6.07	268		268	
										1				
	Объем: 1*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
152.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.5	199.71	22.93	46.80	99.86	11.47	23.40	14.4	4.28	722	165	100	
				129.98	4.24		64.99	2.12	7.03	14.42		457	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			14.92				93.33%	183			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			9.24				54.4%	107			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.02					1 012			
	
153.	ТЕР 08-01-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	0.5	567.73	23.93	77.38	283.86	11.97	38.69	14.4	4.41	1 248	172	171	
				466.42	7.75		233.21	3.88	3.88	14.41		905	56	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			17.40				93.33%	213			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			10.78				54.4%	124			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312.04					1 585			
	
154.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.018	75 186.75	3 820.79	2 877.23	1 353.36	68.77	51.79	14.4	7.52	7 334	990	389	
				68 488.73	387.54		1 232.80	6.98	4.83	14.39		5 954	100	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			71.58				80.33%	876			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			41.85				44.2%	482			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 466.80					8 691			
	
155.	ТССЦ 204-0100 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т	0.085	5 613.80			477.17					2 559			
				5 613.80			477.17		30 106.91			2 559		
	
156.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.045	30 873.67	523.93	356.63	1 389.32	23.58	16.05	14.4	7.49	9 489	340	120	
				29 993.12	6.14		1 349.69	0.28	6.69	14.43		9 029	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		139.5%			33.28				118.58%	408			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			20.28				68%	234			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 442.89					10 131			
	
157.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	1 288.77	768.15	4.21	57.99	34.57	0.19	14.4	7.98	559	498	2	
				516.40	0.16		23.24	0.01	2.56	14.31		59		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			32.68				80.33%	400			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			16.17				37.4%	186			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.83					1 145			
	
	Веранда	
	
158.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.1	1 679.51	942.47	24.65	167.95	94.25	2.47	14.41	7.79	1 713	1 358	19	
				712.39	3.75		71.24	0.38	4.71	14.42		336	5	
	Накладные расходы		76%			71.92				64.6%	880			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.78				48%	654			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.65					3 248			
	
159.	ТЕРр 62-35-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	879.54	574.79	1.01	175.91	114.96	0.20	14.41	8.08	1 849	1 657	2	
				303.74			60.75		3.14	1		191		
	Накладные расходы		80%			91.97				68%	1 127			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.48				40%	663			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.36					3 639			
	
160.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	26.61	7.56		7.56	201.22		201.22		6.07	1 221		1 221	
										1				
	Объем: 510*0.02*1.8+8.2497													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
161.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	26.61	27.63		27.63	735.17		735.17		6.07	4 462		4 462	
										1				
	Объем: 510*0.02*1.8+8.2497													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	299 924.12	48 393.80	24 508.12			1 642 559	696 952	136 217	
			227 022.22	2 003.56				809 388	28 843	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	297 963.57	48 072.20	24 203.42			1 628 865	692 321	134 062	
			225 687.96	1 991.19				802 481	28 665	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	80 375.52					226 169			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 14, 62, 63, 66, 67, 78, 81, 94, 97, 104, 105, 119, 128, 133, 147, 148; %=70.55 - по стр. 2-7, 12, 16, 33, 35-39, 41, 42, 59, 115, 116; %=90.27 - по стр. 8-11, 13, 17, 19, 64, 129, 131; %=73.1 - по стр. 15, 25, 40, 72, 110, 111; %=76.5 - по стр. 21, 26; %=78.8 - по стр. 23, 28; %=91.8 - по стр. 30, 32, 34; %=66.3 - по стр. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 102, 103; %=67.15 - по стр. 57, 108, 112-114; %=80.33 - по стр. 58, 73-77, 89, 95, 106, 117, 118, 136, 137, 145, 154, 157; %=68 - по стр. 68, 93, 159; %=68.85 - по стр. 69-71; %=61.2 - по стр. 82, 121, 122, 149, 150; %=94.1 - по стр. 85-87, 91, 92, 98, 125-127; %=93.33 - по стр. 101, 124, 152, 153; %=118.58 - по стр. 138, 146, 156; %=64.6 - по стр. 158)	46 272.73					566 455			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 14, 21, 26, 62, 63, 66, 67, 69-71, 78, 81, 94, 97, 104, 105, 119, 128, 133, 147, 148; %=52 - по стр. 2-7, 12, 16, 33, 35-39, 41, 42, 59, 115, 116; %=42.84 - по стр. 8-11, 13, 17, 19, 64, 129, 131; %=56 - по стр. 15, 25, 40, 72, 110, 111; %=51 - по стр. 23, 28, 85-87, 91, 92, 98, 125-127; %=44.2 - по стр. 30, 32, 34, 89, 95, 154; %=50.4 - по стр. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; %=40 - по стр. 57, 68, 102, 103, 108, 112-114, 159; %=37.4 - по стр. 58, 73-77, 106, 117, 118, 136, 137, 145, 157; %=30.6 - по стр. 82, 121, 122, 149, 150; %=54.4 - по стр. 93, 101, 124, 152, 153; %=68 - по стр. 138, 146, 156; %=48 - по стр. 158)	28 257.60					325 566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	372 493.90					2 520 886			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 960.55	321.60	304.70			13 694	4 631	2 155	
			1 334.26	12.37				6 907	178	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 79, 134, 139, 141)	270.51					3 311			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 79, 134, 139, 141)	241.29					2 780			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 472.35					19 785			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	374 966.25					2 540 671			
	Строительный контроль 2,14%	8 024.28					54 370			
	Всего со строительным контролем	382 990.53					2 595 041			
	Непредвиденные работы 2%	7 659.81					51 901			
	Всего с непредвиденными работами	390 650.34					2 646 942			
	НДС	70 317.06					476 450			
	Всего с НДС	460 967.40					3 123 392			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46 543.24					569 766			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	28 498.89					328 346			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)