«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ «КР МКД»	Директор  ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.В. Черноиванов /	
		
«14» ноября  2019 года	«14» ноября  2019 года	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Аксакова 66-76-ул. Краснопрудная 45-51,53-55-ул. Бежецкая 1-7,2-8-ул. Куприна 1-7 в г. Калининграде 	
	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.504	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.024	
3.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.36	
4.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.85	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	120.6	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	120.6	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
7.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.266	
9.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	425.6	
10.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.328	
11.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	146.08	
12.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.664	
13.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.664	
14.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	166	
15.	Розлив вяжущих материалов	т	0.531	
16.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.547	
17.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.664	
18.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	61.42	
19.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.007	
20.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2	0.664	
21.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	15.404	
22.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
23.	Розлив вяжущих материалов	т	0.199	
24.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.205	
25.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.664	
26.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	64.142	
27.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.007	
	Установка бортовых камней	
28.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0243	
29.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.88	
30.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.162	
31.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.82	
32.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.7	
33.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
34.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05346	
35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	85.536	
36.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.257	
37.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	28.27	
38.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.198	
39.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.198	
40.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	24.75	
41.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0792	
42.	Смесь пескоцементная	м3	8.078	
43.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	19.8	
44.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	100.98	
45.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	100.98	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
46.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.035	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	56	
48.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.276	
49.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	30.36	
50.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.069	
51.	Смесь пескоцементная	м3	7.038	
52.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	13.8	
53.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	70.38	
54.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	70.38	
	Установка бортовых камней	
55.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01602	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.632	
57.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.08	
58.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.8	
59.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.86	
60.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.057	
61.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	14.512	
62.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	286	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
63.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
64.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
65.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
66.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.013	
67.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	20.8	
68.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.03	
69.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.33	
70.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.06	
71.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	6	
72.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
73.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
74.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
75.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
76.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
77.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
78.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.112	
	
	Раздел 2.  ул. Аксакова, 66-76	
	
	Демонтажные работы	
79.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.091	
80.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.016	
81.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.6	
82.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3	4.8	
83.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	шт.	2	
84.	Земля растительная	м3	1.32	
85.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	0.2	
86.	Удобрения органические	м3	0.016	
87.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.2	
88.	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	2	
89.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	23.3	
90.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	23.3	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
91.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
92.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.139	
93.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	222.4	
94.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.694	
95.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	76.34	
96.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.347	
97.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.347	
98.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	86.75	
99.	Розлив вяжущих материалов	т	0.278	
100.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.357	
101.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.347	
102.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	32.097	
103.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.004	
104.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2	0.347	
105.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	8.05	
106.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.001	
107.	Розлив вяжущих материалов	т	0.104	
108.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.107	
109.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.347	
110.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	33.52	
111.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.004	
	Установка бортовых камней	
112.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0189	
113.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.24	
114.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.126	
115.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.86	
116.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.1	
117.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	210	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
118.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.106	
119.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	169.6	
120.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.848	
121.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	93.28	
122.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.212	
123.	Смесь пескоцементная	м3	21.624	
124.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	42.4	
125.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	216.24	
126.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	216.24	
	Установка бортовых камней	
127.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02279	
128.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	36.464	
129.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.114	
130.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.54	
131.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.07	
132.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.081	
133.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	20.651	
134.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	407	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
135.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	5	
	Скамейки, урны	
136.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
137.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
138.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
139.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
140.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.367	
141.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
142.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
143.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	2	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
144.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.142	
145.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	227.2	
146.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.708	
147.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	77.88	
148.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.354	
149.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.354	
150.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	88.5	
151.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.177	
152.	Смесь пескоцементная	м3	18.054	
153.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	35.4	
154.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	175.44	
155.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	185.64	
	Установка бортовых камней	
156.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00774	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.384	
158.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.052	
159.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.72	
160.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.86	
161.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	
162.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной 1.24.1	км	0.01	
163.	Термопластик	кг	6.1	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
164.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
165.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
166.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.025	
167.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	40	
168.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.055	
169.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.605	
170.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.11	
171.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	11	
172.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
173.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
174.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
175.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
176.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
177.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
178.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.085	
179.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.35	
	
	Раздел 3.  ул.Краснопрудная, 45-51	
	
	Демонтажные работы	
180.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.147	
181.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.95	
182.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (тополь)	м3	5.2	
183.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	2	
184.	Земля растительная	м3	0.76	
185.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	0.2	
186.	Удобрения органические	м3	0.016	
187.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.2	
188.	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	2	
189.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	31.9	
190.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	31.9	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
191.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
192.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.174	
193.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	278.4	
194.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.868	
195.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	95.48	
196.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.434	
197.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.434	
198.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	108.5	
199.	Розлив вяжущих материалов	т	0.347	
200.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.357	
201.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.434	
202.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	40.145	
203.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.005	
204.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2	0.434	
205.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	10.068	
206.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
207.	Розлив вяжущих материалов	т	0.13	
208.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.134	
209.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.434	
210.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	41.924	
211.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.005	
	Установка бортовых камней	
212.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01629	
213.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.064	
214.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.109	
215.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.99	
216.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.81	
217.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	181	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
218.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.028	
219.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44.8	
220.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.22	
221.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.2	
222.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.055	
223.	Смесь пескоцементная	м3	5.61	
224.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11	
225.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	56.1	
226.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	56.1	
	Установка бортовых камней	
227.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00756	
228.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.096	
229.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.038	
230.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.18	
231.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.35	
232.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.027	
233.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.85	
234.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	135	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
235.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	5	
	Скамейки, урны	
236.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0009	
237.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0009	
238.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.144	
239.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0009	
240.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.092	
241.	Монтаж  скамеек	т	0.051	
242.	Диван на металлических ножках	шт.	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
243.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.218	
244.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	348.8	
245.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.088	
246.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	119.68	
247.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.544	
248.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.544	
249.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	136	
250.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.272	
251.	Смесь пескоцементная	м3	27.744	
252.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	54.4	
253.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	366.18	
254.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	188.7	
	Установка бортовых камней	
255.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01368	
256.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.888	
257.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.091	
258.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.01	
259.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.52	
260.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	152	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
261.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
262.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
263.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной 1.24.1	км	0.01	
264.	Термопластик	кг	6.1	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
265.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.004	
266.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.4	
267.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
268.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
269.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.008	
270.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.765	
271.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
272.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	опоры для сушки белья	
273.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.04	
274.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
275.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
276.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
	Установка бортовых камней	
277.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00095	
278.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.52	
279.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.005	
280.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
281.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.17	
282.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003	
283.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.863	
284.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
	
	Раздел 4.  ул.Краснопрудная, 53-55	
	
	Демонтажные работы	
285.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.224	
286.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.6	
287.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.55	
288.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	52.1	
289.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	52.1	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 3)	
290.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
291.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.056	
292.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	89.6	
293.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.464	
294.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.464	
295.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	58	
296.	Розлив вяжущих материалов	т	0.371	
297.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.382	
298.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.464	
299.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	42.92	
300.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.005	
301.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2	0.464	
302.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	10.764	
303.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
304.	Розлив вяжущих материалов	т	0.139	
305.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.143	
306.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.464	
307.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	44.822	
308.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.005	
	Установка бортовых камней	
309.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00891	
310.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.256	
311.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.059	
312.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.49	
313.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.99	
314.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	99	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
315.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0162	
316.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.92	
317.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.078	
318.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.58	
319.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.06	
320.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.06	
321.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	7.5	
322.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.024	
323.	Смесь пескоцементная	м3	2.448	
324.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6	
325.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	30.6	
326.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	30.6	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
327.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.021	
328.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
329.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.164	
330.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.04	
331.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.041	
332.	Смесь пескоцементная	м3	4.182	
333.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.2	
334.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	41.82	
335.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	41.82	
	Установка бортовых камней	
336.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0065	
337.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.4	
338.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.032	
339.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.52	
340.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.16	
341.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.023	
342.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.886	
343.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	116	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
344.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
345.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.7	
	
	Раздел 5.  ул.Бежецкая, 1-7	
	
	Демонтажные работы	
346.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.182	
347.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.03	
348.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.6	
349.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	50.8	
350.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	50.8	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
351.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
352.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.232	
353.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	371.2	
354.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.16	
355.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	127.6	
356.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.58	
357.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.58	
358.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	145	
359.	Розлив вяжущих материалов	т	0.464	
360.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.478	
361.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.58	
362.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	53.65	
363.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.006	
364.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2	0.58	
365.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	13.456	
366.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
367.	Розлив вяжущих материалов	т	0.174	
368.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.179	
369.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.58	
370.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	56.028	
371.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.006	
	Установка бортовых камней	
372.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02133	
373.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.128	
374.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.142	
375.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.62	
376.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.37	
377.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	237	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
378.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0432	
379.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	69.12	
380.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.208	
381.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.88	
382.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.16	
383.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.16	
384.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	20	
385.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.064	
386.	Смесь пескоцементная	м3	6.528	
387.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16	
388.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	81.6	
389.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	81.6	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
390.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.072	
391.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	115.2	
392.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.576	
393.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	63.36	
394.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.144	
395.	Смесь пескоцементная	м3	14.688	
396.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	28.8	
397.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	146.88	
398.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	146.88	
	Установка бортовых камней	
399.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02414	
400.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.624	
401.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.121	
402.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.31	
403.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.31	
404.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.085	
405.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	21.869	
406.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	431	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
407.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	5	
408.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
409.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	Скамейки, урны	
410.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0018	
411.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0018	
412.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.288	
413.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0018	
414.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.184	
415.	Монтаж  скамеек	т	0.102	
416.	Диван на металлических ножках	шт.	2	
417.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
418.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.19	
419.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	304	
420.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.95	
421.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	104.5	
422.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.475	
423.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.475	
424.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	118.75	
425.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.238	
426.	Смесь пескоцементная	м3	24.225	
427.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	47.5	
428.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	270.3	
429.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	214.2	
	Установка бортовых камней	
430.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01305	
431.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.88	
432.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.087	
433.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.57	
434.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.45	
435.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	145	
436.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной 1.24.1	км	0.01	
437.	Термопластик	кг	6.1	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
438.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.004	
439.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.4	
440.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
441.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
442.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.008	
443.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.765	
444.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
445.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	Опоры для сушки белья	
446.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.04	
447.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
448.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
449.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
450.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
451.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	41.6	
452.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.06	
453.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
454.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.12	
455.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	12	
456.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
457.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
458.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
459.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
460.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
461.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
462.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.304	
463.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.44	
	
	Раздел 6.  ул.Бежецкая, 2-8	
	
	Демонтажные работы	
464.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.008	
465.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.36	
466.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	5.4	
467.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	м3	3.1	
468.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	2	
469.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	шт.	1	
470.	Земля растительная	м3	0.38	
471.	Земля растительная	м3	0.76	
472.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	0.3	
473.	Удобрения органические	м3	0.016	
474.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.3	
475.	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	3	
476.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6.1	
477.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	6.1	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
478.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.145	
479.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	232	
480.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.16	
481.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	127.6	
482.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.29	
483.	Смесь пескоцементная	м3	29.58	
484.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	58	
485.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	295.8	
486.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	295.8	
	Установка бортовых камней	
487.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03242	
488.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.872	
489.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.162	
490.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.82	
491.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	5.79	
492.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.115	
493.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	29.378	
494.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	579	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
495.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
496.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	Скамейки, урны	
497.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0054	
498.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0054	
499.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.864	
500.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0054	
501.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.551	
502.	Монтаж  скамеек	т	0.306	
503.	Диван на металлических ножках	шт.	6	
504.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
505.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.219	
506.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	350.4	
507.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.096	
508.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	120.56	
509.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.548	
510.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.548	
511.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	137	
512.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.274	
513.	Смесь пескоцементная	м3	27.948	
514.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	54.8	
515.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	250.92	
516.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	308.04	
	Установка бортовых камней	
517.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01197	
518.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.152	
519.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.08	
520.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.8	
521.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.33	
522.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	133	
523.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной тип 1.24.1	км	0.01	
524.	Термопластик	кг	6.1	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
525.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.004	
526.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.4	
527.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
528.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
529.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.008	
530.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.765	
531.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
532.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	опоры для сушки белья	
533.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.04	
534.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
535.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
536.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
	Спортивная площадка	
	Покрытие  типа Гамбит	
537.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.053	
538.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	84.8	
539.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.318	
540.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	34.98	
541.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	21.2	
542.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	21.624	
543.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.338	
544.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	212	
545.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2	2.12	
546.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01	100 м2	-2.12	
547.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	212	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8) . (Тренажерная зона)	
548.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.021	
549.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
550.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.168	
551.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.48	
552.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.042	
553.	Смесь пескоцементная	м3	4.284	
554.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.4	
555.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	85.68	
	Установка бортовых камней	
556.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00504	
557.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.064	
558.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.025	
559.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.75	
560.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.9	
561.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.018	
562.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.567	
563.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
	Элементы спортивной площадки	
564.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.02938	
565.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0294	
566.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.7	
567.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.047	
568.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.794	
569.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	1.777	
570.	Уличный тренажер "Эллиптический"	шт	1	
571.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт	1	
572.	Уличный тренажер "Маятниковый двойной"	шт	1	
573.	Уличный тренажер "Шаговый горизонтальный"	шт	1	
574.	Комплекс из 3 турников, брусьев, шведской стенки, наклонной скамьи для пресса	шт	2	
575.	Комплекс из 3 турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса	шт	2	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
576.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.15	
577.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.951	
578.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	15	
579.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	1.4	
580.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	14	
581.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	14	
582.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
583.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
584.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
585.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
586.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.037	
587.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	59.2	
588.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.221	
589.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.31	
590.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	14.7	
591.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	14.994	
592.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.235	
593.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	147	
594.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	1.47	
595.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	149.94	
596.	Полиуретановое связующее	кг	22.05	
	Установка бортовых камней	
597.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00196	
598.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.136	
599.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.01	
600.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.1	
601.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.35	
602.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.007	
603.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.776	
604.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	35	
	Элементы детской игровой  площадки	
605.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое оборудование)	100 м3	0.01625	
606.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0162	
607.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.59	
608.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.026	
609.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.652	
610.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	0.721	
611.	Карусель	шт	1	
612.	Паровозик типа "Гном"	шт	1	
613.	Песочница типа "Ромашка"	шт	1	
614.	Спортивный комплекс типа "Паук"	шт	1	
615.	Лавочка типа "Парк"	шт	1	
616.	Щит информационный	шт	1	
	
	Раздел 7.  ул.Куприна ,1-7	
	
	Демонтажные работы	
617.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.147	
618.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.008	
619.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.26	
620.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.2	
621.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3	9.6	
622.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	шт.	4	
623.	Земля растительная	м3	2.64	
624.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	0.4	
625.	Удобрения органические	м3	0.032	
626.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.4	
627.	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	4	
628.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	152.3	
629.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	152.3	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
630.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
631.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.122	
632.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	195.2	
633.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.61	
634.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	67.1	
635.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.305	
636.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.305	
637.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	76.25	
638.	Розлив вяжущих материалов	т	0.244	
639.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.314	
640.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.305	
641.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	28.213	
642.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.003	
643.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2	0.305	
644.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.076	
645.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.0008	
646.	Розлив вяжущих материалов	т	0.092	
647.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.095	
648.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.305	
649.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	29.463	
650.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.003	
	Установка бортовых камней	
651.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01233	
652.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.728	
653.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.082	
654.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.02	
655.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.37	
656.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	137	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
657.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01728	
658.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.648	
659.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.083	
660.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.13	
661.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.064	
662.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.064	
663.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	8	
664.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0256	
665.	Смесь пескоцементная	м3	2.611	
666.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.4	
667.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	32.64	
668.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	32.64	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
669.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.097	
670.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	155.2	
671.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.776	
672.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	85.36	
673.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.194	
674.	Смесь пескоцементная	м3	19.788	
675.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	38.8	
676.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	197.88	
677.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	197.88	
	Установка бортовых камней	
678.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01904	
679.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.464	
680.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.095	
681.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.45	
682.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	3.4	
683.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.067	
684.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	17.252	
685.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	340	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
686.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
687.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
688.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	Скамейки, урны	
689.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
690.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
691.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
692.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
693.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.367	
694.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
695.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
696.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
697.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.142	
698.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	227.2	
699.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.712	
700.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	78.32	
701.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.356	
702.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.356	
703.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	89	
704.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.178	
705.	Смесь пескоцементная	м3	18.156	
706.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	35.6	
707.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	224.4	
708.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	138.72	
	Установка бортовых камней	
709.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00828	
710.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.248	
711.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.055	
712.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.05	
713.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.92	
714.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	92	
715.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (тип 1.24.1)	км	0.02	
716.	Термопластик	кг	12.2	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
717.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.12	
718.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.761	
719.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	12	
720.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	1.1	
721.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	11	
722.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	11	
723.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
724.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
725.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
726.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
727.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.021	
728.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
729.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.126	
730.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.86	
731.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	8.4	
732.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8.568	
733.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.134	
734.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	84	
735.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	0.84	
736.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	85.68	
737.	Полиуретановое связующее	кг	12.6	
	Установка бортовых камней	
738.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00146	
739.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.336	
740.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.007	
741.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.77	
742.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.26	
743.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.005	
744.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.319	
745.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	26	
	Элементы детской игровой  площадки	
746.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое оборудование)	100 м3	0.01063	
747.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.1063	
748.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	17.01	
749.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.017	
750.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.734	
751.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.283	
752.	Деревянные качели малые "Граффити"	шт	1	
753.	Машинка типа "Гном"	шт	1	
754.	Скамейка со спинкой	шт	1	
755.	Детский игровой комплекс типа "Театр"	шт	1	
756.	Щит информационный	шт	1	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
757.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
758.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	41.6	
759.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.06	
760.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
761.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.12	
762.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	12	
763.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
764.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
765.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
766.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
767.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
768.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
769.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.304	
770.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.44	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                     В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                     О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)