«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 475 171	руб.	Смета на сумму:	1 475 171	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Офицерская, 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Офицерская, 4	
Сметная стоимость:	1 475.171	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.757	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	305.873	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.6385	553.31	459.71	93.60	2 013.22	1 672.65	340.56	12.51	4.4	22 423	20 925	1 498	
									1	1				
	Всего с НР и СП					4 672.73					50 044			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.1915	165.55	131.65	33.90	31.70	25.21	6.49	12.51	4.4	344	315	29	
									1	1				
	Всего с НР и СП					71.78					760			
	
3.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.83	3 060.06	856.28	64.79	11 720.04	3 279.53	248.14	12.51	7.1	66 874	41 027	1 762	
				2 139.00			8 192.37		2.94	1		24 086		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					16 573.74					117 337			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.447	5 724.76	1 008.34	100.80	19 733.24	3 475.74	347.46	12.51	7.11	96 705	43 481	2 470	
				4 615.62			15 910.04		3.19	1		50 753		
	Объем: 383*0.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					24 877.34					150 187			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.35	7 154.99	1 812.38	83.99	2 504.25	634.33	29.40	12.51	7.02	15 688	7 935	206	
				5 258.63			1 840.52		4.1	1		7 546		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					3 443.06					25 448			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.35	9 639.53	1 697.89	43.26	13 013.37	2 292.15	58.40	12.51	6.98	60 644	28 675	408	
				7 898.38			10 662.81		2.96	1		31 562		
	Объем: 115+20													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					16 405.75					95 914			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 618.53	451.03	45.81	923.71	90.21	9.16	12.51	7.07	4 573	1 128	65	
				4 121.69			824.34		4.1	1		3 380		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 057.22					5 960			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( при замене мауэрлата), 1 м3 кладки	2.51	1 615.27	301.17	30.24	4 054.33	755.94	75.90	12.51	6.11	22 037	9 457	464	
				1 283.86	5.99		3 222.49	15.03	3.76	12.52		12 117	188	
	Всего с НР и СП					5 257.04					34 479			
	
9.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.03	1 468.34	1 458.39	9.95	44.05	43.75	0.30	12.51	4.05	549	547	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					108.80					1 222			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
11.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.6	1 365.61			3 550.59					6 967			
				1 365.61			3 550.59		2 679.54			6 967		
	
12.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных ( применительно), 1 решетка	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	12.51	5.25	4 857	961	127	
				68.36			410.16		9.19	1		3 769		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					654.03					6 337			
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.3164	257.63	231.54	26.09	81.51	73.26	8.25	12.51	6.47	970	916	53	
					10.34			3.27	1	12.53			41	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					207.78					2 272			
	
14.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.3164	10 259.57	603.91	84.83	3 246.13	191.08	26.84	12.52	6.76	12 870	2 392	181	
				9 570.83	3.78		3 028.21	1.19	3.4	12.5		10 296	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 553.76					16 071			
	
15.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3164	978.00	299.35	6.74	309.44	94.71	2.13	12.51	7.14	1 761	1 185	15	
				671.92	0.16		212.60	0.05	2.64	12.46		561	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					444.00					3 149			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.341	221.62	101.80	102.69	2 291.73	1 052.69	1 061.89	12.51	3.39	17 084	13 169	3 600	
				17.13	1.45		177.14	14.99	1.78	12.56		315	188	
	Объем: 383*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 893.25					33 780			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	214.0587	36.04			7 714.68					32 218			
				36.04			7 714.68		150.51			32 218		
	Объем: 10.341*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.83	286.73	122.64	1.26	1 098.17	469.70	4.84	12.51	7.2	7 626	5 876	35	
				162.83			623.64		2.75	1		1 715		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 835.60					15 265			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	478.75	13.13			6 285.99					20 491			
				13.13			6 285.99		42.8			20 491		
	Объем: 383*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.83	8 314.02	507.34	207.48	31 842.70	1 943.10	794.67	12.52	6.6	162 873	24 328	5 245	
				7 599.20	18.64		29 104.94	71.39	4.58	12.5		133 301	892	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					35 126.32					197 172			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	62	39.46			2 446.79			1	1	10 962			
				39.46			2 446.79		4.48	1		10 962		
	Поправки: М: =170*1.04/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, м	22	34.82			766.07			1	1	3 432			
				34.82			766.07		4.48	1		3 432		
	Поправки: М: =150*1.04/4.48	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний ( применительно), 100 м ограждения	0.791	5 008.82	90.13	94.00	3 961.98	71.29	74.35	12.51	6.29	14 602	892	468	
				4 824.69	6.84		3 816.33	5.41	3.47	12.5		13 243	68	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					4 087.00					15 908			
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.582	94.46	94.19	0.28	149.44	149.00	0.44	12.51	4.09	1 866	1 864	2	
									1	1				
	Объем: 79.1*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					369.96					4 159			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.791	8 902.85	408.62	39.83	7 042.16	323.22	31.50	12.51	6.89	25 393	4 043	217	
				8 454.40	3.78		6 687.43	2.99	3.16	12.48		21 132	37	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					7 573.88					30 942			
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.791	12 209.62	1 466.81	41.45	9 657.81	1 160.25	32.79	12.51	7.14	36 842	14 515	234	
				10 701.36	4.72		8 464.78	3.73	2.61	12.5		22 093	47	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					11 555.10					56 646			
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.095	219.24	204.34	14.90	20.83	19.41	1.42	12.52	7.17	253	243	10	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					51.89					576			
	
28.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.095	373.54	335.71	26.60	35.49	31.89	2.53	12.52	7.17	422	399	18	
				11.23			1.07		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					86.51					953			
	
29.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0418	23 811.97			995.34					2 001			
				23 811.97			995.34		47 861.13			2 001		
	Объем: 0.095*0.44													
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	1.05	5 878.09	722.88	10.13	6 171.99	759.02	10.63	12.51	7.18	22 159	9 495	76	
				5 145.09			5 402.34		2.33	1		12 587		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					7 295.34					33 838			
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	5 878.09	722.88	10.13	1 175.62	144.58	2.03	12.51	7.18	4 221	1 809	15	
				5 145.09			1 029.02		2.33	1		2 398		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 389.60					6 446			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.1	8 841.92	600.70	10.13	884.19	60.07	1.01	12.51	7.18	1 763	751	7	
				8 231.09			823.11		1.22	1		1 004		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					973.09					2 687			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	4 726.92	600.70	10.13	472.69	60.07	1.01	12.51	7.18	1 788	751	7	
				4 116.09			411.61		2.5	1		1 029		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					561.59					2 712			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1	1 440.12	409.66	1.26	1 440.12	409.66	1.26	12.51	7.2	9 487	5 125	9	
				1 029.19			1 029.19		4.23	1		4 353		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					2 046.42					15 791			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.137	8 572.20	5 513.35	252.31	1 174.39	755.33	34.57	12.51	6.18	11 531	9 449	214	
				2 806.54	60.12		384.50	8.24	4.86	12.52		1 869	103	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					2 251.02					22 611			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5754	3 649.31			2 099.81					7 930			
				3 649.31			2 099.81		13 782.4			7 930		
	Объем: 0.137*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.137	32 504.08	21 309.05	662.76	4 453.06	2 919.34	90.80	12.51	6.18	44 095	36 521	561	
				10 532.27	157.78		1 442.92	21.62	4.86	12.52		7 013	271	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Всего с НР и СП					8 599.81					86 774			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	2.1098	3 649.31			7 699.31					29 078			
				3 649.31			7 699.31		13 782.4			29 078		
	Объем: 0.137*2200*7													
	
39.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.365	1 567.41	240.58	37.36	572.10	87.81	13.64	12.52	6.66	3 633	1 099	91	
				1 289.47	2.11		470.66	0.77	5.19	12.52		2 443	10	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					712.94					5 097			
	
40.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6844	2 412.79	1 295.60	2.05	1 651.31	886.71	1.40	12.51	4.04	14 327	11 093	6	
				1 115.14			763.20		4.23	1		3 228		
	Всего с НР и СП					2 795.17					26 197			
	
41.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6844	2 291.60	114.18	14.24	1 568.37	78.15	9.74	12.51	7.11	5 118	978	69	
				2 163.18			1 480.48		2.75	1		4 071		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 679.34					6 262			
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	24.64327	7.34		7.34	180.78		180.78		5.54	1 002		1 002	
										1				
	Объем: 9.75+7.8595+3.36+0.13+2.40977+1.134													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	24.64327	26.50		26.50	653.05		653.05		5.54	3 618		3 618	
										1				
	Объем: 9.75+7.8595+3.36+0.13+2.40977+1.134													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	167 426.58	24 293.65	4 270.94			818 788	303 934	23 366	
			138 862.00	154.91				491 485	1 939	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	167 426.58	24 293.65	4 270.94			818 788	303 934	23 366	
			138 862.00	154.91				491 485	1 939	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	166 915.40	24 216.85	4 246.71			813 931	302 973	23 239	
			138 451.84	154.91				487 716	1 939	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 558.58					113 079			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 39; %=71 - по стр. 3-7, 9, 24, 30-34; %=73 - по стр. 8; %=90 - по стр. 10, 14, 27, 28; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 41; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 25, 26; %=66 - по стр. 35, 37; %=67 - по стр. 40)	21 461.22					228 800			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 16, 39; %=52 - по стр. 3-7, 9, 24, 30-34; %=56 - по стр. 8; %=43 - по стр. 10, 14, 27, 28; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 41; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 23, 25, 26; %=50 - по стр. 35, 37; %=40 - по стр. 40)	15 097.66					150 885			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203 474.28					1 193 616			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	511.18	76.80	24.23			4 857	961	127	
			410.16					3 769		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	88.32					942			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	54.53					538			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.03					6 337			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	204 128.31					1 199 953			
	Строительный контроль 2,14%	4 368.35					25 679			
	Итого со строительным контролем	208 496.66					1 225 632			
	Непредвиденные расходы 2%	4 169.93					24 513			
	Итого с непредвиденными расходами	212 666.59					1 250 145			
	НДС	38 279.99					225 026			
	Всего с НДС	250 946.58					1 475 171			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 549.54					229 742			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 152.19					151 423			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)