«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 2-й Октябрьский проезд, д. 10-12	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.92	
2.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.1	
3.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	5.02	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.01	
5.	Е58-18-2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.02	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.18	
7.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.77	
8.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	18	
9.	Е58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (затяжки)	1 шт.	18	
10.	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0.0704	
11.	Е10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса)	1 м3	0.132	
12.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.584	
13.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.12	
14.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	105.984	
15.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.12	
16.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	563.2	
17.	Е12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	5.12	
18.	Цена поставщика.	Металлочерепица с доборными элементами	м2	655.36	
19.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.21	
20.	Е12-01-012-01	Устройство снегоограждения	100 м ограждения	1.18	
21.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.21	
22.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.21	
23.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.72	
24.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.26	
25.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.13	
26.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.13	
27.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.37	
28.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
29.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
30.	Цена поставщика.	Окна металопластиковые	шт.	2	
31.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки	1 шт.	4	
32.	Е53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.222	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.08	
34.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.68	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов	100 м труб	0.04	
36.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.98	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов	100 м труб	0.04	
38.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.26	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.72	
40.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.72	
41.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	75.06	
42.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	75.06	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)