«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО УК «Мастер»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Г. Бородавко /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
	
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридворового проезда в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. У. Громовой, 107

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.14	
2.	Разработка асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.027	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	59.4	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.024	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.4	
6.	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.3	
7.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.24	
8.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.3	
9.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.3	
10.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.09	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.3	
12.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип В	т	28.98	
	Прочие работы	
13.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.1	
14.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1.43	
15.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.43	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)