«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ № 7»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Т.В. Просвиркина /	
		
«______»_____________ 2016 года	«______»_____________ 2016 года	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу: г.Калининград, ул.Сергеева 43-49	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.03375	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.07	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7.67	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.67	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытий	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0352	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	56.32	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	
8.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.6	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.08	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.08	
11.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.064	
12.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.08	
13.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.08	
14.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.024	
15.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.08	
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0014	
17.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.54	
18.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.07	
19.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00139	
20.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.36	
21.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	7	

Составил:	Гл. инженер ООО «ЖЭУ № 7»                           С. Черкасов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)