«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   № 1	
на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, системы отопления многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.82	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.7	
3.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.9	
5.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) 1,2м*80шт ( прим)	100 м	0.96	
6.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	1.56	
7.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.114	
8.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.4788	
9.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов)	100 м труб	0.054	
10.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.594	
11.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 10 каналов)	100 м труб	0.06	
12.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.188	
13.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.523	
14.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.502	
15.	Е15-04-019-08	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.502	
16.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
17.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
18.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.96	
19.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	4	
20.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	1.223	
21.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.223	
22.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник)	100 м	1.223	
23.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.59	
24.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	53.613	
25.	Е12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов типа Этернит по готовым прогонам (б/у, для замены желобов)	100 м2 кровли	1.12	
26.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля типа Этернит по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.7	
27.	Цена поставщика.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2	473.6	
28.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей ( прим)	100 м ограждения	0.612	
29.	Е12-01-012-01	Устройство ограждений кровли ( прим)	100 м ограждения	0.612	
30.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, количество окрасок 2, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0837	
31.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.16	
32.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью , прим	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07342	
33.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0323048	
34.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.125	
35.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
36.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
37.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
38.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.1	
	Прочие работы	
39.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.805	
40.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.805	
	
	Раздел 2.  Фасад без утепления	
	
41.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	15.125	
42.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.51	
43.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.51	
44.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.78655	
45.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.5	
	ЦОКОЛЬ	
46.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим	100 м2	1.446	
47.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.163	
48.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.609	
49.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	21.12617	
50.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен с нанесением клеевого состава по сетке  (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.446	
51.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	159.06	
52.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены, откосы)	100 м2 отделываемой поверхности	1.609	
53.	Е15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (стены, откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.609	
	ФАСАД от 0.000	
54.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен , откосов, прим	100 м2	10.949	
55.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	12.357	
56.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	162.24741	
57.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен с нанесением клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10.27	
58.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	1129.7	
59.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены, откосы, карнизы)	100 м2 отделываемой поверхности	12.357	
60.	Е15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (стены, откосы, карнизы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	12.357	
61.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.679	
62.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.73	
63.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.42	
64.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.52	
65.	Е62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	
	ЗАМЕНА ОКОН В ПОДЪЕЗДЕ	
66.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.187	
67.	Е10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0132	
68.	С203-0989	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.32	
69.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.175	
70.	С203-0991	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	17.5	
71.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.175	
72.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	17.5	
73.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.09	
74.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ В ПОДЪЕЗДЕ	
75.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.032	
76.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.2	
77.	Цена поставщика.	Блоки дверные металлические	м2	3.2	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ (3 шт)	
78.	Е07-05-016-04	Демонтаж металлических ограждений ,прим	100 м ограждения	0.15	
79.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	1.08	
80.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.040608	
81.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	10.8	
82.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.108	
83.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	0.108	
84.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.108	
85.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.108	
86.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0405	
87.	Е46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.15	
88.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.12	
89.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5	
90.	Е13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
91.	Е07-05-016-04	Устройство металлических ограждений балконов, прим	100 м ограждения	0.15	
92.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.3135	
93.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.096	
94.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.096	
95.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ балконных плит)	100 м2	0.108	
96.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.108	
97.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	11.88	
98.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.108	
99.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.108	
100.	Е15-04-019-08	Окраска балконов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.108	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
101.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	12.1	
102.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.242	
103.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.363	
104.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	12.1	
105.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	12.1	
106.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	12.1	
	Прочие работы	
107.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	84.1802	
108.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	84.1802	
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ	
109.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1056	
110.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1056	
111.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	10.56	
112.	Е09-06-001-02	Монтаж решеток ,прим	1 т конструкций	0.432	
113.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.432	
114.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 ,прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
115.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	32	
116.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	16	
117.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.2	
118.	С101-1564	Гидроизол	м2	371.2	
119.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.6368	
120.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0384	
121.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.5984	
122.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.2	
123.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	3.2	
	РЕМОНТ ПОЛА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	
124.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.0133	
125.	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.0133	
126.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.33	
127.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.665	
128.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.16	
129.	С101-1564	Гидроизол	м2	18.56	
130.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.026467	
131.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.001596	
132.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.024871	
133.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.133	
134.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.133	
	РЕМОНТ СТЕН	
135.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2	7.45	
136.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13.74	
137.	Е08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Гидротекс" толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	2.964	
138.	С402-0140	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	кг	933.66	
139.	Е08-01-005-03	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 (до 10мм)	100 м2 изолируемой поверхности	2.964	
140.	С402-0140	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	кг	3793.92	
141.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	1.44	
142.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	15.18	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
143.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, прим	100 м2	4.525	
144.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5.8	
145.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.058	
146.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим	100 м2 поверхности	4.525	
147.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	497.75	
148.	Е15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.525	
149.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	4.525	
150.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.525	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
151.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	0.28	
152.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.028	
153.	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.0175	
154.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.035	
155.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (полы)	1 м3 подстилающего слоя	0.35	
156.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.35	
157.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.35	
158.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.035	
159.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.035	
160.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.035	
161.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.006965	
162.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.00042	
163.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.006545	
164.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	108.542	
165.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	108.542	
	
	Раздел 4.  Система холодного водоснабжения	
	
166.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.24	
167.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.05	
168.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=96м)	100 м трубопровода	0.96	
169.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф63=45м)	100 м трубопровода	0.45	
170.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.96	
171.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	96	
172.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	89.184	
173.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	60	
174.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	24	
175.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	12	
176.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	6	
177.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	4.69	
178.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.45	
179.	С507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75	м	43.83	
180.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	45	
181.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	30	
182.	С507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	24	
183.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	12	
184.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2 1/2"	шт	1	
185.	Цена поставщика.	ППР муфта 75* 2 1/2"	шт	1	
186.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф63	шт	1	
187.	Е16-05-001-01	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим	1 шт.	24	
188.	С302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	24	
189.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	14.1	
190.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	105.6	
191.	С104-0849	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	49.5	
192.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	2	
193.	С302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	4	
194.	Е18-07-001-05	Установка кранов спускных (применительно)	1 компл.	2	
195.	Е18-06-007-03	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0.2	
196.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм,прим	1 врезка	1	
197.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.364	
198.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.364	
	
	Раздел 5.  Система отопления	
	
199.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	1.6	
200.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.28	
201.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=312м- квартирные стояки)	100 м трубопровода	3.12	
202.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф63мм=78м- подвал здания, подъем на чердак)	100 м трубопровода	0.78	
203.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.)	100 м трубопровода	3.12	
204.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	312	
205.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	289.848	
206.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	60	
207.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	60	
208.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	20	
209.	С507-0769	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	2.4	
210.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	16	
211.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	9.38	
212.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм,прим	100 м трубопровода	0.78	
213.	С507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	75.972	
214.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	78	
215.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	30	
216.	С507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	24	
217.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	12	
218.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2 х1 1/2"	шт	1	
219.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф63	шт	1	
220.	С507-3343	Труба из полипропилена PN 10/90 (гильза)	м	9.74	
221.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	39	
222.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	343.2	
223.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	85.8	
224.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
225.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.951	
226.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.951	
	
	Раздел 6.  Система водоотведения	
	
227.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.32	
228.	Е46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.68	
229.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.09	
230.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	
231.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.2	
232.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	80	
233.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте подвала)	100 м трубопровода	0.19	
234.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	18.962	
235.	Цена поставщика.	ПВХ тройник110/100/100 *45	шт	34	
236.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *45	шт	60	
237.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	24	
238.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   110	шт	24	
239.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	5	
240.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	1.09	
241.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	64	
242.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 100/50/100 *45	шт	24	
243.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  ф50 *45	шт	84	
244.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  ф50	шт	12	
245.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   50	шт	4	
246.	Цена поставщика.	ПВХ  редукция 110х50мм эксцентрическая	шт	4	
247.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт>	100 приборов	0.24	
	Наружняя канализация	
248.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	
249.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.18	
250.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.09	
251.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.171	
252.	Е22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.009	
253.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	9.09	
254.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	2	
255.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.371	
256.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.371	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)