«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 	
на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                             г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.04	
2.	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа, каркас усиления перекрытия	1 т конструкций	0.96294	
3.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0.96294	
4.	Двутавры  № 24	т	0.36036	
5.	Двутавры  № 18	т	0.19155	
6.	Швеллеры  № 18	т	0.07824	
7.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	0.27411	
8.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм	т	0.0363	
9.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм	т	0.02238	
10.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3105	
11.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3105	
12.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.15	
13.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0042	
14.	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм	шт.	15	
15.	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	100 ям	0.03	
16.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.01875	
17.	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0075	
18.	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	100 м стоек	0.07	
19.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0098	
20.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1.2	
21.	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1 т	0.2208	
22.	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	т	0.2208	
23.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0846	
24.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.224	
25.	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением	100 м3 грунта	0.0797	
26.	Разборка железобетонных фундаментов	1 м3	2.5	
27.	Разборка кирпичных стен	1 м3	3	
28.	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	1.7	
29.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	1.7	
30.	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	2.04	
31.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	100 отверстий	0.1	
32.	Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм	1 т арматуры, закладных деталей	0.0079	
33.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.0079	
34.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
35.	Каркасы арматурные класса A-I диаметром 8 мм	т	0.0162	
36.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3	
37.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.3	
38.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.027	
39.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	1.0584	
40.	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0.02248	
41.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	20	
42.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.08	
43.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, для замены колодца ливневой канализации	100 м3 грунта	0.03	
44.	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича	1 м3 кладки	0.48	
45.	Демонтаж чугунных люков	1 люк	1	
46.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.06	
47.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.004	
48.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	4.04	
49.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0.3	
50.	Переход <полиэтилен-сталь 110х108>	шт.	3	
51.	Устройство колодца из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	1 км трубопровода	0.002	
52.	Кинета проходная для колодца 315мм	шт	1	
53.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 315 мм	м	2.02	
54.	Люк пластиковый для колодца	шт	1	
55.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.034	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.498	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.498	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                              Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)