«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Исполнительный директор  ООО  «Уют-Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / О.Б. Манойло /	
		
«______»_________ 2018 г.	«______»__________ 2018 г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
На капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу: 
ул. П. Морозова, д. 117-125, г. Калининград	

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	10.81	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	10.81	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	10.81	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.95	
5.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.0234	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон и заменой концов	100 м	0.444	
7.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.0349	
8.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.006	
9.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	5.1064	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из досок	100 м	1.8	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м	3.78	
12.	Разборка: кирпичных стен (для замены кобылок)	м3	3.75	
13.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3	0.0375	
14.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.9	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.47	
16.	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт.	0.04	
17.	Установка окно-люк	100 м2	0.063	
18.	Окно-люк 0,7*0,9	м2	6.3	
19.	Смена лобовой доски	100 м	1.7	
20.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки фронтального карниза	100 м	0.32	
21.	Устройство ветровой доски	100 м2	0.039	
22.	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0.294	
23.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	10.81	
24.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	1362.06	
25.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, в том числе свес в желоб	м2	279.65	
26.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.76	
27.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	32.56	
28.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7.57	
29.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	155.942	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.312	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.3104	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м	0.042	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.462	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов)	100 м	0.27	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	4.752	
36.	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб, над и под кровлей	100 м2	3.9366	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	3.9366	
38.	Окраска  дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности над кровлей	100 м2	1.0356	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13.4628	
40.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	39.3528	
41.	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности: известковая, под кровлей	100 м2	2.901	
42.	Устройство бетонных оголовков	100 м3	0.01728	
43.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.76256	
44.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.08	
45.	Труба водосточная диам.120мм, 4м.п.	шт	27	
46.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.24	
47.	Колено водосточное диам.120мм, 72 град.	шт	24	
48.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
49.	Воронка водосточная 150/120 мм	шт	12	
50.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
51.	Колено (слив) водосточное диам.120мм, 72 град.	шт	12	
52.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1.08	
53.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт	108	
54.	Разборка  желобов,.	100 м	1.7	
55.	Устройство желобов: подвесных	100 м	1.73	
56.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт	44	
57.	Соединение желоба	шт	35	
58.	Крепление желоба	шт	280	
59.	Заглушка желоба	шт	14	
60.	Ограждение кровель перилами	100 м	1.55	
61.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.465	
62.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  стали с полимерным покрытием	100 м2	0.692	
63.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.15	
64.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.15	
65.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	14.97	
66.	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	15	
	Вентиляционные каналы	
67.	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	100 м2	1.2	
68.	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2	1.2	
69.	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	6	
70.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	6.36	
71.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	1.2	
72.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	120	
73.	Обшивка каркасных стен: плитами асбестоц. плоскими 5 мм	100 м2	1.2	
74.	Обивка вент. каналов  кровельной сталью: оцинкованной	100 м2	1.2	
75.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.528	
76.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.5	
77.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.1065	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36.471	
79.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза	36.471	
				
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
80.	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1.266	
81.	Разборка  ходовых досок	100 м	0.68	
82.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	м3	75.96	
83.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	6.33	
84.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	774.79	
85.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	6.33	
86.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	97.8	
87.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	6.33	
88.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	77.48	
89.	Укладка ходовых досок	100 м	2.55	
90.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	3.06	
91.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4.182	
92.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	77.367	
93.	Нашивка досок	100 м	2.25	
94.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.0593	
95.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44.246	
96.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза	44.246	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                           В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                                                  Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)