«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и отопления МКД № 141-145 по ул. Киевской г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	12.76	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	12.76	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	12.76	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.6	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.9	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	2.7	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.87	
9.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
10.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
11.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
12.	Обивка слуховых окон стен кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.063	
13.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0277	
14.	Установка решеток жалюзийных на слуховые окна	1 решетка	6	
15.	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х250 мм	шт.	6	
16.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	12.76	
17.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	12.76	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	82.6	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	34.452	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	713.16	
21.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	12.76	
22.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	1595	
23.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	1.57	
24.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.57	
25.	Масляная окраска металлических ограждений., количество окрасок 2 (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.471	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.58	
27.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.58	
28.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.58	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.176	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.7392	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов)	100 м труб	0.176	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	3.0976	
33.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.873	
34.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.873	
35.	Устройство оголовников из листовой оцинкованной стали (прим)	100 м2 покрытия	0.159	
36.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.65	
37.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.26	
38.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.13	
39.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.13	
40.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.38	
41.	Разборка лобовой доски	100 м2 стен	1.58	
42.	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.58	
43.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовая доска	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.58	
	Замена чердачного утеплителя	
44.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	128.7	
45.	Устройство пароизоляции из  пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	8.58	
46.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1050.19	
47.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 150 мм)	100 м2 изолируемой поверхности	8.58	
48.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	132.56	
49.	Устройство пароизоляции из  пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	8.58	
50.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	1050.19	
51.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.5	
52.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	89.09	
53.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	89.09	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
54.	Разборка бетонных  полов	1 м3	35.1	
55.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.5265	
56.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.5265	
57.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	58	
58.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	116.1	
59.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	14.04	
60.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	35.1	
61.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	35.802	
62.	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	3.51	
63.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.51	
64.	Гидроизол	м2	407.16	
65.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.6458	
66.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.6458	
67.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.51	
68.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 50 мм)	100 м2 стяжки	3.51	
69.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	90	
70.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	
71.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	
72.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен подвала	100 м2	5.8	
73.	Протравка стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	11.63	
74.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	11.63	
75.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.63	
76.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.63	
77.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0567	
78.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.67	
79.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм	шт.	3	
80.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1692	
81.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1692	
82.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	16.92	
83.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	
84.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	
	Отмостка	
85.	Разборка бетонной отмостки	1 м3	15.8	
86.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.316	
87.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.316	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	28.44	
89.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	72.68	
90.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.474	
91.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	15.8	
92.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	15.8	
93.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	15.8	
94.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	14.62	
95.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	14.62	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
96.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	20.8	
97.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2.08	
98.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.08	
99.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	18.24	
100.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.5	
101.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	
102.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	18.24	
103.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	237.12	
104.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18.24	
105.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	18.24	
106.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	2006.4	
107.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	4560	
108.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.69	
109.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	18.93	
110.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	18.93	
111.	Демонтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной	100 м кабеля	1.85	
112.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	1.85	
113.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	м	188.7	
114.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	1.89	
	Карниз	
115.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.05	
116.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1.05	
117.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.05	
	Окна, двери	
118.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.12	
119.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.12	
120.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	12	
121.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.074	
122.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	7.4	
123.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.083	
124.	Установка перфорированного уголка на откосы	100 м жилок	0.2766	
125.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	
126.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	
127.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.079	
128.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7.9	
129.	Блоки дверные металлические	м2	7.9	
130.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.054	
131.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	
	Крыльца	
132.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.16	
133.	Разборка кирпичных стен	1 м3	4.5	
134.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.045	
135.	Разборка бетонных оснований	1 м3	1.97	
136.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.2822	
137.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50 мм)	100 м2 стяжки	0.2822	
138.	Улучшенная штукатурка боковой поверхности крыльца цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.27	
139.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	
140.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	65.58	
141.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	65.58	
	Балконы	
142.	Демонтаж металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.3717	
143.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.0031	
144.	Устройство металлических ограждений ранее демонтированных	100 м ограждения	0.3717	
145.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1858	
146.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1858	
147.	Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.2466	
148.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.2466	
149.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.2466	
150.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.2466	
151.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.2466	
152.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 40 мм)	100 м2 стяжки	0.2466	
153.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.1757	
154.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.3283	
155.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	8.19	
156.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0819	
157.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0819	
158.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.3283	
159.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	0.3611	
160.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором наз бадконных плит	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3283	
161.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3283	
162.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.07	
163.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.07	
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
164.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.2	
165.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.04	
166.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.82	
167.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.5	
168.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.32	
169.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	30.02	
170.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	32	
171.	ППР кран шаровый  д=32 мм	шт	8	
172.	ППР колено ф 32 *90	шт	40	
173.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	8	
174.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	8	
175.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
176.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.5	
177.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	46.85	
178.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	50	
179.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	4	
180.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	20	
181.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	8	
182.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	5	
183.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.5	
184.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	47.3	
185.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	50	
186.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	16	
187.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	6	
188.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	6	
189.	ППР Муфта 63х2"мм	шт	1	
190.	ППР Соединение разборное 63 х 2"	шт	1	
191.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	13.2	
192.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	55	
193.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм	м	55	
194.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
195.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.2	
196.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.04	
197.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.84	
198.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	1.6	
199.	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.4	
200.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	35.96	
201.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	80	
202.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	40	
203.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	60	
204.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	10	
205.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	32	
206.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	18	
207.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	10	
208.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.7	
209.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	65.03	
210.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	127	
211.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	50	
212.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	30	
213.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	10	
214.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	100	
215.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	50	
216.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.24	
217.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.5	
218.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.8	
219.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.8	
220.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	32.76	
221.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	4	
222.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	
223.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	
224.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	34.4	
225.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	70.4	
226.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	77	
227.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	50	
228.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	88	
229.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	м	88	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)