«УТВЕРЖДАЮ»	
 	                                                                                                                                         Директор МКУ ГО «Город Калининград»
                                                                                                                                        «КР МКД»	
		
 	                                                                                                                                          ___________________/С.Б. Русович /	
		
 	                                                                                                                                         «______»_________________2015г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением 
многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия).	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.36	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.36	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.36	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.46	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) ( прим)	100 м	0.21	
7.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.056	
8.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.32	
9.	Е10-01-010-01	Демонтаж конькового бруса	1 м3 древесины в конструкции	0.1215	
10.	Е10-01-010-01	Установка конькового бруса	1 м3 древесины в конструкции	0.1215	
11.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	0.4875	
12.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.084	
13.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3528	
14.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.084	
15.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.5544	
16.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.63	
17.	Е12-01-010-01	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.019	
18.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.125	
19.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	
20.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
21.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0144	
22.	Цена поставщика.	Окно-люк FACRO WGI 0.6*0.8	м2	1.44	
23.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.11	
24.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.11	
25.	С301-5609	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	3	
26.	Цена поставщика.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	м2	2	
27.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
28.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.74	
29.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.74	
30.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.148	
31.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.407	
32.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	215.4249	
33.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.36	
34.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	295	
35.	Е12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.36	
36.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей ( прим)	100 м ограждения	0.24	
37.	Цена поставщика.	Держатель решетки снегозащитный (по 4шт)	компл.	3	
38.	Цена поставщика.	Решетка снегозащитная	шт	12	
39.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.574	
40.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.13	
41.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.13	
42.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.13	
43.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.48	
44.	Е54-3-1	Разборка ветровой доски	100 м2 подшивки	0.034	
45.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.034	
46.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.034	
47.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз)	100 м2 подшивки	0.276	
48.	Е10-01-022-02	Устройство подшивки карниза	100 м2 потолка	0.276	
49.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.276	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия	
50.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	26.16	
51.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.744	
52.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	218	
53.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	26.16	
54.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	533.664	
55.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.744	
56.	С101-4134	Пленка подкровельная антикондексатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 	М2	218	
57.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.135	
58.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0594	
	Пристройка	
59.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0.12	
60.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.12	
61.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.12	
62.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.12	
63.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0.12	
64.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	5	
	Козырьки	
65.	Е58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0.075	
66.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.06525	
67.	Е58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.02	
	Прочие работы	
68.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	56.06	
69.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	56.06	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
70.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.1	
71.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.59	
72.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.59	
73.	Е53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.375	
74.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.26	
75.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.5	
76.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим	100 м2	2.225	
77.	Е15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	2.225	
78.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	24.92	
79.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.25	
80.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	42.6725	
81.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.25	
	ЗАМЕНА ОКОН	
82.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.075	
83.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.075	
84.	С203-0956	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	7.5	
85.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.05	
86.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	5	
87.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.071	
88.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ	
89.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.063	
90.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2.1	
91.	С203-8137	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	1	
92.	Е10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0.042	
93.	Цена поставщика.	Блок дверной сосна	м2	4.2	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
94.	Е07-05-016-04	Демонтаж металлических ограждений ,прим	100 м ограждения	0.03	
95.	Е57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.04	
96.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.04	
97.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (h=30мм)	1 м3 подстилающего слоя	0.06	
98.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.02	
99.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.02	
100.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2 стяжки	0.02	
101.	Е11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м2 покрытия	0.02	
102.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.012	
103.	Е07-05-016-04	Устройство металлических ограждений балконов, прим	100 м ограждения	0.03	
104.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.0627	
105.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	3.5	
106.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.035	
107.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.035	
108.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (боковины балконных плит)	100 м2	0.004	
109.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.024	
110.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	2.64	
111.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.024	
112.	Е15-04-025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков (балка, низ балконов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
113.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0357	
114.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.145	
115.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.17208	
116.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.736	
117.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.736	
118.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.736	
	КРЫЛЬЦО	
119.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.11	
120.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.0225	
121.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.0225	
122.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	7.5	
123.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	
124.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	
125.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.09	
126.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.52	
127.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.09	
128.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.1817	
129.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.09	
130.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	9.9	
131.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	
132.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	
	Прочие работы	
133.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13.4	
134.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.4	

Составил:	 

Ведущий инженер отдела контроля МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»                                                                           Мацепура Г.А.
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»                                                                              Толмачева О.В.         	
	(должность, подпись, Ф.И.О)