«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «ЖЭУ № 13»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Гадаева С.С. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома №20-26 по ул. Г. Димитрова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9.15	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	24.705	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.32	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.3	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	10	
7.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.945	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.98	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	227.286	
10.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
11.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
12.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.5	
13.	Обивка слуховых окон	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	
14.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.044	
15.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.2	
16.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	9.15	
17.	Этернит в комплекте	м2	1171.2	
18.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.6	
19.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.6	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.6	
21.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
22.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.03	
23.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
24.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.75	
25.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.8	
27.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	1.575	
28.	Разборка ограждения кровель	100 м парапетных решеток	1.575	
29.	Обивка продухов сеткой	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0591	
30.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.575	
31.	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	6.1464	
32.	Разбрка обшивки вентканалов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.21	
33.	Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.21	
34.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	49.29	
35.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	49.29	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)