«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на напитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №31,33 по ул.Артиллерийской г.Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул.Артиллерийская, 31	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	2.21	
2.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3115	
3.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.035	
4.	Е27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0.185	
5.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	121.169	
6.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	121.169	
	Устройство автостоянки дворовой территории (замена асфальтового покрытия)	
7.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01323	
8.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	21.168	
9.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01323	
10.	Е27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.189	
11.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.1735	
12.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	10.395	
13.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1512	
14.	Е27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.189	
15.	Е27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.189	
16.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0567	
17.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.189	
	Устройство проезда и автостоянки из асфальтобетонного покрытия	
18.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1372	
19.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	219.52	
20.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1372	
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.686	
22.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	75.46	
23.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.343	
24.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	5.145	
25.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	64.827	
26.	Е27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см)	1000 м2 основания	0.343	
27.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	21.609	
28.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2744	
29.	Е27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
30.	Е27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.343	
31.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1029	
32.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
	Мощение территории плиткой (устройство тротуара), толщиной 60мм	
33.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0708	
34.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	113.28	
35.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0708	
36.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.566	
37.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	62.26	
38.	Е27-06-027-01	Добавка песко-цементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1415	
39.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	14.433	
40.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	28.3	
41.	Цена поставщика.	Плитка бетонная тротуарная М400 "кирпич" 200х100х60 цвет серый	м2	288.66	
	Установка бортовых камней	
42.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0304	
43.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	48.64	
44.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0304	
45.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1837	
46.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	20.207	
47.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.1	
48.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	210	
49.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	2.06	
50.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	10.45	
51.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.04	
52.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	206	
	Озеленение	
53.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.2	
54.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	10	
55.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
	Устройство дождеприемных колодцев и монтаж трубопроводов	
	Земляные работы	
56.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01284	
57.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	20.544	
58.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01284	
59.	Е01-02-068-01	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.005	
	Монтаж трубопроводов	
60.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.065	
61.	Е23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.13	
62.	Цена поставщика.	Труба ПВХ  PN6  Wavin, диаметр 200*4,9 мм	м	13	
63.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
64.	Е01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00466	
65.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.126	
	Монтаж колодцев	
66.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.237	
67.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
68.	Е01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00309	
69.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.399	
70.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.0309	
	
	Раздел 2.  Капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу:г.Калининград, ул.Артиллерийская 33	
	
	Демонтажные работы	
71.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.4353	
72.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	3.73	
73.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	120.06	
74.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	120.06	
	Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
75.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.132	
76.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	211.2	
77.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.66	
78.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	72.6	
79.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.33	
80.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм	м3	4.95	
81.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм	м3	62.37	
82.	Е27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.33	
83.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм	м3	20.79	
84.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.26	
85.	Е27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.33	
86.	Е27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.33	
87.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1	
88.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.33	
	Мощение территории плиткой толщ.6см	
89.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.048	
90.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	76.8	
91.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.384	
92.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	42.24	
93.	Е27-06-027-01	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.096	
94.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.79	
95.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	19.2	
96.	С403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая	м2	195.84	
	Устройство проезжей части дворовой территории (Замена асфальтобетонного покрытия)	
97.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01897	
98.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	30.35	
99.	Е27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.271	
100.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм	м3	3.1165	
101.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм	м3	14.905	
102.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.22	
103.	Е27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.271	
104.	Е27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.271	
105.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.08	
106.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.271	
	Установка бортовых камней	
107.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02873	
108.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	46	
109.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1711	
110.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.82	
111.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.83	
112.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	183	
113.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	2.19	
114.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0434	
115.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	11.11	
116.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	219	
	Прочие  работы	
117.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.44	
118.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	3	
119.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.15	
	Дождевая канализация	
120.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01234	
121.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	19.744	
122.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.125	
123.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
124.	Е23-01-030-01	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.25	
125.	С103-1319	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм	м	25.25	
126.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.0897	
127.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.1	
128.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.068	
129.	С403-8241	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
130.	С403-8228	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
131.	С403-8270	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
132.	С403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)(прим)	шт.	1	
133.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
134.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.0103	
135.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)