«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
         Директор МКУ «КР МКД»			Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»			

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А./	
		
«10 »августа 2018 г.	«10 » августа  2018 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД №64-66 по проспекту Победы в г. Калининград.
	
Сметная стоимость:	1 479.669	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	3.333	тыс. руб.	
монтажных работ:	74.538	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.071	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	351.498	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		3.67	7 987.76	29 315	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.2569	229.990	59	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	159.645	163.200	26 054	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.2569	1 037.49	267	
			(1)			229.99	59	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	12.478	239.98	2 994	
		Накладные расходы				93%	24 285	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	14 101	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					67 701	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.1285	127 561.33	16 392	
		Объем: (3.67)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.033	18 270.82	603	
		Объем: (3.67)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.36	887.02	319	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.9764	161.570	319	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00216			
		Накладные расходы				66%	211	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	128	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					657	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.36	23 539.30	8 474	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.9952	286.750	859	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	7.488	169.310	1 268	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.9952	2 307.87	6 913	
			(1)			286.75	859	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.144	2 040.43	294	
		Накладные расходы				66%	1 404	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	851	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 729	
	
6.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.5	518.71	778	
6. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	169.310	688	
6. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.015	20.52		
6. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.03	2 983.71	90	
		Накладные расходы				73%	502	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	385	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 666	
	
7.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.03	63 297.95	1 899	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.03	268.820	8	
7. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	11.9295	156.950	1 872	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
7. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0177	20.52		
7. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	0.744			
		Накладные расходы				73%	1 372	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 053	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 324	
	
8.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.072	2 735.32	197	
		Объем: (0.03)*2.4						
	
9.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.156	13 896.92	2 168	
		Объем: (0.03)*5.2*1000						
	
10.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.12	3 361.61	10 488	
10. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	71.1984	147.310	10 488	
		Накладные расходы				84%	8 810	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	5 034	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					24 332	
	
11.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		3.12	1 208.93	3 772	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0624	249.405	16	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	20.436	181.930	3 718	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0312	308.04	10	
			(1)			268.82	8	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0312	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
11. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.312	38.33	12	
		Накладные расходы				80%	2 987	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 382	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 141	
	
12.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		40.56	61.73	2 504	
		Объем: (3.12)*0.013*1000						
	
13.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		3.12	17 515.20	54 647	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	8.6736	177.720	1 541	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	221.1456	181.930	40 233	
13. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.808	14.36	40	
13. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	8.6736	267.44	2 320	
			(1)			177.72	1 541	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.092	20.52	22	
13. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	5.8968	2 040.43	12 032	
		Накладные расходы				80%	33 419	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	15 456	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					103 523	
	
14.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		3.12	46 975.53	146 564	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.4056	229.990	93	
14. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	254.592	147.310	37 504	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.312	10.80	3	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.4056	1 037.49	421	
			(1)			229.99	93	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.5616	20.52	12	
14. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.78	9 149.15	7 136	
14. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	343.2	295.71	101 488	
		Накладные расходы				67%	25 190	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	15 039	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					186 793	
	
15.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.78	9 149.15	-7 136	
		Объем: (3.12)*(-0.25)						
	
16.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-343.2	295.71	-101 488	
		Объем: (3.12)*(-110.0)						
	
17.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		343.2	32.67	11 212	
		Объем: 3.12*110						
	
18.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		780	24.25	18 915	
		Объем: 312*2.5						
	
19.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		3.12	12 655.67	39 486	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.3104	229.990	301	
19. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	192.0984	198.360	38 105	
19. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.5912	10.80	17	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.3104	1 037.49	1 360	
			(1)			229.99	301	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.21216	20.52	4	
		Накладные расходы				80%	30 725	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	14 210	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					84 421	
	
20.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0562	61 897.52	3 479	
		Объем: (3.12)*0.018						
	
21.	04.3.01.01-0004	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.248	14 002.26	17 475	
		Объем: (3.12)*0.4						
	
22.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		3.12	2 335.01	7 285	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1872	229.990	43	
22. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	40.3728	175.550	7 087	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.2184	10.80	2	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1872	1 037.49	194	
			(1)			229.99	43	
22. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0312	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	5 704	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 638	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 627	
	
23.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		40.56	104.81	4 251	
		Объем: (3.12)*13						
	
24.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		118.56	185.21	21 958	
		Объем: (3.12)*38.0						
	
	ЦОКОЛЬ	
25.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.52	3 064.05	1 593	
25. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	10.816	147.310	1 593	
		Накладные расходы				68%	1 083	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	637	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 313	
	
26.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.3	518.71	156	
26. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	0.813	169.310	138	
26. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.003	20.52		
26. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.006	2 983.71	18	
		Накладные расходы				73%	101	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	77	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					334	
	
27.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.52	46 975.53	24 427	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0676	229.990	16	
27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	42.432	147.310	6 251	
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.052	10.80	1	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0676	1 037.49	70	
			(1)			229.99	16	
27. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0936	20.52	2	
27. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.13	9 149.15	1 189	
27. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	57.2	295.71	16 915	
		Накладные расходы				67%	4 199	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	2 507	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					31 133	
	
28.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.13	9 149.15	-1 189	
		Объем: (0.52)*(-0.25)						
	
29.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-57.2	295.71	-16 915	
		Объем: (0.52)*(-110.0)						
	
30.	08.1.02.17-0034	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2		57.2	115.04	6 580	
		Объем: (0.52)*(110.0)						
	
31.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.52	1 208.93	629	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0104	249.405	3	
31. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	3.406	181.930	620	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0052	308.04	2	
			(1)			268.82	1	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0052	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
31. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.052	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	498	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	231	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 358	
	
32.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		6.76	61.73	417	
		Объем: (0.52)*0.013*1000						
	
33.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.52	17 515.20	9 108	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.4456	177.720	257	
33. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	36.8576	181.930	6 706	
33. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.468	14.36	7	
33. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.4456	267.44	387	
			(1)			177.72	257	
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.182	20.52	4	
33. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.9828	2 040.43	2 005	
		Накладные расходы				80%	5 570	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 576	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 255	
	
34.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.52	2 335.01	1 214	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0312	229.990	7	
34. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	6.7288	175.550	1 181	
34. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0364	10.80		
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0312	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
34. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0052	38.33		
		Накладные расходы				80%	950	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	440	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 604	
	
35.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		6.76	104.81	709	
		Объем: (0.52)*13						
	
36.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		19.76	185.21	3 660	
		Объем: (0.52)*38.0						
	
37.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.36	9 968.38	3 589	
37. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	21.744	163.200	3 549	
37. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00036	111 097.73	40	
		Накладные расходы				71%	2 520	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 845	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 954	
	
38.	ГЭСН 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.		4	289.46	1 158	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.04	229.990	9	
38. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.46	5.84	169.310	989	
38. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
38. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	0.48	43.43	21	
38. 5.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00044	73 890.48	33	
38. 6.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.00172	43 149.58	74	
		Накладные расходы				98%	978	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	559	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 695	
	
39.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3		0.0012	2 796.35	3	
		Объем: (4.0)*0.0003						
	
40.	19.2.03.05-0041	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2		0.16	1 454.22	233	
		Объем: 0.2*0.2*4						
	
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ	
41.	ГЭСНр 53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м		10	2 629.37	26 294	
41. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12.1	121	171.480	20 749	
41. 2.	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.65	6.5	39.94	260	
41. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.012	0.12	20.52	2	
41. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.05	0.5	117.38	59	
41. 5.	04.3.01.07-0013	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3	м3	0.001	0.01	2 237.31	22	
41. 6.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.002	0.02	103 971.33	2 079	
41. 7.	14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	1.5	15	208.14	3 122	
		Накладные расходы				73%	15 147	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	11 619	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					53 060	
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
42.	ГЭСНр 67-3-1 
(прим)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.15	1 423.15	213	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0015	268.820		
42. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	1.446	147.310	213	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0015	308.04		
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	153	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	111	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					477	
	
43.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.15	3 954.66	593	
		Начисления: Н17= 2.0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0015	268.820		
43. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	3.0495	179.760	548	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0015	308.04		
			(1)			268.82		
43. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.06	168.36	10	
43. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00021	111 876.20	23	
		Накладные расходы				81%	444	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	285	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 322	
	
44.	20.2.05.04-0032	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.153	12 975.78	1 985	
		Объем: 15*1.02						
	
45.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.15	820.68	123	
		Начисления: Н17= 2.0	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.003	249.405	1	
45. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	0.564	177.590	100	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0015	874.68	1	
			(1)			268.82		
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
45. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.024	446.18	11	
45. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.00825	797.64	7	
45. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0075	104.12	1	
		Накладные расходы				81%	82	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	53	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					257	
	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ПОДЪЕЗД)	
46.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0198	31 181.83	617	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.153252	268.820	41	
46. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	3.733092	152.740	570	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.153252	308.04	47	
			(1)			268.82	41	
		Накладные расходы				84%	513	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	293	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 424	
	
47.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0198	87 252.09	1 728	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.105534	242.812	26	
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	4.278384	165.230	707	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.034848	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.070686	1 037.49	73	
			(1)			229.99	16	
47. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	8.4942	5.19	44	
47. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.4058	5.19	7	
47. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.53658	51.86	28	
47. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.41372	74.74	106	
47. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1.98			
47. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1584	429.47	68	
47. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.2572	302.90	684	
		Накладные расходы				90%	660	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	315	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 703	
	
48.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.98	6 491.82	12 854	
	
49.	ГЭСНр 58-20-1 
(Прим)	Смена обделок из листовой стали (цветной) ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.26	7 654.10	1 990	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0312	255.877	8	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	10.7666	161.570	1 740	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0208	308.04	6	
			(1)			268.82	6	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0104	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
49. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00104	57 689.15	60	
49. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00156	111 097.73	173	
49. 7.	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0.184	0.04784			
49. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.05824			
		Накладные расходы				71%	1 241	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	909	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 140	
	
50.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	302.90	909	
		Объем: 26.18*7.5/60						
	
51.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.03	22 453.63	674	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0057	238.165	1	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	0.6357	161.570	103	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0045	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
51. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.12	429.47	52	
51. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.698	302.90	514	
		Накладные расходы				90%	94	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	45	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					812	
	
52.	11.3.03.01-0006	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		3	310.93	933	
	
53.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.018	46 940.19	845	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.03708	268.820	10	
53. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	3.67308	175.550	645	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.03708	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
53. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0774	2 390.43	185	
53. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0018	2 040.43	4	
		Накладные расходы				80%	524	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	242	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 611	
	
54.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.018	2 838.23	51	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.00162	234.304		
54. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15.18	0.27324	169.310	46	
54. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00018	308.04		
			(1)			268.82		
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.00144	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
54. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.0054	162.00	1	
54. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0018	38.33		
54. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00009	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	37	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	17	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					105	
	
55.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0009	54 822.34	49	
		Объем: (0.018)*0.052						
	
	КРЫЛЬЦО	
56.	ГЭСН 46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3		4.04	5 297.38	21 401	
56. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23.94	96.7176	161.570	15 627	
56. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	9.8576	3.21	32	
56. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	10.37	41.8948	97.21	4 073	
56. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	20.74	83.7896	9.05	758	
56. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	1.0504	473.00	497	
56. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	8.08	51.41	415	
		Накладные расходы				84%	13 127	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	7 501	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					42 029	
	
57.	ГЭСН 06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке	100 м3		0.0404	314 725.16	12 715	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72.31	2.921324	267.903	783	
57. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1016.26	41.056904	169.310	6 951	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	69.97	2.826788	1 126.02	3 183	
			(1)			268.82	760	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.84	0.033936	874.68	30	
			(1)			268.82	9	
57. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.010908	964.28	11	
			(1)			200.12	2	
57. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.09	1.983236	11.58	23	
57. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.23	0.049692	1 037.49	52	
			(1)			229.99	11	
57. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	208.25	8.4133	43.43	365	
57. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.004848	20.52		
57. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.25	0.0101	60 390.76	610	
57. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.037	0.0014948	57 689.15	86	
57. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.04	0.001616	11 636.25	19	
57. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.25	0.0101	45 326.49	458	
57. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.81	0.032724	5 760.02	188	
57. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	3.14716	234.83	739	
		Накладные расходы				80%	6 187	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	3 403	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 305	
	
58.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.505	37 338.90	18 856	
		Объем: (0.0404)*12.5						
	
59.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		4.1006	3 474.52	14 248	
		Объем: (0.0404)*101.5						
	
60.	ГЭСН 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0.05	37 357.89	1 868	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.018	246.169	4	
60. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	10.791	171.480	1 850	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.0075	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0105	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				80%	1 483	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	816	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 167	
	
61.	08.4.01.02-0001	Детали закладные весом до 1 килограмма	т		0.05	60 576.51	3 029	
		Объем: (0.05)*1.0						
	
62.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.008	22 685.74	181	
62. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1.232	147.310	181	
		Накладные расходы				61%	110	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	56	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					348	
	
63.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.008	7 577.13	61	
63. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.42848	141.470	61	
		Накладные расходы				61%	37	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	19	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					117	
	
64.	ГЭСН 11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0.04	1 833.10	73	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.0352	208.980	7	
64. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7.7	0.308	158.310	49	
64. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.33	0.0132	964.28	13	
			(1)			200.12	3	
64. 4.	91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч	0.09	0.0036	681.05	2	
			(1)			286.75	1	
64. 5.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.0372	3.34		
64. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0184	493.44	9	
			(1)			200.12	4	
64. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.22	0.0088	20.52		
		Накладные расходы				94%	53	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	29	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					154	
	
65.	02.2.05.04-0048	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3		0.204	1 188.28	242	
		Объем: (0.04)*5.1						
	
66.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.4	746.76	299	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.12	200.120	24	
66. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	1.364	163.200	223	
66. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.032	964.28	31	
			(1)			200.12	6	
66. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.176	3.34	1	
66. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.088	493.44	43	
			(1)			200.12	18	
66. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.06	20.52	1	
		Накладные расходы				94%	232	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	126	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					657	
	
67.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.48	523.12	251	
		Объем: (0.4)*1.2						
	
68.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.2	2 298.91	460	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.01	229.990	2	
68. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	2.56	175.550	449	
68. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				69%	311	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	262	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 033	
	
69.	01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т		0.0002	111 876.20	22	
		Объем: (0.2)*0.00075						
	
70.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.0754	40 966.37	3 089	
	
71.	ГЭСН 07-05-016-04 
(прим)	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м		0.1	7 538.15	754	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.813	0.1813	235.687	43	
71. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31.955	3.1955	177.590	567	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.266	0.0266	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.547	0.1547	1 037.49	160	
			(1)			229.99	36	
71. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	0.406	43.43	18	
		Накладные расходы				119%	726	
						=(155*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				68%	415	
						=(100*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 895	
	
72.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.24	12 300.69	2 952	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.6216	235.687	147	
72. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	10.956	177.590	1 946	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0912	308.04	28	
			(1)			268.82	25	
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.5304	1 037.49	550	
			(1)			229.99	122	
72. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	1.392	43.43	60	
72. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.024	20.52		
72. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0048	48 451.22	233	
72. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.036	3 738.84	135	
		Накладные расходы				119%	2 491	
						=(155*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				68%	1 423	
						=(100*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 866	
	
73.	23.3.08.01-0049	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		24	285.62	6 855	
	
74.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.576	2 141.39	1 233	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01152	215.055	2	
74. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	3.05856	201.080	615	
74. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00576	10.80		
74. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00576	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
74. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00576	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
74. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.64512	18.56	12	
74. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.006912	72 855.64	504	
74. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001152	79 235.11	91	
		Накладные расходы				69%	426	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	296	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 955	
	
75.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.576	2 560.48	1 475	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01152	215.055	2	
75. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	2.20608	171.480	378	
75. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00576	10.80		
75. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00576	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
75. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00576	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
75. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.3744	18.56	7	
75. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.010944	93 641.96	1 025	
75. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0008064	65 944.00	53	
		Накладные расходы				69%	262	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	182	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 920	
	
76.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		0.04	1 208.93	48	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0008	249.405		
76. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.262	181.930	48	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0004	308.04		
			(1)			268.82		
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0004	1 037.49		
			(1)			229.99		
76. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.004	38.33		
		Накладные расходы				80%	38	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	18	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					104	
	
77.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.52	61.73	32	
		Объем: (0.04)*0.013*1000						
	
78.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.04	17 515.20	701	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.1112	177.720	20	
78. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	2.8352	181.930	516	
78. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.036	14.36	1	
78. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.1112	267.44	30	
			(1)			177.72	20	
78. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.014	20.52		
78. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.0756	2 040.43	154	
		Накладные расходы				80%	429	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	198	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 328	
	
79.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.04	46 975.53	1 879	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0052	229.990	1	
79. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	3.264	147.310	481	
79. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.004	10.80		
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0052	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
79. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0072	20.52		
79. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.01	9 149.15	91	
79. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	4.4	295.71	1 301	
		Накладные расходы				67%	323	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	193	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 395	
	
80.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.01	9 149.15	-91	
		Объем: (0.04)*(-0.25)						
	
81.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-4.4	295.71	-1 301	
		Объем: (0.04)*(-110.0)						
	
82.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		4.4	32.67	144	
		Объем: 0.04*110						
	
83.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		10	24.25	243	
		Объем: 4*2.5						
	
84.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.04	12 655.67	506	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0168	229.990	4	
84. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	2.4628	198.360	489	
84. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.0204	10.80		
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
84. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.00272	20.52		
		Накладные расходы				80%	394	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	182	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 083	
	
85.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0007	61 897.52	43	
		Объем: (0.04)*0.018						
	
86.	04.3.01.01-0004	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.016	14 002.26	224	
		Объем: (0.04)*0.4						
	
87.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.04	2 335.01	93	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	229.990	1	
87. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.5176	175.550	91	
87. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0028	10.80		
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0024	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
87. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0004	38.33		
		Накладные расходы				80%	74	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	34	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					201	
	
88.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.52	104.81	55	
		Объем: (0.04)*13						
	
89.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		1.52	185.21	282	
		Объем: (0.04)*38.0						
	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
90.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.052	31 377.16	1 632	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.8762	268.820	236	
90. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	4.04144	152.740	617	
90. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.23452	935.23	219	
			(1)			268.82	63	
90. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.64168	1 233.16	791	
			(1)			268.82	172	
90. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.10296	35.92	4	
		Накладные расходы				88%	751	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	409	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 792	
	
	Отмостка	
91.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.156	22 685.74	3 539	
91. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	24.024	147.310	3 539	
		Накладные расходы				61%	2 159	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	1 097	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 795	
	
92.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.156	7 577.13	1 182	
92. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	8.35536	141.470	1 182	
		Накладные расходы				61%	721	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	366	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 269	
	
93.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.144	17 515.20	2 522	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.40032	177.720	71	
93. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	10.20672	181.930	1 857	
93. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.1296	14.36	2	
93. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.40032	267.44	107	
			(1)			177.72	71	
93. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0504	20.52	1	
93. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.27216	2 040.43	555	
		Накладные расходы				80%	1 542	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	713	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 778	
	
94.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.144	12 304.92	1 772	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0288	229.990	7	
94. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	3.0528	179.760	549	
94. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.2808	116.06	33	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0288	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
94. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.002304	25 327.06	58	
94. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.03456	26 382.45	912	
94. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.003456	54 972.66	190	
94. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0144	38.33	1	
		Накладные расходы				93%	517	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	300	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 589	
	
95.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.52	493.03	256	
95. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00052	229.990		
95. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.6588	154.230	256	
95. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00052	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93%	238	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	138	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					632	
	
96.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		57.2	37.73	2 158	
		Объем: (0.52)*110.0						
	
97.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		5.2	746.76	3 883	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.56	200.120	312	
97. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	17.732	163.200	2 894	
97. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.416	964.28	401	
			(1)			200.12	83	
97. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.288	3.34	8	
97. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.144	493.44	564	
			(1)			200.12	229	
97. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.78	20.52	16	
		Накладные расходы				94%	3 014	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 635	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 532	
	
98.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.24	523.12	3 264	
		Объем: (5.2)*1.2						
	
99.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		5.2	2 251.21	11 706	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.86	200.120	572	
99. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	18.512	156.950	2 905	
99. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.468	964.28	451	
			(1)			200.12	94	
99. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.836	3.34	16	
99. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.392	493.44	1 180	
			(1)			200.12	479	
99. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.78	20.52	16	
99. 7.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	6.656	1 072.28	7 137	
		Накладные расходы				94%	3 268	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 773	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 748	
	
100.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.2	633.89	3 296	
100. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	19.032	158.310	3 013	
100. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.496	3.18	8	
100. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0104	21 070.94	219	
100. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.82	20.52	37	
100. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0052	3 621.85	19	
		Накладные расходы				94%	2 832	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 537	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 665	
	
101.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.304	3 128.21	16 592	
		Объем: (5.2)*1.02						
	
102.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.2	633.89	3 296	
102. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	19.032	158.310	3 013	
102. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.496	3.18	8	
102. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0104	21 070.94	219	
102. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.82	20.52	37	
102. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0052	3 621.85	19	
		Накладные расходы				94%	2 832	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 537	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 665	
	
103.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.304	3 128.21	16 592	
		Объем: (5.2)*1.02						
	
104.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		32.096	510.71	16 392	
	
105.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		24.96	151.56	3 783	
		Объем: 15.6*1.6						
	
106.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		9.36	262.99	2 462	
		Объем: 5.2*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					566 036	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 701	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 985	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43, 45)					526	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 43, 45)					337	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 564	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					531 992	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					196 666	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 94, 95; %=66 - по стр. 4, 5; %=73 - по стр. 6, 7, 26, 41; %=84 - по стр. 10, 46, 56; %=80 - по стр. 11, 13, 19, 22, 31, 33, 34, 53, 54, 57, 60, 76, 78, 84, 87, 93; %=67 - по стр. 14, 27, 79; %=68 - по стр. 25; %=71 - по стр. 37, 49; %=72 - по стр. 42; %=90 - по стр. 47, 51; %=61 - по стр. 62, 63, 91, 92; %=94 - по стр. 64, 66, 97, 99, 100, 102; %=119 - по стр. 71, 72; %=69 - по стр. 74, 75; %=88 - по стр. 90)					212 166	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 94, 95; %=40 - по стр. 4, 5, 14, 25, 27, 79; %=56 - по стр. 6, 7, 26, 41; %=48 - по стр. 10, 46, 56, 74, 75, 90; %=37 - по стр. 11, 13, 19, 22, 31, 33, 34, 53, 54, 76, 78, 84, 87, 93; %=52 - по стр. 37, 42, 49; %=43 - по стр. 47, 51; %=44 - по стр. 57, 60; %=31 - по стр. 62, 63, 91, 92; %=51 - по стр. 64, 66, 97, 99, 100, 102; %=68 - по стр. 71, 72)					116 539	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					860 697	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					460	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 68)					311	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68)					262	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 033	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 246	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 38)					978	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 38)					559	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 783	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 637	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 637	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					897 714	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	19 211	
	ИТОГО					916 925	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	18 339	
	ИТОГО					935 264	
	НДС 18%				18	168 348	
	ВСЕГО С НДС					1 103 612	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					213 981	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					117 697	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
107.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0384	28 771.59	1 105	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.297216	268.820	80	
107. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	6.633984	152.740	1 013	
107. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.297216	308.04	92	
			(1)			268.82	80	
		Накладные расходы				84%	918	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	525	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 548	
	
108.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0384	95 241.87	3 657	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.2456064	242.812	60	
108. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	9.9569664	165.230	1 645	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.0811008	308.04	25	
			(1)			268.82	22	
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.1645056	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
108. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	16.4736	5.19	85	
108. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.7264	5.19	14	
108. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.04064	51.86	54	
108. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.74176	74.74	205	
108. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	3.84			
108. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.3072	429.47	132	
108. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	4.3776	302.90	1 326	
		Накладные расходы				90%	1 535	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	733	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 925	
	
109.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3.84	8 099.41	31 102	
	
110.	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0.0224	74 198.29	1 662	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.025984	268.820	7	
110. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	8.580544	169.310	1 453	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.025984	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
110. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.00784	20.52		
110. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.09856	2 040.43	201	
110. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	8.1	0.18144			
		Накладные расходы				67%	978	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	584	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 224	
	
111.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0224	2 312.36	52	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0008064	242.933		
111. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.2744448	154.230	42	
111. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0002688	308.04		
			(1)			268.82		
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0005376	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
111. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.01792	162.00	3	
111. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000224	38.33		
111. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00000896	3 474.67		
111. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0003808	11 636.25	4	
111. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000112	46 966.96	1	
111. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00003584	25 917.44	1	
		Накладные расходы				80%	34	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	16	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					101	
	
	РЕМОНТ СТЕН	
112.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		1.18	3 361.61	3 967	
112. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	26.9276	147.310	3 967	
		Накладные расходы				84%	3 332	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 904	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 203	
	
113.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		1.18	1 449.95	1 711	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.02832	249.405	7	
113. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	9.2748	181.930	1 687	
113. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.01416	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
113. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.01416	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
113. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.118	38.33	5	
		Накладные расходы				80%	1 355	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	627	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 693	
	
114.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		15.34	61.73	947	
		Объем: (1.18)*0.013*1000						
	
115.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		1.18	21 392.40	25 243	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	8.59512	187.025	1 608	
115. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	106.7664	171.480	18 308	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.87792	308.04	270	
			(1)			268.82	236	
115. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	7.7172	257.87	1 990	
			(1)			177.72	1 372	
115. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0000826	88 186.48	7	
115. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00708	9 149.15	65	
115. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	1.7818	2 040.43	3 636	
115. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	3.2686	295.71	967	
		Накладные расходы				80%	15 933	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	7 369	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					48 545	
	
116.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		1.18	2 312.36	2 729	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.04248	242.933	10	
116. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	14.45736	154.230	2 230	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.01416	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.02832	1 037.49	29	
			(1)			229.99	7	
116. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.944	162.00	153	
116. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0118	38.33		
116. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000472	3 474.67	2	
116. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.02006	11 636.25	233	
116. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00059	46 966.96	28	
116. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.001888	25 917.44	49	
		Накладные расходы				80%	1 792	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	829	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 350	
	
117.	ГЭСН 13-03-001-11 
(прим)	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: смесью типа "Пенетрон", первый слой	100 м2		0.42	2 067.06	868	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01008	215.055	2	
117. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	6.264	2.63088	209.090	550	
117. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00504	10.80		
117. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00504	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
117. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00504	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
117. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.56448	18.56	10	
117. 7.	14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.00144	0.0006048	302 912.81	183	
117. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00339	0.0014238	80 243.85	114	
		Накладные расходы				69%	381	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	265	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 514	
	
118.	ГЭСН 13-03-001-12 
(прим)	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: смесью типа "Пенетрон", последующий слой	100 м2		0.42	1 825.96	767	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01008	215.055	2	
118. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	6.24	2.6208	209.090	548	
118. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00504	10.80		
118. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00504	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
118. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00504	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
118. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.56448	18.56	10	
118. 7.	14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.00096	0.0004032	302 912.81	122	
118. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00226	0.0009492	80 243.85	76	
		Накладные расходы				69%	380	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	264	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 411	
	
119.	04.3.02.09-0821	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг		46.2	268.94	12 425	
		Объем: 1.1*42						
	
120.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		4.248	510.71	2 169	
		Объем: 118*0.02*1.8						
	
121.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		4.248	262.99	1 117	
		Объем: 118*0.02*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					89 521	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					86 235	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					43 527	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 107, 112; %=90 - по стр. 108; %=67 - по стр. 110; %=80 - по стр. 111, 113, 115, 116; %=69 - по стр. 117, 118)					26 637	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 107, 112, 117, 118; %=43 - по стр. 108; %=40 - по стр. 110; %=37 - по стр. 111, 113, 115, 116)					13 115	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					125 987	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 286	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 286	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					129 273	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 766	
	ИТОГО					132 039	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 641	
	ИТОГО					134 680	
	НДС 18%				18	24 242	
	ВСЕГО С НДС					158 922	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 637	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 115	
	
	Раздел 3.  Лестница в подвал	
	
122.	ГЭСНр 59-1-1 
(прим)	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2		0.03	18 905.80	567	
122. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	125.57	3.7671	150.030	565	
122. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.16	0.1848	10.80	2	
122. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	17.82	0.5346			
		Накладные расходы				65%	367	
						=(76.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	271	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 205	
	
123.	ГЭСНр 59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	100 м		0.05	2 097.61	105	
123. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	13.25	0.6625	158.310	105	
123. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.14	0.007			
		Накладные расходы				65%	68	
						=(76.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	50	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					224	
	
124.	ГЭСН 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		0.05	5 964.78	298	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0054	234.304	1	
124. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	0.4608	161.570	74	
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0006	308.04		
			(1)			268.82		
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
124. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000015	77 993.35	1	
124. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	5.05	43.06	217	
		Накладные расходы				94%	71	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	38	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					407	
	
125.	ГЭСН 10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (доска шириной 300мм, толщиной 40мм твердых пород)	м2		3	3 043.27	9 130	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.216	229.990	50	
125. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.896	14.688	181.930	2 672	
125. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.216	1 037.49	224	
			(1)			229.99	50	
125. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00025	0.00075	57 689.15	43	
125. 5.	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.03	0.09	7 386.39	665	
125. 6.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.02	0.06	7 353.20	441	
125. 7.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.01	0.03	7 278.53	218	
125. 8.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.22	0.66	7 372.62	4 866	
		Накладные расходы				90%	2 450	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 170	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 750	
	
126.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.06	364.39	22	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
126. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.00036	0.0000216	200.120		
126. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.136	0.12816	161.570	21	
126. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.00012	0.0000072	534.12		
			(1)			200.12		
126. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.00024	0.0000144	232.29		
			(1)			200.12		
126. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.032	0.06192	18.56	1	
		Накладные расходы				77%	16	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	10	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					48	
	
127.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		1.11	227.97	253	
		Объем: (0.06)*(0.0185)*1000						
	
128.	ГЭСН 15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2		0.03	13 805.46	414	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.00468	235.964	1	
128. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	61.644	1.84932	171.480	317	
128. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.00072	308.04		
			(1)			268.82		
128. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.00396	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
128. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0252	162.00	4	
128. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0093	38.33		
128. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000072	3 474.67		
128. 8.	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.000348	109 492.20	38	
128. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00162	30 814.73	50	
		Накладные расходы				80%	254	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	118	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					786	
	
129.	14.4.02.04-0254	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т		0.0008	74 127.92	59	
		Объем: (0.03)*0.025						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					10 848	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 848	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					59	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 122, 123; %=94 - по стр. 124; %=90 - по стр. 125; %=77 - по стр. 126; %=80 - по стр. 128)					3 226	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 122, 123, 126; %=51 - по стр. 124; %=43 - по стр. 125; %=37 - по стр. 128)					1 658	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 732	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					15 732	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	337	
	ИТОГО					16 069	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	321	
	ИТОГО					16 390	
	НДС 18%				18	2 950	
	ВСЕГО С НДС					19 340	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 226	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 658	
	
	Раздел 4.  СЕТИ В1	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
130.	ГЭСНр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.34	10 021.21	3 407	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0578	268.820	16	
130. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	20.2708	156.950	3 182	
130. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0578	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
130. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	1.938	3.21	6	
130. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.2516	473.00	119	
130. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	1.6082	51.41	83	
130. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.1156			
		Накладные расходы				63%	2 015	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 279	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 701	
	
131.	ГЭСН 46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.05	7 405.53	370	
131. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	35.43	1.7715	179.760	318	
131. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.99	0.4495	97.21	44	
131. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	0.899	9.05	8	
		Накладные расходы				84%	267	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	153	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					790	
	
132.	ГЭСН 46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.01	19 546.28	195	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.0043	229.990	1	
132. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	61.11	0.6111	152.740	93	
132. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.0028	10.80		
132. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.0043	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
132. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000137	20.52		
132. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000059	57 689.15	3	
132. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000049	11 636.25	1	
132. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0104	3 474.52	36	
132. 9.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000005	47 018.66		
132. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000095	45 326.49	4	
132. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.06	0.0006	50 965.05	31	
132. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0021	5 768.85	12	
132. 13.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0018	5 714.19	10	
		Накладные расходы				84%	79	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	45	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					319	
	
133.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.0104	3 474.52	36	
		Объем: (0.01)*1.04						
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
134.	ГЭСН 16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		0.3	17 339.95	5 202	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0072	249.405	2	
134. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	92.088	27.6264	179.760	4 966	
134. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0036	721.49	3	
			(1)			268.82	1	
134. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.0036	685.69	2	
			(1)			229.99	1	
134. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.4572	17.56	8	
134. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.128	4.8384	38.56	187	
134. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.1104	20.52	2	
134. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.00021	134 640.81	28	
134. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.0333	168.36	6	
134. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.0012	45.31		
		Накладные расходы				98%	4 869	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	2 782	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 853	
	
135.	24.3.02.05-0004	Труба из полипропилена PN 10/32	м		30.33	63.44	1 924	
		Объем: 30*1.011						
	
136.	24.1.02.01-0015	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.		3	647.76	1 943	
	
137.	ГЭСН 16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		0.2	18 330.69	3 666	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0024	245.522	1	
137. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	97.74	19.548	179.760	3 514	
137. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0048	0.00096	721.49	1	
			(1)			268.82		
137. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.0072	0.00144	685.69	1	
			(1)			229.99		
137. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.3048	17.56	5	
137. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	15.36	3.072	38.56	118	
137. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.226	0.0452	20.52	1	
137. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0008	0.00016	134 640.81	22	
137. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.125	0.025	168.36	4	
137. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0005	45.31		
		Накладные расходы				98%	3 445	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 968	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 079	
	
138.	24.1.02.01-0014	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		2.5	631.56	1 579	
		Объем: (0.2)*(125.0)						
	
139.	24.3.02.05-0003	Труба из полипропилена PN 10/25	м		20.16	38.73	781	
		Объем: 20*1.008						
	
140.	18.1.09.06-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.		5	523.40	2 617	
	
141.	24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		1	81.71	82	
	
142.	24.3.05.07-0152	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		1	58.35	58	
	
143.	24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.		0.1	76.54	8	
	
144.	ГЭСН 26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		5	1 182.87	5 914	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.5	229.990	345	
144. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	21.12	187.360	3 957	
144. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	1.5	1 037.49	1 556	
			(1)			229.99	345	
144. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	2.34	4.29	10	
144. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	1.5	206.78	310	
144. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.1	808.64	81	
		Накладные расходы				77%	3 313	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 065	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 292	
	
145.	12.2.07.05-0112	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		3.3	506.57	1 672	
		Объем: 30*1.1						
	
146.	12.2.07.05-0111	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м		2.2	406.66	895	
		Объем: 20*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					30 349	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 853	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 853	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 853	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 082	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 603	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 131, 132; %=77 - по стр. 144)					3 659	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 131, 132, 144)					2 263	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 004	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					18 414	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 130; %=98 - по стр. 134, 137)					10 328	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 130; %=56 - по стр. 134, 137)					6 030	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					34 772	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					52 629	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 126	
	ИТОГО					53 755	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 075	
	ИТОГО					54 830	
	НДС 18%				18	9 869	
	ВСЕГО С НДС					64 699	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 987	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 293	
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
147.	ГЭСН 46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 шт.		0.06	23 413.67	1 405	
147. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	110.64	6.6384	179.760	1 193	
147. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	30.57	1.8342	97.21	178	
147. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	61.14	3.6684	9.05	33	
		Накладные расходы				84%	1 002	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	573	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 980	
	
148.	ГЭСН 46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.06	19 546.28	1 173	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.0258	229.990	6	
148. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	61.11	3.6666	152.740	560	
148. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.0168	10.80		
148. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.0258	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
148. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000822	20.52		
148. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000354	57 689.15	20	
148. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000294	11 636.25	3	
148. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0624	3 474.52	217	
148. 9.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00003	47 018.66	1	
148. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00057	45 326.49	26	
148. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.06	0.0036	50 965.05	183	
148. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0126	5 768.85	73	
148. 13.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0108	5 714.19	62	
		Накладные расходы				84%	475	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	272	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 920	
	
149.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.0624	3 474.52	217	
		Объем: (0.06)*1.04						
	
150.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.14	11 034.58	1 545	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0224	268.820	6	
150. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	9.632	159.670	1 538	
150. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0224	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
150. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0826			
		Накладные расходы				63%	973	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	618	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 135	
	
151.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.14	13 718.42	1 921	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0448	268.820	12	
151. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	11.942	159.670	1 907	
151. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0448	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
151. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.1876			
		Накладные расходы				63%	1 209	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	768	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 898	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
152.	ГЭСН 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.14	15 628.18	2 188	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00504	255.877	1	
152. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	77.088	10.79232	187.360	2 022	
152. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.00168	1 126.02	2	
			(1)			268.82		
152. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00168	874.68	1	
			(1)			268.82		
152. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00168	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
152. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.0546	20.52	1	
152. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000168	161 777.88	27	
152. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.21	630.92	132	
		Накладные расходы				98%	1 983	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 133	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 303	
	
153.	24.3.03.02-0001	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м		13.972	100.63	1 406	
		Объем: (0.14)*(99.8)						
	
154.	24.1.02.01-0017	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		1.4	781.52	1 094	
	
155.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.14	16 922.31	2 369	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.01176	257.726	3	
155. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	10.3488	187.360	1 939	
155. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.00504	1 126.02	6	
			(1)			268.82	1	
155. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.00336	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
155. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00336	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
155. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.2198	20.52	5	
155. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0003724	161 777.88	60	
155. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.56	630.92	353	
		Накладные расходы				98%	1 903	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 088	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 360	
	
156.	24.1.02.01-0023	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		1.4	1 745.43	2 444	
	
157.	С1 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт		2	107.00	214	
	
158.	С2 цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		2	189.00	378	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					16 354	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 793	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					217	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 147, 148)					1 478	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 147, 148)					844	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 115	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 561	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 150, 151; %=98 - по стр. 152, 155)					6 067	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 150, 151; %=56 - по стр. 152, 155)					3 606	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					21 234	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					28 349	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	607	
	ИТОГО					28 956	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	579	
	ИТОГО					29 535	
	НДС 18%				18	5 316	
	ВСЕГО С НДС					34 851	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 545	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 450	
	
	Раздел 6.  Электроснабжение	
	
	Демонтажные работы	
159.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.06	860.29	52	
159. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.3504	147.310	52	
		Накладные расходы				72%	37	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	27	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					116	
	
160.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.16	940.24	150	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0048	268.820	1	
160. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	1.0112	147.310	149	
160. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0048	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	108	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	78	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					336	
	
161.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.5	454.98	227	
161. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.475	154.230	227	
		Накладные расходы				72%	163	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	118	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					508	
	
162.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.5	2 657.38	1 329	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.035	268.820	9	
162. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	8.42	154.230	1 299	
162. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.035	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
162. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.74	3.21	2	
162. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.02	473.00	9	
162. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.145	51.41	7	
		Накладные расходы				72%	942	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	680	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 951	
	
	Общестроительные работы	
163.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.06	3 228.56	194	
163. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	0.9102	179.760	164	
163. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.261	97.21	25	
163. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.522	9.05	5	
		Накладные расходы				84%	138	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	79	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					410	
	
164.	ГЭСН 46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м		0.22	4 881.58	1 074	
164. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	24.2	5.324	173.510	924	
164. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.92	1.3024	97.21	127	
164. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	2.6048	9.05	24	
		Накладные расходы				84%	776	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	444	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 294	
	
165.	ГЭСН 46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2		0.0305	5 192.05	158	
		Объем: 0.435*0.350*2						
165. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	26.6	0.8113	169.310	137	
165. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.97	0.182085	97.21	18	
165. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.94	0.36417	9.05	3	
		Накладные расходы				84%	115	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	66	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					339	
	
166.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.0452	18 588.15	840	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*6+(0.04*0.03)*22						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.01808	229.990	4	
166. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	3.399944	152.740	519	
166. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.009492	10.80		
166. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.01808	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
166. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00061924	20.52		
166. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00026668	57 689.15	15	
166. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00022148	11 636.25	3	
166. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.047008	3 474.52	163	
166. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0004294	45 326.49	19	
166. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.009492	5 768.85	55	
166. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.008136	5 714.19	46	
		Накладные расходы				84%	439	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	251	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 530	
	
167.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.0115	25 130.47	289	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.8625	0.09041875	189.886	17	
167. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	98.716	1.135234	177.590	202	
167. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.05	0.012075	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
167. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.8125	0.07834375	257.87	20	
			(1)			177.72	14	
167. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00000138	88 186.48		
167. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.000069	9 149.15	1	
167. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.021505	2 040.43	44	
167. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.06371	295.71	19	
		Накладные расходы				80%	175	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	81	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					545	
	
168.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0115	11 235.58	129	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2125	0.00244375	229.990	1	
168. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	50.094	0.576081	165.230	95	
168. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.025	0.0002875	264.49		
			(1)			229.99		
168. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1875	0.00215625	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
168. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.00966	162.00	2	
168. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.003565	38.33		
168. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.000345	36 113.21	12	
168. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.00023	104.81		
168. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0005865	29 881.39	18	
		Накладные расходы				80%	77	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	36	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					241	
	
	Монтажные работы	
	ЩС общий на 2 подъезда	
169.	ГЭСНм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.		1	891.97	892	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.432	219.286	95	
169. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.844	2.844	187.360	533	
169. 3.	91.04.01-041	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	0.264	17.50	5	
169. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.084	874.68	73	
			(1)			268.82	23	
169. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
169. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	0.852	43.43	37	
169. 7.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.264	493.44	130	
			(1)			200.12	53	
169. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	67.18	7	
169. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	89.25	9	
169. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	509	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	327	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 727	
	
170.	20.4.04.02-0049	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.		1	1 502.92	1 503	
	
171.	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.		3	932.08	2 796	
		Объем: 1+2						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.072	249.405	18	
171. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	8.352	179.760	1 501	
171. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.036	874.68	31	
			(1)			268.82	10	
171. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
171. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	43.43	20	
171. 6.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.72	5.29	4	
171. 7.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.027	113.97	3	
171. 8.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.012	164.00	2	
171. 9.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.108	446.18	48	
171. 10.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	67.18	14	
171. 11.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	1.14	89.25	102	
171. 12.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	168.28	7	
171. 13.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.006	396.43	2	
171. 14.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.006	118 936.03	714	
171. 15.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.141	104.12	15	
171. 16.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.042	110.38	5	
171. 17.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	884.78	265	
		Накладные расходы				81%	1 230	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	790	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 816	
	
172.	62.1.01.09-0020 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.		1	271.38	271	
	
173.	62.1.01.09-0019 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.		2	211.85	424	
	
174.	ГЭСНм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1	187.18	187	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	249.405	6	
174. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	187.360	157	
174. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
174. 5.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	140 831.49	4	
		Накладные расходы				81%	132	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	85	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					404	
	
175.	62.5.01.04-0042 
Оборудование	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.		1	1 792.52	1 793	
	
176.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		1	578.75	579	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
176. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	1.872	179.760	337	
176. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	43.43	7	
176. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	113.97	1	
176. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	164.00		
176. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.012	446.18	5	
176. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	67.18	5	
176. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.049	89.25	4	
176. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	168.28	2	
176. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	396.43		
176. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	118 936.03	119	
176. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.036	104.12	4	
176. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	110.38	1	
176. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	884.78	88	
		Накладные расходы				81%	273	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	175	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 027	
	
177.	62.1.01.09-0010 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		1	153.64	154	
	
178.	ГЭСНм 08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.004	14 350.90	57	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.356	0.029424	203.658	6	
178. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63	0.252	181.930	46	
178. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.264	0.001056	874.68	1	
			(1)			268.82		
178. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.001056	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
178. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.009408	43.43		
178. 6.	91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.0048	9.00		
178. 7.	91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.027312	223.50	6	
			(1)			200.12	5	
178. 8.	01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.00124	227.55		
178. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.01152	89.25	1	
178. 10.	01.7.15.11-0061	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.00000048	115 116.72		
178. 11.	10.1.02.04-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.00000024	266 917.79		
178. 12.	10.2.02.10-0013	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.00000012	529 525.41		
178. 13.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	1.74	0.00696	104.12	1	
		Накладные расходы				81%	42	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	27	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					126	
	
179.	С .Цена поставщ	Шина М1Т 10*30 медь	шт		1	79.00	79	
	
180.	С .Цена поставщ	Шина нул на DIN-изол ШНИ-6x9-12-Д-С ИЭК	шт		1	828.40	828	
	
	Электроснабжение квартир, освещение в подвале и на лестничных клетках	
181.	ГЭСНм 08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.		2	2 016.24	4 032	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.48	249.405	120	
181. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	5.568	187.360	1 043	
181. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.24	874.68	210	
			(1)			268.82	65	
181. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
181. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	1.32	43.43	57	
181. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	0.6	67.18	40	
181. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.34	89.25	30	
181. 8.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.02	118 936.03	2 379	
181. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.06	104.12	6	
		Накладные расходы				81%	942	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	605	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 579	
	
182.	20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.		2	792.31	1 585	
	
183.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		4	578.75	2 315	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
183. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	7.488	179.760	1 346	
183. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.624	43.43	27	
183. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	113.97	3	
183. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	164.00	1	
183. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	446.18	21	
183. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	67.18	19	
183. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	89.25	17	
183. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	168.28	9	
183. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	396.43	2	
183. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	118 936.03	476	
183. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.144	104.12	15	
183. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	110.38	3	
183. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	884.78	354	
		Накладные расходы				81%	1 090	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	700	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 105	
	
184.	62.1.01.09-0012 
Оборудование	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика В	шт.		4	138.68	555	
	
185.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.5	4 541.45	2 271	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.108	249.405	27	
185. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	11.424	177.590	2 029	
185. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.054	874.68	47	
			(1)			268.82	15	
185. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
185. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.296	43.43	56	
185. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.48	67.18	32	
185. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.1	163.36	16	
		Накладные расходы				81%	1 665	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 069	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 005	
	
186.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		51	14.41	735	
		Объем: 50*1.02						
	
187.	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		5	209.68	1 048	
	
188.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		2	222.55	445	
	
190.	ГЭСНм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.5	1 659.21	830	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.036	249.405	9	
190. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	3.774	177.590	670	
190. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.018	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
190. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
190. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.16	446.18	71	
190. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.000525	13 645.03	7	
190. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.01	104.12	1	
190. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.025	1 012.07	25	
190. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.0061	1 458.58	9	
		Накладные расходы				81%	550	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	353	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 733	
	
191.	ГЭСНм 08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.45	1 309.81	589	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.144	0.0648	249.405	16	
191. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.388	2.4246	177.590	431	
191. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.0324	874.68	28	
			(1)			268.82	9	
191. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.0324	1 037.49	34	
			(1)			229.99	7	
191. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.144	446.18	64	
191. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.000522	13 645.03	7	
191. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.009	104.12	1	
191. 8.	20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.00549	3 167.62	17	
		Накладные расходы				81%	362	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	232	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 184	
	
192.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0612	31 977.86	1 957	
		Объем: 60*1.02						
	
193.	21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м		0.0357	108 085.91	3 859	
		Объем: 35*1.02						
	
194.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.6	3 860.31	2 316	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0288	249.405	7	
194. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	11.88	177.590	2 110	
194. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0144	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
194. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0144	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
194. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.006	9 149.15	55	
194. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.18	104.12	19	
194. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.318	220.39	70	
		Накладные расходы				81%	1 715	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 101	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 132	
	
195.	21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.0612	75 350.97	4 611	
		Объем: 60*1.02						
	
196.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	7 560.58	302	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	253.288	1	
196. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	1.5168	187.360	284	
196. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	874.68	1	
			(1)			268.82		
196. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
196. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0044	446.18	2	
196. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0408	168.28	7	
196. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	167 491.66	1	
196. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000012	111 876.20	1	
		Накладные расходы				81%	231	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	148	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					681	
	
197.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.4	423.14	169	
	
198.	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	6 123.07	122	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0012	253.288		
198. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	0.61824	187.360	116	
198. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00072	874.68	1	
			(1)			268.82		
198. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00048	1 037.49		
			(1)			229.99		
198. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000063	9 149.15	1	
198. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00204	1 467.30	3	
		Накладные расходы				81%	94	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	60	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					276	
	
199.	20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.2	865.09	173	
	
200.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.		0.4	53.38	21	
	
201.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		0.2	208.52	42	
	
202.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.16	22 429.10	3 589	
		Объем: 14+2						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.336	249.516	84	
202. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	13.56288	187.360	2 541	
202. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.16896	874.68	148	
			(1)			268.82	45	
202. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.16704	1 037.49	173	
			(1)			229.99	38	
202. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0496	446.18	22	
202. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0004896	140 831.49	69	
202. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.6528	168.28	110	
202. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1632	2 960.41	483	
		Накладные расходы				81%	2 126	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 365	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 080	
	
203.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		16	157.53	2 520	
	
204.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		16	85.00	1 360	
	
	Устройство контура заземления	
205.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.015	22 685.74	340	
205. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.31	147.310	340	
		Накладные расходы				61%	207	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	105	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					653	
	
206.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	12 520.10	188	
206. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.3275	141.470	188	
		Накладные расходы				61%	115	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	58	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					361	
	
207.	ГЭСНм 08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	3 160.14	948	
		Начисления: Н17= 2.0	
207. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.114	249.405	28	
207. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	177.590	570	
207. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	874.68	50	
			(1)			268.82	15	
207. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	1 037.49	59	
			(1)			229.99	13	
207. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	43.43	23	
207. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	67.18	13	
207. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	0.6	369.47	222	
		Накладные расходы				81%	484	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	311	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 743	
	
208.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.0283	40 966.37	1 159	
		Объем: 3*2.5*3.77/1000						
	
209.	ГЭСНм 08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.1	4 991.07	499	
		Начисления: Н17= 2.0	
209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.044	249.405	11	
209. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	1.66	177.590	295	
209. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.022	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
209. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.022	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
209. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.313	43.43	14	
209. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	67.18	6	
209. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.37	369.47	137	
		Накладные расходы				81%	248	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	159	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					906	
	
210.	08.3.07.01-0071	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.0157	44 444.52	698	
		Объем: 10*1.57/1000						
	
211.	ГЭСНм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.08	6 253.78	500	
		Начисления: Н17= 2.0	
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0048	249.405	1	
211. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	2.5728	177.590	457	
211. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0024	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
211. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0024	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
211. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.1632	168.28	27	
211. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.1632	13.53	2	
		Накладные расходы				81%	371	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	238	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 109	
	
212.	21.2.03.05-0073	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.008	79 881.46	639	
	
	прочие	
213.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.3	510.71	153	
	
214.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		0.3	262.99	79	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					54 654	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					3 197	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 172, 173, 175, 177, 184)					96	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 172, 173, 175, 177, 184)					40	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					3 333	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					46 156	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					21 574	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 159-162; %=81 - по стр. 169, 171, 174, 176, 178, 181, 183, 185, 190, 191, 194, 196, 198, 202, 207, 209, 211)					13 316	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 159-162, 169, 171, 174, 176, 178, 181, 183, 185, 190, 191, 194, 196, 198, 202, 207, 209, 211)					8 649	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					68 121	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 069	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 857	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 163-166; %=80 - по стр. 167, 168; %=61 - по стр. 205, 206)					2 042	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 163-166; %=37 - по стр. 167, 168; %=31 - по стр. 205, 206)					1 119	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 230	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					232	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					232	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					79 916	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 710	
	ИТОГО					81 626	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 633	
	ИТОГО					83 259	
	НДС 18%				18	14 987	
	ВСЕГО С НДС					98 246	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					15 358	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 768	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					767 762	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					3 197	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 172, 173, 175, 177, 184)					96	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 172, 173, 175, 177, 184)					40	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					3 333	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					51 710	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					26 412	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43, 45, 169, 171, 174, 176, 178, 181, 183, 185, 190, 191, 194, 196, 198, 202, 207, 209, 211; %=72 - по стр. 159-162)					13 842	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 43, 45, 159-162, 169, 171, 174, 176, 178, 181, 183, 185, 190, 191, 194, 196, 198, 202, 207, 209, 211)					8 986	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					74 538	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					648 019	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					244 929	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 94, 95; %=66 - по стр. 4, 5; %=73 - по стр. 6, 7, 26, 41; %=84 - по стр. 10, 46, 56, 107, 112, 131, 132, 147, 148, 163-166; %=80 - по стр. 11, 13, 19, 22, 31, 33, 34, 53, 54, 57, 60, 76, 78, 84, 87, 93, 111, 113, 115, 116, 128, 167, 168; %=67 - по стр. 14, 27, 79, 110; %=68 - по стр. 25; %=71 - по стр. 37, 49; %=72 - по стр. 42; %=90 - по стр. 47, 51, 108, 125; %=61 - по стр. 62, 63, 91, 92, 205, 206; %=94 - по стр. 64, 66, 97, 99, 100, 102, 124; %=119 - по стр. 71, 72; %=69 - по стр. 74, 75, 117, 118; %=88 - по стр. 90; %=65 - по стр. 122, 123; %=77 - по стр. 126, 144)					249 208	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 94, 95; %=40 - по стр. 4, 5, 14, 25, 27, 79, 110; %=56 - по стр. 6, 7, 26, 41; %=48 - по стр. 10, 46, 56, 74, 75, 90, 107, 112, 117, 118, 122, 123, 126, 131, 132, 144, 147, 148, 163-166; %=37 - по стр. 11, 13, 19, 22, 31, 33, 34, 53, 54, 76, 78, 84, 87, 93, 111, 113, 115, 116, 128, 167, 168; %=52 - по стр. 37, 42, 49; %=43 - по стр. 47, 51, 108, 125; %=44 - по стр. 57, 60; %=31 - по стр. 62, 63, 91, 92, 205, 206; %=51 - по стр. 64, 66, 97, 99, 100, 102, 124; %=68 - по стр. 71, 72)					135 538	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 032 765	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					460	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 68)					311	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68)					262	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 033	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					38 221	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 38, 134, 137, 152, 155; %=63 - по стр. 130, 150, 151)					17 373	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 38, 134, 137, 152, 155; %=40 - по стр. 130, 150, 151)					10 195	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					65 789	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					26 155	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					26 155	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 203 613	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	25 757	
	ИТОГО					1 229 370	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	24 587	
	ИТОГО					1 253 957	
	НДС 18%				18	225 712	
	ВСЕГО С НДС					1 479 669	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					280 734	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					154 981	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                                                                Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД"                                                                    Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)