«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Тишковец В.А. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2-6 по ул. Беговая 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.89	
2.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	4.71	
3.	(примен) Разборка обрешетки сплошным настилом	100 м2 кровли	5.12	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (под снегозадержатели)	100 м2 сменяемой обрешетки	0.48	
5.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.6	
6.	(прим) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	5.6	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.7	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	4.9	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.8	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.72	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	139.104	
12.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	5.6	
13.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	700	
14.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
15.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
16.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	3.15	
17.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	
18.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0352	
19.	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.24	
20.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.8	
21.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.8	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.6	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	39.5	
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.5	
25.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
26.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
28.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.5	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.126	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.03	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.198	
33.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.12	
34.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
35.	Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.08	
36.	(прим) Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.16	
37.	Простая окраска масляными составами ветровой доски (примен)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
38.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.75	
39.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	28.5274	
40.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	28.5274	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)