«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала многоквартирного дома № 61-63 по ул. П. Морозова, г. Калининград.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из  черепицы	100 м2 покрытия	3.085	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.085	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	3.085	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.08	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.897	
6.	Разборка кирпичной кладки(мауэрлат)	1 м3	1.65	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.22	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок)	100 м	0.552	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ( мауэрлат)	100 м3 кладки	0.0165	
10.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.274	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.274	
12.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	34.25	
13.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	4.11	
14.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	83.84	
15.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.085	
16.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.085	
17.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	385.63	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.626	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	95.75	
20.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.085	
21.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16.76	
22.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0252	
23.	Окно-люк 0,7х0,9	м2	2.52	
24.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.022	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.092	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.022	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.242	
28.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0425	
29.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0425	
30.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.624	
31.	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.04	
32.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
33.	Устройство  ветровых планок	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.037	
34.	Смена лобовой доски	100 м досок	0.22	
35.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски и ветровых планок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
36.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.44	
37.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.44	
38.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.176	
39.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
40.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
41.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
42.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.4	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
	Водосток со стороны двора	
44.	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0.04	
45.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм	100 м трубопроводов	0.04	
46.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м	4	
47.	Ревизия 110мм ПВХ	шт.	2	
48.	Колено 110 х 45° ПВХ	шт.	2	
49.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	2	
50.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (фановые стояки)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	
51.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.04	
52.	Проходной элемент для металлочерепицы любого профиля	шт.	4	
53.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
54.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.44	
55.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.44	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	26.81	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.81	
	Чердачное перекрытие	
58.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	1.492	
59.	Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие)	1 м3 утеплителя	22.38	
60.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.396	
61.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	1.492	
62.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	186.5	
63.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	22.38	
64.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	456.55	
65.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	1.492	
66.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	186.5	
67.	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	1.492	
68.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.96	
69.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.96	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
70.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.74	
71.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.67	
72.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.67	
73.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	5.85	
74.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.2	
75.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	5.355	
76.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	59.98	
77.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.2	
78.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (карниз)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
79.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.708	
80.	Установка решеток жалюзийных	1 решетка	24	
81.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м	3.4	
82.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.42	
83.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	42.84	
84.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.42	
	Утепление цоколя	
85.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.752	
86.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	43.21	
87.	Изоляция плитами из экструдированного пенополистерола толщ. 30мм с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (на высоту цоколя + 300 мм в земле)	100 м2 поверхности	0.752	
88.	Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х150 мм	10 шт.	45	
89.	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м3	2.26	
90.	Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.752	
91.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	82.72	
92.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	10	
93.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.752	
94.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.752	
95.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.752	
96.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.708	
97.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.42	
98.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.42	
	Окна и двери	
99.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.053	
100.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.069	
101.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.5	
102.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1.2	
103.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвал и фронтоны)	100 м2 проемов	0.053	
104.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	5.28	
105.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подъезды)	100 м2 проемов	0.069	
106.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	6.9	
107.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах)	100 п. м	0.014	
108.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	1.4	
109.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 отделываемой поверхности	0.081	
110.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.081	
111.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (подвал, фронтоны)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.085	
112.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (подвал, фронтоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.085	
113.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.084	
114.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8.4	
115.	Дверь металлическая	м2	8.4	
116.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.034	
	Отмостка	
117.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.066	
118.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.132	
119.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.132	
120.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.186	
121.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.186	
122.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.6	
123.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.6	
124.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.6	
125.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.88	
126.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Входы в подвал	
127.	Разборка стенок площадки и ступеней спуска в подвал со стороны дворового фасада	1 м3	3.42	
128.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.032	
129.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.6	
130.	Устройство армированных стенок, площадки и ступеней спуска в подвал	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.035	
131.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.57	
132.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.157	
133.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.157	
134.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.06	
135.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.026	
136.	Устройство металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.06	
137.	Монтаж металлического ограждения по периметру стены спуска в подвал и поручня входа в подвал	100 м плинтуса	0.12	
138.	Конструкции стальные перил	т	0.02	
139.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.07	
140.	Окраска входов в подвал  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	
141.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
142.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
143.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.006	
144.	Ремонт ступеней бетонных (спуски в подвал внути здания)	100 ступеней	0.14	
145.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.156	
146.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.116	
	Стены	
147.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.28	
148.	Протравка стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	3.28	
149.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.28	
150.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	43.07	
151.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.33	
152.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен с добавлением жидкого стекла	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.95	
153.	Стекло жидкое калийное	т	0.179	
154.	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	1.359	
155.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	
	Потолок	
156.	Очистка вручную поверхности потолка	100 м2 расчищенной поверхности	0.96	
157.	Протравка потолка нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.282	
158.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (около металлических балок)	100 м2 покрытия	0.176	
159.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.31	
160.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (около металлических балок)	100 м2 поверхности	0.176	
161.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	19.36	
162.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков (около металлических балок)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.176	
163.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.126	
164.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.282	
165.	Очистка поверхности металлических балок щетками	1 м2 очищаемой поверхности	8.8	
166.	Огрунтовка металлических поверхностей балок за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
167.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей балок эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
	Пол	
168.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.2	
169.	Устройство гидроизоляции наплавляемой рулонными материалами	100 м2 изолируемой поверхности	1.37	
170.	Биполь ЭПП	м2	146.39	
171.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.252	
172.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.252	
173.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.37	
174.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2 стяжки	1.37	
175.	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожек)	1 м3 подстилающего слоя	0.3	
176.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.99	
177.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.99	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                       Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ                                         Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)