«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 746 647	руб.	Смета на сумму:	1 746 647	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_______________________________ / С.Б. Русович /	___________________ / А.В. Ходорович  /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25а	
Сметная стоимость:	1 746.647	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.960	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	156.301	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		1.5604	6 900.71	10 767.86	59 048.03	92 139	8.557	
		Объем: 3901*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	379.72334	8.820	3 349.16	149.970	56 947	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	64.584956	11.429	738.15	194.614	12 569	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	61.2457	95.16	5 828.14	468.45	28 691	4.923	
			(1)			11.23	687.79	191.22	11 711	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	2.012916	8.58	17.27	35.88	72	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	3.339256	139.36	465.36	1 430.52	4 777	10.265	
			(1)			15.08	50.36	256.87	858	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	183.7371	6.03	1 107.93	8.99	1 652	1.491	
		Накладные расходы				104%	4 250.80	88%	61 174		
		Сметная прибыль				60%	2 452.39	48%	33 368		
		Всего с НР и СП					17 471.05		186 681		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.3	1 689.81	506.94	15 301.41	4 590	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	20.478	9.160	187.58	155.940	3 193	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	2.82	11.230	31.67	191.220	539	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	2.82	95.16	268.35	468.45	1 321	4.923	
			(1)			11.23	31.67	191.22	539	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	8.46	6.03	51.01	8.99	76	1.491	
		Накладные расходы				104%	228.02	88%	3 284		
		Сметная прибыль				60%	131.55	48%	1 791		
		Всего с НР и СП					866.51		9 666		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		281.93	3.71	1 045.96	36.66	10 336	9.882	
		Объем: 156.04*1.8+30*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		281.93	10.52	2 965.90	93.58	26 383	8.895	
	
5.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.343	61 088.01	20 953.19	523 248.53	179 474	8.565	
5. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	12.67728	8.670	109.91	147.370	1 868	16.998	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	14.38885	14.601	210.09	248.282	3 572	17.005	
5. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.36514	102.57	140.02	835.60	1 141	8.147	
			(1)			11.23	15.33	191.22	261	17.028	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.88837	93.88	83.40	890.86	791	9.489	
			(1)			15.08	13.40	256.87	228	17.034	
5. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.14063	139.36	19.60	1 430.52	201	10.265	
			(1)			15.08	2.12	256.87	36	17.034	
5. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.3271	76.06	253.06	517.81	1 723	6.808	
			(1)			12.94	43.05	219.76	731	16.983	
5. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.42938	110.81	823.25	779.38	5 790	7.033	
			(1)			16.11	119.69	273.99	2 036	17.007	
5. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.01528	133.41	135.45	763.85	776	5.726	
			(1)			12.94	13.14	219.76	223	16.983	
5. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.22295	127.56	28.44	698.95	156	5.479	
			(1)			15.08	3.36	256.87	57	17.034	
5. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.145	400.56	2 060.88	3 333.65	17 152	8.322	
5. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	64.827	266.28	17 262.13	2 308.69	149 665	8.67	
5. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	10.29	3.60	37.04	20.52	211	5.7	
		Накладные расходы				142%	454.40	121%	6 582		
		Сметная прибыль				81%	259.20	65%	3 536		
		Всего с НР и СП					21 666.79		189 592		
	
6.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.343	17 982.68	-6 168.06	154 337.25	-52 938	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-4.30465	13.410	-57.73	228.039	-982	17.005	
6. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-1.42345	102.57	-146.00	835.60	-1 189	8.147	
			(1)			11.23	-15.99	191.22	-272	17.028	
6. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-1.4749	76.06	-112.18	517.81	-764	6.808	
			(1)			12.94	-19.09	219.76	-324	16.983	
6. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-1.4063	110.81	-155.83	779.38	-1 096	7.033	
			(1)			16.11	-22.66	273.99	-385	17.007	
6. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-21.609	266.28	-5 754.04	2 308.69	-49 888	8.67	
		Накладные расходы				142%	-81.98	121%	-1 188		
		Сметная прибыль				81%	-46.76	65%	-638		
		Всего с НР и СП					-6 296.80		-54 765		
	
7.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.2744	2 106.64	578.06	19 466.32	5 342	9.241	
		Объем: 343*0.8/1000									
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.181104	12.085	2.19	205.490	37	17.004	
7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.090552	126.36	11.44	1 137.36	103	9.001	
			(2)			24.17	2.19	410.98	37	17.004	
7. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.282632	2 004.80	566.62	18 534.94	5 239	9.245	
		Накладные расходы				142%	3.11	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.77	65%	24		
		Всего с НР и СП					582.94		5 411		
	
8.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.343	54 900.38	18 830.83	330 658.28	113 416	6.023	
8. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	13.1369	10.210	134.13	173.840	2 284	17.026	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	6.53415	15.386	100.54	261.607	1 709	17.003	
8. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4802	18.60	8.93	18.32	9	0.985	
8. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.35828	76.06	103.31	517.81	703	6.808	
			(1)			12.94	17.58	219.76	298	16.983	
8. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.94793	110.81	437.47	779.38	3 077	7.033	
			(1)			16.11	63.60	273.99	1 082	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13377	133.41	17.85	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.73	219.76	29	16.983	
8. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.09417	200.87	219.79	1 293.75	1 416	6.441	
			(1)			16.11	17.63	273.99	300	17.007	
8. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00343	101.31	0.35	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
8. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021266	11 154.00	23.72	50 212.22	107	4.502	
8. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0037044	2 446.90	9.06	20 629.84	76	8.431	
8. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	31.7275	563.43	17 876.23	3 329.56	105 639	5.909	
		Накладные расходы				142%	333.23	121%	4 832		
		Сметная прибыль				81%	190.08	65%	2 595		
		Всего с НР и СП					19 354.14		120 843		
	
9.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия		0.343	13 086.59	4 488.70	77 341.08	26 528	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.06174	10.210	0.63	173.840	11	17.026	
9. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.11662	18.60	2.17	18.32	2	0.985	
9. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0009604	2 446.90	2.35	20 629.84	20	8.431	
9. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	7.9576	563.43	4 483.55	3 329.56	26 495	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.89	121%	13		
		Сметная прибыль				81%	0.51	65%	7		
		Всего с НР и СП					4 490.10		26 548		
	
10.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.1029	2 106.64	216.77	19 466.32	2 003	9.24	
		Объем: 343*0.3/1000									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.067914	12.085	0.82	205.490	14	17.004	
10. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.033957	126.36	4.29	1 137.36	39	9.001	
			(2)			24.17	0.82	410.98	14	17.004	
10. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.105987	2 004.80	212.48	18 534.94	1 964	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.16	121%	17		
		Сметная прибыль				81%	0.66	65%	9		
		Всего с НР и СП					218.60		2 029		
	
11.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.343	55 822.91	19 147.26	405 018.97	138 922	7.255	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	13.1369	10.210	134.13	173.840	2 284	17.026	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	6.54444	15.386	100.69	261.599	1 712	17.003	
11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01029	113.70	1.17	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
11. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4802	18.60	8.93	18.32	9	0.985	
11. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.35828	76.06	103.31	517.81	703	6.808	
			(1)			12.94	17.58	219.76	298	16.983	
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.94793	110.81	437.47	779.38	3 077	7.033	
			(1)			16.11	63.60	273.99	1 082	17.007	
11. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13377	133.41	17.85	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.73	219.76	29	16.983	
11. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.09417	200.87	219.79	1 293.75	1 416	6.441	
			(1)			16.11	17.63	273.99	300	17.007	
11. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01372	101.31	1.39	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
11. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021266	11 154.00	23.72	50 212.22	107	4.502	
11. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0037044	2 446.90	9.06	20 629.84	76	8.431	
11. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.05145	1 603.30	82.49	5 828.56	300	3.635	
11. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	33.1338	546.51	18 107.95	3 948.41	130 826	7.225	
		Накладные расходы				142%	333.44	121%	4 835		
		Сметная прибыль				81%	190.20	65%	2 597		
		Всего с НР и СП					19 670.91		146 355		
	
12.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0588	4 846.79	284.99	49 459.80	2 908	10.204	
		Объем: 147*0.4									
12. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.886704	8.280	7.34	140.760	125	17	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.564856	15.080	38.68	256.870	659	17.034	
12. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.956864	112.40	219.95	1 144.08	2 239	10.179	
			(1)			15.08	29.51	256.87	503	17.034	
12. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.607992	93.88	57.08	890.86	542	9.489	
			(1)			15.08	9.17	256.87	156	17.034	
12. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002352	263.51	0.62	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	43.72	81%	635		
		Сметная прибыль				43%	19.79	34%	267		
		Всего с НР и СП					348.50		3 810		
	
13.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		94.08	13.99	1 316.18	124.48	11 711	8.898	
		Объем: 58.8*1.6									
	
14.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0588	344.93	20.28	3 421.73	201	9.911	
14. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.175812	8.280	1.46	140.760	25	17	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.191688	15.080	2.89	256.870	49	17.034	
14. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.191688	93.88	18.00	890.86	171	9.489	
			(1)			15.08	2.89	256.87	49	17.034	
14. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.004116	126.43	0.52	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
14. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001176	263.51	0.31	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.13	81%	60		
		Сметная прибыль				43%	1.87	34%	25		
		Всего с НР и СП					26.28		286		
	
15.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.294	2 520.14	740.92	17 348.53	5 100	6.883	
		Объем: 147*0.2									
15. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.62168	8.510	39.33	144.650	669	16.998	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.08072	14.301	58.36	243.333	993	17.015	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.26126	102.57	129.37	835.60	1 054	8.147	
			(1)			11.23	14.16	191.22	241	17.028	
15. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.52038	139.36	72.52	1 430.52	744	10.265	
			(1)			15.08	7.85	256.87	134	17.034	
15. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.08152	223.58	465.39	1 170.91	2 437	5.237	
			(1)			16.11	33.53	273.99	570	17.007	
15. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.21756	133.41	29.02	763.85	166	5.726	
			(1)			12.94	2.82	219.76	48	16.983	
15. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.47	3.60	5.29	20.52	30	5.7	
		Накладные расходы				142%	138.72	121%	2 011		
		Сметная прибыль				81%	79.13	65%	1 080		
		Всего с НР и СП					958.77		8 191		
	
16.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		32.34	104.66	3 384.70	516.66	16 709	4.937	
		Объем: 0.294*110									
	
17.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.147	61 088.01	8 979.94	523 248.53	76 918	8.566	
17. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	5.43312	8.670	47.11	147.370	801	16.998	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	6.16665	14.601	90.04	248.282	1 531	17.005	
17. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.58506	102.57	60.01	835.60	489	8.147	
			(1)			11.23	6.57	191.22	112	17.028	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.38073	93.88	35.74	890.86	339	9.489	
			(1)			15.08	5.74	256.87	98	17.034	
17. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.06027	139.36	8.40	1 430.52	86	10.265	
			(1)			15.08	0.91	256.87	15	17.034	
17. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.4259	76.06	108.45	517.81	738	6.808	
			(1)			12.94	18.45	219.76	313	16.983	
17. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	3.18402	110.81	352.82	779.38	2 482	7.033	
			(1)			16.11	51.29	273.99	872	17.007	
17. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.43512	133.41	58.05	763.85	332	5.726	
			(1)			12.94	5.63	219.76	96	16.983	
17. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.09555	127.56	12.19	698.95	67	5.479	
			(1)			15.08	1.44	256.87	25	17.034	
17. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.205	400.56	883.23	3 333.65	7 351	8.322	
17. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	27.783	266.28	7 398.06	2 308.69	64 142	8.67	
17. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.41	3.60	15.88	20.52	90	5.7	
		Накладные расходы				142%	194.75	121%	2 822		
		Сметная прибыль				81%	111.09	65%	1 516		
		Всего с НР и СП					9 285.78		81 256		
	
18.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		0.147	17 982.68	2 643.45	154 337.25	22 688	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
18. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	1.84485	13.410	24.74	228.039	421	17.005	
18. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	0.61005	102.57	62.57	835.60	510	8.147	
			(1)			11.23	6.85	191.22	117	17.028	
18. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	0.6321	76.06	48.08	517.81	327	6.808	
			(1)			12.94	8.18	219.76	139	16.983	
18. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	0.6027	110.81	66.79	779.38	470	7.033	
			(1)			16.11	9.71	273.99	165	17.007	
18. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	9.261	266.28	2 466.02	2 308.69	21 381	8.67	
		Накладные расходы				142%	35.13	121%	509		
		Сметная прибыль				81%	20.04	65%	274		
		Всего с НР и СП					2 698.62		23 471		
	
19.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.1176	2 106.64	247.74	19 466.32	2 289	9.24	
		Объем: 147*0.8/1000									
19. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.077616	12.085	0.94	205.490	16	17.004	
19. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.038808	126.36	4.90	1 137.36	44	9.001	
			(2)			24.17	0.94	410.98	16	17.004	
19. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.121128	2 004.80	242.84	18 534.94	2 245	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.33	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.76	65%	10		
		Всего с НР и СП					249.84		2 319		
	
20.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.147	54 900.38	8 070.36	330 658.28	48 607	6.023	
20. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	5.6301	10.210	57.48	173.840	979	17.026	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	2.80035	15.386	43.09	261.607	733	17.003	
20. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2058	18.60	3.83	18.32	4	0.985	
20. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.58212	76.06	44.28	517.81	301	6.808	
			(1)			12.94	7.53	219.76	128	16.983	
20. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	1.69197	110.81	187.49	779.38	1 319	7.033	
			(1)			16.11	27.26	273.99	464	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.05733	133.41	7.65	763.85	44	5.726	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
20. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.46893	200.87	94.19	1 293.75	607	6.441	
			(1)			16.11	7.55	273.99	128	17.007	
20. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00147	101.31	0.15	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
20. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0009114	11 154.00	10.17	50 212.22	46	4.502	
20. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0015876	2 446.90	3.88	20 629.84	33	8.431	
20. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	13.5975	563.43	7 661.24	3 329.56	45 274	5.909	
		Накладные расходы				142%	142.81	121%	2 072		
		Сметная прибыль				81%	81.46	65%	1 113		
		Всего с НР и СП					8 294.63		51 791		
	
21.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия		0.147	13 086.59	1 923.73	77 341.08	11 369	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
21. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.02646	10.210	0.27	173.840	5	17.026	
21. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.04998	18.60	0.93	18.32	1	0.985	
21. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0004116	2 446.90	1.01	20 629.84	8	8.431	
21. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	3.4104	563.43	1 921.52	3 329.56	11 355	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.38	121%	6		
		Сметная прибыль				81%	0.22	65%	3		
		Всего с НР и СП					1 924.33		11 378		
	
22.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.0441	2 106.64	92.90	19 466.32	858	9.236	
		Объем: 147*0.3/1000									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.029106	12.085	0.35	205.490	6	17.004	
22. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.014553	126.36	1.84	1 137.36	17	9.001	
			(2)			24.17	0.35	410.98	6	17.004	
22. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.045423	2 004.80	91.06	18 534.94	842	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.50	121%	7		
		Сметная прибыль				81%	0.28	65%	4		
		Всего с НР и СП					93.68		869		
	
23.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.147	55 822.91	8 205.97	405 018.97	59 538	7.255	
23. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	5.6301	10.210	57.48	173.840	979	17.026	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	2.80476	15.386	43.15	261.599	734	17.003	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00441	113.70	0.50	810.77	4	7.131	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
23. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2058	18.60	3.83	18.32	4	0.985	
23. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.58212	76.06	44.28	517.81	301	6.808	
			(1)			12.94	7.53	219.76	128	16.983	
23. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	1.69197	110.81	187.49	779.38	1 319	7.033	
			(1)			16.11	27.26	273.99	464	17.007	
23. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.05733	133.41	7.65	763.85	44	5.726	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
23. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.46893	200.87	94.19	1 293.75	607	6.441	
			(1)			16.11	7.55	273.99	128	17.007	
23. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00588	101.31	0.60	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
23. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0009114	11 154.00	10.17	50 212.22	46	4.502	
23. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0015876	2 446.90	3.88	20 629.84	33	8.431	
23. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.02205	1 603.30	35.35	5 828.56	129	3.635	
23. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	14.2002	546.51	7 760.55	3 948.41	56 068	7.225	
		Накладные расходы				142%	142.89	121%	2 073		
		Сметная прибыль				81%	81.51	65%	1 113		
		Всего с НР и СП					8 430.37		62 724		
	
24.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.008	4 846.79	38.77	49 459.80	396	10.214	
		Объем: 32*0.25									
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.12064	8.280	1.00	140.760	17	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.34896	15.080	5.26	256.870	90	17.034	
24. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.26624	112.40	29.93	1 144.08	305	10.179	
			(1)			15.08	4.01	256.87	68	17.034	
24. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.08272	93.88	7.77	890.86	74	9.489	
			(1)			15.08	1.25	256.87	21	17.034	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00032	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.95	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.69	34%	36		
		Всего с НР и СП					47.41		519		
	
25.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		12.8	13.99	179.07	124.48	1 593	8.896	
		Объем: 8*1.6									
	
26.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.008	344.93	2.76	3 421.73	27	9.783	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.02392	8.280	0.20	140.760	3	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.02608	15.080	0.39	256.870	7	17.034	
26. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.02608	93.88	2.45	890.86	23	9.489	
			(1)			15.08	0.39	256.87	7	17.034	
26. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00056	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00016	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.56	81%	8		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.57		39		
	
27.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.064	2 520.14	161.29	17 348.53	1 110	6.882	
		Объем: 32*0.2									
27. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.00608	8.510	8.56	144.650	146	16.998	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.88832	14.301	12.70	243.333	216	17.015	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.27456	102.57	28.16	835.60	229	8.147	
			(1)			11.23	3.08	191.22	53	17.028	
27. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11328	139.36	15.79	1 430.52	162	10.265	
			(1)			15.08	1.71	256.87	29	17.034	
27. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.45312	223.58	101.31	1 170.91	531	5.237	
			(1)			16.11	7.30	273.99	124	17.007	
27. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04736	133.41	6.32	763.85	36	5.726	
			(1)			12.94	0.61	219.76	10	16.983	
27. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.32	3.60	1.15	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				142%	30.19	121%	438		
		Сметная прибыль				81%	17.22	65%	235		
		Всего с НР и СП					208.70		1 783		
	
28.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.04	104.66	736.81	516.66	3 637	4.936	
		Объем: 6.4*1.10									
	
29.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.016	14 953.22	239.25	73 400.04	1 174	4.907	
		Объем: 32*0.05									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.07888	11.972	0.94	203.871	16	17.029	
29. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.06368	102.57	6.53	835.60	53	8.147	
			(1)			11.23	0.72	191.22	12	17.028	
29. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0152	139.36	2.12	1 430.52	22	10.265	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
29. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.632	141.30	230.60	673.68	1 099	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.33	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.76	65%	10		
		Всего с НР и СП					241.35		1 204		
	
30.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.63	141.30	-230.32	673.68	-1 098	4.767	
		Объем: (0.016)*(-102.0)									
	
31.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.63	280.61	457.39	2 121.17	3 458	7.56	
		Объем: (0.016)*(102.0)									
	
32.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.2	144.07	461.01	2 196.06	7 027	15.243	
32. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.76	10.360	391.19	176.300	6 657	17.017	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.192	12.085	2.32	205.490	39	17.004	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	102.57	9.85	835.60	80	8.147	
			(1)			11.23	1.08	191.22	18	17.028	
32. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.096	133.41	12.81	763.85	73	5.726	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
32. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.824	10.08	18.39	13.73	25	1.362	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	101.31	9.73	999.00	96	9.861	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
32. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.16	104.66	16.75	516.66	83	4.937	
32. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.64	3.60	2.30	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	558.78	121%	8 102		
		Сметная прибыль				81%	318.74	65%	4 352		
		Всего с НР и СП					1 338.54		19 482		
	
33.	С2Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		32.64	63.68	2 078.52	369.98	12 076	5.81	
		Объем: (3.2)*10.2									
	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0225	4 846.79	109.05	49 459.80	1 113	10.206	
		Объем: 225*0.3*0.3+41*0.28*0.2									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3393	8.280	2.81	140.760	48	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.98145	15.080	14.80	256.870	252	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7488	112.40	84.17	1 144.08	857	10.179	
			(1)			15.08	11.29	256.87	192	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23265	93.88	21.84	890.86	207	9.489	
			(1)			15.08	3.51	256.87	60	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.73	81%	243		
		Сметная прибыль				43%	7.57	34%	102		
		Всего с НР и СП					133.35		1 458		
	
35.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		36	13.99	503.64	124.48	4 481	8.897	
		Объем: 22.5*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0225	344.93	7.76	3 421.73	77	9.923	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.067275	8.280	0.56	140.760	9	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.07335	15.080	1.11	256.870	19	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.07335	93.88	6.89	890.86	65	9.489	
			(1)			15.08	1.11	256.87	19	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001575	126.43	0.20	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00045	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.59	81%	23		
		Сметная прибыль				43%	0.72	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.06		109		
	
37.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1465	2 520.14	369.20	17 348.53	2 542	6.885	
		Объем: 225*0.3*0.2+41*0.28*0.1									
37. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.30298	8.510	19.60	144.650	333	16.998	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.03342	14.301	29.08	243.333	495	17.015	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.628485	102.57	64.46	835.60	525	8.147	
			(1)			11.23	7.06	191.22	120	17.028	
37. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.259305	139.36	36.14	1 430.52	371	10.265	
			(1)			15.08	3.91	256.87	67	17.034	
37. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.03722	223.58	231.90	1 170.91	1 214	5.237	
			(1)			16.11	16.71	273.99	284	17.007	
37. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10841	133.41	14.46	763.85	83	5.726	
			(1)			12.94	1.40	219.76	24	16.983	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.7325	3.60	2.64	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				142%	69.13	121%	1 002		
		Сметная прибыль				81%	39.43	65%	538		
		Всего с НР и СП					477.76		4 082		
	
38.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.12	104.66	1 687.12	516.66	8 329	4.937	
		Объем: 14.65*1.10									
	
39.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.25	5 013.40	11 280.15	32 447.66	73 007	6.472	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	171.18	8.970	1 535.48	152.560	26 115	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.53	15.080	23.07	256.870	393	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.53	113.70	173.96	810.77	1 240	7.131	
			(1)			15.08	23.07	256.87	393	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.09	101.31	9.12	999.00	90	9.861	
			(1)			12.94	1.16	219.76	20	16.983	
39. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00225	10 705.00	24.09	54 434.60	122	5.085	
39. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3825	960.26	367.30	3 126.47	1 196	3.256	
39. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	13.275	685.00	9 093.38	3 302.36	43 839	4.821	
39. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.135	569.06	76.82	2 995.86	404	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 213.14	121%	32 075		
		Сметная прибыль				81%	1 262.43	65%	17 230		
		Всего с НР и СП					14 755.72		122 312		
	
40.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		225	76.13	17 129.25	342.67	77 101	4.501	
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.41	937.76	384.48	12 783.98	5 241	13.631	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	31.1928	8.970	279.80	152.560	4 759	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2788	15.080	4.20	256.870	72	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2788	113.70	31.70	810.77	226	7.131	
			(1)			15.08	4.20	256.87	72	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0164	101.31	1.66	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.21	219.76	4	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00041	10 705.00	4.39	54 434.60	22	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0697	960.26	66.93	3 126.47	218	3.256	
		Накладные расходы				142%	403.28	121%	5 846		
		Сметная прибыль				81%	230.04	65%	3 140		
		Всего с НР и СП					1 017.80		14 227		
	
42.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.008118	569.06	4.62	2 995.86	24	5.195	
		Объем: (0.41)*(0.06*0.33)									
	
43.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.08034	685.00	1 425.03	3 302.36	6 870	4.821	
		Объем: (0.41)*(5.9*0.86)									
	
44.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		41	34.14	1 399.74	185.77	7 617	5.442	
	
45.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.02	2 318.40	46.37	39 412.80	788	16.994	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*4									
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	5.6	8.280	46.37	140.760	788	17	
		Накладные расходы				80%	37.10	68%	536		
		Сметная прибыль				38%	17.62	31%	244		
		Всего с НР и СП					101.09		1 568		
	
46.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00768	75 738.95	581.68	395 878.41	3 040	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*4									
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.3824	8.280	11.45	140.760	195	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.13824	15.080	2.08	256.870	36	17.034	
46. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.13824	97.19	13.44	1 104.78	153	11.367	
			(1)			15.08	2.08	256.87	36	17.034	
46. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.36864	0.62	0.23	2.92	1	4.71	
46. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0009984	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
46. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1.92	34.52	66.28	146.02	280	4.23	
46. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.78336	625.74	490.18	3 077.22	2 411	4.918	
46. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.001536	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	14.21	89%	206		
		Сметная прибыль				55%	7.44	44%	102		
		Всего с НР и СП					603.33		3 347		
	
47.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.204	1 237.01	252.35	11 645.94	2 376	9.415	
		Объем: 0.051*4									
47. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	9.980	65.90	169.690	1 121	17.003	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	1.15056	15.106	17.38	257.313	296	17.033	
47. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	134.97	1.93	2 085.69	30	15.453	
			(1)			17.21	0.25	292.54	4	16.998	
47. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	113.70	2.78	810.77	20	7.131	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
47. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	109.83	122.11	770.83	857	7.018	
			(1)			15.08	16.77	256.87	286	17.034	
47. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	1.86	0.36	6.99	1	3.758	
47. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	1.52	0.52	3.21	1	2.112	
47. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	14.19	27.85	96.41	189	6.794	
47. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.07956	7.34	0.58	42.71	3	5.819	
47. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.05916	5.85	0.35	8.46	1	1.446	
47. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	101.31	3.93	999.00	39	9.861	
			(1)			12.94	0.50	219.76	9	16.983	
47. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000204	42 199.00	0.86	204 231.36	4	4.84	
47. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.27948	13.15	3.68	51.59	14	3.923	
47. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000612	5 233.80	0.03	51 322.60		9.806	
47. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00039576	5 919.30	2.34	38 886.83	15	6.569	
47. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000816	13 134.00	10.72	48 876.68	40	3.721	
47. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000204	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
47. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.08364	8.54	0.71	47.09	4	5.514	
47. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001224	14 737.00	1.80	79 545.15	10	5.398	
47. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00021012	2 214.00	0.47	9 095.06	2	4.108	
47. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00006324	20 496.00	1.30	72 156.04	5	3.52	
47. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000204	18 473.00	3.77	92 065.62	19	4.984	
47. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0038148	89.00	0.34	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	74.95	77%	1 091		
		Сметная прибыль				72%	59.96	58%	822		
		Всего с НР и СП					387.26		4 289		
	
48.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		4	1 900.17	7 600.68	11 039.99	44 160	5.81	
	
49.	С4 Цена поставщи.	Урна	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	
	
50.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
50. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
50. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
50. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
50. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
50. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
50. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					157 412.78		1 078 715	6.853	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					151 149.68		1 021 835	6.76	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					37 143.10		187 181	5.039	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 50; %=81 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36; %=68 - по стр. 45; %=89 - по стр. 46)					9 591.76		138 570	14.447	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 50; %=34 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36; %=31 - по стр. 45; %=44 - по стр. 46)					5 487.71		74 795	13.63	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					166 229.15		1 235 200	7.431	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					252.35		2 376	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47)					74.95		1 091	14.556	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)					59.96		822	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					387.26		4 289	11.075	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 010.75		54 504	9.068	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 010.75		54 504	9.068	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					172 627.16		1 293 993	7.496	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 694.22	2.14	27 691	7.496	
	ИТОГО					176 321.38		1 321 684	7.496	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 526.43	2	26 434	7.496	
	ИТОГО					179 847.81		1 348 118	7.496	
	НДС 18%				18	32 372.61	18	242 661	7.496	
	ВСЕГО С НДС					212 220.42		1 590 779	7.496	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
51.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.65	2 168.55	1 409.56	14 380.30	9 347	6.631	
51. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	26	8.430	219.18	143.350	3 727	17.005	
51. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	9.75	122.09	1 190.38	576.42	5 620	4.721	
		Накладные расходы				115%	252.06	98%	3 652		
		Сметная прибыль				77%	168.77	61%	2 273		
		Всего с НР и СП					1 830.39		15 273		
	
	Устройство контейнерной площадки	
52.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0032	4 846.79	15.51	49 459.80	158	10.187	
		Объем: 32*0.1									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.048256	8.280	0.40	140.760	7	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.139584	15.080	2.10	256.870	36	17.034	
52. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.106496	112.40	11.97	1 144.08	122	10.179	
			(1)			15.08	1.61	256.87	27	17.034	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.033088	93.88	3.11	890.86	29	9.489	
			(1)			15.08	0.50	256.87	8	17.034	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000128	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.38	81%	35		
		Сметная прибыль				43%	1.08	34%	15		
		Всего с НР и СП					18.96		207		
	
53.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		51.2	13.99	716.29	124.48	6 373	8.897	
		Объем: 32*1.6									
	
54.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0032	344.93	1.10	3 421.73	11	10	
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.009568	8.280	0.08	140.760	1	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.010432	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
54. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.010432	93.88	0.98	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
54. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000224	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000064	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.23	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.10	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.43		16		
	
55.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.03162	2 520.14	79.69	17 348.53	549	6.889	
		Объем: 31.62*0.1									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.4970664	8.510	4.23	144.650	72	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4388856	14.301	6.28	243.333	107	17.015	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.1356498	102.57	13.91	835.60	113	8.147	
			(1)			11.23	1.52	191.22	26	17.028	
55. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0559674	139.36	7.80	1 430.52	80	10.265	
			(1)			15.08	0.84	256.87	14	17.034	
55. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.2238696	223.58	50.05	1 170.91	262	5.237	
			(1)			16.11	3.61	273.99	61	17.007	
55. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0233988	133.41	3.12	763.85	18	5.726	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.1581	3.60	0.57	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	14.92	121%	217		
		Сметная прибыль				81%	8.51	65%	116		
		Всего с НР и СП					103.13		882		
	
56.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.48	104.66	364.22	516.66	1 798	4.937	
		Объем: 0.03162*110									
	
57.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		3.162	725.26	2 293.27	3 827.43	12 102	5.277	
		Объем: 31.62*0.1									
57. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	11.57292	8.900	103.00	151.270	1 751	16.997	
57. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.51776	0.62	0.94	2.92	4	4.71	
57. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.006324	8 095.10	51.19	23 453.30	148	2.897	
57. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.003162	747.34	2.36	3 626.06	11	4.852	
57. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	3.22524	660.97	2 131.79	3 151.63	10 165	4.768	
57. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.1067	3.60	3.98	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				123%	126.69	105%	1 839		
		Сметная прибыль				64%	65.92	51%	893		
		Всего с НР и СП					2 485.88		14 834		
	
58.	С401-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		-3.22524	660.97	-2 131.79	3 151.63	-10 165	4.768	
		Объем: (3.162)*(-1.02)									
	
59.	С401-0066 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		3.22524	725.63	2 340.33	3 501.34	11 293	4.825	
		Объем: (3.162)*(1.02)									
	
60.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.17486	6 050.46	1 057.98	37 496.19	6 557	6.198	
		Объем: 174.86/1000									
60. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	2.2102304	9.400	20.78	159.830	353	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0279776	15.080	0.42	256.870	7	17.034	
60. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0279776	113.70	3.18	810.77	23	7.131	
			(1)			15.08	0.42	256.87	7	17.034	
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0384692	101.31	3.90	999.00	38	9.861	
			(1)			12.94	0.50	219.76	8	16.983	
60. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00489608	9 906.00	48.50	49 384.46	242	4.985	
60. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.17486	5 613.80	981.63	33 743.67	5 900	6.011	
		Накладные расходы				105%	22.26	89%	320		
		Сметная прибыль				55%	11.66	44%	158		
		Всего с НР и СП					1 091.90		7 036		
	
61.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.17486	5 613.80	-981.63	33 743.67	-5 900	6.01	
		Объем: (0.17486)*(-1.0)									
	
62.	С204-0069 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Арматурные сетки сварные	т		0.17486	11 060.21	1 933.99	51 329.96	8 976	4.641	
		Объем: (0.17486)*(1.0)									
	
63.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0126	14 953.22	188.41	73 400.04	925	4.91	
		Объем: 31.62*0.04									
63. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.062118	11.972	0.74	203.871	13	17.029	
63. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.050148	102.57	5.14	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	0.56	191.22	10	17.028	
63. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01197	139.36	1.67	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
63. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.2852	141.30	181.60	673.68	866	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.05	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.60	65%	8		
		Всего с НР и СП					190.06		949		
	
64.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.29	141.30	-182.28	673.68	-869	4.767	
		Объем: (0.0126)*(-102.0)									
	
65.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.29	280.61	361.99	2 121.17	2 736	7.558	
		Объем: (0.012648)*(102.0)									
	
66.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.162	144.07	455.53	2 196.06	6 944	15.244	
66. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.3116	10.360	386.55	176.300	6 578	17.017	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.18972	12.085	2.29	205.490	39	17.004	
66. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	102.57	9.73	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1.07	191.22	18	17.028	
66. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09486	133.41	12.66	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
66. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.80234	10.08	18.17	13.73	25	1.362	
66. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	101.31	9.61	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
66. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1581	104.66	16.55	516.66	82	4.937	
66. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.6324	3.60	2.28	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	552.15	121%	8 007		
		Сметная прибыль				81%	314.96	65%	4 301		
		Всего с НР и СП					1 322.64		19 252		
	
67.	С2Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		32.25	63.68	2 053.68	369.98	11 932	5.81	
		Объем: (3.162)*10.2									
	
68.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0013	4 846.79	6.30	49 459.80	64	10.159	
		Объем: 23*0.28*0.2									
68. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.019604	8.280	0.16	140.760	3	17	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.056706	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
68. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.043264	112.40	4.86	1 144.08	49	10.179	
			(1)			15.08	0.65	256.87	11	17.034	
68. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.013442	93.88	1.26	890.86	12	9.489	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
68. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000052	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.97	81%	15		
		Сметная прибыль				43%	0.44	34%	6		
		Всего с НР и СП					7.71		85		
	
69.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		2.08	13.99	29.10	124.48	259	8.9	
		Объем: 1.3*1.6									
	
70.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0013	344.93	0.45	3 421.73	4	8.889	
70. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.003887	8.280	0.03	140.760	1	17	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.004238	15.080	0.06	256.870	1	17.034	
70. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.004238	93.88	0.40	890.86	4	9.489	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
70. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000091	126.43	0.01	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
70. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000026	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.09	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.04	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.57		6		
	
71.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0064	2 520.14	16.13	17 348.53	111	6.882	
		Объем: 23*0.28*0.1									
71. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.100608	8.510	0.86	144.650	15	16.998	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.088832	14.301	1.27	243.333	22	17.015	
71. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.027456	102.57	2.82	835.60	23	8.147	
			(1)			11.23	0.31	191.22	5	17.028	
71. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.011328	139.36	1.58	1 430.52	16	10.265	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
71. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.045312	223.58	10.13	1 170.91	53	5.237	
			(1)			16.11	0.73	273.99	12	17.007	
71. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.004736	133.41	0.63	763.85	4	5.726	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
71. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.032	3.60	0.12	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	3.02	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.73	65%	24		
		Всего с НР и СП					20.88		180		
	
72.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.7	104.66	73.26	516.66	362	4.941	
		Объем: 0.64*1.10									
	
73.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.23	937.76	215.68	12 783.98	2 940	13.631	
73. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	17.4984	8.970	156.96	152.560	2 670	17.008	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1564	15.080	2.36	256.870	40	17.034	
73. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1564	113.70	17.78	810.77	127	7.131	
			(1)			15.08	2.36	256.87	40	17.034	
73. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0092	101.31	0.93	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
73. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	10 705.00	2.46	54 434.60	13	5.085	
73. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0391	960.26	37.55	3 126.47	122	3.256	
		Накладные расходы				142%	226.23	121%	3 279		
		Сметная прибыль				81%	129.05	65%	1 762		
		Всего с НР и СП					570.96		7 981		
	
74.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.004554	569.06	2.59	2 995.86	14	5.405	
		Объем: (0.23)*(0.06*0.33)									
	
75.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.16702	685.00	799.41	3 302.36	3 854	4.821	
		Объем: (0.23)*(5.9*0.86)									
	
76.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		23	34.14	785.22	185.77	4 273	5.442	
	
77.	Е08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		4.2	1 369.24	5 750.79	4 463.43	18 746	3.26	
77. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.58	19.236	8.820	169.66	149.970	2 885	17.003	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.47	15.080	22.17	256.870	378	17.034	
77. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.35	1.47	97.19	142.87	1 104.78	1 624	11.367	
			(1)			15.08	22.17	256.87	378	17.034	
77. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00462	1 148.90	5.31	4 225.54	20	3.678	
77. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.22	0.924	561.02	518.38	2 628.06	2 428	4.684	
77. 6.	С404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	0.195	0.819	5 997.00	4 911.54	14 374.22	11 772	2.397	
77. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				122%	234.03	104%	3 394		
		Сметная прибыль				68%	130.44	54%	1 762		
		Всего с НР и СП					6 115.27		23 902		
	
78.	С404-0025 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.819	5 997.00	-4 911.54	14 374.22	-11 772	2.397	
		Объем: (4.2)*(-0.195)									
	
79.	С404-0162 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.		0.819	1 460.82	1 196.41	9 017.59	7 385	6.173	
		Объем: (4.2)*(0.195)*1000									
	
80.	Е68-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево		1	967.87	967.87	4 513.41	4 513	4.663	
80. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	2.07	2.07	8.970	18.57	152.560	316	17.008	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	1.86	16.110	29.96	273.990	510	17.007	
80. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	1.86	1.86	510.38	949.31	2 256.78	4 198	4.422	
			(1)			16.11	29.96	273.99	510	17.007	
		Накладные расходы				104%	50.47	88%	727		
		Сметная прибыль				60%	29.12	48%	396		
		Всего с НР и СП					1 047.46		5 636		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					14 907.52		93 520	6.273	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 162.13		86 888	6.135	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 911.10		52 623	5.31	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 51; %=81 - по стр. 52, 54, 68, 70; %=121 - по стр. 55, 63, 66, 71, 73; %=105 - по стр. 57; %=89 - по стр. 60; %=104 - по стр. 77; %=88 - по стр. 80)					1 486.56		21 549	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 51; %=34 - по стр. 52, 54, 68, 70; %=65 - по стр. 55, 63, 66, 71, 73; %=51 - по стр. 57; %=44 - по стр. 60; %=54 - по стр. 77; %=48 - по стр. 80)					862.41		11 718	13.588	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 511.10		120 155	7.277	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					745.39		6 632	8.897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					745.39		6 632	8.897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					17 256.49		126 787	7.347	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	369.29	2.14	2 713	7.347	
	ИТОГО					17 625.78		129 500	7.347	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	352.52	2	2 590	7.347	
	ИТОГО					17 978.30		132 090	7.347	
	НДС 18%				18	3 236.09	18	23 776	7.347	
	ВСЕГО С НДС					21 214.39		155 866	7.347	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					172 320.30		1 172 235	6.803	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					165 311.81		1 108 723	6.707	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					47 054.20		239 804	5.096	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 80; %=121 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 50, 55, 63, 66, 71, 73; %=81 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36, 52, 54, 68, 70; %=68 - по стр. 45; %=89 - по стр. 46, 60; %=98 - по стр. 51; %=105 - по стр. 57; %=104 - по стр. 77)					11 078.32		160 119	14.453	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 80; %=65 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 50, 55, 63, 66, 71, 73; %=34 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36, 52, 54, 68, 70; %=31 - по стр. 45; %=44 - по стр. 46, 60; %=61 - по стр. 51; %=51 - по стр. 57; %=54 - по стр. 77)					6 350.12		86 513	13.624	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					182 740.25		1 355 355	7.417	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					252.35		2 376	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47)					74.95		1 091	14.556	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)					59.96		822	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					387.26		4 289	11.075	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 756.14		61 136	9.049	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 756.14		61 136	9.049	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					189 883.65		1 420 780	7.482	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 063.51	2.14	30 405	7.482	
	ИТОГО					193 947.16		1 451 185	7.482	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 878.94	2	29 024	7.482	
	ИТОГО					197 826.10		1 480 209	7.482	
	НДС 18%				18	35 608.70	18	266 438	7.482	
	ВСЕГО С НДС					233 434.80		1 746 647	7.482	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)