«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /С. Б. Русович /	________________ /И.Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
капитальный ремонт фасада МКД по ул.Дорожная, д. 23-33	
Сметная стоимость:	2 549.273	тыс. руб.	
монтажных работ:	25.143	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.197	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	546.238	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		7.68	7 987.76	61 346	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.5376	229.990	124	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	334.08	163.200	54 522	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.5376	1 037.49	558	
			(1)			229.99	124	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	26.112	239.98	6 266	
		Накладные расходы				93%	50 821	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	29 509	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					141 676	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.269	127 561.33	34 314	
		Объем: (7.68)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.069	18 270.82	1 261	
		Объем: (7.68)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.76	887.02	674	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	4.1724	161.570	674	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00456			
		Накладные расходы				66%	445	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	270	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 388	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.76	23 539.30	17 890	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	6.3232	286.750	1 813	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	15.808	169.310	2 676	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	6.3232	2 307.87	14 593	
			(1)			286.75	1 813	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.304	2 040.43	620	
		Накладные расходы				66%	2 963	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 796	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 648	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		7.705	3 361.61	25 901	
		Объем: 719.78+50.75						
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	175.8281	147.310	25 901	
		Накладные расходы				84%	21 757	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	12 432	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					60 090	
	
7.	ГЭСН 15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2		0.5075	20 991.54	10 653	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.7	0.35525	238.396	85	
7. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	59.36	30.1252	195.640	5 894	
7. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.31	0.157325	964.28	152	
			(1)			200.12	31	
7. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.39	0.197925	308.04	61	
			(1)			268.82	53	
7. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.82	0.41615	9 149.15	3 807	
7. 6.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.6	0.3045	2 390.43	728	
7. 7.	11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.004	0.00203	5 681.16	12	
		Накладные расходы				80%	4 783	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 212	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 648	
	
8.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.03	63 297.95	1 899	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.03	268.820	8	
8. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	11.9295	156.950	1 872	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
8. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0177	20.52		
8. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	0.744			
		Накладные расходы				73%	1 372	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 053	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 324	
	
9.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.156	13 896.92	2 168	
		Объем: (0.03)*5.2						
	
10.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.072	2 735.32	197	
		Объем: (0.03)*2.4						
	
11.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		20.5	459.04	9 410	
11. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	55.555	169.310	9 406	
11. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.205	20.52	4	
		Накладные расходы				73%	6 866	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	5 267	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 544	
	
12.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.41	2 983.71	1 223	
		Объем: (20.5)*0.02						
	
13.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		9.054	1 208.93	10 946	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.18108	249.405	45	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	59.3037	181.930	10 789	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.09054	308.04	28	
			(1)			268.82	24	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.09054	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
13. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.9054	38.33	35	
		Накладные расходы				80%	8 667	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	4 009	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 622	
	
14.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		117.697	61.73	7 265	
		Объем: (9.0536)*0.013*1000						
	
	Холодный фасад подьездов №25-31	
15.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		5.25	17 515.20	91 955	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	14.595	177.720	2 594	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	372.12	181.930	67 700	
15. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	4.725	14.36	68	
15. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	14.595	267.44	3 903	
			(1)			177.72	2 594	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.8375	20.52	38	
15. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	9.9225	2 040.43	20 246	
		Накладные расходы				80%	56 235	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	26 009	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					174 199	
	
16.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		5.25	46 975.53	246 622	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.6825	229.990	157	
16. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	428.4	147.310	63 108	
16. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.525	10.80	6	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.6825	1 037.49	708	
			(1)			229.99	157	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.945	20.52	19	
16. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.3125	9 149.15	12 008	
16. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	577.5	295.71	170 773	
		Накладные расходы				67%	42 388	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	25 306	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					314 316	
	
17.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.313	9 149.15	-12 013	
		Объем: (5.25)*(-0.25)						
	
18.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-577.5	295.71	-170 773	
		Объем: (5.25)*(-110.0)						
	
19.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		577.5	32.67	18 867	
		Объем: 5.25*110						
	
20.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1312.5	24.25	31 828	
		Объем: 525*2.5						
	
21.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		5.25	12 655.67	66 442	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	2.205	229.990	507	
21. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	323.2425	198.360	64 118	
21. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	2.6775	10.80	29	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	2.205	1 037.49	2 288	
			(1)			229.99	507	
21. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.357	20.52	7	
		Накладные расходы				80%	51 700	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	23 911	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					142 053	
	
22.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.095	61 897.52	5 880	
		Объем: (5.25)*0.018						
	
23.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		2.1	58 562.01	122 980	
		Объем: (5.25)*0.4						
	
24.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		5.25	2 335.01	12 259	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.315	229.990	72	
24. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	67.935	175.550	11 926	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.3675	10.80	4	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.315	1 037.49	327	
			(1)			229.99	72	
24. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0525	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	9 598	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	4 439	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 297	
	
25.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		68.25	104.81	7 153	
		Объем: (5.25)*13						
	
26.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		199.5	185.21	36 949	
		Объем: (5.25)*38.0						
	
	Утепление фасада подьезда №23	
27.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		2.82	9 570.78	26 990	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.1974	229.990	45	
27. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	147.204	163.200	24 024	
27. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.1974	1 037.49	205	
			(1)			229.99	45	
27. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	11.5056	239.98	2 761	
		Накладные расходы				93%	22 384	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	12 997	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					62 371	
	
28.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.099	127 561.33	12 629	
		Объем: (2.82)*0.035						
	
29.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.025	18 270.82	457	
		Объем: (2.82)*0.009						
	
30.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.28	887.02	248	
30. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.5372	161.570	248	
30. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00168			
		Накладные расходы				66%	164	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	99	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					511	
	
31.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.28	23 539.30	6 591	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.3296	286.750	668	
31. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	5.824	169.310	986	
31. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.3296	2 307.87	5 376	
			(1)			286.75	668	
31. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.112	2 040.43	229	
		Накладные расходы				66%	1 092	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	662	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 344	
	
32.	ГЭСН 15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		1.948	165 445.10	322 287	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	55.08944	260.472	14 349	
32. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	703.55916	169.310	119 120	
32. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	11.84384	431.15	5 106	
			(1)			229.99	2 724	
32. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	21.6228	761.71	16 470	
			(1)			268.82	5 813	
32. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	21.6228	1 376.44	29 762	
			(1)			268.82	5 813	
32. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	0.3896	40.59	16	
32. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.1948	20.52	4	
32. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	8.750416	51.86	454	
32. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	1.73372	7.27	13	
32. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	233.76	46.88	10 959	
32. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.011688	229.96	3	
32. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	0.70128	658.71	462	
32. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	262.493	43.13	11 321	
32. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	779.2	32.20	25 090	
32. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	6.35048	102.77	653	
32. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.007792	54 847.13	427	
32. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	11.688	20.97	245	
32. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	1168.8	21.35	24 954	
32. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	1620.6386	24.25	39 300	
32. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	87.50416	284.63	24 906	
32. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	49.51816	173.12	8 573	
32. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	24.75908	130.48	3 231	
32. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	3.81808	319.06	1 218	
		Накладные расходы				80%	106 775	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	49 384	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					478 446	
	
33.	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3		21.815	4 478.09	97 690	
		Объем: (1.9478)*11.2						
	
34.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.08	5 079.73	406	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.00184	235.055		
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	1.984	161.570	321	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00024	308.04		
			(1)			268.82		
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0016	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
34. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.3232	40.07	13	
34. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.170136	418.13	71	
		Накладные расходы				98%	315	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	180	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					900	
	
35.	С поставщика.	Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм 149	шт.		8	149.00	1 192	
	
36.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		1.358	18 070.06	24 539	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.16296	255.877	42	
36. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	56.23478	161.570	9 086	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.10864	308.04	33	
			(1)			268.82	29	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.05432	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
36. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.005432	57 689.15	313	
36. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.008148	111 097.73	905	
36. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.249872	56 608.46	14 145	
36. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.304192			
		Накладные расходы				71%	6 481	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 747	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					35 766	
	
37.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		12	302.90	3 635	
	
38.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.504	9 968.38	5 024	
38. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	30.4416	163.200	4 968	
38. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000504	111 097.73	56	
		Накладные расходы				71%	3 527	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 583	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 135	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
39.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.85	1 423.15	1 210	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0085	268.820	2	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	8.194	147.310	1 207	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0085	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				72%	870	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	629	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 709	
	
40.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.85	3 954.66	3 361	
		Начисления: Н17= 2.0	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0085	268.820	2	
40. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	17.2805	179.760	3 106	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0085	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
40. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.34	168.36	57	
40. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00119	111 876.20	133	
		Накладные расходы				81%	2 517	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 616	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 495	
	
41.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.85	17 331.05	14 731	
	
42.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.85	820.68	698	
		Начисления: Н17= 2.0	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.017	249.405	4	
42. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.196	177.590	568	
42. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0085	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0085	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
42. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.136	446.18	61	
42. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.04675	797.64	37	
42. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0425	104.12	4	
		Накладные расходы				81%	463	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	297	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 459	
	
43.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.85	820.68	698	
		Начисления: Н17= 2.0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.017	249.405	4	
43. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.196	177.590	568	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0085	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0085	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
43. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.136	446.18	61	
43. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.04675	797.64	37	
43. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0425	104.12	4	
		Накладные расходы				81%	463	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	297	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 459	
	
44.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Демонтаж: решеток оконных	т		0.05	6 360.46	318	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.01085	245.021	3	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	1.77765	161.570	287	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0042	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
44. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.36855	32.60	12	
44. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00665	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
44. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.0651	3.21		
44. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.07105	112.76	8	
		Накладные расходы				69%	200	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	168	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					686	
	
45.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Монтаж: решеток оконных (б/у)	т		0.05	9 741.65	487	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.0155	245.021	4	
45. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	2.5395	161.570	410	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.006	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
45. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	0.5265	32.60	17	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0095	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
45. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.093	3.21		
45. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.1015	112.76	11	
45. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.075	51.41	4	
45. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0225	46.96	1	
45. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.00007	62 811.43	4	
45. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000165	89 253.46	15	
45. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000005	57 689.15		
45. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000005	204 657.21	1	
45. 14.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.05			
45. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.000935	210.53		
45. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000015	45 326.49		
45. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000097	39 941.89	4	
45. 18.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000155	72 855.64	1	
45. 19.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00003	80 243.85	2	
		Накладные расходы				69%	286	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	240	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 013	
	
	Цоколь	
46.	ГЭСН 08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2		1.78	3 984.27	7 092	
46. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21.9	38.982	181.930	7 092	
		Накладные расходы				93%	6 596	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	3 830	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 517	
	
47.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	63 297.95	3 165	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	268.820	13	
47. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
47. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
47. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
47. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				73%	2 288	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 755	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 208	
	
48.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	13 896.92	3 613	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
49.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.12	2 735.32	328	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
50.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.78	1 208.93	2 152	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0356	249.405	9	
50. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	11.659	181.930	2 121	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0178	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0178	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
50. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.178	38.33	7	
		Накладные расходы				80%	1 704	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	788	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 644	
	
51.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		23.14	61.73	1 428	
		Объем: (1.78)*0.013*1000						
	
52.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		1.78	3 064.05	5 454	
52. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	37.024	147.310	5 454	
		Накладные расходы				68%	3 709	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	2 182	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 344	
	
53.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска фасадов акриловыми составами: с земли  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.78	2 335.01	4 156	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1068	229.990	25	
53. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	23.0332	175.550	4 043	
53. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1246	10.80	1	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1068	1 037.49	111	
			(1)			229.99	25	
53. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0178	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	3 254	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 505	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 916	
	
54.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		23.14	104.81	2 425	
		Объем: (1.78)*13						
	
55.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		67.64	185.21	12 528	
		Объем: (1.78)*38.0						
	
	Оконные и дверные проемы (МОП)	
56.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.1581	31 181.83	4 930	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.223694	268.820	329	
56. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	29.808174	152.740	4 553	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.223694	308.04	377	
			(1)			268.82	329	
		Накладные расходы				84%	4 101	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 343	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 374	
	
57.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.158	87 252.09	13 786	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.84214	242.812	204	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	34.14064	165.230	5 641	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.27808	308.04	86	
			(1)			268.82	75	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.56406	1 037.49	585	
			(1)			229.99	130	
57. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	67.782	5.19	352	
57. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.218	5.19	58	
57. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.2818	51.86	222	
57. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.2812	74.74	843	
57. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	15.8			
57. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.264	429.47	543	
57. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	18.012	302.90	5 456	
		Накладные расходы				90%	5 261	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	2 513	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 560	
	
58.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		5.36	6 491.82	34 796	
	
59.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		10.45	6 491.82	67 840	
	
60.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.1456	22 453.63	3 269	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.027664	238.165	7	
60. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	3.085264	161.570	498	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.005824	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.02184	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
60. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.5824	429.47	250	
60. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	8.24096	302.90	2 496	
		Накладные расходы				90%	455	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	217	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 941	
	
61.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		14.56	195.18	2 842	
	
62.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0812	46 940.19	3 812	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.167272	268.820	45	
62. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	16.569672	175.550	2 909	
62. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.167272	308.04	52	
			(1)			268.82	45	
62. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.34916	2 390.43	835	
62. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00812	2 040.43	17	
		Накладные расходы				80%	2 363	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 093	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 268	
	
63.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.0812	2 838.23	230	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.007308	234.304	2	
63. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15.18	1.232616	169.310	209	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000812	308.04		
			(1)			268.82		
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.006496	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
63. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.02436	162.00	4	
63. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.00812	38.33		
63. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000406	25 917.44	11	
		Накладные расходы				80%	169	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	78	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					477	
	
64.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.004	54 822.34	219	
		Объем: (0.0812)*0.052						
	
65.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.0362	18 255.44	661	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.280188	268.820	75	
65. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	3.761542	152.740	575	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.280188	308.04	86	
			(1)			268.82	75	
		Накладные расходы				84%	546	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	312	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 519	
	
66.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		3.62	846.68	3 065	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.6154	229.990	142	
66. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	8.688	187.360	1 628	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.6154	1 037.49	638	
			(1)			229.99	142	
66. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.448	43.43	63	
66. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000362	60 390.76	22	
66. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.01086	55 107.93	598	
66. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.362	319.06	115	
		Накладные расходы				69%	1 221	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 027	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 313	
	
67.	С99.2-03.02-0013	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		3.62	9 966.08	36 077	
	
68.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.022	46 940.19	1 033	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.04532	268.820	12	
68. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	4.48932	175.550	788	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.04532	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
68. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0946	2 390.43	226	
68. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0022	2 040.43	4	
		Накладные расходы				80%	640	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	296	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 969	
	
69.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.022	1 992.66	44	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00066	242.933		
69. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.22462	154.230	35	
69. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00022	308.04		
			(1)			268.82		
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00044	1 037.49		
			(1)			229.99		
69. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0176	162.00	3	
69. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00022	38.33		
69. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000088	3 474.67		
69. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000374	11 636.25	4	
69. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000011	46 966.96	1	
69. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000352	25 917.44	1	
		Накладные расходы				80%	28	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	13	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					85	
	
70.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (металлические двери)	м2		16.55	145.41	2 407	
70. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	14.895	161.570	2 407	
		Накладные расходы				69%	1 661	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 155	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 223	
	
71.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические двери)	100 м2		0.166	2 141.39	355	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00332	215.055	1	
71. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.88146	201.080	177	
71. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00166	10.80		
71. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00166	964.28	2	
			(1)			200.12		
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00166	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
71. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.18592	18.56	3	
71. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001992	72 855.64	145	
71. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000332	79 235.11	26	
		Накладные расходы				69%	123	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	85	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					563	
	
72.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические двери)	100 м2		0.166	2 560.48	425	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00332	215.055	1	
72. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.63578	171.480	109	
72. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00166	10.80		
72. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00166	964.28	2	
			(1)			200.12		
72. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00166	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
72. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.1079	18.56	2	
72. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.003154	93 641.96	295	
72. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0002324	65 944.00	15	
		Накладные расходы				69%	76	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	53	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					554	
	
73.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		28.9	510.71	14 760	
	
74.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		28.9	262.99	7 600	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 406 979	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 488	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14 731	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 43)					3 444	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 40, 42, 43)					2 211	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 143	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 360 855	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					525 229	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 27, 46; %=66 - по стр. 4, 5, 30, 31; %=84 - по стр. 6, 56, 65; %=80 - по стр. 7, 13, 15, 21, 24, 32, 50, 53, 62, 63, 68, 69; %=73 - по стр. 8, 11, 47; %=67 - по стр. 16; %=71 - по стр. 36, 38; %=72 - по стр. 39; %=68 - по стр. 52; %=90 - по стр. 57, 60; %=69 - по стр. 70-72)					431 861	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 27, 46; %=40 - по стр. 4, 5, 16, 30, 31, 52; %=48 - по стр. 6, 56, 65, 70-72; %=37 - по стр. 7, 13, 15, 21, 24, 32, 50, 53, 62, 63, 68, 69; %=56 - по стр. 8, 11, 47; %=52 - по стр. 36, 38, 39; %=43 - по стр. 57, 60)					225 532	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 018 248	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 870	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 44, 45, 66)					1 707	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 44, 45, 66)					1 435	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 012	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					406	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 34)					315	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 34)					180	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					901	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 360	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 360	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 073 664	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	44 376	
	ИТОГО					2 118 040	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	42 361	
	ИТОГО					2 160 401	
	НДС 18%				18	388 872	
	ВСЕГО С НДС					2 549 273.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					437 327.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					229 358	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                               Н.И. Гшлущенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Г.В. Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)