«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	397 246	руб.	Смета на сумму:	397 246	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Энгельса, 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Энгельса, 4	
Сметная стоимость:	397.246	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.305	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	44.478	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  АВТОСТОЯНКА	
	
1.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.05653	6 043.37	143.59	5 889.24	341.63	8.12	332.92	14.4	6.8	2 384	117	2 264	
				10.54	836.41		0.60	47.28	5.24	14.39		3	680	
	Объем: 120.27*0.47													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.63				81%	646			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			23.82				34%	271			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.08					3 301			
	
2.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	90.448	27.63		27.63	2 498.87		2 498.87		6.07	15 168		15 168	
										1				
	Объем: 56.53*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
3.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.05653	523.82	34.75	478.53	29.61	1.96	27.05	14.4	7.32	229	28	198	
				10.54	79.95		0.60	4.52	5.24	14.41		3	65	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.16				81%	75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.79				34%	32			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.55					336			
	
4.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.24054	3 132.30	153.85	2 960.45	753.44	37.01	712.11	14.4	4.72	3 911	533	3 361	
				18.00	248.28		4.33	59.72	3.83	14.4		17	860	
	Объем: 120.27*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			137.36				121%	1 686			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			78.35				65%	905			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					969.15					6 502			
	
5.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	26.4594	104.66			2 769.24					19 296			
				104.66			2 769.24		729.27			19 296		
	Объем: (0.24054)*110													
	
6.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.12027	62 217.14	368.51	5 405.31	7 482.86	44.32	650.10	14.4	5.67	42 340	638	3 686	
				56 443.32	768.74		6 788.44	92.46	5.6	14.41		38 015	1 332	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			194.23				121%	2 384			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			110.79				65%	1 281			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 787.88					46 004			
	
7.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04554	675.78		675.78	30.77		30.77	1	5.32	164		164	
					73.83			3.36	6.23	14.39			48	
	Объем: 113.85*0.04													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			4.77				121%	58			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.72				65%	31			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.26					253			
	
8.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	4.64508	280.61			1 303.46					9 558			
				280.61			1 303.46		2 057.59			9 558		
	Объем: 0.04554*102													
	
9.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	11.385	166.36	140.59	19.83	1 894.04	1 600.59	225.71	14.41	4.7	24 572	23 064	1 061	
				5.95	0.90		67.74	10.25	6.59	14.51		446	149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 287.39				121%	28 088			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 304.78				65%	15 088			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 486.21					67 748			
	
10.	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200*100*80 серая, м2	116.127	106.41			12 357.37					55 114			
				106.41			12 357.37		4.46			55 114		
	Объем: (11.385)*10.2													
	Поправки: М: =420/4.46*1.13	
	
11.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.08	5 136.11	784.81	101.71	410.89	62.78	8.14	14.41	6.23	2 689	905	51	
				4 249.59	12.84		339.97	1.03	5.1	14.38		1 734	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			90.61				121%	1 113			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			51.69				65%	598			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553.19					4 400			
	
12.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	8	76.13			609.04					3 674			
				76.13			609.04		459.3			3 674		
	
13.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.23	1 060.47	784.81	101.71	243.91	180.51	23.39	14.41	6.23	2 951	2 601	146	
				173.95	12.84		40.01	2.95	5.1	14.38		204	42	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			260.51				121%	3 198			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			148.60				65%	1 718			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.03					7 867			
	
14.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.004554	569.06			2.59					14			
				569.06			2.59		3 085.83			14		
	Объем: (0.23)*(0.06*0.33)													
	
15.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.16702	685.00			799.41					4 156			
				685.00			799.41		3 560.87			4 156		
	Объем: (0.23)*(5.9*0.86)													
	
16.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	23	34.14			785.22					5 426			
				34.14			785.22		235.93			5 426		
	
17.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.566	2 219.13	387.78		1 256.03	219.48		14.41	1	9 517	3 163		
				1 831.35			1 036.54		6.13	1		6 354		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			252.40				98%	3 100			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			169.00				61%	1 929			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 677.43					14 546			
	
18.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.566	891.77	61.79	456.93	504.74	34.97	258.62	14.41	4.9	2 624	504	1 267	
				373.06	44.25		211.15	25.05	4.04	14.43		853	361	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			69.02				98%	848			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			46.22				61%	528			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					619.98					3 999			
	
19.	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.00216	2 666.16	2 666.16		5.76	5.76		14.4	1	83	83		
									1	1				
	Объем: 0.3*0.3*0.3*8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			4.61				68%	56			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.19				31%	26			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.56					165			
	
20.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.00072	810.13	810.13		0.58	0.58		14.4	1	8	8		
									1	1				
	Объем: 0.216-0.144													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			0.46				68%	5			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			0.22				31%	2			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.26					16			
	
21.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обетонирование стоек металлических конструкций (детские качели), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00144	76 410.60	1 713.96	2 240.44	110.03	2.47	3.23	14.4	7.67	560	36	25	
				72 456.20	339.75		104.34	0.49	4.79	14.39		500	7	
	Объем: 0.3*0.3*0.2*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			3.11				89%	38			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.63				44%	19			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.77					617			
	
22.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж металлических конструкций (детские качели), 1 т конструкций	0.085	776.37	226.14	550.24	65.99	19.22	46.77	14.4	5.4	529	277	253	
					59.73			5.08	3.63	14.38			73	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			21.87				77%	270			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			17.50				58%	203			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.36					1 002			
	
23.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж металлических конструкций (детские качели), 1 т конструкций	0.085	1 481.70	371.51	982.56	125.94	31.58	83.52	14.4	5.4	945	455	451	
				127.63	106.66		10.85	9.07	3.63	14.38		39	130	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			36.59				77%	450			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			29.27				58%	339			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.79					1 735			
	
	Раздел 2.  ТРОТУАР	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00654	6 043.37	143.59	5 889.24	39.52	0.94	38.52	14.4	6.8	276	14	262	
				10.54	836.41		0.07	5.47	5.24	14.39			79	
	Объем: 25.16*0.26													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.09				81%	75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.76				34%	32			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.37					383			
	
25.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	10.464	27.63		27.63	289.10		289.10		6.07	1 755		1 755	
										1				
	Объем: 6.54*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
26.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.00654	523.82	34.75	478.53	3.43	0.23	3.13	14.4	7.32	27	3	23	
				10.54	79.95		0.07	0.52	5.24	14.41			8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			0.71				81%	9			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.32				34%	4			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.47					40			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.044	3 132.30	153.85	2 960.45	137.82	6.77	130.26	14.4	4.72	715	97	615	
				18.00	248.28		0.79	10.92	3.83	14.4		3	157	
	Объем: 22*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			25.12				121%	307			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.33				65%	165			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.27					1 187			
	
28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.84	104.66			506.55					3 530			
				104.66			506.55		729.27			3 530		
	Объем: (0.044)*110													
	
29.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.011	675.78		675.78	7.43		7.43	1	5.32	40		40	
					73.83			0.81	6.23	14.39			12	
	Объем: 22*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			1.15				121%	15			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.66				65%	8			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.24					62			
	
30.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	1.122	280.61			314.84					2 309			
				280.61			314.84		2 057.59			2 309		
	Объем: 0.011*102													
	
31.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	2.2	166.36	140.59	19.83	366.00	309.29	43.62	14.41	4.7	4 748	4 457	205	
				5.95	0.90		13.09	1.98	6.59	14.51		86	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			442.00				121%	5 428			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			252.13				65%	2 916			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.13					13 092			
	
32.	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200*100*60 серая, м2	22.44	70.94			1 591.93					7 100			
				70.94			1 591.93		4.46			7 100		
	Объем: (2.2)*10.2													
	Поправки: М: =280/4.46*1.13	
	
33.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.3	1 060.47	784.81	101.71	318.14	235.44	30.51	14.41	6.23	3 849	3 393	190	
				173.95	12.84		52.19	3.85	5.1	14.38		266	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			339.79				121%	4 172			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			193.82				65%	2 241			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					851.76					10 262			
	
34.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.00594	569.06			3.38					18			
				569.06			3.38		3 085.83			18		
	Объем: (0.30)*(0.06*0.33)													
	
35.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.5222	685.00			1 042.71					5 420			
				685.00			1 042.71		3 560.87			5 420		
	Объем: (0.30)*(5.9*0.86)													
36.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	30	34.14			1 024.20					7 078			
				34.14			1 024.20		235.93			7 078		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	40 026.47	2 802.02	5 443.77			242 777	40 376	31 185	
			31 780.72	284.81				171 216	4 102	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 834.54	2 751.22	5 313.48			241 303	39 644	30 481	
			31 769.87	270.66				171 177	3 899	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 109.94					122 693			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 24, 26; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 31, 33; %=98 - по стр. 17, 18; %=68 - по стр. 19, 20; %=89 - по стр. 21)	4 178.13					51 301			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 24, 26; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 31, 33; %=61 - по стр. 17, 18; %=31 - по стр. 19, 20; %=44 - по стр. 21)	2 406.81					27 793			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 419.48					320 397			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	191.93	50.80	130.29			1 474	732	704	
			10.85	14.15				39	203	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 22, 23)	58.46					720			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22, 23)	46.76					542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	297.15					2 736			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	46 716.63					323 133			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	999.74					6 915			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	47 716.37					330 048			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	954.33					6 601			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	48 670.70					336 649			
	НДС	8 760.73					60 597			
	Всего с НДС	57 431.43					397 246			

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                                                                     Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)