«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	

Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
О.Ю. Емельянова /__________________ /	С.Б. Русович /_________________/	
		
«_____»_________________ 2019 г.	«_____»_________________ 2019 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов)	м3	5	
2.	Разборка цементно-песчаной стяжки т-100 мм	100 м2	0.57	
3.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.57	
4.	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0.57	
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.57	
6.	Устройство капельника на вентканалах	100 м2	0.33	
7.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Демонтаж примыканий)	100 м2	4.224	
	
	Раздел 2.  Демонтаж опор рекламной конструкции 50 шт	
	
8.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0.08	
9.	Разборка: бетонных фундаментов	м3	1.6	
10.	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м МРПФЕР, п.10.2 т.2-4 Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0	т	0.2	
11.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.08	
12.	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0.08	
13.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0.08	
	Внутренние стояки ливневой канализации	
14.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	1.4	
15.	Разборка: кирпичных стен	м3	4.73	
16.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	1.4	
17.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.	5	
	
	Раздел 3.  Парапет 330 м	
	
18.	Установка элементов каркаса: из металла	т	1.119	
19.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	2.64	
20.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	100 м	3.3	
	
	Раздел 4.  Ремонт крыши 1516 м2	
	
21.	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей	м2	1508	
22.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	15.08	
23.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	15.08	
24.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (нижний слой)	100 м	5.28	
25.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (верхний слой)	100 м	5.28	
26.	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 110 мм	шт.	21	
27.	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	шт.	20	
28.	Смена: водосточных воронок	100 шт.	0.05	
29.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	10.1	
	Прочие работы	
30.	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МРПФЕР, п.10.2 т.2-4 Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0	т	0.07	
31.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.07	
	
	Раздел 5.  Стены парапетов, вентиляционные трубы	
	
32.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2.26	
33.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	248.6	
34.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	2.26	
35.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	57.45	
36.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1932.3	
37.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	28	
38.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	2.26	
39.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	70.14	
	
	Раздел 6.  Ремонт стен технических помещений выходов на крышу	
	
40.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.59	
41.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1.59	
42.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	174.9	
43.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	54	
44.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	1.59	
45.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	40.42	
46.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1359.45	
47.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	1.59	
48.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0286	
49.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	1.59	
50.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	49.34	
51.	Смена обделок из листовой стали (капельник выхода на крышу) шириной: до 0,4 м	100 м	0.41	
	
	Раздел 7.  Дверные блоки МОП	
	
	Замена дверного блока выхода на крышу	
52.	Демонтаж металлических дверных блоков МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0  при демонтаже (разборке) металлических конструкций	м2	6.05	
53.	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	6.05	
54.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х1100 мм	шт.	5	
	
	Раздел 8.  Прочие работы	
	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	105	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 65 км	1 т груза	105	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             М.В. Белоусов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела МКУ «КР МКД»                                                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)