«Согласовано»	«Утверждаю»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»»	
		
________________ / Русович С.Б./	________________ / Королев Ю.С. /	
		
« 7 »  июня 2016 г.	« 7 » июня 2016 г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома  №22 по ул.Серж. Мишина , г.Калининград,	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.37	
2.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.5	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.37	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.35	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.6	
7.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен и скосов	100 м2 стен	1.5	
8.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.96	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.12	
10.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.36	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	133.05	
12.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	100 м досок	0.32	
13.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.5	
14.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	183.6	
15.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	1.5	
16.	Вата минеральная	м3	22.5	
17.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	3.37	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	40.82	
19.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.96	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.96	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.37	
22.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
23.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
24.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.31	
26.	Разборка подшивки карниза	100 м2 подшивки	0.32	
27.	Подшивка карниза	100 м2 потолка	0.32	
28.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
29.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.15	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.126	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов	100 м труб	0.01	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.066	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до6-ти каналов	100 м труб	0.01	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов	100 м труб	0.01	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.044	
38.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.18	
39.	Улучшенная штукатурка боковой поверхности цементно-известковым раствором по камню стен мансарды	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.07	
40.	Окраска труб и стен мансарды акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	
41.	Устройство оголовников	1 м3	0.53	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, выход на кровлю	100 м2 проемов	0.0048	
43.	Окно-люк	м2	0.48	
44.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38.097	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.097	
	Чердачное перекрытие	
46.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	15	
47.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление балок расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.4	
48.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.24	
49.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.56	
50.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	190.944	
51.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	1	
52.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	15.45	
53.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1	
54.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	122.4	
55.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.2	
56.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	24.84	
57.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.6	
58.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.381	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.381	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                      Д.А.Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля             О.В.Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)