«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	14 307 712	руб.	Смета на сумму:	14 307 712	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Горбатенко С.В. /	
		
«28» февраля 2018 г.	«28» февраля 2018 г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №13-15, №17-19, №17а-23а, №21-25 по ул. Ленинский проспект в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)
	
Сметная стоимость:	14 307.712	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.469	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 536.209	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Ленинский проспект 13-15	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.267	31 377.16	8 378	
		Объем: 381*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.49895	268.820	1 209	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	20.75124	152.740	3 170	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.20417	935.23	1 126	
			(1)			268.82	324	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.29478	1 233.16	4 063	
			(1)			268.82	886	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.52866	35.92	19	
		Накладные расходы				88%	3 854	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 102	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 333	
	
2.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		1.01	2 685.81	2 713	
2. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	18.8668	143.780	2 713	
		Накладные расходы				88%	2 387	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 302	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 403	
	
3.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.95	16 033.58	15 232	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	8.93	200.120	1 787	
3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	64.847	163.200	10 583	
3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	8.93	493.44	4 406	
			(1)			200.12	1 787	
3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	26.79	9.05	242	
		Накладные расходы				88%	10 886	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	5 938	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					32 055	
	
4.	ГЭСН 07-01-001-01 
(прим)	Демонтаж блоков, вазонов	100 шт.		0.03	26 020.11	781	
		Объем: 1+2						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.872	0.59616	263.153	157	
4. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	57.896	1.73688	165.230	287	
4. 3.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	17.624	0.52872	798.04	422	
			(1)			268.82	142	
4. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.848	0.02544	964.28	25	
			(1)			200.12	5	
4. 5.	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора	маш.-ч	0.936	0.02808	30.04	1	
4. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.4	0.042	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
4. 7.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.936	0.02808	97.21	3	
		Накладные расходы				111%	493	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	258	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 531	
	
5.	ГЭСН 47-01-117-01 
(прим)	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	100 шт.		0.01	720.44	7	
5. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.96	0.0396	181.930	7	
		Накладные расходы				98%	7	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	4	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18	
	
6.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		51.4	39.92	2 052	
		Объем: 26.7*1.8+(95*0.2*0.08*2.2)						
	
7.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		51.4	262.99	13 518	
		Объем: 26.7*1.8+(95*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
8.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1251	51 564.61	6 451	
		Объем: (260+18)*0.45						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.456862	268.820	1 467	
8. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.886508	147.310	278	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.293534	935.23	1 210	
			(1)			268.82	348	
8. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.163328	1 188.38	4 948	
			(1)			268.82	1 119	
8. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005004	3 090.35	15	
		Накладные расходы				81%	1 413	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	593	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 458	
	
9.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		200.16	151.56	30 336	
		Объем: 125.1*1.6						
	
10.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.556	18 517.68	10 296	
		Объем: (260+18)*0.2						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.71728	254.662	1 965	
10. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	8.74032	151.380	1 323	
10. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.98412	1 543.79	1 519	
			(1)			268.82	265	
10. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.38524	964.28	2 300	
			(1)			200.12	477	
10. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.93648	1 215.15	4 783	
			(1)			286.75	1 129	
10. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.41144	760.62	313	
			(1)			229.99	95	
10. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.78	20.52	57	
		Накладные расходы				121%	3 978	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 137	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 412	
	
11.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		61.16	523.12	31 994	
		Объем: 55.6*1.10						
	
12.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.278	22 274.28	6 192	
		Объем: 260+18						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.82966	265.450	1 547	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	8.25938	161.570	1 334	
12. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.33638	935.23	315	
			(1)			268.82	90	
12. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.35584	1 543.79	549	
			(1)			268.82	96	
12. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.43448	691.29	992	
			(1)			268.82	386	
12. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.3908	791.87	1 893	
			(1)			268.82	643	
12. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.8062	721.34	582	
			(1)			268.82	217	
12. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.50596	760.62	385	
			(1)			229.99	116	
12. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.95	20.52	143	
		Накладные расходы				121%	3 486	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 873	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 551	
	
13.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.278	1 725.17	480	
		Объем: 260+18						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.6394	268.820	172	
13. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.139	691.29	96	
			(1)			268.82	37	
13. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.3197	791.87	253	
			(1)			268.82	86	
13. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1807	721.34	130	
			(1)			268.82	49	
		Накладные расходы				121%	208	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	112	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					800	
	
14.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		69.5	2 270.97	157 832	
		Объем: 278*0.2*1.25						
	
15.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.139	5 304.43	737	
		Объем: 278*0.05						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.68527	213.358	146	
15. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.13205	1 543.79	204	
			(1)			268.82	35	
15. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.55322	964.28	533	
			(1)			200.12	111	
		Накладные расходы				121%	177	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	95	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 009	
	
16.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		14.178	2 154.36	30 545	
		Объем: (0.139)*102.0						
	
17.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		27.8	2 297.87	63 881	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.502	220.033	551	
17. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	328.04	184.510	60 527	
17. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.834	964.28	804	
			(1)			200.12	167	
17. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	15.846	13.20	209	
17. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.834	760.62	634	
			(1)			229.99	192	
17. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.834	1 037.49	865	
			(1)			229.99	192	
17. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.56	20.52	114	
17. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.39	523.12	727	
		Накладные расходы				121%	73 904	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	39 701	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					177 486	
	
18.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		265.2	480.00	127 296	
		Объем: 260*1.02						
	
19.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		18.36	570.00	10 465	
		Объем: 18*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
20.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02619	51 564.61	1 350	
		Объем: 97*0.27						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.1424078	268.820	307	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3949452	147.310	58	
20. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2708046	935.23	253	
			(1)			268.82	73	
20. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8716032	1 188.38	1 036	
			(1)			268.82	234	
20. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010476	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	296	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	124	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 770	
	
21.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.904	151.56	6 351	
		Объем: 26.19*1.6						
	
22.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.126	18 517.68	2 333	
		Объем: 97*0.13						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.74888	254.662	445	
22. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.98072	151.380	300	
22. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22302	1 543.79	344	
			(1)			268.82	60	
22. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.54054	964.28	521	
			(1)			200.12	108	
22. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.89208	1 215.15	1 084	
			(1)			286.75	256	
22. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09324	760.62	71	
			(1)			229.99	21	
22. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.63	20.52	13	
		Накладные расходы				121%	901	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	484	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 719	
	
23.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.86	523.12	7 250	
		Объем: 12.6*1.10						
	
24.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.097	22 274.28	2 161	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.03409	265.450	540	
24. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.88187	161.570	466	
24. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.11737	935.23	110	
			(1)			268.82	32	
24. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.12416	1 543.79	192	
			(1)			268.82	33	
24. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.50052	691.29	346	
			(1)			268.82	135	
24. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8342	791.87	661	
			(1)			268.82	224	
24. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2813	721.34	203	
			(1)			268.82	76	
24. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.17654	760.62	134	
			(1)			229.99	41	
24. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.425	20.52	50	
		Накладные расходы				121%	1 217	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	654	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 032	
	
25.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.097	1 725.17	-167	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2231	268.820	-60	
25. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0485	691.29	-34	
			(1)			268.82	-13	
25. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.11155	791.87	-88	
			(1)			268.82	-30	
25. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.06305	721.34	-45	
			(1)			268.82	-17	
		Накладные расходы				121%	-73	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-39	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-279	
	
26.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		12.125	2 066.43	25 055	
		Объем: 97*0.1*1.25						
	
27.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0388	5 304.43	206	
		Объем: 97*0.04						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.191284	213.358	41	
27. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.03686	1 543.79	57	
			(1)			268.82	10	
27. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.154424	964.28	149	
			(1)			200.12	31	
		Накладные расходы				121%	50	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	27	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					282	
	
28.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.958	2 154.36	8 527	
		Объем: (0.0388)*102.0						
	
29.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.7	2 297.87	22 289	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.873	220.033	192	
29. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	114.46	184.510	21 119	
29. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	964.28	281	
			(1)			200.12	58	
29. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.529	13.20	73	
29. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.291	760.62	221	
			(1)			229.99	67	
29. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	1 037.49	302	
			(1)			229.99	67	
29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.94	20.52	40	
29. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.485	523.12	254	
		Накладные расходы				121%	25 786	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	13 852	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					61 927	
	
30.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		98.94	450.00	44 523	
		Объем: 97*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
31.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00982	51 564.61	506	
		Объем: (40*0.3*0.3)+111*0.2*0.28						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4283484	268.820	115	
31. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1480856	147.310	22	
31. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1015388	935.23	95	
			(1)			268.82	27	
31. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3268096	1 188.38	388	
			(1)			268.82	88	
31. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003928	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	111	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	47	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					664	
	
32.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.712	151.56	2 381	
		Объем: 9.82*1.6						
	
33.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.055	18 517.68	1 018	
		Объем: (40*0.3*0.2)+(111*0.28*0.1)						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.7634	254.662	194	
33. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.8646	151.380	131	
33. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09735	1 543.79	150	
			(1)			268.82	26	
33. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23595	964.28	228	
			(1)			200.12	47	
33. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.3894	1 215.15	473	
			(1)			286.75	112	
33. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0407	760.62	31	
			(1)			229.99	9	
33. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.275	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	393	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	211	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 623	
	
34.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.05	523.12	3 165	
		Объем: 5.5*1.10						
	
35.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.4	32 868.00	13 147	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.288	266.663	77	
35. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	30.432	159.670	4 859	
35. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.272	874.68	238	
			(1)			268.82	73	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.016	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
35. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0004	57 689.15	23	
35. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.36	3 276.39	7 732	
35. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.024	2 983.71	72	
35. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.068	3 038.87	207	
		Накладные расходы				121%	5 973	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 208	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 328	
	
36.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		40	341.55	13 662	
		Объем: (0.4)*100.0						
	
37.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.11	13 358.27	14 828	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7992	266.663	213	
37. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	84.4488	159.670	13 484	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7548	874.68	660	
			(1)			268.82	203	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0444	1 037.49	46	
			(1)			229.99	10	
37. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00111	57 689.15	64	
37. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1887	3 038.87	573	
		Накладные расходы				121%	16 573	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	8 903	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					40 304	
	
38.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.022	2 983.71	66	
		Объем: (1.11)*(0.06*0.33)						
	
39.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.632	3 276.39	18 453	
		Объем: (1.11)*(5.9*0.86)						
	
40.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		111	178.10	19 769	
		Объем: (1.11)*100.0						
	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
41.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0679	51 564.61	3 501	
		Объем: (142+9)*0.45						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.961798	268.820	796	
41. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.023932	147.310	151	
41. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.702086	935.23	657	
			(1)			268.82	189	
41. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.259712	1 188.38	2 685	
			(1)			268.82	607	
41. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002716	3 090.35	8	
		Накладные расходы				81%	767	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	322	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 590	
	
42.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		108.64	151.56	16 465	
		Объем: 67.9*1.6						
	
43.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.302	18 517.68	5 592	
		Объем: (142+9)*0.2						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.19176	254.662	1 067	
43. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.74744	151.380	719	
43. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.53454	1 543.79	825	
			(1)			268.82	144	
43. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.29558	964.28	1 249	
			(1)			200.12	259	
43. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.13816	1 215.15	2 598	
			(1)			286.75	613	
43. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.22348	760.62	170	
			(1)			229.99	51	
43. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.51	20.52	31	
		Накладные расходы				121%	2 161	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 161	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 914	
	
44.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		33.22	523.12	17 378	
		Объем: 30.2*1.10						
	
45.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0755	5 304.43	400	
		Объем: (142+9)*0.05						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.372215	213.358	79	
45. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.071725	1 543.79	111	
			(1)			268.82	19	
45. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.30049	964.28	290	
			(1)			200.12	60	
		Накладные расходы				121%	96	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	51	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					547	
	
46.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		7.701	2 154.36	16 591	
		Объем: (0.0755)*102.0						
	
47.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		15.1	2 297.87	34 698	
		Объем: 142+9						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.359	220.033	299	
47. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	178.18	184.510	32 876	
47. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.453	964.28	437	
			(1)			200.12	91	
47. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.607	13.20	114	
47. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.453	760.62	345	
			(1)			229.99	104	
47. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.453	1 037.49	470	
			(1)			229.99	104	
47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.02	20.52	62	
47. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.755	523.12	395	
		Накладные расходы				121%	40 142	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	21 564	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					96 404	
	
48.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2		144.84	620.00	89 801	
		Объем: 142*1.02						
	
49.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2		9.18	610.00	5 600	
		Объем: 9*1.02						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
50.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00405	51 564.61	209	
		Объем: (45*0.3*0.3)						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.176661	268.820	47	
50. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.061074	147.310	9	
50. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.041877	935.23	39	
			(1)			268.82	11	
50. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.134784	1 188.38	160	
			(1)			268.82	36	
50. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000162	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	45	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	19	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					273	
	
51.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.48	151.56	982	
		Объем: 4.05*1.6						
	
52.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.027	18 517.68	500	
		Объем: (45*0.3*0.2)						
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.37476	254.662	95	
52. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.42444	151.380	64	
52. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04779	1 543.79	74	
			(1)			268.82	13	
52. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.11583	964.28	112	
			(1)			200.12	23	
52. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.19116	1 215.15	232	
			(1)			286.75	55	
52. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01998	760.62	15	
			(1)			229.99	5	
52. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.135	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	192	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	103	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					796	
	
53.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.97	523.12	1 554	
		Объем: 2.7*1.10						
	
54.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.45	32 868.00	14 791	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.324	266.663	86	
54. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	34.236	159.670	5 466	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.306	874.68	268	
			(1)			268.82	82	
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
54. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00045	57 689.15	26	
54. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.655	3 276.39	8 699	
54. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.027	2 983.71	81	
54. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0765	3 038.87	232	
		Накладные расходы				121%	6 718	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 609	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					25 118	
	
55.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		45	341.55	15 370	
		Объем: (0.45)*100.0						
	
	Благоустройство	
56.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 482.75	9 438	
56. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	150.030	4 201	
56. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	498.77	5 237	
		Накладные расходы				98%	4 117	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	2 563	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 118	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					958 929	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					886 844	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					454 036	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=111 - по стр. 4; %=98 - по стр. 5, 56; %=81 - по стр. 8, 20, 31, 41, 50; %=121 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52, 54)					206 259	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=58 - по стр. 4; %=61 - по стр. 5, 56; %=34 - по стр. 8, 20, 31, 41, 50; %=65 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52, 54)					110 977	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 204 080	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					72 085	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					72 085	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 276 165	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 523	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 301 688	
							
	НДС 18%				18	234 304	
	ВСЕГО С НДС					1 535 992	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					206 259	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					110 977	
	
	Раздел 2.  Ленинский проспект 17-19	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
57.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.34	31 377.16	10 668	
		Объем: 486*0.07						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.729	268.820	1 540	
57. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	26.4248	152.740	4 036	
57. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.5334	935.23	1 434	
			(1)			268.82	412	
57. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.1956	1 233.16	5 174	
			(1)			268.82	1 128	
57. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.6732	35.92	24	
		Накладные расходы				88%	4 907	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 676	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 251	
	
58.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.85	2 685.81	2 283	
58. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	15.878	143.780	2 283	
		Накладные расходы				88%	2 009	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 096	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 388	
	
59.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.6	16 033.58	25 654	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.04	200.120	3 010	
59. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	109.216	163.200	17 824	
59. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.04	493.44	7 421	
			(1)			200.12	3 010	
59. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	45.12	9.05	408	
		Накладные расходы				88%	18 334	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	10 000	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					53 988	
	
60.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т		0.3	8 130.71	2 439	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.2243	268.003	328	
60. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	6.7977	177.590	1 207	
60. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0147	1 687.36	25	
			(1)			306.16	5	
60. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0252	874.68	22	
			(1)			268.82	7	
60. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.1445	798.04	913	
			(1)			268.82	308	
60. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.2016	7.34	1	
60. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0399	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
60. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.3528	3.21	1	
60. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	2.0202	112.76	228	
		Накладные расходы				77%	1 182	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	890	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 511	
	
61.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		66.83	39.92	2 668	
		Объем: 34*1.8+(160*0.2*0.08*2.2)						
	
62.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		66.83	262.99	17 576	
		Объем: 34*1.8+(160*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
63.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1616	51 564.61	8 333	
		Объем: (333+26)*0.45						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.048992	268.820	1 895	
63. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.436928	147.310	359	
63. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.670944	935.23	1 563	
			(1)			268.82	449	
63. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.378048	1 188.38	6 391	
			(1)			268.82	1 446	
63. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006464	3 090.35	20	
		Накладные расходы				81%	1 826	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	766	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 925	
	
64.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		258.56	151.56	39 187	
		Объем: 161.6*1.6						
	
65.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.718	18 517.68	13 296	
		Объем: (333+26)*0.2						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.96584	254.662	2 538	
65. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.28696	151.380	1 709	
65. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.27086	1 543.79	1 962	
			(1)			268.82	342	
65. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.08022	964.28	2 970	
			(1)			200.12	616	
65. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.08344	1 215.15	6 177	
			(1)			286.75	1 458	
65. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.53132	760.62	404	
			(1)			229.99	122	
65. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.59	20.52	74	
		Накладные расходы				121%	5 139	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 761	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 195	
	
66.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		78.98	523.12	41 316	
		Объем: 71.8*1.10						
	
67.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.359	22 274.28	7 996	
		Объем: 333+26						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.52823	265.450	1 998	
67. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.66589	161.570	1 723	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.43439	935.23	406	
			(1)			268.82	117	
67. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.45952	1 543.79	709	
			(1)			268.82	124	
67. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.85244	691.29	1 281	
			(1)			268.82	498	
67. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.0874	791.87	2 445	
			(1)			268.82	830	
67. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0411	721.34	751	
			(1)			268.82	280	
67. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.65338	760.62	497	
			(1)			229.99	150	
67. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.975	20.52	184	
		Накладные расходы				121%	4 502	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 419	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 917	
	
68.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.359	1 725.17	619	
		Объем: 333+26						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.8257	268.820	222	
68. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1795	691.29	124	
			(1)			268.82	48	
68. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.41285	791.87	327	
			(1)			268.82	111	
68. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.23335	721.34	168	
			(1)			268.82	63	
		Накладные расходы				121%	269	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	144	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 032	
	
69.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		89.75	2 270.97	203 820	
		Объем: 359*0.2*1.25						
	
70.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1795	5 304.43	952	
		Объем: 359*0.05						
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.884935	213.358	189	
70. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.170525	1 543.79	263	
			(1)			268.82	46	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.71441	964.28	689	
			(1)			200.12	143	
		Накладные расходы				121%	229	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	123	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 304	
	
71.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		18.309	2 154.36	39 444	
		Объем: (0.1795)*102.0						
	
72.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		35.9	2 297.87	82 494	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.231	220.033	711	
72. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	423.62	184.510	78 162	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.077	964.28	1 039	
			(1)			200.12	216	
72. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	20.463	13.20	270	
72. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.077	760.62	819	
			(1)			229.99	248	
72. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.077	1 037.49	1 117	
			(1)			229.99	248	
72. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.18	20.52	147	
72. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.795	523.12	939	
		Накладные расходы				121%	95 436	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	51 267	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					229 198	
	
73.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		339.66	480.00	163 037	
		Объем: 333*1.02						
	
74.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		26.52	570.00	15 116	
		Объем: 26*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
75.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03375	51 564.61	1 740	
		Объем: 125*0.27						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.472175	268.820	396	
75. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.50895	147.310	75	
75. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.348975	935.23	326	
			(1)			268.82	94	
75. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.1232	1 188.38	1 335	
			(1)			268.82	302	
75. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00135	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	382	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	160	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 282	
	
76.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		54	151.56	8 184	
		Объем: 33.75*1.6						
	
77.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.163	18 517.68	3 018	
		Объем: 125*0.13						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.26244	254.662	576	
77. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.56236	151.380	388	
77. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28851	1 543.79	445	
			(1)			268.82	78	
77. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.69927	964.28	674	
			(1)			200.12	140	
77. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.15404	1 215.15	1 402	
			(1)			286.75	331	
77. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12062	760.62	92	
			(1)			229.99	28	
77. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.815	20.52	17	
		Накладные расходы				121%	1 166	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	627	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 811	
	
78.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.93	523.12	9 380	
		Объем: 16.3*1.10						
	
79.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.125	22 274.28	2 784	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.62125	265.450	696	
79. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.71375	161.570	600	
79. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.15125	935.23	141	
			(1)			268.82	41	
79. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.16	1 543.79	247	
			(1)			268.82	43	
79. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.645	691.29	446	
			(1)			268.82	173	
79. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.075	791.87	851	
			(1)			268.82	289	
79. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3625	721.34	261	
			(1)			268.82	97	
79. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2275	760.62	173	
			(1)			229.99	52	
79. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.125	20.52	64	
		Накладные расходы				121%	1 568	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	842	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 195	
	
80.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.125	1 725.17	-216	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2875	268.820	-77	
80. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0625	691.29	-43	
			(1)			268.82	-17	
80. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.14375	791.87	-114	
			(1)			268.82	-39	
80. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.08125	721.34	-59	
			(1)			268.82	-22	
		Накладные расходы				121%	-93	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-50	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-359	
	
81.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		15.625	2 066.43	32 288	
		Объем: 125*0.1*1.25						
	
82.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.05	5 304.43	265	
		Объем: 125*0.04						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.2465	213.358	53	
82. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0475	1 543.79	73	
			(1)			268.82	13	
82. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.199	964.28	192	
			(1)			200.12	40	
		Накладные расходы				121%	64	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	34	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					364	
	
83.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.1	2 154.36	10 987	
		Объем: (0.05)*102.0						
	
84.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.5	2 297.87	28 723	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.125	220.033	248	
84. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	147.5	184.510	27 215	
84. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.375	964.28	362	
			(1)			200.12	75	
84. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.125	13.20	94	
84. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.375	760.62	285	
			(1)			229.99	86	
84. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.375	1 037.49	389	
			(1)			229.99	86	
84. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.5	20.52	51	
84. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.625	523.12	327	
		Накладные расходы				121%	33 230	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	17 851	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					79 804	
	
85.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		127.5	450.00	57 375	
		Объем: 125*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
86.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01772	51 564.61	914	
		Объем: (126*0.3*0.3)+114*0.2*0.28						
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.7729464	268.820	208	
86. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2672176	147.310	39	
86. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1832248	935.23	171	
			(1)			268.82	49	
86. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5897216	1 188.38	701	
			(1)			268.82	159	
86. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007088	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	200	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	84	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 198	
	
87.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		28.352	151.56	4 297	
		Объем: 17.72*1.6						
	
88.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.108	18 517.68	2 000	
		Объем: (126*0.3*0.2)+(114*0.28*0.1)						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.49904	254.662	382	
88. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.69776	151.380	257	
88. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19116	1 543.79	295	
			(1)			268.82	51	
88. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.46332	964.28	447	
			(1)			200.12	93	
88. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.76464	1 215.15	929	
			(1)			286.75	219	
88. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07992	760.62	61	
			(1)			229.99	18	
88. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.54	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	773	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	415	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 189	
	
89.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.88	523.12	6 215	
		Объем: 10.8*1.10						
	
90.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.26	32 868.00	41 414	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9072	266.663	242	
90. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	95.8608	159.670	15 306	
90. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.8568	874.68	749	
			(1)			268.82	230	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
90. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00126	57 689.15	73	
90. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.434	3 276.39	24 357	
90. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0756	2 983.71	226	
90. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2142	3 038.87	651	
		Накладные расходы				121%	18 813	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	10 106	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					70 333	
	
91.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		126	341.55	43 035	
		Объем: (1.26)*100.0						
	
92.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.14	13 358.27	15 228	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8208	266.663	219	
92. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	86.7312	159.670	13 848	
92. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7752	874.68	678	
			(1)			268.82	208	
92. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0456	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
92. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00114	57 689.15	66	
92. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1938	3 038.87	589	
		Накладные расходы				121%	17 021	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	9 144	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					41 393	
	
93.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0226	2 983.71	67	
		Объем: (1.14)*(0.06*0.33)						
	
94.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.784	3 276.39	18 951	
		Объем: (1.14)*(5.9*0.86)						
	
95.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		114	178.10	20 303	
		Объем: (1.14)*100.0						
	
96.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		2	240.42	481	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.06	229.990	14	
96. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	2.58	154.230	398	
96. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
96. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.01	2 067.77	21	
		Накладные расходы				88%	363	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	198	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 041	
	
97.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		2	692.00	1 384	
		Объем: (2.0)*1						
	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
98.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0257	51 564.61	1 325	
		Объем: (53+4)*0.45						
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.121034	268.820	301	
98. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.387556	147.310	57	
98. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.265738	935.23	249	
			(1)			268.82	71	
98. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.855296	1 188.38	1 016	
			(1)			268.82	230	
98. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001028	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	290	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	122	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 737	
	
99.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		41.12	151.56	6 232	
		Объем: 25.7*1.6						
	
100.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.114	18 517.68	2 111	
		Объем: (53+4)*0.2						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.58232	254.662	403	
100. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.79208	151.380	271	
100. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.20178	1 543.79	312	
			(1)			268.82	54	
100. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.48906	964.28	472	
			(1)			200.12	98	
100. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.80712	1 215.15	981	
			(1)			286.75	231	
100. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08436	760.62	64	
			(1)			229.99	19	
100. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.57	20.52	12	
		Накладные расходы				121%	816	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	438	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 365	
	
101.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.54	523.12	6 560	
		Объем: 11.4*1.10						
	
102.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0285	5 304.43	151	
		Объем: (57)*0.05						
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.140505	213.358	30	
102. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.027075	1 543.79	42	
			(1)			268.82	7	
102. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.11343	964.28	109	
			(1)			200.12	23	
		Накладные расходы				121%	36	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	20	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					207	
	
103.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.907	2 154.36	6 263	
		Объем: (0.0285)*102.0						
	
104.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.7	2 297.87	13 098	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.513	220.033	113	
104. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	67.26	184.510	12 410	
104. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.171	964.28	165	
			(1)			200.12	34	
104. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.249	13.20	43	
104. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.171	760.62	130	
			(1)			229.99	39	
104. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.171	1 037.49	177	
			(1)			229.99	39	
104. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.14	20.52	23	
104. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.285	523.12	149	
		Накладные расходы				121%	15 153	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	8 140	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 391	
	
105.	С9 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2		54.06	620.00	33 517	
		Объем: 53*1.02						
	
106.	С10 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2		4.08	610.00	2 489	
		Объем: 4*1.02						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
107.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0018	51 564.61	93	
		Объем: (20*0.3*0.3)						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.078516	268.820	21	
107. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.027144	147.310	4	
107. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.018612	935.23	17	
			(1)			268.82	5	
107. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.059904	1 188.38	71	
			(1)			268.82	16	
107. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000072	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	20	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	9	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					122	
	
108.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.88	151.56	436	
		Объем: 1.8*1.6						
	
109.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.012	18 517.68	222	
		Объем: (20*0.3*0.2)						
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.16656	254.662	42	
109. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.18864	151.380	29	
109. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02124	1 543.79	33	
			(1)			268.82	6	
109. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.05148	964.28	50	
			(1)			200.12	10	
109. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.08496	1 215.15	103	
			(1)			286.75	24	
109. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00888	760.62	7	
			(1)			229.99	2	
109. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.06	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	86	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	46	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					354	
	
110.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.32	523.12	691	
		Объем: 1.2*1.10						
	
111.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.2	32 868.00	6 574	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.144	266.663	38	
111. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	15.216	159.670	2 430	
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.136	874.68	119	
			(1)			268.82	37	
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
111. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	57 689.15	12	
111. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.18	3 276.39	3 866	
111. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.012	2 983.71	36	
111. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.034	3 038.87	103	
		Накладные расходы				121%	2 986	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 604	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 164	
	
112.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		20	341.55	6 831	
		Объем: (0.2)*100.0						
	
	Благоустройство	
113.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 482.75	13 483	
113. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	150.030	6 001	
113. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	498.77	7 482	
		Накладные расходы				98%	5 881	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	3 661	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 025	
	
114.	ГЭСН 27-09-004-03	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 м	10 шт.		4.4	3 278.47	14 425	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.528	229.990	121	
114. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0.46	2.024	154.230	312	
114. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.12	0.528	726.89	384	
			(1)			229.99	121	
114. 4.	01.5.03.06-0011	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.	10	44	312.03	13 729	
		Накладные расходы				121%	524	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	281	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 230	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 100 216	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 019 197	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					494 372	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 57-59, 96; %=81 - по стр. 63, 75, 86, 98, 107; %=121 - по стр. 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 100, 102, 104, 109, 111, 114; %=98 - по стр. 113)					231 930	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57-59, 96; %=34 - по стр. 63, 75, 86, 98, 107; %=65 - по стр. 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 100, 102, 104, 109, 111, 114; %=61 - по стр. 113)					124 984	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 376 111	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 439	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 60)					1 182	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60)					890	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 511	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					78 580	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					78 580	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 459 202	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	29 184	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 488 386	
							
	НДС 18%				18	267 909	
	ВСЕГО С НДС					1 756 295	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					233 112	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					125 874	
	
	Раздел 3.  Ленинский проспект 21-25	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
115.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.318	31 377.16	9 978	
		Объем: 454*0.07						
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.3583	268.820	1 440	
115. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	24.71496	152.740	3 775	
115. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.43418	935.23	1 341	
			(1)			268.82	386	
115. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.92412	1 233.16	4 839	
			(1)			268.82	1 055	
115. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.62964	35.92	23	
		Накладные расходы				88%	4 589	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 503	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 070	
	
116.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.06	16 033.58	33 029	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	19.364	200.120	3 875	
116. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	140.6156	163.200	22 948	
116. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	19.364	493.44	9 555	
			(1)			200.12	3 875	
116. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	58.092	9.05	526	
		Накладные расходы				88%	23 604	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	12 875	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					69 508	
	
117.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т		0.35	8 130.71	2 846	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.42835	268.003	383	
117. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	7.93065	177.590	1 408	
117. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.01715	1 687.36	29	
			(1)			306.16	5	
117. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0294	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
117. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.33525	798.04	1 066	
			(1)			268.82	359	
117. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.2352	7.34	2	
117. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.04655	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
117. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.4116	3.21	1	
117. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	2.3569	112.76	266	
		Накладные расходы				77%	1 379	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 039	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 264	
	
118.	ГЭСН 47-01-117-01 
(прим)	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	100 шт.		0.1	720.44	72	
118. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.96	0.396	181.930	72	
		Накладные расходы				98%	71	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	44	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					186	
	
119.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		64.49	39.92	2 574	
		Объем: 31.8*1.8+(206*0.2*0.08*2.2)						
	
120.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		64.49	262.99	16 960	
		Объем: 31.8*1.8+(206*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
121.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.2894	51 564.61	14 923	
		Объем: (590+53)*0.45						
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	12.623628	268.820	3 393	
121. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.364152	147.310	643	
121. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.992396	935.23	2 799	
			(1)			268.82	804	
121. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	9.631232	1 188.38	11 446	
			(1)			268.82	2 589	
121. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.011576	3 090.35	36	
		Накладные расходы				81%	3 269	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	1 372	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 564	
	
122.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		463.04	151.56	70 178	
		Объем: 289.4*1.6						
	
123.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.286	18 517.68	23 814	
		Объем: (590+53)*0.2						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	17.84968	254.662	4 546	
123. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	20.21592	151.380	3 060	
123. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.27622	1 543.79	3 514	
			(1)			268.82	612	
123. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.51694	964.28	5 320	
			(1)			200.12	1 104	
123. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	9.10488	1 215.15	11 064	
			(1)			286.75	2 611	
123. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.95164	760.62	724	
			(1)			229.99	219	
123. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.43	20.52	132	
		Накладные расходы				121%	9 203	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	4 944	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					37 961	
	
124.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		141.46	523.12	74 001	
		Объем: 128.6*1.10						
	
125.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.643	22 274.28	14 322	
		Объем: (590+53)						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	13.48371	265.450	3 579	
125. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	19.10353	161.570	3 087	
125. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.77803	935.23	728	
			(1)			268.82	209	
125. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.82304	1 543.79	1 271	
			(1)			268.82	221	
125. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.31788	691.29	2 294	
			(1)			268.82	892	
125. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.5298	791.87	4 379	
			(1)			268.82	1 487	
125. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.8647	721.34	1 345	
			(1)			268.82	501	
125. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.17026	760.62	890	
			(1)			229.99	269	
125. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	16.075	20.52	330	
		Накладные расходы				121%	8 066	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	4 333	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 721	
	
126.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.643	1 725.17	1 109	
		Объем: (590+53)						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.4789	268.820	398	
126. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.3215	691.29	222	
			(1)			268.82	86	
126. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.73945	791.87	586	
			(1)			268.82	199	
126. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.41795	721.34	301	
			(1)			268.82	112	
		Накладные расходы				121%	482	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	259	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 849	
	
127.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		160.75	2 270.97	365 058	
		Объем: (590+53)*0.2*1.25						
	
128.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.3215	5 304.43	1 705	
		Объем: (590+53)*0.05						
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.584995	213.358	338	
128. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.305425	1 543.79	472	
			(1)			268.82	82	
128. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.27957	964.28	1 234	
			(1)			200.12	256	
		Накладные расходы				121%	409	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	220	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 334	
	
129.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		32.793	2 154.36	70 648	
		Объем: (0.3215)*102.0						
	
130.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		64.3	2 297.87	147 753	
		Объем: (590+53)						
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	5.787	220.033	1 273	
130. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	758.74	184.510	139 995	
130. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.929	964.28	1 860	
			(1)			200.12	386	
130. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	36.651	13.20	484	
130. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.929	760.62	1 467	
			(1)			229.99	444	
130. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.929	1 037.49	2 001	
			(1)			229.99	444	
130. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	12.86	20.52	264	
130. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.215	523.12	1 682	
		Накладные расходы				121%	170 934	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	91 824	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					410 511	
	
131.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		601.8	480.00	288 864	
		Объем: 590*1.02						
	
132.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		54.06	570.00	30 814	
		Объем: 53*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
133.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.04455	51 564.61	2 297	
		Объем: 165*0.27						
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.943271	268.820	522	
133. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.671814	147.310	99	
133. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.460647	935.23	431	
			(1)			268.82	124	
133. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.482624	1 188.38	1 762	
			(1)			268.82	399	
133. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001782	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	503	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	211	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 011	
	
134.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		71.28	151.56	10 803	
		Объем: 44.55*1.6						
	
135.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.215	18 517.68	3 981	
		Объем: 165*0.13						
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.9842	254.662	760	
135. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.3798	151.380	512	
135. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.38055	1 543.79	587	
			(1)			268.82	102	
135. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.92235	964.28	889	
			(1)			200.12	185	
135. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.5222	1 215.15	1 850	
			(1)			286.75	436	
135. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1591	760.62	121	
			(1)			229.99	37	
135. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.075	20.52	22	
		Накладные расходы				121%	1 539	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	827	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 347	
	
136.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		23.65	523.12	12 372	
		Объем: 21.5*1.10						
	
137.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.165	22 274.28	3 675	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.46005	265.450	918	
137. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.90215	161.570	792	
137. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19965	935.23	187	
			(1)			268.82	54	
137. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2112	1 543.79	326	
			(1)			268.82	57	
137. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.8514	691.29	589	
			(1)			268.82	229	
137. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.419	791.87	1 124	
			(1)			268.82	381	
137. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4785	721.34	345	
			(1)			268.82	129	
137. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.3003	760.62	228	
			(1)			229.99	69	
137. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.125	20.52	85	
		Накладные расходы				121%	2 069	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 112	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 856	
	
138.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.165	1 725.17	-285	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3795	268.820	-102	
138. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0825	691.29	-57	
			(1)			268.82	-22	
138. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.18975	791.87	-150	
			(1)			268.82	-51	
138. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.10725	721.34	-77	
			(1)			268.82	-29	
		Накладные расходы				121%	-123	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-66	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-475	
	
139.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		20.625	2 066.43	42 620	
		Объем: 165*0.1*1.25						
	
140.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.066	5 304.43	350	
		Объем: 165*0.04						
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.32538	213.358	69	
140. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0627	1 543.79	97	
			(1)			268.82	17	
140. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.26268	964.28	253	
			(1)			200.12	53	
		Накладные расходы				121%	83	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	45	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					478	
	
141.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.732	2 154.36	14 503	
		Объем: (0.066)*102.0						
	
142.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16.5	2 297.87	37 915	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.485	220.033	327	
142. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	194.7	184.510	35 924	
142. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.495	964.28	477	
			(1)			200.12	99	
142. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.405	13.20	124	
142. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.495	760.62	377	
			(1)			229.99	114	
142. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.495	1 037.49	514	
			(1)			229.99	114	
142. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.3	20.52	68	
142. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.825	523.12	432	
		Накладные расходы				121%	43 864	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	23 563	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					105 342	
	
143.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		168.3	450.00	75 735	
		Объем: 165*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
144.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0033	51 564.61	170	
		Объем: 13*0.25						
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.143946	268.820	39	
144. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.049764	147.310	7	
144. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.034122	935.23	32	
			(1)			268.82	9	
144. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.109824	1 188.38	131	
			(1)			268.82	30	
144. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000132	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	37	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	16	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					223	
	
145.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.28	151.56	800	
		Объем: 3.3*1.6						
	
146.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.026	18 517.68	481	
		Объем: 13*0.2						
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.36088	254.662	92	
146. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.40872	151.380	62	
146. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04602	1 543.79	71	
			(1)			268.82	12	
146. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.11154	964.28	108	
			(1)			200.12	22	
146. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.18408	1 215.15	224	
			(1)			286.75	53	
146. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01924	760.62	15	
			(1)			229.99	4	
146. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.13	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	186	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	100	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					767	
	
147.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.86	523.12	1 496	
		Объем: 2.6*1.10						
	
148.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0065	5 304.43	34	
		Объем: 13*0.05						
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.032045	213.358	7	
148. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.006175	1 543.79	10	
			(1)			268.82	2	
148. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.02587	964.28	25	
			(1)			200.12	5	
		Накладные расходы				121%	8	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	5	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					47	
	
149.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.663	2 154.36	1 428	
		Объем: (0.0065)*102.0						
	
150.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.3	2 297.87	2 987	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.117	220.033	26	
150. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	15.34	184.510	2 830	
150. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.039	964.28	38	
			(1)			200.12	8	
150. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.741	13.20	10	
150. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.039	760.62	30	
			(1)			229.99	9	
150. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.039	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
150. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.26	20.52	5	
150. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.065	523.12	34	
		Накладные расходы				121%	3 456	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 856	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 299	
	
151.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		13.26	450.00	5 967	
		Объем: 13*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
152.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02274	51 564.61	1 173	
		Объем: (145*0.3*0.3)+173*0.2*0.28						
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9919188	268.820	267	
152. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3429192	147.310	51	
152. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2351316	935.23	220	
			(1)			268.82	63	
152. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7567872	1 188.38	899	
			(1)			268.82	203	
152. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009096	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	258	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	108	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 539	
	
153.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36.384	151.56	5 514	
		Объем: 22.74*1.6						
	
154.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.135	18 517.68	2 500	
		Объем: (145*0.3*0.2)+(173*0.28*0.1)						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.8738	254.662	477	
154. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.1222	151.380	321	
154. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.23895	1 543.79	369	
			(1)			268.82	64	
154. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.57915	964.28	558	
			(1)			200.12	116	
154. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.9558	1 215.15	1 161	
			(1)			286.75	274	
154. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0999	760.62	76	
			(1)			229.99	23	
154. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.675	20.52	14	
		Накладные расходы				121%	966	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	519	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 984	
	
155.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.85	523.12	7 768	
		Объем: 13.5*1.10						
	
156.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.45	32 868.00	47 659	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.044	266.663	278	
156. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	110.316	159.670	17 614	
156. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.986	874.68	862	
			(1)			268.82	265	
156. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.058	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
156. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00145	57 689.15	84	
156. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.555	3 276.39	28 030	
156. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.087	2 983.71	260	
156. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2465	3 038.87	749	
		Накладные расходы				121%	21 649	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	11 630	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					80 938	
	
157.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		145	341.55	49 525	
		Объем: (1.45)*100.0						
	
158.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.73	13 358.27	23 110	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.2456	266.663	332	
158. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	131.6184	159.670	21 016	
158. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.1764	874.68	1 029	
			(1)			268.82	316	
158. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0692	1 037.49	72	
			(1)			229.99	16	
158. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00173	57 689.15	100	
158. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2941	3 038.87	894	
		Накладные расходы				121%	25 831	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	13 876	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					62 817	
	
159.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0343	2 983.71	102	
		Объем: (1.73)*(0.06*0.33)						
	
160.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.778	3 276.39	28 760	
		Объем: (1.73)*(5.9*0.86)						
	
161.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		173	178.10	30 811	
		Объем: (1.73)*100.0						
	
162.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		1	240.42	240	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	229.990	7	
162. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	1.29	154.230	199	
162. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
162. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.005	2 067.77	10	
		Накладные расходы				88%	181	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	99	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					520	
	
163.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		1	692.00	692	
		Объем: (1.0)*1						
	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
164.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0805	51 564.61	4 151	
		Объем: (166+13)*0.45						
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.51141	268.820	944	
164. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.21394	147.310	179	
164. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.83237	935.23	778	
			(1)			268.82	224	
164. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.67904	1 188.38	3 184	
			(1)			268.82	720	
164. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00322	3 090.35	10	
		Накладные расходы				81%	910	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	382	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 442	
	
165.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		128.8	151.56	19 521	
		Объем: 80.5*1.6						
	
166.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.358	18 517.68	6 629	
		Объем: (166+13)*0.2						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.96904	254.662	1 265	
166. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.62776	151.380	852	
166. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.63366	1 543.79	978	
			(1)			268.82	170	
166. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.53582	964.28	1 481	
			(1)			200.12	307	
166. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.53464	1 215.15	3 080	
			(1)			286.75	727	
166. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.26492	760.62	202	
			(1)			229.99	61	
166. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.79	20.52	37	
		Накладные расходы				121%	2 562	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 376	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 567	
	
167.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		39.38	523.12	20 600	
		Объем: 35.8*1.10						
	
168.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0895	5 304.43	475	
		Объем: (166+13)*0.05						
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.441235	213.358	94	
168. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.085025	1 543.79	131	
			(1)			268.82	23	
168. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.35621	964.28	343	
			(1)			200.12	71	
		Накладные расходы				121%	114	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	61	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					650	
	
169.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.129	2 154.36	19 667	
		Объем: (0.0895)*102.0						
	
170.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17.9	2 297.87	41 132	
		Объем: 166+13						
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.611	220.033	354	
170. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	211.22	184.510	38 972	
170. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.537	964.28	518	
			(1)			200.12	107	
170. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.203	13.20	135	
170. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.537	760.62	408	
			(1)			229.99	124	
170. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.537	1 037.49	557	
			(1)			229.99	124	
170. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.58	20.52	73	
170. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.895	523.12	468	
		Накладные расходы				121%	47 584	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	25 562	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					114 278	
	
171.	С15 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2		169.32	620.00	104 978	
		Объем: (166)*1.02						
	
172.	С16 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2		13.26	610.00	8 089	
		Объем: 13*1.02						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
173.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00576	51 564.61	297	
		Объем: (64*0.3*0.3)						
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2512512	268.820	68	
173. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0868608	147.310	13	
173. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0595584	935.23	56	
			(1)			268.82	16	
173. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1916928	1 188.38	228	
			(1)			268.82	52	
173. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002304	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	66	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	28	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					390	
	
174.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.216	151.56	1 397	
		Объем: 5.76*1.6						
	
175.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.038	18 517.68	704	
		Объем: (64*0.3*0.2)						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.52744	254.662	134	
175. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.59736	151.380	90	
175. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06726	1 543.79	104	
			(1)			268.82	18	
175. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16302	964.28	157	
			(1)			200.12	33	
175. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.26904	1 215.15	327	
			(1)			286.75	77	
175. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02812	760.62	21	
			(1)			229.99	6	
175. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.19	20.52	4	
		Накладные расходы				121%	271	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	146	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 121	
	
176.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.18	523.12	2 187	
		Объем: 3.8*1.10						
	
177.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.64	32 868.00	21 036	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.4608	266.663	123	
177. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	48.6912	159.670	7 775	
177. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4352	874.68	381	
			(1)			268.82	117	
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0256	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
177. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00064	57 689.15	37	
177. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.776	3 276.39	12 372	
177. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0384	2 983.71	115	
177. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1088	3 038.87	331	
		Накладные расходы				121%	9 557	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	5 134	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					35 726	
	
178.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		64	341.55	21 859	
		Объем: (0.64)*100.0						
	
	Благоустройство	
179.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.3	13 482.75	17 528	
179. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	52	150.030	7 802	
179. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	19.5	498.77	9 726	
		Накладные расходы				98%	7 646	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	4 759	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					29 933	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 874 081	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 743 488	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					908 367	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 115, 116, 162; %=98 - по стр. 118, 179; %=81 - по стр. 121, 133, 144, 152, 164, 173; %=121 - по стр. 123, 125, 126, 128, 130, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 166, 168, 170, 175, 177)					389 843	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 115, 116, 162; %=61 - по стр. 118, 179; %=34 - по стр. 121, 133, 144, 152, 164, 173; %=65 - по стр. 123, 125, 126, 128, 130, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 166, 168, 170, 175, 177)					209 720	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 343 051	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 846	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 117)					1 379	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 117)					1 039	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 264	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					127 747	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					127 747	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 476 062	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	49 521	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					2 525 583	
							
	НДС 18%				18	454 605	
	ВСЕГО С НДС					2 980 188	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					391 222	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					210 759	
	
	Раздел 4.  Ленинский проспект 17а-23а	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
180.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.344	31 377.16	10 794	
		Объем: 491*0.07						
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.7964	268.820	1 558	
180. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	26.73568	152.740	4 084	
180. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.55144	935.23	1 451	
			(1)			268.82	417	
180. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.24496	1 233.16	5 235	
			(1)			268.82	1 141	
180. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.68112	35.92	24	
		Накладные расходы				88%	4 965	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 708	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 467	
	
181.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.86	16 033.58	45 856	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	26.884	200.120	5 380	
181. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	195.2236	163.200	31 860	
181. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	26.884	493.44	13 266	
			(1)			200.12	5 380	
181. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	80.652	9.05	730	
		Накладные расходы				88%	32 771	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	17 875	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					96 502	
	
182.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		2.31	2 685.81	6 204	
182. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	43.1508	143.780	6 204	
		Накладные расходы				88%	5 460	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 978	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 641	
	
183.	ГЭСН 07-01-001-01 
(прим)	Демонтаж , вазонов	100 шт.		0.06	26 020.11	1 561	
		Объем: 4+2						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.872	1.19232	263.153	314	
183. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	57.896	3.47376	165.230	574	
183. 3.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	17.624	1.05744	798.04	844	
			(1)			268.82	284	
183. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.848	0.05088	964.28	49	
			(1)			200.12	10	
183. 5.	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора	маш.-ч	0.936	0.05616	30.04	2	
183. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.4	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
183. 7.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.936	0.05616	97.21	5	
		Накладные расходы				111%	986	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	515	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 062	
	
184.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т		0.15	8 130.71	1 220	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.61215	268.003	164	
184. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	3.39885	177.590	604	
184. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.00735	1 687.36	12	
			(1)			306.16	2	
184. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0126	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
184. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.57225	798.04	457	
			(1)			268.82	154	
184. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.1008	7.34	1	
184. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01995	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
184. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.1764	3.21	1	
184. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.0101	112.76	114	
		Накладные расходы				77%	591	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	445	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 257	
	
185.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		2.94	2 666.05	7 838	
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	5.4684	229.990	1 258	
185. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	11.2602	171.480	1 931	
185. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	5.4684	1 080.26	5 907	
			(1)			229.99	1 258	
		Накладные расходы				88%	2 806	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 531	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 175	
	
186.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		1	761.19	761	
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	229.990	7	
186. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	3.7	146.090	541	
186. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
186. 4.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38	0.38	498.77	190	
		Накладные расходы				88%	482	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	263	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 506	
	
187.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		71.99	39.92	2 874	
		Объем: 34.4*1.8+(286*0.2*0.08*2.2)						
	
188.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		71.99	262.99	18 933	
		Объем: 34.4*1.8+(286*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
189.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.4194	51 564.61	21 626	
		Объем: (882+50)*0.45						
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	18.294228	268.820	4 918	
189. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	6.324552	147.310	932	
189. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.336596	935.23	4 056	
			(1)			268.82	1 166	
189. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	13.957632	1 188.38	16 587	
			(1)			268.82	3 752	
189. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.016776	3 090.35	52	
		Накладные расходы				81%	4 739	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	1 989	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					28 354	
	
190.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		671.04	151.56	101 703	
		Объем: 419.4*1.6						
	
191.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.864	18 517.68	34 517	
		Объем: (882+50)*0.2						
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	25.87232	254.662	6 589	
191. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	29.30208	151.380	4 436	
191. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.29928	1 543.79	5 093	
			(1)			268.82	887	
191. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	7.99656	964.28	7 711	
			(1)			200.12	1 600	
191. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	13.19712	1 215.15	16 036	
			(1)			286.75	3 784	
191. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.37936	760.62	1 049	
			(1)			229.99	317	
191. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	9.32	20.52	191	
		Накладные расходы				121%	13 340	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	7 166	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					55 024	
	
192.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		205.04	523.12	107 261	
		Объем: 186.4*1.10						
	
193.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.932	22 274.28	20 760	
		Объем: 882+50						
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	19.54404	265.450	5 188	
193. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	27.68972	161.570	4 474	
193. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	1.12772	935.23	1 055	
			(1)			268.82	303	
193. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	1.19296	1 543.79	1 842	
			(1)			268.82	321	
193. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	4.80912	691.29	3 324	
			(1)			268.82	1 293	
193. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	8.0152	791.87	6 347	
			(1)			268.82	2 155	
193. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	2.7028	721.34	1 950	
			(1)			268.82	727	
193. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.69624	760.62	1 290	
			(1)			229.99	390	
193. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	23.3	20.52	478	
		Накладные расходы				121%	11 691	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	6 280	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					38 731	
	
194.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.932	1 725.17	1 608	
		Объем: 882+50						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	2.1436	268.820	576	
194. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.466	691.29	322	
			(1)			268.82	125	
194. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	1.0718	791.87	849	
			(1)			268.82	288	
194. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.6058	721.34	437	
			(1)			268.82	163	
		Накладные расходы				121%	697	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	374	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 679	
	
195.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		233	2 270.97	529 136	
		Объем: (882+50)*0.2*1.25						
	
196.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.466	5 304.43	2 472	
		Объем: (882+50)*0.05						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.29738	213.358	490	
196. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.4427	1 543.79	683	
			(1)			268.82	119	
196. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.85468	964.28	1 788	
			(1)			200.12	371	
		Накладные расходы				121%	593	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	319	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 383	
	
197.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		47.532	2 154.36	102 401	
		Объем: (0.466)*102.0						
	
198.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		93.2	2 297.87	214 162	
		Объем: (882+50)						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	8.388	220.033	1 846	
198. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	1099.76	184.510	202 917	
198. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.796	964.28	2 696	
			(1)			200.12	560	
198. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	53.124	13.20	701	
198. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.796	760.62	2 127	
			(1)			229.99	643	
198. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.796	1 037.49	2 901	
			(1)			229.99	643	
198. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	18.64	20.52	382	
198. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.66	523.12	2 438	
		Накладные расходы				121%	247 763	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	133 096	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					595 021	
	
199.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		899.64	480.00	431 827	
		Объем: 882*1.02						
	
200.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		51	570.00	29 070	
		Объем: 50*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
201.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.06588	51 564.61	3 397	
		Объем: 244*0.27						
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.8736856	268.820	773	
201. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.9934704	147.310	146	
201. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6811992	935.23	637	
			(1)			268.82	183	
201. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.1924864	1 188.38	2 606	
			(1)			268.82	589	
201. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0026352	3 090.35	8	
		Накладные расходы				81%	744	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	312	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 454	
	
202.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		105.408	151.56	15 976	
		Объем: 65.88*1.6						
	
203.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.317	18 517.68	5 870	
		Объем: 244*0.13						
203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.39996	254.662	1 121	
203. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.98324	151.380	754	
203. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.56109	1 543.79	866	
			(1)			268.82	151	
203. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.35993	964.28	1 311	
			(1)			200.12	272	
203. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.24436	1 215.15	2 727	
			(1)			286.75	644	
203. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23458	760.62	178	
			(1)			229.99	54	
203. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.585	20.52	33	
		Накладные расходы				121%	2 269	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 219	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 358	
	
204.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		34.87	523.12	18 241	
		Объем: 31.7*1.10						
	
205.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.244	22 274.28	5 435	
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.11668	265.450	1 358	
205. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.24924	161.570	1 171	
205. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.29524	935.23	276	
			(1)			268.82	79	
205. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.31232	1 543.79	482	
			(1)			268.82	84	
205. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.25904	691.29	870	
			(1)			268.82	338	
205. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.0984	791.87	1 662	
			(1)			268.82	564	
205. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7076	721.34	510	
			(1)			268.82	190	
205. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.44408	760.62	338	
			(1)			229.99	102	
205. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.1	20.52	125	
		Накладные расходы				121%	3 060	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 644	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 139	
	
206.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.244	1 725.17	-421	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.5612	268.820	-151	
206. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.122	691.29	-84	
			(1)			268.82	-33	
206. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.2806	791.87	-222	
			(1)			268.82	-75	
206. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.1586	721.34	-114	
			(1)			268.82	-43	
		Накладные расходы				121%	-183	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-98	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-702	
	
207.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		30.5	2 066.43	63 026	
		Объем: 244*0.1*1.25						
	
208.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0976	5 304.43	518	
		Объем: 244*0.04						
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.481168	213.358	103	
208. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.09272	1 543.79	143	
			(1)			268.82	25	
208. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.388448	964.28	375	
			(1)			200.12	78	
		Накладные расходы				121%	125	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	67	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					710	
	
209.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.955	2 154.36	21 447	
		Объем: (0.0976)*102.0						
	
210.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		24.4	2 297.87	56 068	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.196	220.033	483	
210. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	287.92	184.510	53 124	
210. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.732	964.28	706	
			(1)			200.12	146	
210. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.908	13.20	184	
210. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.732	760.62	557	
			(1)			229.99	168	
210. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.732	1 037.49	759	
			(1)			229.99	168	
210. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.88	20.52	100	
210. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.22	523.12	638	
		Накладные расходы				121%	64 864	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	34 845	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					155 777	
	
211.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		248.88	450.00	111 996	
		Объем: 244*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
212.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0125	51 564.61	645	
		Объем: 50*0.25						
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.54525	268.820	147	
212. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1885	147.310	28	
212. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.12925	935.23	121	
			(1)			268.82	35	
212. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.416	1 188.38	494	
			(1)			268.82	112	
212. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	142	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	60	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					846	
	
213.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20	151.56	3 031	
		Объем: 12.5*1.6						
	
214.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.1	18 517.68	1 852	
		Объем: 50*0.2						
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.388	254.662	353	
214. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.572	151.380	238	
214. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.177	1 543.79	273	
			(1)			268.82	48	
214. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.429	964.28	414	
			(1)			200.12	86	
214. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.708	1 215.15	860	
			(1)			286.75	203	
214. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.074	760.62	56	
			(1)			229.99	17	
214. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.5	20.52	10	
		Накладные расходы				121%	715	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	384	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 951	
	
215.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11	523.12	5 754	
		Объем: 10*1.10						
	
216.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.025	5 304.43	133	
		Объем: 50*0.05						
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.12325	213.358	26	
216. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02375	1 543.79	37	
			(1)			268.82	6	
216. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0995	964.28	96	
			(1)			200.12	20	
		Накладные расходы				121%	31	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	17	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					181	
	
217.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.55	2 154.36	5 494	
		Объем: (0.025)*102.0						
	
218.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5	2 297.87	11 489	
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.45	220.033	99	
218. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	59	184.510	10 886	
218. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.15	964.28	145	
			(1)			200.12	30	
218. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.85	13.20	38	
218. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.15	760.62	114	
			(1)			229.99	34	
218. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
218. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1	20.52	21	
218. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.25	523.12	131	
		Накладные расходы				121%	13 292	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	7 140	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					31 921	
	
219.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		51	450.00	22 950	
		Объем: 50*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
220.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.05083	51 564.61	2 621	
		Объем: (426*0.3*0.3)+223*0.2*0.28						
220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.2172046	268.820	596	
220. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.7665164	147.310	113	
220. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.5255822	935.23	492	
			(1)			268.82	141	
220. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.6916224	1 188.38	2 010	
			(1)			268.82	455	
220. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0020332	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	574	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	241	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 436	
	
221.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		81.328	151.56	12 326	
		Объем: 50.83*1.6						
	
222.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.318	18 517.68	5 889	
		Объем: (426*0.3*0.2)+(223*0.28*0.1)						
222. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.41384	254.662	1 124	
222. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.99896	151.380	757	
222. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.56286	1 543.79	869	
			(1)			268.82	151	
222. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.36422	964.28	1 315	
			(1)			200.12	273	
222. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.25144	1 215.15	2 736	
			(1)			286.75	646	
222. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23532	760.62	179	
			(1)			229.99	54	
222. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.59	20.52	33	
		Накладные расходы				121%	2 276	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 223	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 388	
	
223.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		34.98	523.12	18 299	
		Объем: 31.8*1.10						
	
224.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		4.26	32 868.00	140 018	
224. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.0672	266.663	818	
224. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	324.1008	159.670	51 749	
224. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.8968	874.68	2 534	
			(1)			268.82	779	
224. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1704	1 037.49	177	
			(1)			229.99	39	
224. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00426	57 689.15	246	
224. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	25.134	3 276.39	82 349	
224. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.2556	2 983.71	763	
224. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.7242	3 038.87	2 201	
		Накладные расходы				121%	63 606	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	34 169	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					237 793	
	
225.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		426	341.55	145 500	
		Объем: (4.26)*100.0						
	
226.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.23	13 358.27	29 789	
226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.6056	266.663	428	
226. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	169.6584	159.670	27 089	
226. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5164	874.68	1 326	
			(1)			268.82	408	
226. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0892	1 037.49	93	
			(1)			229.99	21	
226. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00223	57 689.15	129	
226. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3791	3 038.87	1 152	
		Накладные расходы				121%	33 296	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	17 886	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					80 971	
	
227.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0442	2 983.71	132	
		Объем: (2.23)*(0.06*0.33)						
	
228.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.315	3 276.39	37 072	
		Объем: (2.23)*(5.9*0.86)						
	
229.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		223	178.10	39 716	
		Объем: (2.23)*100.0						
	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
230.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1692	51 564.61	8 725	
		Объем: (354+22)*0.45						
230. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.380504	268.820	1 984	
230. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.551536	147.310	376	
230. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.749528	935.23	1 636	
			(1)			268.82	470	
230. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.630976	1 188.38	6 692	
			(1)			268.82	1 514	
230. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006768	3 090.35	21	
		Накладные расходы				81%	1 912	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	802	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 439	
	
231.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		270.72	151.56	41 030	
		Объем: 169.2*1.6						
	
232.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.752	18 517.68	13 925	
		Объем: (354+22)*0.2						
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.43776	254.662	2 658	
232. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.82144	151.380	1 790	
232. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.33104	1 543.79	2 055	
			(1)			268.82	358	
232. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.22608	964.28	3 111	
			(1)			200.12	646	
232. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.32416	1 215.15	6 470	
			(1)			286.75	1 527	
232. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.55648	760.62	423	
			(1)			229.99	128	
232. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.76	20.52	77	
		Накладные расходы				121%	5 382	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 891	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 198	
	
233.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		82.72	523.12	43 272	
		Объем: 75.2*1.10						
	
234.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.188	5 304.43	997	
		Объем: (354+22)*0.05						
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.92684	213.358	198	
234. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1786	1 543.79	276	
			(1)			268.82	48	
234. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.74824	964.28	722	
			(1)			200.12	150	
		Накладные расходы				121%	240	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	129	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 365	
	
235.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		19.176	2 154.36	41 312	
		Объем: (0.188)*102.0						
	
236.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		37.6	2 297.87	86 400	
		Объем: (354+22)						
236. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.384	220.033	745	
236. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	443.68	184.510	81 863	
236. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.128	964.28	1 088	
			(1)			200.12	226	
236. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	21.432	13.20	283	
236. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.128	760.62	858	
			(1)			229.99	259	
236. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.128	1 037.49	1 170	
			(1)			229.99	259	
236. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.52	20.52	154	
236. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.88	523.12	983	
		Накладные расходы				121%	99 956	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	53 695	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					240 051	
	
237.	С21 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2		361.08	620.00	223 870	
		Объем: 354*1.02						
	
238.	С22 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2		22.44	610.00	13 688	
		Объем: 22*1.02						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
239.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00972	51 564.61	501	
		Объем: (108*0.3*0.3)						
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4239864	268.820	114	
239. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1465776	147.310	22	
239. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1005048	935.23	94	
			(1)			268.82	27	
239. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3234816	1 188.38	384	
			(1)			268.82	87	
239. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003888	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	110	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	46	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					657	
	
240.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.552	151.56	2 357	
		Объем: 9.72*1.6						
	
241.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.065	18 517.68	1 204	
		Объем: (108*0.3*0.2)						
241. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.9022	254.662	230	
241. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.0218	151.380	155	
241. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11505	1 543.79	178	
			(1)			268.82	31	
241. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.27885	964.28	269	
			(1)			200.12	56	
241. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4602	1 215.15	559	
			(1)			286.75	132	
241. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0481	760.62	37	
			(1)			229.99	11	
241. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.325	20.52	7	
		Накладные расходы				121%	466	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	250	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 920	
	
242.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.15	523.12	3 740	
		Объем: 6.5*1.10						
	
243.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.08	32 868.00	35 497	
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7776	266.663	207	
243. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	82.1664	159.670	13 120	
243. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7344	874.68	642	
			(1)			268.82	197	
243. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0432	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
243. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00108	57 689.15	62	
243. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.372	3 276.39	20 877	
243. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0648	2 983.71	193	
243. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1836	3 038.87	558	
		Накладные расходы				121%	16 126	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	8 663	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					60 285	
	
244.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		108	341.55	36 887	
		Объем: (1.08)*100.0						
	
	Благоустройство	
245.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		3	13 482.75	40 448	
245. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	120	150.030	18 004	
245. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	45	498.77	22 445	
		Накладные расходы				98%	17 644	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	10 982	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					69 074	
	
246.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.1	2 341.15	234	
246. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.03	229.990	7	
246. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	0.702	181.930	128	
246. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.03	760.62	23	
			(1)			229.99	7	
246. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.107	20.52	2	
246. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000017	189 986.25	3	
246. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.015	703.08	11	
246. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	1	67.61	68	
		Накладные расходы				98%	132	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	82	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					449	
	
247.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		1	1 294.53	1 295	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					3 072 229	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 872 779	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 401 036	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 180-182, 185, 186; %=111 - по стр. 183; %=81 - по стр. 189, 201, 212, 220, 230, 239; %=121 - по стр. 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 232, 234, 236, 241, 243; %=98 - по стр. 245, 246)					653 071	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 180-182, 185, 186; %=58 - по стр. 183; %=34 - по стр. 189, 201, 212, 220, 230, 239; %=65 - по стр. 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 232, 234, 236, 241, 243; %=61 - по стр. 245, 246)					351 743	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 877 593	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 220	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 184)					591	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 184)					445	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 256	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					198 230	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					198 230	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					4 078 079	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	81 562	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					4 159 641	
							
	НДС 18%				18	748 735	
	ВСЕГО С НДС					4 908 376	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					653 662	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					352 188	
	
	Раздел 5.  Муниципальная земля	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
248.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.008	31 377.16	251	
		Объем: 20*0.04						
248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.1348	268.820	36	
248. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.62176	152.740	95	
248. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.03608	935.23	34	
			(1)			268.82	10	
248. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.09872	1 233.16	122	
			(1)			268.82	27	
248. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01584	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	115	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	63	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					429	
	
249.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.5	16 033.58	40 084	
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	23.5	200.120	4 703	
249. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	170.65	163.200	27 850	
249. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	23.5	493.44	11 596	
			(1)			200.12	4 703	
249. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	70.5	9.05	638	
		Накладные расходы				88%	28 647	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	15 625	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					84 356	
	
250.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т		0.25	8 130.71	2 033	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.02025	268.003	273	
250. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	5.66475	177.590	1 006	
250. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.01225	1 687.36	21	
			(1)			306.16	4	
250. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.021	874.68	18	
			(1)			268.82	6	
250. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.95375	798.04	761	
			(1)			268.82	256	
250. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.168	7.34	1	
250. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.03325	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
250. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.294	3.21	1	
250. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.6835	112.76	190	
		Накладные расходы				77%	985	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	742	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 760	
	
251.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		1.4	2 666.05	3 732	
251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	2.604	229.990	599	
251. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	5.362	171.480	919	
251. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	2.604	1 080.26	2 813	
			(1)			229.99	599	
		Накладные расходы				88%	1 336	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	729	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 796	
	
252.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		3	761.19	2 284	
252. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.09	229.990	21	
252. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	11.1	146.090	1 622	
252. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 037.49	93	
			(1)			229.99	21	
252. 4.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38	1.14	498.77	569	
		Накладные расходы				88%	1 446	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	789	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 518	
	
253.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		10.24	39.92	409	
		Объем: 0.8*1.8+(250*0.2*0.08*2.2)						
	
254.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		10.24	262.99	2 693	
		Объем: 0.8*1.8+(250*0.2*0.08*2.2)						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Покрытие  типа Гамбит	
255.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.105	51 564.61	5 414	
		Объем: 420*0.25						
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.5801	268.820	1 231	
255. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.5834	147.310	233	
255. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.0857	935.23	1 015	
			(1)			268.82	292	
255. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.4944	1 188.38	4 153	
			(1)			268.82	939	
255. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0042	3 090.35	13	
		Накладные расходы				81%	1 186	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	498	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 098	
	
256.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		168	151.56	25 462	
		Объем: 105*1.6						
	
257.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.63	18 517.68	11 666	
		Объем: 420*0.15						
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.7444	254.662	2 227	
257. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.9036	151.380	1 499	
257. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.1151	1 543.79	1 721	
			(1)			268.82	300	
257. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.7027	964.28	2 606	
			(1)			200.12	541	
257. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.4604	1 215.15	5 420	
			(1)			286.75	1 279	
257. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.4662	760.62	355	
			(1)			229.99	107	
257. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.15	20.52	65	
		Накладные расходы				121%	4 508	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 422	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 596	
	
258.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		69.3	523.12	36 252	
		Объем: 63*1.1						
	
259.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		42	633.89	26 623	
		Объем: 420.0*0.1						
259. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	153.72	158.310	24 335	
259. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	20.16	3.18	64	
259. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.084	21 070.94	1 770	
259. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	14.7	20.52	302	
259. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.042	3 621.85	152	
		Накладные расходы				105%	25 552	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	12 411	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					64 586	
	
260.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		42.84	3 276.39	140 361	
		Объем: (42.0)*1.02						
	
261.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.336	3 799.01	1 276	
		Объем: 420*0.8/1000						
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.12768	246.339	31	
261. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	4.24704	167.270	710	
261. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05376	874.68	47	
			(1)			268.82	14	
261. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.07392	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
261. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.009408	47 018.66	442	
		Накладные расходы				89%	659	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	326	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 262	
	
262.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.336	64 903.63	21 808	
		Объем: (0.336)*1.0						
	
263.	ГЭСН 11-01-024-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 20 мм	100 м2		4.2	32 190.10	135 198	
		Начисления: Н48= 0	
263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.89	117.138	202.579	23 730	
263. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	109.39	459.438	230.130	105 730	
263. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	2.604	308.04	802	
			(1)			268.82	700	
263. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	110.88	224.34	24 875	
			(1)			200.12	22 189	
263. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	3.654	1 037.49	3 791	
			(1)			229.99	840	
		Накладные расходы				105%	135 933	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	66 025	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					337 156	
	
264.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		420	880.00	369 600	
	
	Покрытие типа шип-паз	
265.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0613	51 564.61	3 161	
		Объем: 245*0.25						
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.673906	268.820	719	
265. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.924404	147.310	136	
265. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.633842	935.23	593	
			(1)			268.82	170	
265. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.040064	1 188.38	2 424	
			(1)			268.82	548	
265. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002452	3 090.35	8	
		Накладные расходы				81%	693	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	291	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 144	
	
266.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		98.08	151.56	14 865	
		Объем: 61.3*1.6						
	
267.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3675	18 517.68	6 805	
		Объем: 245*0.15						
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.1009	254.662	1 299	
267. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.7771	151.380	875	
267. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.650475	1 543.79	1 004	
			(1)			268.82	175	
267. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.576575	964.28	1 520	
			(1)			200.12	316	
267. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.6019	1 215.15	3 162	
			(1)			286.75	746	
267. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.27195	760.62	207	
			(1)			229.99	63	
267. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.8375	20.52	38	
		Накладные расходы				121%	2 631	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 413	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 849	
	
268.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		40.425	523.12	21 147	
		Объем: 36.75*1.1						
	
269.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		24.5	633.89	15 530	
		Объем: 245*0.1						
269. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	89.67	158.310	14 196	
269. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	11.76	3.18	37	
269. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.049	21 070.94	1 032	
269. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	8.575	20.52	176	
269. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0245	3 621.85	89	
		Накладные расходы				105%	14 906	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	7 240	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					37 676	
	
270.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		24.99	3 276.39	81 877	
		Объем: 24.5*1.02						
	
271.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.196	3 799.01	745	
		Объем: 245*0.8/1000						
271. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07448	246.339	18	
271. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.47744	167.270	414	
271. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.03136	874.68	27	
			(1)			268.82	8	
271. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.04312	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
271. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.005488	47 018.66	258	
		Накладные расходы				89%	384	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	190	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 320	
	
272.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.196	64 903.63	12 721	
		Объем: (0.196)*1.0						
	
273.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		2.45	3 302.27	8 091	
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	2.009	246.090	494	
273. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	42.14	156.950	6 614	
273. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.833	308.04	257	
			(1)			268.82	224	
273. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.176	1 037.49	1 220	
			(1)			229.99	270	
		Накладные расходы				105%	7 463	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 625	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 179	
	
274.	С24 цена поставщ.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2		249.9	1 380.00	344 862	
		Объем: 245*1.02						
	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
275.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.02438	41 246.80	1 006	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*39						
275. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	6.8264	147.310	1 006	
		Накладные расходы				68%	684	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	312	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 002	
	
276.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.024	7 577.13	182	
276. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.28544	141.470	182	
		Накладные расходы				68%	124	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	56	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					362	
	
277.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		3.84	151.56	582	
	
278.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.039	144 322.73	5 629	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*39						
278. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.7683	265.750	204	
278. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	23.33214	161.570	3 770	
278. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.68679	1 126.02	773	
			(1)			268.82	185	
278. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.02886	874.68	25	
			(1)			268.82	8	
278. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01053	964.28	10	
			(1)			200.12	2	
278. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.13724	11.58	13	
278. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.04212	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
278. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.016536	20.52		
278. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00117	57 689.15	67	
278. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003198	11 636.25	37	
278. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0029718	45 326.49	135	
278. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0273	5 760.02	157	
278. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	2.5389	234.83	596	
		Накладные расходы				89%	3 537	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 749	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 914	
	
279.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		3.978	3 276.39	13 033	
		Объем: 0.039*102						
	
280.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских площадок	т		1.327	11 615.30	15 413	
		Объем: (560+127+65+87+16+70+16+92+62+72+160)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
280. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	7.73641	268.003	2 073	
280. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	42.95499	177.590	7 628	
280. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.09289	1 687.36	157	
			(1)			306.16	28	
280. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.15924	874.68	139	
			(1)			268.82	43	
280. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	7.23215	798.04	5 772	
			(1)			268.82	1 944	
280. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.27392	7.34	9	
280. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.25213	1 037.49	262	
			(1)			229.99	58	
280. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.22936	3.21	7	
280. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	12.76574	112.76	1 439	
		Накладные расходы				77%	7 470	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	5 627	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					28 509	
	
281.	С25 цена поставщ.	Тренажер 1780х760мм, Н=1770мм	шт		1	46 420.00	46 420	
	
282.	С26 цена поставщ.	Тренажер 1760х850мм, Н=1770мм	шт		1	65 200.00	65 200	
	
283.	С27 цена поставщ.	Тренажер 1100х960мм, Н=1970мм	шт		1	55 800.00	55 800	
	
284.	С28 цена поставщ.	Тренажер 960х840мм, Н=2000мм	шт		1	39 000.00	39 000	
	
285.	С29 цена поставщ.	Тренажер 1100х850мм, Н=1470мм	шт		1	52 120.00	52 120	
	
286.	С30 цена поставщ.	Тренажер 1010х660мм, Н=800мм	шт		2	13 520.00	27 040	
	
287.	С31 цена поставщ.	Стойка баскетбольная  комбинированная	шт		2	16 840.00	33 680	
	
288.	С32 цена поставщ.	Карусель с рулем, диам. 1640мм	шт		1	31 460.00	31 460	
	
289.	С33 цена поставщ.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм	шт		1	25 220.00	25 220	
	
290.	С34 цена поставщ.	Детский игровой комплекс "Лесная сказка" 6570 х 3715мм	шт		1	157 690.00	157 690	
	
291.	С35 цена поставщ.	Качалка-балансир большая  3110х420мм  Н=1000мм, Н сидения=650мм	шт		1	11 017.00	11 017	
	
	Скамейки, урны	
292.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0036	41 246.80	148	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*4						
292. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.008	147.310	148	
		Накладные расходы				68%	101	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	46	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					295	
	
293.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0036	7 577.13	27	
293. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.192816	141.470	27	
		Накладные расходы				68%	18	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	8	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					54	
	
294.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.576	151.56	87	
		Объем: 0.36*1.6						
	
295.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0036	47 075.78	169	
295. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.065268	268.542	18	
295. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.648	147.310	95	
295. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0648	1 126.02	73	
			(1)			268.82	17	
295. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1728	3.18	1	
295. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000468	1 037.49		
			(1)			229.99		
295. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00072	20.52		
		Накладные расходы				89%	101	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	50	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					319	
	
296.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.3672	3 276.39	1 203	
		Объем: 0.0036*102						
	
297.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.204	11 615.30	2 370	
		Объем: (51*4)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.18932	268.003	319	
297. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	177.590	1 173	
297. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	1 687.36	24	
			(1)			306.16	4	
297. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	874.68	21	
			(1)			268.82	7	
297. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	798.04	887	
			(1)			268.82	299	
297. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	7.34	1	
297. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
297. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	3.21	1	
297. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	112.76	221	
		Накладные расходы				77%	1 149	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	865	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 384	
	
298.	С36 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		4	11 040.00	44 160	
	
299.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт		2	4 440.00	8 880	
	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
300.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.26	29 499.47	7 670	
300. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	5.8448	248.541	1 453	
300. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	9.2664	161.570	1 497	
300. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	2.8418	996.66	2 832	
			(1)			229.99	654	
300. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	2.7924	1 001.51	2 797	
			(1)			268.82	751	
300. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2106	1 037.49	218	
			(1)			229.99	48	
300. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	14.534	22.38	325	
		Накладные расходы				77%	2 272	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 711	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 653	
	
301.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.6484	3 276.39	5 401	
		Объем: 0.26*6.34						
	
302.	С38 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт		26	810.00	21 060	
	
303.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2.5	1 430.28	3 576	
303. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.7	229.990	391	
303. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	17.775	161.570	2 872	
303. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.275	1 037.49	285	
			(1)			229.99	63	
303. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.425	293.67	418	
			(1)			229.99	328	
		Накладные расходы				77%	2 513	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 893	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 981	
	
304.	С39 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт		25	1 300.00	32 500	
	
305.	С40 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		25	225.00	5 625	
	
306.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	164 998.11	1 650	
306. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	229.990	7	
306. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	187.360	1 603	
306. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	890.68	1	
			(1)			229.99		
306. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	11.58	1	
306. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
306. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	43.43	5	
306. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	48 451.22	10	
306. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 590.83		
		Накладные расходы				111%	1 787	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	934	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 371	
	
307.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 590.83	-1	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
308.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 276.39	164	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
309.	С41 цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	9 500.00	9 500	
	
	Установка ограждения (h=3м)  спортивной площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2500х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
310.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.35	29 499.47	10 325	
310. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	7.868	248.541	1 956	
310. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	12.474	161.570	2 015	
310. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	3.8255	996.66	3 813	
			(1)			229.99	880	
310. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	3.759	1 001.51	3 765	
			(1)			268.82	1 010	
310. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2835	1 037.49	294	
			(1)			229.99	65	
310. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	19.565	22.38	438	
		Накладные расходы				77%	3 058	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	2 303	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 686	
	
311.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.219	3 276.39	7 270	
		Объем: 0.35*6.34						
	
312.	С42 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт		35	980.00	34 300	
	
313.	ГЭСН 09-08-002-06 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.		3.4	1 659.85	5 643	
313. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	3.196	229.990	735	
313. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.69	26.146	161.570	4 224	
313. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.646	1 037.49	670	
			(1)			229.99	149	
313. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.75	2.55	293.67	749	
			(1)			229.99	586	
		Накладные расходы				77%	3 818	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	2 876	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 338	
	
314.	С43 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2500х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт		34	2 050.00	69 700	
	
315.	С44 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		34	225.00	7 650	
	
316.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	164 998.11	1 650	
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	229.990	7	
316. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	187.360	1 603	
316. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	890.68	1	
			(1)			229.99		
316. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	11.58	1	
316. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
316. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	43.43	5	
316. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	48 451.22	10	
316. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 590.83		
		Накладные расходы				111%	1 787	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	934	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 371	
	
317.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 590.83	-1	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
318.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 276.39	164	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
319.	С45 цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (2000х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	9 750.00	9 750	
	
320.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.3	2 341.15	702	
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.09	229.990	21	
320. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	2.106	181.930	383	
320. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.09	760.62	68	
			(1)			229.99	21	
320. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.321	20.52	7	
320. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000051	189 986.25	10	
320. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.045	703.08	32	
320. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	3	67.61	203	
		Накладные расходы				98%	396	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	246	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 344	
	
321.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		3	1 294.53	3 884	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					2 210 668	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 119 540	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 614 902	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 248, 249, 251, 252; %=81 - по стр. 255, 265; %=121 - по стр. 257, 267; %=105 - по стр. 259, 263, 269, 273; %=89 - по стр. 261, 271, 278, 295; %=68 - по стр. 275, 276, 292, 293; %=111 - по стр. 306, 316; %=98 - по стр. 320)					233 993	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 248, 249, 251, 252; %=34 - по стр. 255, 265; %=65 - по стр. 257, 267; %=51 - по стр. 259, 263, 269, 273; %=44 - по стр. 261, 271, 278, 295; %=31 - по стр. 275, 276, 292, 293; %=58 - по стр. 306, 316; %=61 - по стр. 320)					115 981	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 469 514	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 030	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 250, 280, 297, 300, 303, 310, 313)					21 264	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 250, 280, 297, 300, 303, 310, 313)					16 017	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					84 311	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					44 098	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					44 098	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					2 597 923	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	51 958	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					2 649 881	
							
	НДС 18%				18	476 979	
	ВСЕГО С НДС					3 126 860	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					255 257	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					131 998	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					9 216 123	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 641 848	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 872 713	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 57-59, 96, 115, 116, 162, 180-182, 185, 186, 248, 249, 251, 252; %=111 - по стр. 4, 183, 306, 316; %=98 - по стр. 5, 56, 113, 118, 179, 245, 246, 320; %=81 - по стр. 8, 20, 31, 41, 50, 63, 75, 86, 98, 107, 121, 133, 144, 152, 164, 173, 189, 201, 212, 220, 230, 239, 255, 265; %=121 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52, 54, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 100, 102, 104, 109, 111, 114, 123, 125, 126, 128, 130, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 166, 168, 170, 175, 177, 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 232, 234, 236, 241, 243, 257, 267; %=105 - по стр. 259, 263, 269, 273; %=89 - по стр. 261, 271, 278, 295; %=68 - по стр. 275, 276, 292, 293)					1 715 096	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 57-59, 96, 115, 116, 162, 180-182, 185, 186, 248, 249, 251, 252; %=58 - по стр. 4, 183, 306, 316; %=61 - по стр. 5, 56, 113, 118, 179, 245, 246, 320; %=34 - по стр. 8, 20, 31, 41, 50, 63, 75, 86, 98, 107, 121, 133, 144, 152, 164, 173, 189, 201, 212, 220, 230, 239, 255, 265; %=65 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52, 54, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 100, 102, 104, 109, 111, 114, 123, 125, 126, 128, 130, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 166, 168, 170, 175, 177, 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 232, 234, 236, 241, 243, 257, 267; %=51 - по стр. 259, 263, 269, 273; %=44 - по стр. 261, 271, 278, 295; %=31 - по стр. 275, 276, 292, 293)					913 405	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 270 349	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					53 535	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 60, 117, 184, 250, 280, 297, 300, 303, 310, 313)					24 416	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60, 117, 184, 250, 280, 297, 300, 303, 310, 313)					18 391	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					96 342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					520 740	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					520 740	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					11 887 431	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	237 749	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					12 125 180	
							
	НДС 18%				18	2 182 532	
	ВСЕГО С НДС					14 307 712	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 739 512	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					931 796	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»:                                                        Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)