«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт крыши, фасада с утепление, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по ул. Тихорецкая, 4-10 г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из  черепицы	100 м2 покрытия	10.29	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.29	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	10.29	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	10.29	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	4.38	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.32	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.46	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	8	
9.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат)	1 м3	0.53	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.0053	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.316	
12.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.08	
13.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	8	
14.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.36	
15.	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.192	
16.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0845	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.094	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.395	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.024	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.053	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.02	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов)	100 м труб	0.02	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.176	
25.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.03	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.33	
27.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.27	
28.	Окраска дымовых труб акриловыми составами  вручную с подготовкой поверхности (над кровлей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.55	
29.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под кровлей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.72	
30.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.36	
31.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	31.093	
32.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	643.63	
33.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	10.29	
34.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	1286.25	
35.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	10.29	
36.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	88.5	
37.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.3525	
38.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.3525	
39.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.541	
40.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	1.32	
41.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.32	
42.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.784	
43.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
44.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
45.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
46.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.65	
47.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.3	
48.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	19.5	
49.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	397.8	
50.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.3	
51.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	162.5	
52.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.12	
53.	Подшивка потолков под штукатурку	100 м2 потолка	0.12	
54.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	95.62	
56.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	95.62	
	Утепление чердачного перекрытия	
57.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	2.204	
58.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	2.204	
59.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.408	
60.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	91.25	
61.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	2.204	
62.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	275.5	
63.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

	1 м3 изоляции	33.06	
64.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	674.42	
65.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	2.204	
66.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	275.5	
67.	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	2.204	
68.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15.27	
69.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	15.27	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
70.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13.09	
71.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.23	
72.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.23	
73.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	10.2	
74.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6	
75.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.68	
76.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	11.34	
77.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	127.01	
78.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.6	
79.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	м	61.2	
80.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.6	
81.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 отключений	0.1	
82.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.6	
83.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.6	
84.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8.4	
85.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.186	
86.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.0022	
87.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.186	
88.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0.1	
	Окна и двери	
89.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.1632	
90.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1632	
91.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	16.32	
92.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах)	100 п. м	0.032	
93.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	3.2	
94.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 отделываемой поверхности	0.1936	
95.	Установка перфорированного уголка на углы откосов	100 м жилок	0.0605	
96.	Шпатлевка  по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1936	
97.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1936	
98.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1244	
99.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1244	
100.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	12.44	
101.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1238	
102.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1238	
103.	Демонтаж оконных решеток	1 т конструкций	0.24	
104.	Монтаж решеток на окна	1 т конструкций	0.24	
105.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.24	
106.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.042	
107.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.2	
108.	Блок дверной металлический	м2	4.2	
109.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.23	
110.	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0.23	
111.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.1041	
112.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.021	
113.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.021	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Полы	
114.	Разборка бетонных полов	1 м3	34.5	
115.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.345	
116.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	17.25	
117.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17.25	
118.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.45	
119.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.6348	
120.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.6348	
121.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.45	
122.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм)	100 м2 стяжки	3.45	
	Потолок	
123.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.67	
124.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	31.7	
125.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.317	
126.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.8	
127.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8	
128.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	
	Стены	
129.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.55	
130.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	5.18	
131.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.18	
132.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.18	
133.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.072	
134.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7.2	
135.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм	шт.	4	
136.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0392	
137.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0392	
138.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	122.3	
139.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	122.3	
	Отмостка	
140.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.13525	
141.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.4057	
142.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	13.525	
143.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	13.525	
144.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	13.525	
145.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	24.345	
146.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	24.345	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
147.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.56	
148.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	78.4	
149.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	78.4	
150.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.76	
151.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.56	
152.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.76	
153.	Тройник ПВХ  110х110 мм 90 град.	шт	24	
154.	Отвод ПВХ  110 мм 90 град.	шт	18	
155.	Отвод ПВХ  110 мм 45 град.	шт	18	
156.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	8	
157.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	16	
158.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.5	
159.	Песок природный для строительных работ средний	м3	50	
160.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 5.  Холодное водоснабжение	
	
161.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.32	
162.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.064	
163.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.18	
164.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.23	
165.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.28	
166.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	25.17	
167.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	28	
168.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	30	
169.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	30	
170.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	23	
171.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.6	
172.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	55.74	
173.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	60	
174.	ППР кран шаровый  д=25 мм	шт	12	
175.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	12	
176.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.5	
177.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	46.9	
178.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	56	
179.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	14	
180.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	20	
181.	ППР колено ф 32 *90	шт	14	
182.	ППР кран шаровый  д=32 мм	шт	14	
183.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.17	
184.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	15.93	
185.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	16	
186.	ППР кран шаровый  д=40 мм	шт	14	
187.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	14	
188.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	14	
189.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.17	
190.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	16.08	
191.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	14	
192.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	6	
193.	ППР Муфта переходная 50х32 мм	шт	6	
194.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	17.2	
195.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	30.8	
196.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	66	
197.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	99	
198.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	18.7	
199.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	18.7	
200.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)