«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	647 032	руб.	Смета на сумму:	647 032	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013г.	
	
Объект:	ООО «ЖЭУ-18»	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 23, проспект Победы, г. Калининград	
Сметная стоимость:	647.032	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.001	тыс.чел.ч	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: с уклоном 37 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.64	553.31	459.71	93.60	1 460.74	1 213.63	247.10	12.51	4.4	16 270	15 183	1 087	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 201.49				84%	12 754			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			728.18				48%	7 288			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.64	215.64	159.75	55.89	569.28	421.74	147.54	12.51	7.12	6 326	5 276	1 051	
					8.69			22.94	1	12.49			286	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			369.08				71%	3 949			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			289.04				52%	2 892			
										=(65* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш  сплошной обрешетки (применит), 100 м2 кровли	2.38	215.64	159.75	55.89	513.22	380.21	133.01	12.51	7.12	5 703	4 756	947	
					8.69			20.68	1	12.49			258	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			332.74				71%	3 560			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			260.58				52%	2 607			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.26	5 724.76	1 008.34	100.80	1 488.44	262.17	26.21	12.51	7.11	7 294	3 280	186	
				4 615.62			1 200.06		3.19	1		3 828		
	Объем: 13*4*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			217.60				71%	2 329			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.41				52%	1 706			
										=(65* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.25	1 615.27	301.17	30.24	403.82	75.29	7.56	12.51	6.11	2 195	942	46	
				1 283.86	5.99		320.97	1.50	3.76	12.52		1 207	19	
	Накладные расходы		86%			66.04				73%	702			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			53.75				56%	538			
										=(70* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.26	7 154.99	1 812.38	83.99	1 860.30	471.22	21.84	12.51	7.02	11 654	5 895	153	
				5 258.63			1 367.24		4.1	1		5 606		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			391.11				71%	4 185			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			306.29				52%	3 065			
										=(65* (0.8))				
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	15	181.10	47.96	44.53	2 716.46	719.44	667.88	12.51	7.07	19 278	9 000	4 722	
				88.61			1 329.15		4.18	1		5 556		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			597.14				71%	6 390			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			467.64				52%	4 680			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (лежень , стойка) прим., 100 м	0.12	9 639.53	1 697.89	43.26	1 156.74	203.75	5.19	12.51	6.98	5 391	2 549	36	
				7 898.38			947.81		2.96	1		2 806		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			169.11				71%	1 810			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.44				52%	1 325			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.221	4 618.53	451.03	45.81	1 020.69	99.68	10.12	12.51	7.07	5 053	1 247	72	
				4 121.69			910.89		4.1	1		3 735		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			82.73				71%	885			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.79				52%	648			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая) применит., 100 м	0.192	9 639.53	1 697.89	43.26	1 850.79	325.99	8.31	12.51	6.98	8 625	4 078	58	
				7 898.38			1 516.49		2.96	1		4 489		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			270.57				71%	2 895			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.89				52%	2 121			
										=(65* (0.8))				
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.502	3 483.42	1 507.39	25.28	1 748.68	756.71	12.69	12.51	7.02	13 512	9 466	89	
				1 950.76			979.28		4.04	1		3 956		
	Объем: 28*1.15+6*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			628.07				71%	6 721			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			491.86				52%	4 922			
										=(65* (0.8))				
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.0256	257.63	231.54	26.09	6.60	5.93	0.67	12.51	6.47	78	74	4	
					10.34			0.26	1	12.53			3	
	Объем: 12.8*0.20													
	Накладные расходы		85%			5.26				72%	55			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			4.95				64%	49			
										=(80* (0.8))				
	
13.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка досками карнизов  (применит), 100 м2 потолка	0.0256	10 259.57	603.91	84.83	262.64	15.46	2.17	12.52	6.76	1 041	194	15	
				9 570.83	3.78		245.01	0.10	3.4	12.5		833	1	
	Объем: 12.8*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.49				90%	176			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.40				43%	84			
										=(53.55* (0.8))				
	
14.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0256	1 316.51	347.48	6.74	33.70	8.90	0.17	12.51	7.14	170	111	1	
				962.29	0.16		24.63		2.32	12.46		57		
	Объем: 12.8*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.46				80%	89			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.18				37%	41			
										=(46.75* (0.8))				
	
15.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (применит), 100 окон	0.01	3 273.44	3 259.25	14.19	32.73	32.59	0.14	12.51	4.05	408	408	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			27.05				71%	290			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.18				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.56	2 460.30			1 377.77					2 360			
				2 460.30			1 377.77		4 214.88			2 360		
	Объем: 0.7*0.8													
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.9842	221.62	101.80	102.69	1 991.04	914.57	922.57	12.51	3.39	14 843	11 441	3 127	
				17.13	1.45		153.90	13.03	1.78	12.56		274	164	
	Объем: (264*0.7*2+264*2+0.41*2)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			834.84				77%	8 936			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			556.56				48%	5 570			
										=(59.5* (0.8))				
	
19.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	185.97294	36.04			6 702.46					27 991			
				36.04			6 702.46		150.51			27 991		
	Объем: (264*0.7*2+264*2+0.41*2)*0.01*20.7													
	
20.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
разборка утеплителя (применит), 1 м3 утеплителя	0.7	47.52	20.14	27.38	33.26	14.10	19.17	12.51	5.32	278	176	102	
					3.42			2.40	2.36	12.51			30	
	Объем: 3.5*0.2													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			17.82				92%	190			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.07				44%	91			
										=(55.25* (0.8))				
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство пароизоляционного слоя (применит), 100 м2 покрытия	0.035	286.73	122.64	1.26	10.04	4.29	0.04	12.51	7.2	70	54		
				162.83			5.70		2.75	1		16		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			3.99				79%	43			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.75				51%	28			
										=(63.75* (0.8))				
	
22.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	4.375	7.04			30.80					95			
				7.04			30.80		21.68			95		
	Объем: 3.5*1.25													
	
23.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	0.7	202.86	119.97	82.89	142.00	83.98	58.02	12.51	6.94	1 453	1 051	403	
									17.02	1				
	Объем: 3.5*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			75.58				77%	809			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.39				48%	504			
										=(59.5* (0.8))				
	
24.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	0.714	671.40			479.38					2 642			
				671.40			479.38		3 700.98			2 642		
	Объем: 3.5*0.2*1.02													
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство изоляционного слоя (применит), 100 м2 покрытия	0.035	286.73	122.64	1.26	10.04	4.29	0.04	12.51	7.2	70	54		
				162.83			5.70		2.75	1		16		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			3.99				79%	43			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.75				51%	28			
										=(63.75* (0.8))				
	
26.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	4.375	13.13			57.44					187			
				13.13			57.44		42.8			187		
	Объем: 3.5*1.25													
	
27.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно), 100 м2 кровли	2.64	4 266.95	630.86	262.72	11 264.75	1 665.47	693.58	12.52	6.84	70 837	20 852	4 744	
				3 373.37	25.48		8 905.70	67.28	5.08	12.5		45 241	841	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			1 871.37				92%	19 958			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			953.01				44%	9 545			
										=(55.25* (0.8))				
	
28.	Сцена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2.	337.92	80.94			27 349.88			1	1	111 041			
				80.94			27 349.88		4.06	1		111 041		
	Объем: 264*1.28													
	Поправки: М: =310*1.06/4.06	
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	0.12	5 008.82	90.13	94.00	601.06	10.82	11.28	12.51	6.29	2 215	135	71	
				4 824.69	6.84		578.96	0.82	3.47	12.5		2 009	10	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			12.57				92%	133			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.40				44%	64			
										=(55.25* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м	0.34	3 051.66	468.45	8.32	1 037.56	159.27	2.83	12.51	6.9	4 323	1 993	20	
				2 574.88	1.29		875.46	0.44	2.64	12.57		2 311	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			132.56				71%	1 419			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.81				52%	1 039			
										=(65* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.34	94.46	94.19	0.28	32.12	32.02	0.09	12.51	4.09	401	401		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			26.58				71%	285			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.81				52%	209			
										=(65* (0.8))				
	
32.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.34	8 902.85	408.62	39.83	3 026.97	138.93	13.54	12.51	6.89	10 915	1 738	93	
				8 454.40	3.78		2 874.50	1.29	3.16	12.48		9 083	16	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			151.44				92%	1 614			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.12				44%	772			
										=(55.25* (0.8))				
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 841.92	600.70	10.13	795.77	54.06	0.91	12.51	7.18	1 587	676	7	
				8 231.09			740.80		1.22	1		904		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			44.87				71%	480			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.14				52%	352			
										=(65* (0.8))				
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.31	7 502.32	416.30	16.46	2 325.72	129.05	5.10	12.51	7.18	7 371	1 614	37	
				7 069.56			2 191.56		2.61	1		5 720		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			107.11				71%	1 146			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.88				52%	839			
										=(65* (0.8))				
	
35.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	5 878.09	722.88	10.13	1 175.62	144.58	2.03	12.51	7.18	4 221	1 809	15	
				5 145.09			1 029.02		2.33	1		2 398		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			120.00				71%	1 284			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.98				52%	941			
										=(65* (0.8))				
	
36.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 726.92	600.70	10.13	425.42	54.06	0.91	12.51	7.18	1 609	676	7	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			44.87				71%	480			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.14				52%	352			
										=(65* (0.8))				
	
37.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.26	1 440.12	409.66	1.26	374.43	106.51	0.33	12.51	7.2	2 467	1 332	2	
				1 029.19			267.59		4.23	1		1 132		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			88.40				71%	946			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.23				52%	693			
										=(65* (0.8))				
	
38.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	12.51	6.18	1 010	828	19	
				2 806.54	60.12		33.68	0.72	4.86	12.52		164	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			52.17				66%	552			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.13				50%	419			
										=(63* (0.8))				
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0504	3 649.31			183.93					695			
				3 649.31			183.93		13 782.4			695		
	Объем: 4200*0.012													
	
40.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 6-ти канал), 100 м труб	0.007	23 217.20	15 220.75	473.40	162.52	106.55	3.31	12.51	6.18	1 609	1 333	20	
				7 523.05	112.70		52.66	0.79	4.86	12.52		256	10	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			83.73				66%	886			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			67.62				50%	672			
										=(63* (0.8))				
	
41.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.077	3 649.31			281.00					1 061			
				3 649.31			281.00		13 782.4			1 061		
	Объем: 2200*5*0.007													
	
42.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обетонирование колонн, 1 м3	0.0702	1 507.44	278.21	47.43	105.82	19.53	3.33	12.51	5.73	668	244	19	
				1 181.80	1.96		82.96	0.14	4.88	12.52		405	2	
	Накладные расходы		99%			19.47				84%	207			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.80				48%	118			
										=(59.5* (0.8))				
	
43.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.089	2 412.79	1 295.60	2.05	214.74	115.31	0.18	12.51	4.04	1 863	1 443	1	
				1 115.14			99.25		4.23	1		420		
	Накладные расходы		79%			91.09				67%	967			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.66				40%	577			
										=(50* (0.8))				
	
44.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымоходов  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.089	2 291.60	114.18	14.24	203.95	10.16	1.27	12.51	7.11	666	127	9	
				2 163.18			192.52		2.75	1		529		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			9.65				80%	102			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.78				37%	47			
										=(46.75* (0.8))				
	
45.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	18.033	7.34		7.34	132.29		132.29		5.54	733		733	
										1				
	Объем: 7.473+264*0.04													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
46.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	18.033	26.50		26.50	477.87		477.87		5.54	2 647		2 647	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	76 627.97	8 895.42	3 672.10			382 830	111 299	20 738	
			64 060.44	134.47				250 795	1 681	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 627.97	8 895.42	3 672.10			382 830	111 299	20 738	
			64 060.44	134.47				250 795	1 681	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 462.66					146 072			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 42; %=71 - по стр. 2-4, 6-11, 15, 30, 31, 33-37; %=73 - по стр. 5; %=72 - по стр. 12; %=90 - по стр. 13, 16; %=80 - по стр. 14, 44; %=77 - по стр. 18, 23; %=92 - по стр. 20, 27, 29, 32; %=79 - по стр. 21, 25; %=66 - по стр. 38, 40; %=67 - по стр. 43)	8 250.40					88 068			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 23, 42; %=52 - по стр. 2-4, 6-11, 15, 30, 31, 33-37; %=56 - по стр. 5; %=64 - по стр. 12; %=43 - по стр. 13, 16; %=37 - по стр. 14, 44; %=44 - по стр. 20, 27, 29, 32; %=51 - по стр. 21, 25; %=50 - по стр. 38, 40; %=40 - по стр. 43)	5 538.01					55 419			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 416.38					526 317			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	90 416.38					526 317			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 934.91					11 263			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	92 351.29					537 580			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	1 847.03					10 752			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	94 198.32					548 332			
	НДС  18%	16 955.70					98 700			
	Всего с НДС	111 154.02					647 032			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 250.40					88 068			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 538.01					55 419			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                   Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)