«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 322 331	руб.	Смета на сумму:	2 322 331	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Фабричная,5-7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (решение суда)	
Сметная стоимость:	2 322.331	тыс. руб.	
монтажных работ:	83.027	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.173	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	422.432	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.8	165.55	131.65	33.90	1 125.74	895.22	230.52	14.4	6.44	14 376	12 891	1 485	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			886.27				84%	10 828			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			537.13				48%	6 188			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.14					31 392			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.8	172.51	127.80	44.71	1 173.07	869.04	304.03	14.41	8.08	14 979	12 523	2 457	
					6.95			47.26	1	14.38			680	
	Накладные расходы		83%			760.53				71%	9 374			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			595.60				52%	6 866			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 529.19					31 219			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	6.8	2 713.25	179.98	29.68	18 450.10	1 223.86	201.82	14.41	8.35	72 608	17 636	1 685	
				2 503.59	4.13		17 024.41	28.08	3.13	16.83		53 286	473	
	Накладные расходы		83%			1 039.11				71%	12 857			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			813.76				52%	9 417			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 302.97					94 882			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.5	218.68	77.46	141.22	328.02	116.19	211.83	14.4	4.41	2 607	1 673	934	
					12.93			19.40	1	14.39			279	
	Накладные расходы		99%			134.23				84%	1 640			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.35				48%	937			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.61					5 184			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.8	9 291.30	1 358.31	34.61	7 433.04	1 086.65	27.69	14.4	8.08	34 322	15 648	224	
				7 898.38			6 318.70		2.92	1		18 451		
	Накладные расходы		83%			901.92				71%	11 110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			706.32				52%	8 137			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 041.28					53 569			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.55	6 775.72	1 449.90	67.19	3 726.65	797.45	36.95	14.4	8.12	23 410	11 483	300	
				5 258.63			2 892.25		4.02	1		11 627		
	Накладные расходы		83%			661.88				71%	8 153			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			518.34				52%	5 971			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 906.88					37 534			
	
7.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	6	111.23	12.64	28.30	667.38	75.84	169.80	14.4	8.16	4 253	1 092	1 386	
				70.29			421.74		4.21	1		1 776		
	Накладные расходы		83%			62.95				71%	775			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.30				52%	568			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					779.62					5 596			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, кобылки, 100 м	0.72	9 291.30	1 358.31	34.61	6 689.74	977.98	24.92	14.4	8.08	30 890	14 083	201	
				7 898.38			5 686.83		2.92	1		16 606		
	Объем: 60*1.2													
	Накладные расходы		83%			811.72				71%	9 999			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			635.69				52%	7 323			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 137.15					48 212			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.015	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 048.68	89.44	56.86	14.4	8.08	9 034	1 288	459	
				126 825.19	588.90		1 902.38	8.83	3.83	14.39		7 286	127	
	Накладные расходы		86%			84.51				73%	1 033			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			68.79				56%	792			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 201.98					10 859			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.108	8 572.20	5 513.35	252.31	925.80	595.44	27.25	14.4	7.12	10 157	8 574	194	
				2 806.54	60.12		303.11	6.49	4.58	16.01		1 388	104	
	Накладные расходы		78%			469.51				66%	5 727			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			379.22				50%	4 339			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 774.52					20 223			
	
11.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.4536	3 086.00			1 399.81					5 883			
				3 086.00			1 399.81		12 970.32			5 883		
	Объем: 0.108*4200													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.108	13 930.32	9 132.45	284.04	1 504.47	986.30	30.68	14.4	7.12	16 654	14 203	218	
				4 513.83	67.62		487.49	7.30	4.58	16		2 233	117	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			775.01				66%	9 451			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			625.97				50%	7 160			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 905.45					33 265			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.7128	3 086.00			2 199.70					9 245			
				3 086.00			2 199.70		12 970.32			9 245		
	Объем: 0.108*2200*3													
	
14.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.405	2 412.79	1 295.60	2.05	977.18	524.72	0.83	14.4	5.73	9 227	7 556	5	
				1 115.14			451.63		3.69	1		1 667		
	Накладные расходы		79%			414.53				67%	5 063			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			262.36				40%	3 022			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 654.07					17 312			
	
15.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.405	2 291.60	114.18	14.24	928.10	46.24	5.77	14.4	8.19	3 175	666	47	
				2 163.18			876.09		2.81	1		2 462		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.93				80%	533			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.73				37%	246			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.76					3 954			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.56	221.62	101.80	102.69	2 561.88	1 176.78	1 187.07	14.4	3.56	21 631	16 946	4 226	
				17.13	1.45		198.02	16.76	2.32	14.47		459	243	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 074.19				77%	13 236			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			716.12				48%	8 251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 352.19					43 117			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	239.292	36.04			8 624.08					46 353			
				36.04			8 624.08		193.71			46 353		
	Объем: 11.56*20.7													
	
18.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	14.41	5.74	337	336	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	239			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					750			
	
19.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
20.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.7	3 070.76			2 149.53					3 676			
				3 070.76			2 149.53		5 250.96			3 676		
	Объем: 0.5*0.7*2													
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.57	7 415.77	333.04	13.17	4 226.99	189.83	7.51	14.4	8.24	13 474	2 734	62	
				7 069.56			4 029.65		2.65	1		10 679		
	Накладные расходы		83%			157.56				71%	1 941			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.39				52%	1 422			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 507.94					16 837			
	
22.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.21	5 731.49	578.30	8.10	1 203.61	121.44	1.70	14.4	8.25	4 270	1 749	14	
				5 145.09			1 080.47		2.32	1		2 507		
	Накладные расходы		83%			100.80				71%	1 242			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.94				52%	909			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 383.34					6 421			
	
23.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.25	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 804			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	14.4	8.25	1 209	484	5	
				8 231.09			576.18		1.25	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 804			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.45	1 357.93	327.73	1.01	611.07	147.48	0.45	14.4	8.27	4 022	2 124	4	
				1 029.19			463.14		4.09	1		1 894		
	Накладные расходы		83%			122.41				71%	1 508			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.86				52%	1 104			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.34					6 635			
	
26.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.1	75.57	75.35	0.22	83.13	82.89	0.24	14.4	5.82	1 195	1 194	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			68.80				71%	848			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.88				52%	621			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.81					2 664			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.1	2 956.30	374.76	6.66	3 251.93	412.24	7.33	14.4	8.36	13 560	5 936	61	
				2 574.88	1.03		2 832.37	1.13	2.67	16.87		7 562	19	
	Накладные расходы		83%			343.10				71%	4 228			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			268.69				52%	3 097			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 863.72					20 885			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.1	8 813.16	326.90	31.86	9 694.48	359.59	35.05	14.4	7.72	34 650	5 178	271	
				8 454.40	3.03		9 299.84	3.33	3.14	14.36		29 201	48	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			391.95				92%	4 808			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			199.61				44%	2 299			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 286.04					41 757			
	
29.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.05	286.73	122.64	1.26	301.06	128.77	1.33	14.4	8.27	2 371	1 854	11	
				162.83			170.97		2.96	1		506		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			119.76				79%	1 465			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			82.41				51%	946			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					503.23					4 781			
	
30.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	131.25	15.27			2 004.19					6 119			
				15.27			2 004.19		46.62			6 119		
	Объем: 1.05*125													
	
31.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	14.25	202.86	119.97	82.89	2 890.69	1 709.54	1 181.15	14.4	8.09	34 173	24 617	9 555	
									17.69	1				
	Объем: 95*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 538.59				77%	18 955			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 025.72				48%	11 816			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 455.00					64 944			
	
32.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	290.7	26.54			7 715.18					25 189			
				26.54			7 715.18		86.65			25 189		
	Объем: 95*3*1.02													
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.8	286.73	122.64	1.26	1 949.75	833.92	8.59	14.4	8.27	15 357	12 009	71	
				162.83			1 107.24		2.96	1		3 277		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			775.55				79%	9 487			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			533.71				51%	6 125			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 259.00					30 969			
	
34.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	850	13.13			11 160.50					36 091			
				13.13			11 160.50		42.46			36 091		
	Объем: 6.8*125													
	
35.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.8	8 171.06	405.87	165.99	55 563.19	2 759.91	1 128.72	14.41	7.28	292 925	39 770	8 217	
				7 599.20	14.91		51 674.56	101.41	4.74	14.39		244 937	1 459	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 090.23				92%	37 931			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 573.73				44%	18 141			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 227.14					348 996			
	
36.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	51	137.86			7 030.86					27 671			
				137.86			7 030.86		542.56			27 671		
	Объем: 170*0.3													
	
37.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, снегозадержатели, 100 м ограждения	0.98	4 972.00	72.11	75.20	4 872.56	70.66	73.70	14.4	6.88	20 485	1 018	507	
				4 824.69	5.48		4 728.20	5.37	4.01	14.38		18 960	77	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			82.11				92%	1 007			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.82				44%	482			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 996.49					21 974			
	
38.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07	373.54	335.71	26.60	26.15	23.50	1.86	14.41	8.24	357	339	15	
				11.23			0.79		4.11	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.91				90%	305			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.69				43%	146			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.75					808			
	
39.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0308	23 811.97			733.41					1 416			
				23 811.97			733.41		45 984.42			1 416		
	Объем: 0.07*0.44													
	
40.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.25	257.63	231.54	26.09	64.41	57.89	6.52	14.4	8.54	889	834	56	
					10.34			2.59	1	16.81			43	
	Накладные расходы		85%			51.41				72%	631			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			48.38				64%	561			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.20					2 082			
	
41.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза, 100 м2 потолка	0.25	4 610.12	423.79	117.39	1 152.53	105.95	29.35	14.41	7.55	4 973	1 527	222	
				4 068.95	5.10		1 017.24	1.28	3.17	14.38		3 225	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			113.66				90%	1 391			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			57.90				43%	664			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 324.10					7 028			
	
42.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	1 316.51	347.48	6.74	329.13	86.87	1.68	14.4	8.26	1 886	1 251	14	
				962.29	0.16		240.57	0.04	2.58	16.69		621	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			82.56				80%	1 002			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.85				37%	463			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					452.54					3 351			
	
43.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	26.841	66.71		66.71	1 790.57		1 790.57	1	6.28	11 245		11 245	
									1	1				
	Объем: 17.321+680*14/1000													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
44.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	26.841	18.71		18.71	502.11		502.11		6.28	3 153		3 153	
														
	Объем: 17.321+680*14/1000													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
45.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.02	1 461.46	357.49	1 103.97	29.23	7.15	22.08	14.41	4.41	200	103	97	
					101.05			2.02	1	14.39			29	
	Накладные расходы		99%			9.08				84%	111			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.50				48%	63			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.81					374			
	
46.	ТЕР 46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.04	2 179.60	495.08	1 684.52	87.18	19.80	67.38	14.41	4.4	582	285	296	
					164.33			6.57	1	14.39			95	
	Накладные расходы		99%			26.11				84%	319			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.82				48%	182			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.11					1 084			
	
47.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	1 944.70	473.27	25.13	19.45	4.73	0.25	14.41	8.16	139	68	2	
				1 446.30			14.46		4.72	1		68		
	Накладные расходы		99%			4.68				84%	57			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.84				48%	33			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.97					229			
	
48.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, в здании, 1 м3	2.2	363.53	86.00	277.53	799.77	189.20	610.57	14.4	4.41	5 417	2 724	2 693	
					25.40			55.88	1	14.39			804	
	Объем: 3*0.5*0.1*2+10*0.5*0.1+7*1*0.1*2													
	Накладные расходы		99%			242.63				84%	2 964			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			147.05				48%	1 693			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 189.45					10 074			
	
49.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, вне здания, 1 м3	1	363.53	86.00	277.53	363.53	86.00	277.53	14.4	4.41	2 462	1 238	1 224	
					25.40			25.40	1	14.39			366	
	Объем: 5*1*0.1*2													
	Накладные расходы		99%			110.29				84%	1 347			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.84				48%	770			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					540.66					4 579			
	
50.	ТЕРр 51-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.25	6 766.21	4 298.15	10.13	1 691.55	1 074.54	2.53	14.4	8.24	17 774	15 473	21	
				2 457.93			614.48		3.71	1		2 280		
	Объем: 3*0.5*0.5*2+10*0.5*0.5+7*1*1.5*2													
	Накладные расходы		75%			805.91				64%	9 903			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			483.54				36%	5 570			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 981.00					33 247			
	
51.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2	1 466.39	1 466.39		293.28	293.28		14.4	1	4 223	4 223		
									1	1				
	Объем: 5*1*2*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			211.16				61%	2 576			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			111.45				31%	1 309			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.89					8 108			
	
52.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.64	1 297.83	101.69	44.88	830.61	65.08	28.72	14.4	5.23	4 794	937	150	
				1 151.26	4.91		736.81	3.14	5.03	14.4		3 706	45	
	Объем: 3*0.5*0.2*2+10*0.5*0.2+7*1*0.2*2+5*0.2*1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			79.82				99%	972			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			51.85				61%	599			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					962.27					6 365			
	
53.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1,песком, 100 м3 грунта	0.064	810.13	810.13		51.85	51.85		14.4	1	747	747		
									1	1				
	Объем: 3*0.5*0.2*2+10*0.5*0.2+7*1*0.2*2+5*1*0.2*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			37.33				61%	456			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			19.70				31%	232			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.89					1 434			
	
54.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.04	104.66			736.81					3 710			
				104.66			736.81		526.92			3 710		
	Объем: 0.064*110													
	
55.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.317821	810.13	810.13		257.48	257.48		14.4	1	3 708	3 708		
									1	1				
	Объем: 45-6.4-6.4-3.14*0.055*0.055*44													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			185.39				61%	2 262			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			97.84				31%	1 149			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					540.71					7 119			
	
56.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.73	622.36	617.14	5.22	454.32	450.51	3.81	14.41	8.53	6 524	6 492	33	
					2.07			1.51	1	16.79			25	
	Накладные расходы		74%			334.49				63%	4 106			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			226.01				40%	2 607			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 014.82					13 237			
	
57.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.44	775.58	765.14	10.44	341.26	336.66	4.59	14.41	8.53	4 890	4 851	39	
					4.13			1.82	1	16.83			31	
	Объем: 13+21+10													
	Накладные расходы		74%			250.48				63%	3 076			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			169.24				40%	1 953			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					760.98					9 918			
	
58.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.73	6 104.21	777.17	3.90	4 456.07	567.33	2.85	14.41	7.45	15 191	8 175	21	
				5 323.14	0.38		3 885.89	0.27	1.8	14.47		6 995	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			652.74				98%	8 015			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			403.00				56%	4 580			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 511.81					27 787			
	
59.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ 90 град. 50мм, шт	24	9.26			222.13					948			
				9.26			222.13		4.27			948		
	Поправки: М: =38*1.04/4.27	
	
60.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ 50мм, шт	24	7.31			175.36					749			
				7.31			175.36		4.27			749		
	Поправки: М: =30*1.04/4.27	
	
61.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.44	12 833.31	745.23	9.03	5 646.66	327.90	3.97	14.41	7.52	14 534	4 725	30	
				12 079.05	0.95		5 314.78	0.42	1.84	14.29		9 779	6	
	Объем: 13+21+10													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			377.57				98%	4 636			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			233.11				56%	2 649			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 257.34					21 820			
	
62.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ 45 град. 110мм, шт	32	17.29			553.37					2 363			
				17.29			553.37		4.27			2 363		
	Поправки: М: =71*1.04/4.27	
	
63.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ 110мм, шт	9	39.21			352.92					1 507			
				39.21			352.92		4.27			1 507		
	Поправки: М: =161*1.04/4.27	
	
64.	ТЕРр 65-4-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.12	587.21	577.75	9.46	70.47	69.33	1.14	14.4	8.53	1 008	998	10	
					3.75			0.45	1	16.8			8	
	Накладные расходы		74%			51.64				63%	634			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.89				40%	402			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.00					2 044			
	
65.	ТЕРр 65-4-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж сифонов, 100 приборов	0.24	534.12	533.14	0.98	128.19	127.95	0.24	14.4	8.52	1 845	1 843	2	
					0.39			0.09	1	16.72			2	
	Накладные расходы		74%			94.75				63%	1 162			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.02				40%	738			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286.96					3 745			
	
66.	ТЕР 17-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, без стоимости, 10 компл.	1.2	690.61	285.91	63.54	828.73	343.10	76.25	14.41	8.22	7 814	4 944	627	
				341.16	5.16		409.39	6.20	5.48	16.83		2 243	104	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(4095.10=409.51*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			401.70				98%	4 947			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			248.00				56%	2 827			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.43					15 588			
	Раздел 3.  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
67.	ТЕРр 55-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок	0.0932	1 998.38	1 277.86	720.52	186.25	119.10	67.15	14.4	4.55	2 021	1 715	306	
					75.53			7.04	1	14.39			101	
	Объем: (2.6*2.6-2.1)*2													
	Накладные расходы		89%			112.26				76%	1 380			
										=(89.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.99				52%	944			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.51					4 345			
	
68.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	2.2	203.51	35.93	41.45	447.71	79.04	91.19	14.41	4.67	2 961	1 139	426	
				126.13	4.21		277.49	9.27	5.03	14.4		1 396	133	
	Объем: ((3+5)*0.5+7*1)*2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			98.02				94%	1 196			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			56.52				51%	649			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.25					4 805			
	
69.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.2	730.22	37.46	0.38	1 606.49	82.40	0.83	14.4	5.33	8 061	1 187	4	
				692.39			1 523.26		4.51	1		6 870		
	Объем: ((3+5)*0.5+7*1)*2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			91.46				94%	1 116			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			52.74				51%	605			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 750.69					9 782			
	
70.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.066	464.61	136.64	50.60	30.66	9.02	3.34	14.4	7.31	252	130	24	
				277.37	3.03		18.31	0.20	5.34	14.36		98	3	
	Объем: ((3+5)*0.5+7*1)*2*3/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.76				80%	106			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.07				44%	59			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.49					417			
	
71.	ТССЦ 101-3892 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм, м2	22	15.18			333.96					1 381			
				15.18			333.96		62.76			1 381		
	Объем: ((3+5)*0.5+7*1)*2													
	
72.	ТЕР 08-02-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0932	18 360.99	1 771.05	513.25	1 711.24	165.06	47.83	14.4	8.09	8 533	2 377	387	
				16 076.69	77.58		1 498.35	7.23	3.85	14.39		5 769	104	
	Объем: (2.6*2.6-2.1)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			189.52				93%	2 307			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			117.16				54%	1 340			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 017.92					12 180			
	
73.	ТЕР 10-01-047-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0369	153 822.54	2 172.81	694.75	5 676.05	80.18	25.64	14.4	6.63	22 993	1 155	170	
				150 954.98	16.96		5 570.24	0.63	3.89	16.81		21 668	11	
	Объем: 0.9*2.05*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			85.66				90%	1 049			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.64				43%	501			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 805.35					24 544			
	
74.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1864	2 473.73	985.18	159.31	461.10	183.64	29.70	14.4	9.44	3 903	2 644	280	
				1 329.24	90.10		247.77	16.79	3.95	13.37		979	225	
	Объем: 9.32*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			190.41				80%	2 295			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			94.20				37%	1 062			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					745.71					7 260			
	
75.	ТЕР 15-04-025-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1864	1 650.43	564.91	14.34	307.64	105.30	2.67	14.4	8.25	2 175	1 516	22	
				1 071.18	0.16		199.67	0.03	3.19	16.69		637	1	
	Объем: 9.32*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			100.06				80%	1 214			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			49.51				37%	561			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.21					3 950			
	
76.	ТЕР 27-06-024-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см, 1000 м2 покрытия и основания	0.01	54 360.51	577.93	3 028.28	543.61	5.78	30.28	14.41	6.37	3 352	83	193	
				50 754.30	431.39		507.54	4.31	6.06	13.92		3 076	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			12.92				109%	156			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			8.17				65%	93			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.70					3 601			
	
77.	ТЕР 27-07-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.1	4 369.05	171.44	76.64	436.90	17.14	7.66	14.4	3.15	2 463	247	24	
				4 120.97	0.80		412.10	0.08	5.32	14.38		2 192	1	
	Объем: 5*1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			22.04				109%	270			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13.95				65%	161			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					472.89					2 895			
	
78.	ТЕР 27-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия	0.1	9 812.32	320.32	124.32	981.23	32.03	12.43	14.4	2.71	5 385	461	34	
				9 367.68			936.77		5.22	1		4 890		
	Объем: 5*1*2													
	Начисления: Н3= 14, Н4= 14, Н5= 14, Н48= 14	
	Накладные расходы		128%			41.00				109%	502			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			25.94				65%	300			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 048.17					6 187			
	
79.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	11.02	66.71		66.71	735.15		735.15	1	6.28	4 617		4 617	
									1	1				
	Объем: 3.34+3.2*2.4													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
80.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	11.02	18.71		18.71	206.15		206.15		6.28	1 295		1 295	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	Раздел 4.  ВОДОПРОВОД	
81.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.18	1 461.46	357.49	1 103.97	263.06	64.35	198.71	14.41	4.41	1 804	927	876	
					101.05			18.19	1	14.39			262	
	Накладные расходы		99%			81.71				84%	999			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.52				48%	571			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.30					3 373			
	
82.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.03	2 646.84	648.48	43.99	79.41	19.45	1.32	14.41	8.22	542	280	11	
				1 954.37			58.63		4.28	1		251		
	Накладные расходы		99%			19.26				84%	235			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.67				48%	134			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.34					912			
	
83.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.25	673.19	525.85	14.21	168.30	131.46	3.55	14.4	4.96	2 020	1 893	18	
				133.13	2.20		33.28	0.55	3.28	16.79		109	9	
	Накладные расходы		74%			97.69				63%	1 198			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.01				40%	761			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.99					3 979			
	
84.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.18	391.23	305.70	8.28	70.42	55.03	1.49	14.4	4.98	845	792	7	
				77.25	1.29		13.91	0.23	3.28	16.84		46	4	
	Накладные расходы		74%			40.89				63%	501			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.63				40%	318			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.94					1 665			
	
85.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.25	3 524.86	1 642.13	1 749.01	881.22	410.53	437.25	14.41	5.91	8 623	5 916	2 584	
				133.72	254.06		33.43	63.52	3.69	14.39		123	914	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			545.16				98%	6 693			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			336.58				56%	3 825			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 762.95					19 141			
	
86.	ТССЦ 507-3353 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 16/63, м	23.65	104.89			2 480.65					4 703			
				104.89			2 480.65		198.86			4 703		
	Объем: (0.25)*94.6													
	
87.	ТССЦ 507-0878 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм, 10 шт.	0.6	1 322.00			793.20					1 053			
				1 322.00			793.20		1 754.69			1 053		
	
88.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.18	2 882.50	1 964.72	787.16	518.85	353.65	141.69	14.41	5.99	6 044	5 096	849	
				130.62	111.36		23.51	20.05	4.24	14.39		100	288	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			429.76				98%	5 276			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			265.33				56%	3 015			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 213.93					14 335			
	
89.	ТССЦ 507-3351 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 16/40, м	16.866	47.08			794.05					1 972			
				47.08			794.05		116.92			1 972		
	Объем: (0.18)*93.7													
	
90.	ТССЦ 507-0876 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.	1	679.00			679.00					1 228			
				679.00			679.00		1 228.05			1 228		
	
91.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	3	95.91			287.73					901			
				95.91			287.73		300.29			901		
	
92.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	12	17.28			207.36					884			
				17.28			207.36		73.68			884		
	
93.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 65 мм, 1 врезка	1	184.30	75.50	9.55	184.30	75.50	9.55	14.4	5.49	1 517	1 087	52	
				99.25	0.19		99.25	0.19	3.8	14.47		377	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			87.04				98%	1 068			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			53.74				56%	610			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.08					3 196			
	
94.	ТССЦ 302-1297 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, шт.	1	188.10			188.10					897			
				188.10			188.10		896.65			897		
	
95.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	4.3	1 021.00	42.58	32.78	4 390.30	183.11	140.93	14.41	8.04	17 190	2 639	1 133	
				945.64			4 066.25		3.3	1		13 419		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			164.80				77%	2 032			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			109.87				48%	1 267			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 664.97					20 489			
	
96.	ТССЦ 104-0271 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм, м	19.8	6.31			124.94					515			
				6.31			124.94		25.99			515		
	Объем: (1.8)*11													
	
97.	ТССЦ 104-0275 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм, м	27.5	11.95			328.63					1 351			
				11.95			328.63		49.12			1 351		
	Объем: (2.5)*11													
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
98.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка бетонных оснований отмостки, 1 м3	11.71	303.52	75.11	228.41	3 554.22	879.54	2 674.68	14.4	4.41	24 461	12 665	11 795	
					20.91			244.86	1	14.39			3 523	
	Объем: 117.1*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 113.16				84%	13 598			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			674.64				48%	7 770			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 342.02					45 829			
	
99.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	28.104	66.71		66.71	1 874.82		1 874.82	1	6.28	11 774		11 774	
									1	1				
	Объем: 11.71*2.4													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
100.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	28.104	18.71		18.71	525.74		525.74		6.28	3 302		3 302	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
101.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2342	1 466.39	1 466.39		343.43	343.43		14.4	1	4 945	4 945		
									1	1				
	Объем: 117.1*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			247.27				61%	3 016			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			130.50				31%	1 533			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721.20					9 494			
	
102.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности цоколя от земли, 100 м2 расчищенной поверхности	0.3138	172.22	172.22		54.04	54.04		14.4	1	778	778		
									1	1				
	Объем: 104.6*0.3													
	Накладные расходы		80%			43.23				68%	529			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.02				40%	311			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.29					1 618			
	
103.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3138	3 001.78	246.00	111.59	941.96	77.19	35.02	14.41	4.01	3 933	1 112	140	
				2 644.20			829.75		3.23	1		2 680		
	Объем: 104.6*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			84.91				93%	1 034			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			52.49				54%	600			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 079.36					5 568			
	
104.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	11.71	203.51	35.93	41.45	2 383.06	420.69	485.38	14.41	4.67	15 758	6 062	2 267	
				126.13	4.21		1 476.98	49.33	5.03	14.4		7 429	710	
	Объем: 117.1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			521.72				94%	6 366			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			300.81				51%	3 454			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 205.60					25 577			
	
105.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	11.71	372.02	36.11	76.78	4 356.30	422.85	899.04	14.4	4.59	26 207	6 089	4 127	
				259.13	7.73		3 034.41	90.46	5.27	14.39		15 991	1 302	
	Объем: 117.1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			569.77				94%	6 948			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			328.52				51%	3 769			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 254.59					36 924			
	
106.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	11.71	730.22	37.46	0.38	8 550.88	438.60	4.39	14.4	5.33	42 906	6 316	23	
				692.39			8 107.89		4.51	1		36 567		
	Объем: 117.1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			486.85				94%	5 937			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			280.70				51%	3 221			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 318.43					52 064			
	Раздел 6.  ЦОКОЛЬ	
107.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.7322	188.95	188.95		138.35	138.35		14.4	1	1 992	1 992		
									1	1				
	Объем: 104.6*0.7													
	Накладные расходы		99%			136.97				84%	1 673			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			83.01				48%	956			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.33					4 621			
	
108.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	14.4	6.76	4 729	2 168	102	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.83	15.59		2 459	47	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 617			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 240			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 586			
	
109.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.7322	80.30	76.91	1.68	58.79	56.31	1.23	14.4	8.31	824	811	10	
				1.71	0.16		1.25	0.12	2.32	16.69		3	2	
	Объем: 104.6*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			53.61				80%	650			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.52				37%	301			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.92					1 775			
	
110.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.613786	15.82			152.09					498			
				15.82			152.09		51.75			498		
	Объем: (0.7322)*0.013*1010													
	
111.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.732	2 074.12	832.23	83.91	1 518.26	609.19	61.42	14.4	8.13	12 400	8 772	499	
				1 157.98	39.06		847.64	28.59	3.69	12.76		3 128	365	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			605.89				80%	7 310			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			299.76				37%	3 381			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 423.91					23 090			
	
112.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.732	2 291.60	114.18	14.24	1 677.45	83.58	10.42	14.4	8.19	5 738	1 204	85	
				2 163.18			1 583.45		2.81	1		4 449		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			79.40				80%	963			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.28				37%	445			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 796.13					7 147			
	
113.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.63592	66.71		66.71	175.84		175.84	1	6.28	1 104		1 104	
									1	1				
	Объем: 73.22*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
114.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.63592	18.71		18.71	49.31		49.31		6.28	310		310	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
115.	ФЕРм 08-02-407-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.03	669.42	277.94	163.44	689.51	286.28	168.34	15.29	6.2	9 623	4 377	1 044	
				228.04	6.16		234.88	6.34	17.89	16.09		4 202	102	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			277.99				81%	3 628			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			190.20				52%	2 329			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 157.70					15 580			
	
116.	ТССЦ 103-0003 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	106.09	17.42			1 848.09					5 623			
				17.42			1 848.09		53			5 623		
	Объем: 1.03*103													
	
117.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.75	288.28	214.78	54.61	216.21	161.08	40.96	15.29	5.59	2 786	2 463	229	
				18.89	1.46		14.17	1.10	6.64	16.02		94	18	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			154.07				81%	2 010			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.42				52%	1 290			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					475.70					6 086			
	
118.	ТССЦ 103-1392 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	76.5	3.63			277.70					901			
				3.63			277.70		11.78			901		
	Объем: 0.75*102													
	
119.	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	1.13	207.89	131.75	29.28	234.91	148.88	33.09	15.29	7.15	2 827	2 276	237	
				46.86	1.79		52.95	2.02	5.94	16.04		315	32	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			143.36				81%	1 869			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.08				52%	1 200			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					476.35					5 897			
	
120.	С Цена поставщик. 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, м	115.26	52.87			6 093.66					26 020			
				52.87			6 093.66		4.27			26 020		
	Объем: 113*1.02													
	Поправки: М: =215*1.05/4.27	
	
121.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.33	101.63	70.96	7.98	33.54	23.42	2.63	15.29	7.15	425	358	19	
				22.69	0.49		7.49	0.16	6.43	15.9		48	3	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			22.40				81%	292			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.33				52%	188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.27					905			
	
122.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.03366	12 062.95			406.04					1 734			
				12 062.95			406.04		4.27			1 734		
	Объем: 33*1.02													
	Поправки: М: =51508.8/4.27	
	
123.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.72	80.62	60.80	5.33	58.05	43.78	3.84	15.29	7.14	760	669	27	
				14.49	0.32		10.43	0.23	6.08	16.07		63	4	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			41.81				81%	545			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.61				52%	350			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.47					1 655			
	
124.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.07344	5 087.72			373.64					1 595			
				5 087.72			373.64		4.27			1 595		
	Объем: 72*1.02													
	Поправки: М: =21724.56/4.27	
	
125.	ТССЦ 503-0530 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разветвительная коробка У-198, шт.	4	8.20			32.80					94			
				8.20			32.80		23.42			94		
	
126.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.1	53.31	52.33	0.98	5.33	5.23	0.10	14.4	8.52	76	75	1	
					0.39			0.04	1	16.72			1	
	Накладные расходы		85%			4.48				72%	55			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.43				52%	40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.24					170			
	
127.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.1	1 626.77	840.90	271.52	162.68	84.09	27.15	15.28	7.2	1 841	1 285	195	
				514.35	14.26		51.44	1.43	7.01	16.09		361	23	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			81.24				81%	1 059			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.59				52%	680			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.51					3 581			
	
128.	ТССЦ 509-0765 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.	10	103.50			1 035.00					2 078			
				103.50			1 035.00		207.75			2 078		
	
129.	ТССЦ 509-0741 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.	1	35.22			35.22					120			
				35.22			35.22		120.12			120		
	
130.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.08	48.36	48.36		3.87	3.87		14.4	1	56	56		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.29				72%	40			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.52				52%	29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.68					125			
	
131.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.08	348.53	306.65	6.94	27.88	24.53	0.55	15.28	6.78	398	375	4	
				34.95	0.49		2.80	0.04	7.01	15.9		20	1	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			23.34				81%	305			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.97				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.19					898			
	
132.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	8	7.15			57.20					455			
				7.15			57.20		56.92			455		
	
133.	ФЕРм 08-05-045-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина заземления по установленным конструкциям, 100 м	0.01	217.97	102.19	65.38	2.18	1.02	0.65	15.28	9.03	23	16	6	
				50.40			0.50		3.77	1		2		
	Накладные расходы		95%			0.97				81%	13			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.66				52%	8			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.81					44			
	
134.	С Цена поставщик. 
Шина (полоса медная 30*7), шт	1	91.18			91.18					389			
				91.18			91.18		4.27			389		
	Поправки: М: =378*1.03/4.27	
	
135.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.025	1 466.39	1 466.39		36.66	36.66		14.4	1	528	528		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			26.40				61%	322			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.93				31%	164			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.99					1 014			
	
136.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.025	810.13	810.13		20.25	20.25		14.4	1	292	292		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			14.58				61%	178			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			7.70				31%	91			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.53					561			
	
137.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	181.43	100.58	56.32	54.43	30.17	16.90	15.29	6.64	649	461	112	
				24.53	2.57		7.36	0.77	10.3	16.06		76	12	
	Накладные расходы		95%			29.39				81%	383			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.11				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.93					1 278			
	
138.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.14	271.78	156.04	74.15	38.05	21.85	10.38	15.29	6.46	463	334	67	
				41.59	2.97		5.82	0.42	10.63	16.09		62	7	
	Накладные расходы		95%			21.16				81%	276			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.48				52%	177			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.68					917			
	
139.	ФЕРм 08-04-744-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м	0.15	602.41	487.73	13.54	90.36	73.16	2.03	15.29	7.11	1 240	1 119	14	
				101.14	0.81		15.17	0.12	7.08	16.09		107	2	
	Накладные расходы		95%			69.62				81%	908			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.63				52%	583			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.61					2 731			
	
140.	С Цена поставщик. 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. марки YDY, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, м	15.3	26.31			402.57					1 719			
				26.31			402.57		4.27			1 719		
	Объем: 15*1.02													
	Поправки: М: =107*1.05/4.27	
	
141.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.535	650.90	152.33	498.57	348.23	81.50	266.73	14.41	4.41	2 351	1 174	1 176	
					45.63			24.41	1	14.39			351	
	Накладные расходы		99%			104.85				84%	1 281			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.55				48%	732			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.63					4 364			
	
142.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.08	687.25	153.07	534.18	54.98	12.25	42.73	14.41	4.41	365	176	188	
					48.89			3.91	1	14.39			56	
	Накладные расходы		99%			16.00				84%	195			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.70				48%	111			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.67					671			
	
143.	ТЕР 46-03-009-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.12	3 160.84	728.55	2 432.29	379.30	87.43	291.87	14.41	4.4	2 544	1 260	1 284	
					237.28			28.47	1	14.39			410	
	Накладные расходы		99%			114.74				84%	1 403			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.54				48%	802			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					563.58					4 748			
	
144.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.04	1 748.93	352.69	1 396.24	69.96	14.11	55.85	14.41	4.41	450	203	246	
					127.80			5.11	1	14.39			74	
	Накладные расходы		99%			19.03				84%	233			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.53				48%	133			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.52					816			
	
145.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.25	1 944.70	473.27	25.13	486.18	118.32	6.28	14.41	8.16	3 463	1 705	51	
				1 446.30			361.58		4.72	1		1 707		
	Накладные расходы		99%			117.14				84%	1 432			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70.99				48%	818			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.31					5 714			
	
146.	ТЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.25	1 688.93	383.18	25.23	422.23	95.80	6.31	14.41	8.15	2 933	1 380	51	
				1 280.52			320.13		4.69	1		1 501		
	Накладные расходы		99%			94.84				84%	1 159			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.48				48%	662			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.55					4 755			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	267 559.85	28 271.94	18 439.95			1 353 882	408 001	106 782	
			220 847.93	996.43				839 093	14 431	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 891.21	907.36	306.62			64 327	13 864	1 955	
			13 677.22	12.67				48 510	205	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	13 274.21					43 160			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 115, 117, 119, 121, 123, 127, 131, 133, 137-139; %=72 - по стр. 126, 130)	873.11					11 384			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 115, 117, 119, 121, 123, 126, 127, 130, 131, 133, 137-139)	598.02					7 316			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 362.34					83 027			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	236 110.87	24 115.63	17 446.95			1 209 494	347 325	100 555	
			194 548.29	888.46				761 605	12 828	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	45 997.47					174 665			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 45-49, 81, 82, 98, 107, 141-146; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 18, 21-27; %=73 - по стр. 9, 108; %=66 - по стр. 10, 12; %=67 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15, 42, 70, 74, 75, 109, 111, 112; %=77 - по стр. 16, 31, 95; %=90 - по стр. 19, 38, 41, 73; %=92 - по стр. 28, 35, 37; %=79 - по стр. 29, 33; %=72 - по стр. 40; %=64 - по стр. 50; %=61 - по стр. 51, 53, 55, 101, 135, 136; %=99 - по стр. 52; %=76 - по стр. 67; %=94 - по стр. 68, 69, 104-106; %=93 - по стр. 72, 103; %=109 - по стр. 76-78; %=68 - по стр. 102)	22 922.25					280 965			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 16, 31, 45-49, 81, 82, 95, 98, 107, 141-146; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 18, 21-27, 67; %=56 - по стр. 9, 108; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14, 102; %=37 - по стр. 15, 42, 74, 75, 109, 111, 112; %=43 - по стр. 19, 38, 41, 73; %=44 - по стр. 28, 35, 37, 70; %=51 - по стр. 29, 33, 68, 69, 104-106; %=64 - по стр. 40; %=36 - по стр. 50; %=31 - по стр. 51, 53, 55, 101, 135, 136; %=61 - по стр. 52; %=54 - по стр. 72, 103; %=65 - по стр. 76-78)	14 762.46					169 915			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	273 795.58					1 660 374			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 557.77	3 248.95	686.38			80 061	46 812	4 272	
			12 622.42	95.30				28 978	1 398	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 56, 57, 64, 65, 83, 84; %=98 - по стр. 58, 61, 66, 85, 88, 93)	3 363.90					41 314			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56, 57, 64, 65, 83, 84; %=56 - по стр. 58, 61, 66, 85, 88, 93)	2 127.55					24 285			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	22 049.22					145 660			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	312 207.14					1 889 061			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	6 681.23					40 426			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	318 888.37					1 929 487			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 377.77					38 590			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	325 266.14					1 968 077			
	НДС	58 547.91					354 254			
	Всего с НДС	383 814.05					2 322 331			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)