«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			  Генеральный 	 директор ООО «ЖЭК 	№17»	

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»_______________ 2016г.	«______»_________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия МКД №36 по ул. Славянская в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из листовой стали (фальцевой)	100 м2 покрытия	0.55	
2.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.4	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	1.95	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.95	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.4	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.2	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.16	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
9.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	1.95	
10.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	27.5	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.333	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	6.893	
13.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.54	
14.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	51.41	
15.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.168	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов)	100 м труб	0.04	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.44	
19.	Устройство бетонных оголовников (прим)	1 м3	0.03	
20.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.008	
21.	Отбивка штукатурки с поверхностей  кирпичных труб (под крышей)	100 м2	0.075	
22.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.155	
23.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
24.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	
25.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.21	
26.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.21	
27.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.21	
28.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.125	
29.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
30.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
31.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.11	
	Мансарда	
32.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.455	
33.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (прим)	1 м3 изоляции	4.55	
34.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	88.27	
	Чердачное перекрытие	
35.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 изоляции	7.35	
36.	Демонтаж  ходовых досок	100 м ходов	0.206	
37.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.206	
38.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0.49	
39.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	7.571	
40.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.49	
41.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	59.976	
42.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.49	
43.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	59.976	
44.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.5	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.5	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                              Е.Н. Циглер	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)