«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 603 275	руб.	Смета на сумму:	1 603 275	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «КРУО «АСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Р. Кулумбегова /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	г. Калининград, пр. Ленинский, 76-82	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 76-82 по пр. Ленинский, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 603.275	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.286	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	207.681	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.88	1 689.81	625.26	1 064.55	1 487.03	550.23	936.80	16.12	4.7	13 273	8 870	4 403	
					105.66			92.98	1	16.1			1 497	
	Объем: 11+77													
	Накладные расходы		104%			668.94				88%	9 123			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			385.93				48%	4 976			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.89					27 372			

2.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	4.1448	3.71		3.13	15.35		12.97	1	7.06	124		92	
					0.36			1.49	1	13.5			20	
	Объем: 11*0.3*0.15*2.4+77*0.2*0.08*2.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.49				100%	20			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.89				60%	12			

3.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.1448	16.40		16.40	67.97		67.97	1	7.87	535		535	
									1	1				

4.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.3798	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 620.89	815.18	1 805.71	16.11	4.89	21 963	13 133	8 830	
					473.50			179.84	1	16.1			2 895	
	Объем: 210*0.09+212*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 034.82				88%	14 105			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			597.01				48%	7 693			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 252.72					43 761			

5.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	68.364	3.71		3.13	253.36		213.98	1	7.06	2 042		1 511	
					0.36			24.61	1	13.5			332	
	Объем: 37.98*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			24.61				100%	332			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.77				60%	199			

6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	68.364	16.40		16.40	1 121.17		1 121.17	1	7.87	8 824		8 824	
									1	1				

	Проезды	
	
7.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1661	6 043.37	143.59	5 889.24	1 003.80	23.85	978.20	16.11	7.46	7 689	384	7 297	
				10.54	836.41		1.75	138.93	4.37	15.84		8	2 201	
	Объем: 210*0.41+160*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			154.64				81%	2 094			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			70.00				34%	879			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 228.44					10 662			

8.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	265.76	16.40		16.40	4 358.46		4 358.46	1	7.87	34 301		34 301	
									1	1				
	Объем: 166.1*1.6													
	
9.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.1661	427.37	28.47	393.63	70.99	4.73	65.38	16.11	8.12	611	76	531	
				5.27	65.65		0.88	10.90	4.37	15.08		4	164	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14.85				81%	194			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.72				34%	82			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.56					887			
	
10.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.74	3 132.30	153.85	2 960.45	2 317.90	113.85	2 190.73	16.11	5.49	13 915	1 834	12 027	
				18.00	248.28		13.32	183.72	4.03	16.11		54	2 960	
	Объем: 370*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			422.55				121%	5 801			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			241.03				65%	3 116			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 981.48					22 832			
	
11.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	81.4	104.66			8 519.32					39 578			
				104.66			8 519.32		486.22			39 578		
	Объем: (0.74)*110													
	
12.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.37	62 217.14	368.51	5 405.31	23 020.34	136.35	1 999.97	16.11	6.85	130 132	2 197	13 700	
				56 443.32	768.74		20 884.03	284.43	5.47	16.05		114 236	4 565	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			597.51				121%	8 182			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			340.83				65%	4 395			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 958.68					142 709			
	
13.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.259	675.78		675.78	175.03		175.03	1	6.58	1 152		1 152	
					73.83			19.12	4.6	16.1			308	
	Объем: 370*0.07													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			27.15				121%	373			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			15.49				65%	200			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.67					1 725			
	
14.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	26.418	280.61			7 413.15					50 724			
				280.61			7 413.15		1 920.04			50 724		
	Объем: (0.259)*102													
	
15.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	37	166.36	140.59	19.83	6 155.41	5 201.74	733.53	16.11	5.23	88 642	83 800	3 836	
				5.95	0.90		220.15	33.30	4.57	16.22		1 006	540	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			7 433.76				121%	102 051			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4 240.38				65%	54 821			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 829.55					245 514			
	
16.	С403-8708 
Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая, м2	377.4									172 026			
									455.82			172 026		
	Объем: (37.0)*10.2													
	
	Установка бортовых камней	
17.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0161	6 043.37	143.59	5 889.24	97.30	2.31	94.82	16.11	7.46	745	37	707	
				10.54	836.41		0.17	13.47	4.37	15.84		1	213	
	Объем: 103*0.3*0.5+11*0.3*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14.99				81%	203			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.79				34%	85			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.08					1 033			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.76	16.40		16.40	422.46		422.46	1	7.87	3 325		3 325	
									1	1				
	Объем: 16.1*1.6													
	
19.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0161	427.37	28.47	393.63	6.88	0.46	6.34	16.11	8.12	59	7	51	
				5.27	65.65		0.08	1.06	4.37	15.08			16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1.44				81%	19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.65				34%	8			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.98					85			
	
20.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.068	3 132.30	153.85	2 960.45	213.00	10.46	201.31	16.11	5.49	1 279	169	1 105	
				18.00	248.28		1.22	16.88	4.03	16.11		5	272	
	Объем: 114*0.3*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			38.82				121%	534			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			22.15				65%	287			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.97					2 099			
	
21.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.48	104.66			782.86					3 637			
				104.66			782.86		486.22			3 637		
	Объем: (0.068)*110													
	
22.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.14	5 136.11	784.81	101.71	5 855.16	894.68	115.95	16.12	6.82	37 207	14 422	791	
				4 249.59	12.84		4 844.53	14.63	4.54	16.09		21 994	235	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 291.22				121%	17 735			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			736.54				65%	9 527			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 882.92					64 469			
	
23.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	114	76.13			8 678.82					51 071			
				76.13			8 678.82		447.99			51 071		
	Объем: (1.14)*100													
	
	Тротуар	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0384	6 043.37	143.59	5 889.24	232.07	5.51	226.15	16.11	7.46	1 778	89	1 687	
				10.54	836.41		0.40	32.12	4.37	15.84		2	509	
	Объем: 160*0.24													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.75				81%	484			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			16.18				34%	203			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.00					2 466			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	61.44	16.40		16.40	1 007.62		1 007.62	1	7.87	7 930		7 930	
									1	1				
	Объем: 38.4*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0384	427.37	28.47	393.63	16.41	1.09	15.12	16.11	8.12	141	18	123	
				5.27	65.65		0.20	2.52	4.37	15.08		1	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.43				81%	45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.55				34%	19			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.39					205			

27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.32	3 132.30	153.85	2 960.45	1 002.34	49.23	947.34	16.11	5.49	6 017	793	5 201	
				18.00	248.28		5.76	79.45	4.03	16.11		23	1 280	
	Объем: 160*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			182.73				121%	2 508			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			104.23				65%	1 347			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 289.30					9 873			

28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	35.2	104.66			3 684.03					17 115			
				104.66			3 684.03		486.22			17 115		
	Объем: (0.32)*110													

29.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.112	675.78		675.78	75.69		75.69	1	6.58	498		498	
					73.83			8.27	4.6	16.1			133	
	Объем: 160*0.07													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			11.74				121%	161			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6.70				65%	86			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.13					745			

30.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	11.42	280.61			3 204.57					21 927			
				280.61			3 204.57		1 920.04			21 927		
	Объем: (0.112)*102													

31.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	16	166.36	140.59	19.83	2 661.80	2 249.40	317.20	16.11	5.23	38 332	36 238	1 659	
				5.95	0.90		95.20	14.40	4.57	16.22		435	234	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 214.60				121%	44 131			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 833.68				65%	23 707			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 710.07					106 170			

32.	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	163.2	119.43			19 490.98					64 293			
				119.43			19 490.98		393.95			64 293		
	Объем: (16.0)*10.2													

	Установка бортовых камней (поребрика)	
	
33.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00621	6 043.37	143.59	5 889.24	37.53	0.89	36.57	16.11	7.46	287	14	273	
				10.54	836.41		0.07	5.19	4.37	15.84			82	
	Объем: 77*0.25*0.2+27*0.25*0.35													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.78				81%	78			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.61				34%	33			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.92					397			

34.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.94	16.40		16.40	163.02		163.02	1	7.87	1 283		1 283	
									1	1				
	Объем: 6.21*1.6													

35.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00621	427.37	28.47	393.63	2.65	0.18	2.44	16.11	8.12	23	3	20	
				5.27	65.65		0.03	0.41	4.37	15.08			6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			0.56				81%	7			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.25				34%	3			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.46					33			

36.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.052	3 132.30	153.85	2 960.45	162.88	8.00	153.94	16.11	5.49	978	129	845	
				18.00	248.28		0.94	12.91	4.03	16.11		4	208	
	Объем: 104*0.25*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			29.69				121%	408			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			16.94				65%	219			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.51					1 605			

37.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.72	104.66			598.66					2 781			
				104.66			598.66		486.22			2 781		
	Объем: (0.052)*110													

38.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.04	1 060.47	784.81	101.71	1 102.89	816.20	105.78	16.12	6.82	14 700	13 157	721	
				173.95	12.84		180.91	13.35	4.54	16.09		821	215	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 177.96				121%	16 180			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			671.94				65%	8 692			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 952.79					39 572			

39.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	5.27696	685.00			3 614.72					16 688			
				685.00			3 614.72		3 162.38			16 688		
	Объем: (1.04)*5.9*0.86													

40.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.020592	569.06			11.72					59			
				569.06			11.72		2 880.81			59		
	Объем: (1.04)*0.06*0.33													

41.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	104	34.14			3 550.56					24 802			
				34.14			3 550.56		238.48			24 802		
	Объем: (1.04)*100													
	
	Прочие работы	
42.	ТЕРр 68-37-1 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	6	103.99	11.18	3.04	623.94	67.08	18.24	16.11	9.13	5 141	1 081	167	
				89.77			538.62		7.23	1		3 894		
	Накладные расходы		104%			69.76				88%	951			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.25				48%	519			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					733.95					6 611			

43.	ТЕР 27-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона, 100 м3 лотка	0.0037	46 561.47	3 708.70	20 035.89	172.28	13.72	74.13	16.12	6.91	993	221	512	
				22 816.88	2 422.23		84.42	8.96	3.07	16.09		259	144	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9060	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			32.21				121%	442			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			18.37				65%	237			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.86					1 672			

44.	С цена поставщик. 
Лоток водоотводный бетонный (25х12х8), шт	16	29.37			469.88					2 006			
				29.37			469.88		4.27			2 006		
	Поправки: М: =110*1.14/4.27	

45.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 219.13	387.78		3 328.70	581.67		16.12	1	19 980	9 377		
				1 831.35			2 747.03		3.86	1		10 604		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			668.92				98%	9 189			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			447.89				61%	5 720			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 445.51					34 889			

46.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.5	891.77	61.79	456.93	1 337.66	92.68	685.39	16.12	6.13	7 620	1 494	4 201	
				373.06	44.25		559.59	66.38	3.44	16.14		1 925	1 071	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			182.92				98%	2 514			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			122.48				61%	1 565			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.06					11 698			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	121 209.25	11 639.49	19 329.41			938 226	187 543	128 138	
			90 198.57	1 259.32				621 983	20 138	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 799.84	11 639.49	11 961.76			879 862	187 543	70 337	
			90 198.57	1 233.22				621 983	19 786	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	59 549.39					464 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 4, 42; %=81 - по стр. 7, 9, 17, 19, 24, 26, 33, 35; %=121 - по стр. 10, 12, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 38, 43; %=98 - по стр. 45, 46)	17 316.73					237 512			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 42; %=34 - по стр. 7, 9, 17, 19, 24, 26, 33, 35; %=65 - по стр. 10, 12, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 38, 43; %=61 - по стр. 45, 46)	9 946.58					128 420			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141 063.15					1 245 794			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 409.41		7 367.65			58 364		57 801	
				26.10					352	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 5)	26.10					352			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 5)	15.66					211			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 409.41					58 364			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	148 472.56					1 304 158			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 177.31					27 909			
	ИТОГО	151 649.87					1 332 067			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 033.00					26 641			
	ИТОГО	154 682.87					1 358 708			
	НДС 18%	27 842.92					244 567			
	ВСЕГО С НДС	182 525.79					1 603 275			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)