«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 696 373	руб.	Смета на сумму:	1 696 373	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УКБР 1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»______________ 2018 г.	«______»_______________ 2018 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на доп. работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Дарвина 1а, 1-3, 5-7, 9-13-ул. Киевская 32-34, 36, 40-48 - ул. Тихорецкая 11-17	

Сметная стоимость:	
1 696.373	
тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.995	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	175.777	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле /тротуары/	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.1716	31 377.16	5 384	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.89146	268.820	777	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	13.336752	152.740	2 037	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.773916	935.23	724	
			(1)			268.82	208	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.117544	1 233.16	2 611	
			(1)			268.82	569	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.339768	35.92	12	
		Накладные расходы				88.4%	2 488	
		Сметная прибыль				48%	1 351	
		Всего с НР и СП					9 222	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.06	16 033.58	16 996	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.964	200.120	1 994	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	72.3556	163.200	11 808	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.964	493.44	4 917	
			(1)			200.12	1 994	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	29.892	9.05	271	
		Накладные расходы				88.4%	12 201	
		Сметная прибыль				48%	6 625	
		Всего с НР и СП					35 822	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза		34.619	39.92	1 382	
		Объем: 17.16*1.8+(106*0.2*0.08*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		34.619	262.99	9 104	
		Объем: 17.16*1.8+(106*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=429м2	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.10725	51 564.61	5 530	
		Объем: 429*0.25						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.678245	268.820	1 258	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.61733	147.310	238	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.108965	935.23	1 037	
			(1)			268.82	298	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.56928	1 188.38	4 242	
			(1)			268.82	959	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00429	3 090.35	13	
		Накладные расходы				80.75%	1 208	
		Сметная прибыль				34%	509	
		Всего с НР и СП					7 247	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		171.68	151.56	26 020	
		Объем: 107.3*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.858	18 517.68	15 888	
		Объем: 429*0.2						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	11.90904	254.662	3 033	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	13.48776	151.380	2 042	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.51866	1 543.79	2 344	
			(1)			268.82	408	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.68082	964.28	3 549	
			(1)			200.12	737	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.07464	1 215.15	7 382	
			(1)			286.75	1 742	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.63492	760.62	483	
			(1)			229.99	146	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.29	20.52	88	
		Накладные расходы				120.7%	6 126	
		Сметная прибыль				64.6%	3 278	
		Всего с НР и СП					25 292	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		94.38	523.12	49 372	
		Объем: 85.8*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.2145	5 304.43	1 138	
		Объем: 429*0.05						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.057485	213.358	226	
9. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.203775	1 543.79	315	
			(1)			268.82	55	
9. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.85371	964.28	823	
			(1)			200.12	171	
		Накладные расходы				120.7%	273	
		Сметная прибыль				64.6%	146	
		Всего с НР и СП					1 557	
	
10.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		21.879	2 154.36	47 135	
		Объем: (0.2145)*102.0						
	
11.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		42.9	2 297.87	98 579	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.861	220.033	850	
11. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	506.22	184.510	93 403	
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.287	964.28	1 241	
			(1)			200.12	258	
11. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	24.453	13.20	323	
11. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.287	760.62	979	
			(1)			229.99	296	
11. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.287	1 037.49	1 335	
			(1)			229.99	296	
11. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	8.58	20.52	176	
11. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.145	523.12	1 122	
		Накладные расходы				120.7%	113 763	
		Сметная прибыль				64.6%	60 887	
		Всего с НР и СП					273 230	
	
12.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)	м2		147.9	470.00	69 513	
		Объем: 145*1.02						
	
13.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		147.9	450.00	66 555	
		Объем: 145*1.02						
	
14.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		150.552	370.00	55 704	
		Объем: 147.6*1.02						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
15.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00605	51 564.61	312	
		Объем: (108*0.28*0.2)						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.263901	268.820	71	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.091234	147.310	13	
15. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.062557	935.23	59	
			(1)			268.82	17	
15. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.201344	1 188.38	239	
			(1)			268.82	54	
15. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000242	3 090.35	1	
		Накладные расходы				80.75%	68	
		Сметная прибыль				34%	29	
		Всего с НР и СП					408	
	
16.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		9.68	151.56	1 467	
		Объем: 6.05*1.6						
	
17.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	18 517.68	556	
		Объем: (108*0.28*0.1)						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	254.662	106	
17. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	151.380	71	
17. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 543.79	82	
			(1)			268.82	14	
17. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	964.28	124	
			(1)			200.12	26	
17. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 215.15	258	
			(1)			286.75	61	
17. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	760.62	17	
			(1)			229.99	5	
17. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.52	3	
		Накладные расходы				120.7%	214	
		Сметная прибыль				64.6%	114	
		Всего с НР и СП					884	
	
18.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	523.12	1 726	
		Объем: 3*1.10						
	
19.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.08	13 358.27	14 427	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7776	266.663	207	
19. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	82.1664	159.670	13 120	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7344	874.68	642	
			(1)			268.82	197	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0432	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
19. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00108	57 689.15	62	
19. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1836	3 038.87	558	
		Накладные расходы				120.7%	16 086	
		Сметная прибыль				64.6%	8 609	
		Всего с НР и СП					39 122	
	
20.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.021384	2 983.71	64	
		Объем: (1.08)*(0.06*0.33)						
	
21.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.48	3 276.39	17 955	
		Объем: (1.08)*(5.9*0.86)						
	
22.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		108	178.10	19 235	
		Объем: (1.08)*100.0						
	
23.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
23. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
23. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
23. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88.4%	742	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 154	
	
24.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
25.	ГЭСН 27-02-010-04 
(Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Регулировка бортовых камней гранитных (прим.)	100 м		0.6	18 318.13	10 991	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.432	266.663	115	
25. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	109	65.4	156.950	10 265	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.408	874.68	357	
			(1)			268.82	110	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
25. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0006	57 689.15	35	
25. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.102	3 038.87	310	
25. 7.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	60			
		Накладные расходы				120.7%	12 529	
		Сметная прибыль				64.6%	6 705	
		Всего с НР и СП					30 225	
	
26.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.01188	2 983.71	35	
		Объем: (0.6)*(0.06*0.33)						
	
27.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.0444	3 276.39	9 975	
		Объем: (0.6)*(5.9*0.86)						
	
28.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.5	13 482.75	6 741	
28. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	20	150.030	3 001	
28. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.5	498.77	3 741	
		Накладные расходы				97.75%	2 933	
		Сметная прибыль				61.2%	1 837	
		Всего с НР и СП					11 511	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					556 946	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					518 973	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					219 801	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2, 23; %=80.75 - по стр. 5, 15; %=120.7 - по стр. 7, 9, 11, 17, 19, 25; %=97.75 - по стр. 28)					168 629	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 23; %=34 - по стр. 5, 15; %=64.6 - по стр. 7, 9, 11, 17, 19, 25; %=61.2 - по стр. 28)					90 493	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					778 095	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					37 973	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					37 973	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					816 068	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 321	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					832 389	
	НДС 18%				18	149 830	
	ВСЕГО С НДС					982 219	
	Раздел 2.  Устройство детской площадки /ул. Киевская 40-48/	
	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
29.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.19	29 499.47	5 605	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	4.2712	248.541	1 062	
29. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	6.7716	161.570	1 094	
29. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	2.0767	996.66	2 070	
			(1)			229.99	478	
29. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	2.0406	1 001.51	2 044	
			(1)			268.82	549	
29. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1539	1 037.49	160	
			(1)			229.99	35	
29. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	10.621	22.38	238	
		Накладные расходы				76.5%	1 649	
		Сметная прибыль				57.8%	1 246	
		Всего с НР и СП					8 501	
	
30.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.2046	3 276.39	3 947	
		Объем: 0.19*6.34						
	
31.	С4 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт		19	810.00	15 390	
	
32.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1.8	1 430.28	2 575	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.224	229.990	282	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	12.798	161.570	2 068	
32. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.198	1 037.49	205	
			(1)			229.99	46	
32. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.026	293.67	301	
			(1)			229.99	236	
		Накладные расходы				76.5%	1 798	
		Сметная прибыль				57.8%	1 358	
		Всего с НР и СП					5 731	
	
33.	С5 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт		18	1 300.00	23 400	
	
34.	С6 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)  225руб	компл.		18	225.00	4 050	
	
35.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	164 998.11	1 650	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	229.990	7	
35. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	187.360	1 603	
35. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	890.68	1	
			(1)			229.99		
35. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	11.58	1	
35. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
35. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	43.43	5	
35. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	48 451.22	10	
35. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 590.83		
		Накладные расходы				110.5%	1 779	
		Сметная прибыль				57.8%	931	
		Всего с НР и СП					4 360	
	
36.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.00015	2 590.83		
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
37.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 276.39	164	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
38.	С7 цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	9 500.00	9 500	
	
	Покрытие площадки	
39.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03	51 564.61	1 547	
		Объем: 120*0.25						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3086	268.820	352	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4524	147.310	67	
39. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3102	935.23	290	
			(1)			268.82	83	
39. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9984	1 188.38	1 186	
			(1)			268.82	268	
39. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012	3 090.35	4	
		Накладные расходы				80.75%	338	
		Сметная прибыль				34%	142	
		Всего с НР и СП					2 028	
	
40.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48	151.56	7 275	
		Объем: 30*1.6						
	
41.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.24	18 517.68	4 444	
		Объем: 120*0.2						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.3312	254.662	848	
41. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.7728	151.380	571	
41. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4248	1 543.79	656	
			(1)			268.82	114	
41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.0296	964.28	993	
			(1)			200.12	206	
41. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.6992	1 215.15	2 065	
			(1)			286.75	487	
41. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1776	760.62	135	
			(1)			229.99	41	
41. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.2	20.52	25	
		Накладные расходы				120.7%	1 713	
		Сметная прибыль				64.6%	917	
		Всего с НР и СП					7 073	
	
42.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		26.4	523.12	13 810	
		Объем: 24*1.1						
	
43.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		12	633.89	7 607	
		Объем: 120*0.1						
43. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	43.92	158.310	6 953	
43. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.76	3.18	18	
43. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.024	21 070.94	506	
43. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.2	20.52	86	
43. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.012	3 621.85	43	
		Накладные расходы				104.55%	7 269	
		Сметная прибыль				51%	3 546	
		Всего с НР и СП					18 422	
	
44.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		12.24	3 276.39	40 103	
		Объем: (12.0)*1.02						
	
45.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.096	3 799.01	365	
		Объем: 120*0.8/1000						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.03648	246.339	9	
45. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.21344	167.270	203	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.01536	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.02112	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
45. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.002688	47 018.66	126	
		Накладные расходы				89.25%	189	
		Сметная прибыль				44.2%	94	
		Всего с НР и СП					648	
	
46.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.096	64 903.63	6 231	
		Объем: (0.096)*1.0						
	
47.	ГЭСН 11-01-036-03	Устройство покрытий: из  плитки резиновой "шип-паз" 500*500*40 мм	100 м2		1.2	3 302.27	3 963	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.984	246.090	242	
47. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	20.64	156.950	3 239	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.408	308.04	126	
			(1)			268.82	110	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.576	1 037.49	598	
			(1)			229.99	132	
		Накладные расходы				104.55%	3 639	
		Сметная прибыль				51%	1 775	
		Всего с НР и СП					9 378	
	
48.	С Цена поставщик.	Плитка резиновая 500*500*40 мм	м2		122.4	1 380.00	168 912	
		Объем: 1.2*102						
	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
49.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.009375	41 246.80	387	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*15						
49. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	2.625	147.310	387	
		Накладные расходы				68%	263	
		Сметная прибыль				30.6%	118	
		Всего с НР и СП					769	
	
50.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0094	7 577.13	71	
50. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.503464	141.470	71	
		Накладные расходы				68%	48	
		Сметная прибыль				30.6%	22	
		Всего с НР и СП					141	
	
51.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.5	151.56	227	
		Объем: 0.94*1.6						
	
52.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.015	144 322.73	2 165	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*15						
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.2955	265.750	79	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	8.9739	161.570	1 450	
52. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.26415	1 126.02	297	
			(1)			268.82	71	
52. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0111	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
52. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00405	964.28	4	
			(1)			200.12	1	
52. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.4374	11.58	5	
52. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.0162	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
52. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.00636	20.52		
52. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00045	57 689.15	26	
52. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00123	11 636.25	14	
52. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001143	45 326.49	52	
52. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0105	5 760.02	60	
52. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.9765	234.83	229	
		Накладные расходы				89.25%	1 365	
		Сметная прибыль				44.2%	676	
		Всего с НР и СП					4 205	
	
53.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.53	3 276.39	5 013	
		Объем: 1.5*1.02						
	
54.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских площадок	т		0.468	12 241.76	5 729	
		Объем: (104+64+5*2+290)/1000						
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.72844	268.003	731	
54. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	15.14916	177.590	2 690	
54. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.03276	1 687.36	55	
			(1)			306.16	10	
54. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.05616	874.68	49	
			(1)			268.82	15	
54. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	2.5506	798.04	2 035	
			(1)			268.82	686	
54. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.44928	7.34	3	
54. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.08892	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
54. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.78624	3.21	3	
54. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.50216	112.76	508	
54. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.64116	51.41	33	
54. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.19188	46.96	9	
54. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.001872	62 811.43	118	
54. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000468	57 689.15		
54. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000468	204 657.21	10	
54. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000468	101 704.48	48	
54. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0087516	210.53	2	
54. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001404	45 326.49	1	
54. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00090792	39 941.89	36	
54. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00048204	9 003.93	4	
54. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00014508	72 855.64	11	
54. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0002808	80 243.85	23	
		Накладные расходы				76.5%	2 617	
		Сметная прибыль				57.8%	1 977	
		Всего с НР и СП					10 323	
	
55.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0002808	80 243.85	-23	
		Объем: (0.468)*(-0.0006)						
	
56.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00000468	57 689.15		
		Объем: (0.468)*(-0.00001)						
	
57.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.00048204	9 003.93	-4	
		Объем: (0.468)*(-0.00103)						
	
58.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0087516	210.53	-2	
		Объем: (0.468)*(-0.0187)						
	
59.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.00014508	72 855.64	-11	
		Объем: (0.468)*(-0.00031)						
	
60.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0000468	204 657.21	-10	
		Объем: (0.468)*(-0.0001)						
	
61.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.000468	101 704.48	-48	
		Объем: (0.468)*(-0.001)						
	
62.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.00090792	39 941.89	-36	
		Объем: (0.468)*(-0.00194)						
	
63.	С8 цена поставщ.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм  25220руб	шт		1	25 220.00	25 220	
	
64.	С9 цена поставщ.	Качалка на пружине "Кораблик"	шт		1	28 080.00	28 080	
	
65.	С10 цена поставщ.	Детский спортивный комплекс 2660 х 2660мм Н=2500	шт		1	81 740.00	81 740	
	
66.	С11 цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм	шт		1	22 550.00	22 550	
	
67.	С12 цена поставщ.	Сидение для качелей резиновое с подвеской	шт		2	6 270.00	12 540	
	
68.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0009	41 246.80	37	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1						
68. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.252	147.310	37	
		Накладные расходы				68%	25	
		Сметная прибыль				30.6%	11	
		Всего с НР и СП					73	
	
69.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.009	7 577.13	68	
69. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.48204	141.470	68	
		Накладные расходы				68%	46	
		Сметная прибыль				30.6%	21	
		Всего с НР и СП					135	
	
70.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.44	151.56	218	
		Объем: 0.9*1.6						
	
71.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.009	47 075.78	424	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.16317	268.542	44	
71. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	1.62	147.310	239	
71. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.162	1 126.02	182	
			(1)			268.82	44	
71. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.432	3.18	1	
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00117	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
71. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0018	20.52		
		Накладные расходы				89.25%	253	
		Сметная прибыль				44.2%	125	
		Всего с НР и СП					802	
	
72.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.918	3 276.39	3 008	
		Объем: 0.009*102						
	
73.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.051	11 957.59	610	
		Объем: (51*1)/1000						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.29733	268.003	80	
73. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	177.590	293	
73. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	1 687.36	6	
			(1)			306.16	1	
73. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
73. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	798.04	222	
			(1)			268.82	75	
73. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	7.34		
73. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
73. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	3.21		
73. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	112.76	55	
73. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	51.41	4	
73. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	46.96	1	
73. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	62 811.43	13	
73. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	45 326.49		
		Накладные расходы				76.5%	285	
		Сметная прибыль				57.8%	216	
		Всего с НР и СП					1 111	
	
74.	С13 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм  11040руб	шт		1	11 040.00	11 040	
	
75.	С14 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм  4440руб	шт		1	4 440.00	4 440	
	
	Установка бортовых камней	
76.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00246	51 564.61	127	
		Объем: (44*0.28*0.2)						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1073052	268.820	29	
76. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0370968	147.310	5	
76. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0254364	935.23	24	
			(1)			268.82	7	
76. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0818688	1 188.38	97	
			(1)			268.82	22	
76. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000984	3 090.35		
		Накладные расходы				80.75%	27	
		Сметная прибыль				34%	12	
		Всего с НР и СП					166	
	
77.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		3.936	151.56	597	
		Объем: 2.46*1.6						
	
78.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.012	18 517.68	222	
		Объем: (44*0.28*0.1)						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.16656	254.662	42	
78. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.18864	151.380	29	
78. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02124	1 543.79	33	
			(1)			268.82	6	
78. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.05148	964.28	50	
			(1)			200.12	10	
78. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.08496	1 215.15	103	
			(1)			286.75	24	
78. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00888	760.62	7	
			(1)			229.99	2	
78. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.06	20.52	1	
		Накладные расходы				120.7%	86	
		Сметная прибыль				64.6%	46	
		Всего с НР и СП					354	
	
79.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.32	523.12	691	
		Объем: 1.2*1.10						
	
80.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.44	13 358.27	5 878	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3168	266.663	84	
80. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	33.4752	159.670	5 345	
80. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2992	874.68	262	
			(1)			268.82	80	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0176	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
80. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00044	57 689.15	25	
80. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0748	3 038.87	227	
		Накладные расходы				120.7%	6 553	
		Сметная прибыль				64.6%	3 507	
		Всего с НР и СП					15 938	
	
81.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.008712	2 983.71	26	
		Объем: (0.44)*(0.06*0.33)						
	
82.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.233	3 276.39	7 316	
		Объем: (0.44)*(5.9*0.86)						
	
83.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		44	178.10	7 836	
		Объем: (0.44)*100.0						
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					546 664	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					523 962	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					472 506	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 35; %=80.75 - по стр. 39, 76; %=120.7 - по стр. 41, 78, 80; %=104.55 - по стр. 43, 47; %=89.25 - по стр. 45, 52, 71; %=68 - по стр. 49, 50, 68, 69)					23 594	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 35; %=34 - по стр. 39, 76; %=64.6 - по стр. 41, 78, 80; %=51 - по стр. 43, 47; %=44.2 - по стр. 45, 52, 71; %=30.6 - по стр. 49, 50, 68, 69)					11 943	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					559 499	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 385	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 29, 32, 54, 73)					6 350	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 29, 32, 54, 73)					4 797	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 532	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 317	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 317	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					593 348	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 867	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					605 215	
	НДС 18%				18	108 939	
	ВСЕГО С НДС					714 154	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 103 610	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 042 935	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					692 307	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2, 23; %=80.75 - по стр. 5, 15, 39, 76; %=120.7 - по стр. 7, 9, 11, 17, 19, 25, 41, 78, 80; %=97.75 - по стр. 28; %=110.5 - по стр. 35; %=104.55 - по стр. 43, 47; %=89.25 - по стр. 45, 52, 71; %=68 - по стр. 49, 50, 68, 69)					192 223	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 23; %=34 - по стр. 5, 15, 39, 76; %=64.6 - по стр. 7, 9, 11, 17, 19, 25, 41, 78, 80; %=61.2 - по стр. 28; %=57.8 - по стр. 35; %=51 - по стр. 43, 47; %=44.2 - по стр. 45, 52, 71; %=30.6 - по стр. 49, 50, 68, 69)					102 436	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 337 594	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 385	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 29, 32, 54, 73)					6 350	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 29, 32, 54, 73)					4 797	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 532	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 290	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 290	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 409 416	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	28 188	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 437 604	
	НДС 18%				18	258 769	
	ВСЕГО С НДС					1 696 373	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                             И.А. Лучинович	

(должность, подпись, Ф.И.О)	

	

Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                       Г.В. Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)