«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 857 787	руб.	Смета на сумму:	8 857 787	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д. Ю. Кислый/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул. Ольштынская, д.30-42, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, ливневой канализации, отмостки многоквартирного дома по адресу:
 ул. Ольштынская, д. 30-42, г. Калининград	
Сметная стоимость:	8 857.787	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.288	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 720.624	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН- 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ГЭСН 46-04-008-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		4.8	2 458.66	11 802	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	76.32	147.310	11 243	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	22.08	25.31	559	
		Накладные расходы				84%	9 444	
		Сметная прибыль				48%	5 397	
		Всего с НР и СП					26 643	
	
2.	ГЭСН 46-04-008-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		11.96	8 500.09	101 661	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	664.0192	147.310	97 817	
2. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	151.892	25.31	3 844	
		Накладные расходы				84%	82 166	
		Сметная прибыль				48%	46 952	
		Всего с НР и СП					230 779	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		16.76	2 792.42	46 801	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	7.7096	268.820	2 072	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	254.0816	150.030	38 120	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	7.7096	1 126.02	8 681	
			(1)			268.82	2 072	
		Накладные расходы				71%	28 536	
		Сметная прибыль				52%	20 900	
		Всего с НР и СП					96 237	
	
4.	ГЭСНр 58-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		15.76	2 792.42	44 009	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	7.2496	268.820	1 949	
4. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	238.9216	150.030	35 845	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	7.2496	1 126.02	8 163	
			(1)			268.82	1 949	
		Накладные расходы				71%	26 834	
		Сметная прибыль				52%	19 653	
		Всего с НР и СП					90 496	
	
5.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен (мауэрлат)	м3		1	1 510.91	1 511	
5. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	8.24	167.270	1 378	
5. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.15	97.21	112	
5. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.3	9.05	21	
		Накладные расходы				84%	1 158	
		Сметная прибыль				48%	661	
		Всего с НР и СП					3 330	
	
6.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен (брандмауэр)	м3		5.32	1 510.91	8 038	
6. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	43.8368	167.270	7 333	
6. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	6.118	97.21	595	
6. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	12.236	9.05	111	
		Накладные расходы				84%	6 160	
		Сметная прибыль				48%	3 520	
		Всего с НР и СП					17 718	
	
7.	ГЭСНр 58-5-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		3.82	45 697.79	174 566	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	1.2224	229.990	281	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	573.3438	161.570	92 635	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	4.5076	10.80	49	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	1.2224	1 037.49	1 268	
			(1)			229.99	281	
7. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0191	57 689.15	1 102	
7. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0955	50 201.92	4 794	
7. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	10.1612	7 353.20	74 717	
		Накладные расходы				71%	65 970	
		Сметная прибыль				52%	48 316	
		Всего с НР и СП					288 853	
	
8.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.04584	46 288.41	2 122	
		Объем: (3.82)*0.012						
	
9.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка элементов конструкций ригелей, прогонов, стоек	м3		2.2	3 148.38	6 926	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.6336	229.990	146	
9. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	39.6	158.310	6 269	
9. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.6336	1 037.49	657	
			(1)			229.99	146	
		Накладные расходы				90%	5 774	
		Сметная прибыль				43%	2 758	
		Всего с НР и СП					15 458	
	
10.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев, ригелей, прогонов, стоек	м3		2.2	13 202.39	29 045	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.792	229.990	182	
10. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	49.5	158.310	7 836	
10. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.792	1 037.49	822	
			(1)			229.99	182	
10. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0165	89 253.46	1 473	
10. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0066	57 689.15	381	
10. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.00682	45 150.41	308	
10. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	2.046	7 448.65	15 240	
10. 8.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.022	4 877.98	107	
10. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.264	7 372.62	1 946	
10. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	3.19	34.10	109	
10. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.005676	46 063.23	261	
10. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.006622	84 869.83	562	
		Накладные расходы				90%	7 216	
		Сметная прибыль				43%	3 448	
		Всего с НР и СП					39 709	
	
11.	ГЭСНр 58-5-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м		11.56	29 485.89	340 857	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	2.1964	229.990	505	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	1540.37	161.570	248 878	
11. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	6.0112	10.80	65	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	2.1964	1 037.49	2 279	
			(1)			229.99	505	
11. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.15028	57 689.15	8 670	
11. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	10.982	7 372.62	80 966	
		Накладные расходы				71%	177 062	
		Сметная прибыль				52%	129 679	
		Всего с НР и СП					647 598	
	
12.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т		0.13872	46 288.41	6 421	
		Объем: (11.56)*0.012						
	
13.	ГЭСНр 58-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		3.82	24 486.52	93 539	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.337	229.990	307	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	152.3034	161.570	24 608	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	2.4448	10.80	26	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	1.337	1 037.49	1 387	
			(1)			229.99	307	
13. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.14516	57 689.15	8 374	
13. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	8.022	7 372.62	59 143	
		Накладные расходы				71%	17 690	
		Сметная прибыль				52%	12 956	
		Всего с НР и СП					124 184	
	
14.	ГЭСНр 58-5-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов из бруса с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150мм)	100 м		0.5	56 713.01	28 357	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.315	229.990	72	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	80.105	161.570	12 943	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.905	10.80	10	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.315	1 037.49	327	
			(1)			229.99	72	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.002	57 689.15	115	
14. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	2.36	5 804.89	13 700	
14. 7.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	37	18.5	68.24	1 262	
		Накладные расходы				71%	9 241	
		Сметная прибыль				52%	6 768	
		Всего с НР и СП					44 365	
	
15.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.04	64 522.98	2 581	
		Объем: (0.5)*0.08						
	
16.	01.7.15.12-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.0291	96 058.76	2 795	
		Объем: 0.00029086*2*50						
	
17.	01.7.15.05-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0025	98 286.21	246	
		Объем: 0.000025*100						
	
18.	01.7.15.11-0046 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		2.1277	117.69	250	
		Объем: 0.021276596*100						
	
19.	ГЭСНр 53-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка отдельных участков из кирпича: под мауэрлат	100 м3		0.01	133 133.60	1 331	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.39	268.820	105	
19. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	5.63	158.310	891	
19. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.39	1 126.02	439	
			(1)			268.82	105	
19. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.044	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	727	
		Сметная прибыль				56%	558	
		Всего с НР и СП					2 616	
	
20.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.24	2 735.32	656	
		Объем: (0.01)*24.0						
	
21.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.392	13 896.92	5 448	
		Объем: (0.01)*39.2						
	
22.	ГЭСНр 53-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка отдельных участков из кирпича: брандмауэр	100 м3		0.0532	133 133.60	7 083	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	2.0748	268.820	558	
22. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	29.9516	158.310	4 742	
22. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	2.0748	1 126.02	2 336	
			(1)			268.82	558	
22. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.23408	20.52	5	
		Накладные расходы				73%	3 869	
		Сметная прибыль				56%	2 968	
		Всего с НР и СП					13 920	
	
23.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.2768	2 735.32	3 492	
		Объем: (0.0532)*24.0						
	
24.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.08544	13 896.92	28 981	
		Объем: (0.0532)*39.2						
	
25.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка брандмауэра цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.296	17 515.20	5 184	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.82288	177.720	146	
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	20.98048	181.930	3 817	
25. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.2664	14.36	4	
25. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.82288	267.44	220	
			(1)			177.72	146	
25. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1036	20.52	2	
25. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.55944	2 040.43	1 141	
		Накладные расходы				80%	3 170	
		Сметная прибыль				37%	1 466	
		Всего с НР и СП					9 821	
	
26.	ГЭСН 15-04-019-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска брандмауэра акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2		0.296	10 909.71	3 229	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.02368	229.990	5	
26. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	10.54	3.11984	187.360	585	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.09	0.02664	10.80		
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02368	1 037.49	25	
			(1)			229.99	5	
26. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.8944	22.55	43	
26. 6.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.08584	162.00	14	
26. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00296	38.33		
26. 8.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	38	11.248	170.42	1 917	
26. 9.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	3.848	104.81	403	
26. 10.	14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.00518	46 902.22	243	
		Накладные расходы				80%	472	
		Сметная прибыль				37%	218	
		Всего с НР и СП					3 919	
	
27.	ГЭСН 10-01-008-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Обивка стен  кровельной сталью: оцинкованной брандмауэра	100 м2		0.076	5 474.77	416	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.01596	229.990	4	
27. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	2.5384	155.590	395	
27. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.01596	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
27. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000076	60 190.64	5	
		Накладные расходы				90%	359	
		Сметная прибыль				43%	172	
		Всего с НР и СП					947	
	
28.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.03344	62 748.13	2 098	
		Объем: (0.076)*(0.44)						
	
29.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб	100 м2		6.98	3 361.61	23 464	
29. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	159.2836	147.310	23 464	
		Накладные расходы				84%	19 710	
		Сметная прибыль				48%	11 263	
		Всего с НР и СП					54 436	
	
30.	ГЭСНр 60-7-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.18	113 631.77	20 454	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.7974	268.820	214	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	109.6578	161.570	17 717	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.2394	874.68	209	
			(1)			268.82	64	
30. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.558	308.04	172	
			(1)			268.82	150	
30. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.072	20.52	1	
30. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.9	2 615.05	2 354	
		Накладные расходы				66%	11 834	
		Сметная прибыль				50%	8 966	
		Всего с НР и СП					41 254	
	
31.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.756	13 896.92	10 506	
		Объем: 0.18*4200						
	
32.	ГЭСНр 60-7-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 каналов)	100 м		0.18	186 469.37	33 564	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.8964	268.820	241	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	181.6398	161.570	29 348	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.27	874.68	236	
			(1)			268.82	73	
32. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.6264	308.04	193	
			(1)			268.82	168	
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.162	20.52	3	
32. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	1.4472	2 615.05	3 785	
		Накладные расходы				66%	19 529	
		Сметная прибыль				50%	14 795	
		Всего с НР и СП					67 887	
	
33.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.188	13 896.92	16 510	
		Объем: 0.18*2200*3						
	
34.	ГЭСНр 61-31-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		9.46	26 799.91	253 527	
34. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	1243.044	175.550	218 216	
34. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	10.406	10.80	112	
34. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.311	20.52	68	
34. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	17.2172	2 040.43	35 130	
		Накладные расходы				67%	146 205	
		Сметная прибыль				40%	87 286	
		Всего с НР и СП					487 018	
	
35.	ГЭСН 15-04-019-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска  дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		2.48	3 374.71	8 369	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.1984	229.990	46	
35. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13.8	34.224	175.550	6 008	
35. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.09	0.2232	10.80	2	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.1984	1 037.49	206	
			(1)			229.99	46	
35. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.7192	162.00	117	
35. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0248	38.33	1	
35. 7.	14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.0434	46 902.22	2 036	
		Накладные расходы				80%	4 843	
		Сметная прибыль				37%	2 240	
		Всего с НР и СП					15 452	
	
36.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		32.24	104.81	3 379	
		Объем: (2.48)*13						
	
37.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		94.24	170.42	16 060	
		Объем: (2.48)*38.0						
	
38.	ГЭСН 06-01-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство бетонных оголовков	100 м3		0.00175	106 487.48	186	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.0400225	264.155	11	
38. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.626535	165.230	104	
38. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.0329	1 126.02	37	
			(1)			268.82	9	
38. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.0026775	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
38. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0004725	964.28		
			(1)			200.12		
38. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.0318675	11.58		
38. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.0039725	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
38. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00013475	20.52		
38. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.0000875	89 253.46	8	
38. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00007525	57 689.15	4	
38. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0000455	11 636.25	1	
38. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0001225	5 768.85	1	
38. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.001505	5 760.02	9	
38. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.07	234.83	16	
		Накладные расходы				80%	92	
		Сметная прибыль				44%	51	
		Всего с НР и СП					329	
	
39.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1785	3 276.39	585	
		Объем: (0.00175)*102.0						
	
40.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.82	303.66	553	
40. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000546	200.120		
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	3.2396	161.570	523	
40. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000182	534.12		
			(1)			200.12		
40. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000364	232.29		
			(1)			200.12		
40. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.5652	18.56	29	
		Накладные расходы				77%	403	
		Сметная прибыль				48%	251	
		Всего с НР и СП					1 207	
	
41.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		33.67	227.97	7 676	
		Объем: (1.82)*18.5						
	
42.	ГЭСН 26-02-019-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		16.76	306.17	5 131	
42. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.05028	200.120	10	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	30.0004	161.570	4 847	
42. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.01676	534.12	9	
			(1)			200.12	3	
42. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.03352	232.29	8	
			(1)			200.12	7	
42. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	14.4136	18.56	268	
		Накладные расходы				77%	3 740	
		Сметная прибыль				48%	2 331	
		Всего с НР и СП					11 202	
	
43.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		345.256	227.97	78 708	
		Объем: (16.76)*20.6						
	
44.	ГЭСН 12-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		16.76	77 259.11	1 294 863	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	53.7996	250.312	13 467	
44. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	2914.0612	177.590	517 508	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	28.1568	874.68	24 628	
			(1)			268.82	7 569	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	25.6428	1 037.49	26 604	
			(1)			229.99	5 898	
44. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	155.1976	14.99	2 326	
44. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.023464	127 819.59	2 999	
44. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.187712	120 606.78	22 639	
44. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.007542	60 190.64	454	
44. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	11.17892	189.88	2 123	
44. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	1689.408	10.49	17 722	
44. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	7.7096	15 715.36	121 159	
44. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	24.6372	17 839.83	439 523	
44. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	1944.16	46.96	91 298	
44. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	60.6712	26.91	1 633	
44. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	5.1956	2 791.89	14 506	
44. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.045252	84 734.93	3 834	
44. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	12.57	469.84	5 906	
		Накладные расходы				92%	488 497	
		Сметная прибыль				44%	233 629	
		Всего с НР и СП					2 016 989	
	
45.	12.1.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		2111.76	262.08	553 450	
		Объем: (16.76)*126						
	
46.	08.1.02.07-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, в том числе свес в желоб	м2		227.7	753.58	171 590	
	
47.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  стали с полимерным покрытием	100 м2		0.88	64 313.56	56 596	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.2376	258.753	61	
47. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	99.22	161.570	16 031	
47. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.176	1 126.02	198	
			(1)			268.82	47	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0616	1 037.49	64	
			(1)			229.99	14	
47. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00352	60 190.64	212	
47. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.01056	107 511.00	1 135	
47. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.68816	56 608.46	38 956	
		Накладные расходы				92%	14 805	
		Сметная прибыль				44%	7 080	
		Всего с НР и СП					78 481	
	
48.	ГЭСН 12-01-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ограждение кровель перилами	100 м		2.2	1 709.22	3 760	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.946	256.178	242	
48. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	14.674	167.270	2 455	
48. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.396	1 126.02	446	
			(1)			268.82	106	
48. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.242	874.68	212	
			(1)			268.82	65	
48. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.308	1 037.49	320	
			(1)			229.99	71	
48. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	4.158	43.43	181	
48. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.0011	48 451.22	53	
48. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	1.144	82.84	95	
		Накладные расходы				92%	2 481	
		Сметная прибыль				44%	1 187	
		Всего с НР и СП					7 428	
	
49.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.66	114 540.23	75 597	
		Объем: (2.2)*0.3						
	
50.	ГЭСНр 58-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.07	46 470.16	3 253	
50. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	21.651	150.030	3 248	
50. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.427	10.80	5	
		Накладные расходы				71%	2 306	
		Сметная прибыль				52%	1 689	
		Всего с НР и СП					7 248	
	
51.	ГЭСН 10-01-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство слуховых окон  01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.	шт.		7	1 539.63	10 777	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	1.54	249.405	384	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	46.41	161.570	7 498	
51. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.77	874.68	674	
			(1)			268.82	207	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.77	1 037.49	799	
			(1)			229.99	177	
51. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0098	57 689.15	565	
51. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.42	2 955.35	1 241	
		Накладные расходы				90%	7 094	
		Сметная прибыль				43%	3 389	
		Всего с НР и СП					21 260	
	
52.	11.1.03.06-0098 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3		0.42	7 152.88	3 004	
		Объем: (7.0)*0.06						
	
53.	11.1.03.06-0094 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.7	7 372.62	5 161	
		Объем: (7.0)*0.1						
	
54.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		4.48	6 491.82	29 083	
		Объем: 0.8*0.8*7						
	
55.	ГЭСН 10-01-008-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью: оцинкованной	100 м2		0.07	5 474.77	383	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.0147	229.990	3	
55. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	2.338	155.590	364	
55. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0147	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
55. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.00007	60 190.64	4	
		Накладные расходы				90%	330	
		Сметная прибыль				43%	158	
		Всего с НР и СП					871	
	
56.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.0308	62 748.13	1 933	
		Объем: (0.07)*(0.44)						
	
57.	ГЭСНр 53-7-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Смена ветровых и лобовых досок	100 м		2.2	8 208.98	18 060	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.396	229.990	91	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31.84	70.048	165.230	11 574	
57. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.396	1 037.49	411	
			(1)			229.99	91	
57. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.0044	57 689.15	254	
57. 5.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.363	0.7986	7 289.06	5 821	
		Накладные расходы				73%	8 515	
		Сметная прибыль				56%	6 532	
		Всего с НР и СП					33 108	
	
58.	ГЭСН 15-04-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2		0.66	7 184.18	4 742	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0396	236.462	9	
58. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.05	18.513	165.230	3 059	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0066	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.033	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
58. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.528	162.00	86	
58. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.2178	38.33	8	
58. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000264	3 474.67	1	
58. 8.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т	0.027	0.01782	59 986.66	1 069	
58. 9.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0084	0.005544	68 710.90	381	
58. 10.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0033	30 814.73	102	
		Накладные расходы				80%	2 454	
		Сметная прибыль				37%	1 135	
		Всего с НР и СП					8 332	
	
59.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.32	13 718.42	4 390	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.1024	268.820	28	
59. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	27.296	159.670	4 358	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.1024	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
		Накладные расходы				63%	2 763	
		Сметная прибыль				40%	1 754	
		Всего с НР и СП					8 908	
	
60.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.32	14 599.63	4 672	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0224	257.726	6	
60. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	19.712	187.360	3 693	
60. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0096	1 126.02	11	
			(1)			268.82	3	
60. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0064	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
60. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.5024	20.52	10	
60. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0008512	161 777.88	138	
60. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.28	630.92	808	
		Накладные расходы				98%	3 625	
		Сметная прибыль				56%	2 071	
		Всего с НР и СП					10 368	
	
61.	24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		31.936	226.22	7 225	
		Объем: (0.32)*99.8						
	
62.	С99.1-01.08-0007	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		16	3 978.98	63 664	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 750 320	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 658 436	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 016 399	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5, 6, 29; %=71 - по стр. 3, 4, 7, 11, 13, 14, 50; %=90 - по стр. 9, 10, 27, 51, 55; %=73 - по стр. 19, 22, 57; %=80 - по стр. 25, 26, 35, 38, 58; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=77 - по стр. 40, 42; %=92 - по стр. 44, 47, 48)					1 178 686	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 6, 29, 40, 42; %=52 - по стр. 3, 4, 7, 11, 13, 14, 50; %=43 - по стр. 9, 10, 27, 51, 55; %=56 - по стр. 19, 22, 57; %=37 - по стр. 25, 26, 35, 58; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=44 - по стр. 38, 44, 47, 48)					688 372	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 525 494	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					75 597	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					75 597	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 287	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 59; %=98 - по стр. 60)					6 388	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 59; %=56 - по стр. 60)					3 826	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 501	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					5 627 592	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	120 430	
	ИТОГО					5 748 022	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	114 960	
	ИТОГО					5 862 982	
	НДС 18%				18	1 055 337	
	ВСЕГО С НДС					6 918 319	
	
	Раздел 2.  Мансарда	
	
63.	ГЭСНр 58-18-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2		1	12 926.12	12 926	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.18	229.990	41	
63. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	45.7	45.7	150.030	6 856	
63. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.23	10.80	2	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.18	1 037.49	187	
			(1)			229.99	41	
63. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.001	57 689.15	58	
63. 6.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.8	0.8	7 278.53	5 823	
		Накладные расходы				71%	4 897	
		Сметная прибыль				52%	3 586	
		Всего с НР и СП					21 409	
	
64.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1	578.17	578	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	229.990	5	
64. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.45	161.570	557	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				94%	528	
		Сметная прибыль				51%	287	
		Всего с НР и СП					1 393	
	
65.	12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		122.4	34.52	4 225	
		Объем: (1.0)*122.4						
	
66.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2		1	11 754.41	11 754	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	2.32	236.015	548	
66. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	56.76	169.310	9 610	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.36	308.04	111	
			(1)			268.82	97	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	1.96	1 037.49	2 033	
			(1)			229.99	451	
		Накладные расходы				94%	9 549	
		Сметная прибыль				51%	5 181	
		Всего с НР и СП					26 483	
	
67.	12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		206	74.41	15 328	
		Объем: 1.0*103*2						
	
68.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой	100 м2		1	5 877.21	5 877	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.16	236.015	274	
68. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	28.38	169.310	4 805	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.18	308.04	55	
			(1)			268.82	48	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.98	1 037.49	1 017	
			(1)			229.99	225	
		Накладные расходы				94%	4 774	
		Сметная прибыль				51%	2 590	
		Всего с НР и СП					13 242	
	
69.	12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		103	74.41	7 664	
		Объем: 1.0*103						
	
70.	ГЭСНр 58-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка мансардного окна	100 шт.		0.02	46 470.16	929	
70. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	6.186	150.030	928	
70. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.122	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	659	
		Сметная прибыль				52%	483	
		Всего с НР и СП					2 070	
	
71.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка мансардного окна, без стоимости	100 м2		0.0133	87 252.09	1 160	
		Объем: 0.68*0.98*2						
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.070889	242.812	17	
71. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	2.873864	165.230	475	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.023408	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.047481	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
71. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	5.7057	5.19	30	
71. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.9443	5.19	5	
71. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.36043	51.86	19	
71. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.94962	74.74	71	
71. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1064	429.47	46	
71. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.5162	302.90	459	
		Накладные расходы				90%	443	
		Сметная прибыль				43%	212	
		Всего с НР и СП					1 814	
	
72.	ГЭСНр 63-10-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2		0.012	1 254.60	15	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0024	268.820	1	
72. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31	0.08772	163.200	14	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.0024	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				65%	10	
		Сметная прибыль				40%	6	
		Всего с НР и СП					31	
	
73.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.012	43 466.98	522	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.03336	213.153	7	
73. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	2.07936	165.230	344	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.00372	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
73. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.02364	224.34	5	
			(1)			200.12	5	
73. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
73. 6.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	105	1.26	66.70	84	
73. 7.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.000024	56 019.57	1	
73. 8.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.02052	306.04	6	
73. 9.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.00588	9 149.15	54	
73. 10.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00036	2 390.43	1	
73. 11.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.0000576	330 431.94	19	
		Накладные расходы				80%	281	
		Сметная прибыль				37%	130	
		Всего с НР и СП					933	
	
74.	11.3.03.13-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		6.8	20.97	143	
	
75.	ГЭСН 15-04-005-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2		0.012	8 875.38	107	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.00132	233.520		
75. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25.41	0.30492	169.310	52	
75. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00012	308.04		
			(1)			268.82		
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
75. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.01008	162.00	2	
75. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00372	38.33		
75. 7.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т	0.063	0.000756	66 489.49	50	
75. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00006	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	42	
		Сметная прибыль				37%	19	
		Всего с НР и СП					168	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					61 228	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					61 085	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 217	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 63, 70; %=94 - по стр. 64, 66, 68; %=90 - по стр. 71; %=65 - по стр. 72; %=80 - по стр. 73, 75)					21 182	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 63, 70; %=51 - по стр. 64, 66, 68; %=43 - по стр. 71; %=40 - по стр. 72; %=37 - по стр. 73, 75)					12 493	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					94 760	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					143	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					143	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					94 903	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 031	
	ИТОГО					96 934	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 939	
	ИТОГО					98 873	
	НДС 18%				18	17 797	
	ВСЕГО С НДС					116 670	
	
	Раздел 3.  Водосточная система	
	
76.	ГЭСНр 58-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка  желобов	100 м		2.2	1 341.82	2 952	
76. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	20.02	147.310	2 949	
76. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.264	10.80	3	
		Накладные расходы				71%	2 094	
		Сметная прибыль				52%	1 533	
		Всего с НР и СП					6 579	
	
77.	ГЭСН 12-01-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство желобов: подвесных	100 м		2.2	42 785.23	94 127	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.55	254.841	140	
77. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	69.102	161.570	11 165	
77. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.242	1 126.02	272	
			(1)			268.82	65	
77. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.11	874.68	96	
			(1)			268.82	30	
77. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.198	1 037.49	205	
			(1)			229.99	46	
77. 6.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.00836	115 172.62	963	
77. 7.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.3718	67 601.55	25 134	
77. 8.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.9944	56 608.46	56 291	
		Накладные расходы				92%	10 401	
		Сметная прибыль				44%	4 974	
		Всего с НР и СП					109 502	
	
78.	С2 Цена поставщи.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт		55	1 490.00	81 950	
	
79.	С3 Цена поставщи.	Соединение желоба	шт		52	298.00	15 496	
	
80.	С14 Цена поставщ.	Крепление желоба	шт		368	197.00	72 496	
	
81.	С15 Цена поставщ.	Заглушка желоба	шт		6	192.00	1 152	
	
82.	ГЭСНр 58-10-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		1.65	14 398.10	23 757	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.132	229.990	30	
82. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	146.19	161.570	23 620	
82. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.132	1 037.49	137	
			(1)			229.99	30	
		Накладные расходы				71%	16 792	
		Сметная прибыль				52%	12 298	
		Всего с НР и СП					52 847	
	
83.	С4 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт		55	1 363.00	74 965	
	
84.	ГЭСН 12-01-035-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м		165	78.17	12 898	
84. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	19.8	181.930	3 602	
84. 2.	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм	100 шт.	0.2	33	281.70	9 296	
		Накладные расходы				92%	3 314	
		Сметная прибыль				44%	1 585	
		Всего с НР и СП					17 797	
	
85.	С4 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт		55	1 363.00	74 965	
	
86.	ГЭСНр 58-10-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.32	21 749.54	6 960	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0256	229.990	6	
86. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	42.912	161.570	6 933	
86. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0256	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				71%	4 927	
		Сметная прибыль				52%	3 608	
		Всего с НР и СП					15 495	
	
87.	С9 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт		32	476.00	15 232	
	
88.	ГЭСН 12-01-035-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.		32	24.24	776	
88. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	3.84	181.930	699	
88. 2.	01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	0.02	0.64	120.18	77	
		Накладные расходы				92%	643	
		Сметная прибыль				44%	308	
		Всего с НР и СП					1 727	
	
89.	С9 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт		32	476.00	15 232	
	
90.	ГЭСНр 58-10-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.16	19 422.93	3 108	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	229.990	3	
90. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	19.152	161.570	3 094	
90. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	2 199	
		Сметная прибыль				52%	1 610	
		Всего с НР и СП					6 917	
	
91.	С12 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт		16	613.00	9 808	
	
92.	ГЭСН 12-01-035-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.		16	32.75	524	
92. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	2.88	181.930	524	
		Накладные расходы				92%	482	
		Сметная прибыль				44%	231	
		Всего с НР и СП					1 237	
	
93.	С12 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт		16	613.00	9 808	
	
94.	ГЭСНр 58-10-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.16	8 662.37	1 386	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	229.990	3	
94. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	8.496	161.570	1 373	
94. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	977	
		Сметная прибыль				52%	716	
		Всего с НР и СП					3 078	
	
95.	С10 Цена поставщ.	Колено (слив) водосточное диам.100мм, 72 град.	шт		16	476.00	7 616	
	
96.	ГЭСНр 58-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		2.88	5 840.27	16 820	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0288	229.990	7	
96. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	108.864	154.230	16 790	
96. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0288	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				71%	11 926	
		Сметная прибыль				52%	8 734	
		Всего с НР и СП					37 480	
	
97.	С11 Цена поставщ.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт		288	216.00	62 208	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					604 236	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					604 236	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					81 950	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 76, 82, 86, 90, 94, 96; %=92 - по стр. 77, 84, 88, 92)					53 753	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76, 82, 86, 90, 94, 96; %=44 - по стр. 77, 84, 88, 92)					35 597	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					693 586	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					693 586	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 843	
	ИТОГО					708 429	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	14 169	
	ИТОГО					722 598	
	НДС 18%				18	130 068	
	ВСЕГО С НДС					852 666	
	
	Раздел 4.  ЛИВНЕВАЯ КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
98.	ГЭСНр 68-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.04	16 033.58	641	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.376	200.120	75	
98. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	2.7304	163.200	446	
98. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.376	493.44	186	
			(1)			200.12	75	
98. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	1.128	9.05	10	
		Накладные расходы				88%	458	
		Сметная прибыль				48%	250	
		Всего с НР и СП					1 350	
	
99.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.0014	31 377.16	44	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.02359	268.820	6	
99. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.108808	152.740	17	
99. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.006314	935.23	6	
			(1)			268.82	2	
99. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.017276	1 233.16	21	
			(1)			268.82	5	
99. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.002772	35.92		
		Накладные расходы				88%	20	
		Сметная прибыль				48%	11	
		Всего с НР и СП					75	
	
100.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.648	510.71	331	
		Объем: 0.14*1.8+(4*0.3*0.15*2.2)						
	
101.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		0.648	262.99	170	
	
102.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.29	22 685.74	6 579	
		Объем: 10.5+18.5						
102. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	44.66	147.310	6 579	
		Накладные расходы				61%	4 013	
		Сметная прибыль				31%	2 039	
		Всего с НР и СП					12 632	
	
103.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		46.4	48.24	2 238	
		Объем: 29*1.6						
	
104.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		46.4	151.56	7 032	
	
105.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.6	1 910.64	1 146	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.21	200.120	42	
105. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	6.12	154.230	944	
105. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.21	964.28	202	
			(1)			200.12	42	
		Накладные расходы				99%	976	
		Сметная прибыль				61%	601	
		Всего с НР и СП					2 724	
	
106.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.6	523.12	3 453	
		Объем: (0.6)*11.0						
	
107.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		1.272	7 738.81	9 844	
		Объем: 7.2+91+29						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	5.3424	229.990	1 229	
107. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	34.49664	173.510	5 986	
107. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	5.1516	685.69	3 532	
			(1)			229.99	1 185	
107. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.1908	1 037.49	198	
			(1)			229.99	44	
107. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	6.2328	20.52	128	
		Накладные расходы				99%	7 143	
		Сметная прибыль				61%	4 401	
		Всего с НР и СП					21 388	
	
108.	24.3.03.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		7.2	632.52	4 554	
	
109.	24.3.03.03-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм	м		91	391.51	35 627	
	
110.	24.3.03.03-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м		110	225.87	24 846	
	
111.	С17 Цена поставщ.	Тройник ПВХ 160-110мм 45 гр	шт		14	215.00	3 010	
	
112.	С18 Цена поставщ.	Ревизия ПВХ 110мм	шт		16	305.00	4 880	
	
113.	С19 Цена поставщ.	Колено ПВХ 110мм 45 град.	шт		34	102.00	3 468	
	
114.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.148	119 138.56	17 633	
		Объем: 0.18*3+0.10*3+0.16*3+0.02*8						
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.05816	267.659	1 086	
114. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	25.32724	163.200	4 133	
114. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.9368	874.68	3 443	
			(1)			268.82	1 058	
114. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05624	116.06	7	
114. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12136	1 037.49	126	
			(1)			229.99	28	
114. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0074	17 952.03	133	
114. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001332	35 833.51	48	
114. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001036	20.52		
114. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00296	138 785.25	411	
114. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000296	57 689.15	2	
114. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	5.7424	200.42	1 151	
114. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000037	11 636.25		
114. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0010508	6 628.70	7	
114. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.20868	2 874.87	600	
114. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1332	3 276.39	436	
114. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0592	2 983.71	177	
114. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.40848	17 002.88	6 945	
114. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002368	5 714.19	14	
		Накладные расходы				99%	5 167	
		Сметная прибыль				61%	3 184	
		Всего с НР и СП					25 983	
	
115.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.40848	17 002.88	-6 945	
		Объем: (0.148)*(-2.76)						
	
116.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 371.34	7 114	
	
117.	05.1.01.09-0055 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 704.25	5 113	
	
118.	05.1.01.09-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		8	692.00	5 536	
	
119.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 527.04	7 581	
	
120.	08.1.02.06-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Люки чугунные легкие	шт.		3	3 383.26	10 150	
	
121.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.15	12 520.10	1 878	
121. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	13.275	141.470	1 878	
		Накладные расходы				61%	1 146	
		Сметная прибыль				31%	582	
		Всего с НР и СП					3 606	
	
122.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.5	523.12	8 631	
		Объем: 15*1.1						
	
123.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.003	22 274.28	67	
		Объем: 3*1						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.06291	265.450	17	
123. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.08913	161.570	14	
123. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.00363	935.23	3	
			(1)			268.82	1	
123. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.00384	1 543.79	6	
			(1)			268.82	1	
123. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.01548	691.29	11	
			(1)			268.82	4	
123. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.0258	791.87	20	
			(1)			268.82	7	
123. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0087	721.34	6	
			(1)			268.82	2	
123. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.00546	760.62	4	
			(1)			229.99	1	
123. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.075	20.52	2	
		Накладные расходы				109%	34	
		Сметная прибыль				65%	20	
		Всего с НР и СП					121	
	
124.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.003	1 725.17	5	
		Объем: 3*1						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.0069	268.820	2	
124. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0015	691.29	1	
			(1)			268.82		
124. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.00345	791.87	3	
			(1)			268.82	1	
124. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.00195	721.34	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				109%	2	
		Сметная прибыль				65%	1	
		Всего с НР и СП					8	
	
125.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		0.75	2 270.97	1 703	
		Объем: 3*0.2*1.25						
	
126.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.0024	391.54	1	
		Объем: 3*0.8/1000						
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.001584	215.055		
126. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.000792	1 186.49	1	
			(2)			430.11		
	
127.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.002472	18 523.79	46	
		Объем: (0.0024)*1.03						
	
128.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.003	25 004.26	75	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	0.05754	273.593	16	
128. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	0.1149	181.930	21	
128. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.00015	874.68		
			(1)			268.82		
128. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.00957	1 322.78	13	
			(1)			286.75	3	
128. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.0042	18.66		
128. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.01188	541.83	6	
			(1)			229.99	3	
128. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.03453	806.62	28	
			(1)			286.75	10	
128. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.00117	760.62	1	
			(1)			229.99		
128. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
128. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00000834	54 972.66		
128. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	20.52		
128. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00000642	50 201.92		
128. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.00087	5 768.85	5	
		Накладные расходы				109%	40	
		Сметная прибыль				65%	24	
		Всего с НР и СП					139	
	
129.	04.2.01.02-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		0.281	3 277.14	921	
		Объем: (0.003)*93.7						
	
130.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0000324	23 218.80	1	
		Объем: (0.003)*0.0108						
	
131.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.003	32.75		
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
131. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.00054	181.930		
	
132.	04.2.01.02-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		0.0702	3 277.14	230	
		Объем: (0.003)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
133.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0000084	23 218.80		
		Объем: (0.003)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
134.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.0009	391.54		
		Объем: 3*0.3/1000						
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.000594	215.055		
134. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.000297	1 186.49		
			(2)			430.11		
	
135.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.000927	18 523.79	17	
		Объем: (0.0009)*1.03						
	
136.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.003	24 188.62	73	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	0.05736	273.690	16	
136. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	0.1149	181.930	21	
136. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00009	874.68		
			(1)			268.82		
136. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.00957	1 322.78	13	
			(1)			286.75	3	
136. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.0042	18.66		
136. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.01188	541.83	6	
			(1)			229.99	3	
136. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.03453	806.62	28	
			(1)			286.75	10	
136. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.00117	760.62	1	
			(1)			229.99		
136. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00012	1 037.49		
			(1)			229.99		
136. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	20.52		
136. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0000186	50 201.92	1	
136. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.00045	5 768.85	3	
		Накладные расходы				109%	40	
		Сметная прибыль				65%	24	
		Всего с НР и СП					137	
	
137.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		0.2898	3 942.49	1 143	
		Объем: (0.003)*96.6						
	
138.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0000324	23 218.80	1	
		Объем: (0.003)*0.0108						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					168 837	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					98 593	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					38 714	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 98, 99; %=61 - по стр. 102, 121; %=99 - по стр. 105, 107, 114; %=109 - по стр. 123, 124, 128, 136)					19 040	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 98, 99; %=31 - по стр. 102, 121; %=61 - по стр. 105, 107, 114; %=65 - по стр. 123, 124, 128, 136)					11 139	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					128 772	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					60 473	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					60 473	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 771	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 771	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					199 016	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 259	
	ИТОГО					203 275	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 066	
	ИТОГО					207 341	
	НДС 18%				18	37 321	
	ВСЕГО С НДС					244 662	
	
	Раздел 5.  Отмостка	
	
	(вход в МКД ), тротуар	
139.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: плитки бетонной с помощью молотков отбойных	100 м3		0.06	61 976.99	3 719	
		Объем: 150*0.04						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.4834	203.672	506	
139. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	14.601	156.950	2 292	
139. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.1284	1 543.79	198	
			(1)			268.82	35	
139. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.0774	35.92	3	
139. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.355	493.44	1 162	
			(1)			200.12	471	
139. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	7.065	9.05	64	
		Накладные расходы				88%	2 462	
		Сметная прибыль				48%	1 343	
		Всего с НР и СП					7 524	
	
140.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		10.8	510.71	5 516	
		Объем: 6*1.8						
	
141.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза		10.8	262.99	2 840	
	
142.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.525	22 685.74	11 910	
		Объем: 100*1.5*0.35						
142. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	80.85	147.310	11 910	
		Накладные расходы				61%	7 265	
		Сметная прибыль				31%	3 692	
		Всего с НР и СП					22 867	
	
143.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		48	48.24	2 316	
		Объем: 30*1.6						
	
144.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48	151.56	7 275	
	
145.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований праймером	100 м2		0.3	4 020.89	1 206	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.012	229.990	3	
145. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.84	165.230	139	
145. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
145. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	13.5	78.15	1 055	
		Накладные расходы				92%	131	
		Сметная прибыль				44%	62	
		Всего с НР и СП					1 399	
	
146.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в 2 слоя	100 м2		0.3	19 267.85	5 780	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.225	246.040	55	
146. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	4.662	206.640	963	
146. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.093	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.132	1 037.49	137	
			(1)			229.99	30	
146. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.072	64 522.98	4 646	
146. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.15	38.33	6	
		Накладные расходы				94%	957	
		Сметная прибыль				51%	519	
		Всего с НР и СП					7 256	
	
147.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		1.7	8 930.74	15 182	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.034	229.990	8	
147. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	5.865	161.570	948	
147. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.034	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
147. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	208.08	68.24	14 199	
		Накладные расходы				94%	899	
		Сметная прибыль				51%	488	
		Всего с НР и СП					16 568	
	
148.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.225	12 520.10	2 817	
		Объем: 52.5-30						
148. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	19.9125	141.470	2 817	
		Накладные расходы				61%	1 718	
		Сметная прибыль				31%	873	
		Всего с НР и СП					5 409	
	
149.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.225	3 565.21	802	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	0.684	200.120	137	
149. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	2.81925	161.570	456	
149. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	2.7405	3.34	9	
149. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	0.684	493.44	338	
			(1)			200.12	137	
		Накладные расходы				73%	433	
		Сметная прибыль				34%	202	
		Всего с НР и СП					1 437	
	
150.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		15	746.76	11 201	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.5	200.120	901	
150. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	51.15	163.200	8 348	
150. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.2	964.28	1 157	
			(1)			200.12	240	
150. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	6.6	3.34	22	
150. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.3	493.44	1 628	
			(1)			200.12	660	
150. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.25	20.52	46	
		Накладные расходы				94%	8 694	
		Сметная прибыль				51%	4 717	
		Всего с НР и СП					24 612	
	
151.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18	523.12	9 416	
		Объем: (15.0)*1.2						
	
152.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		15	1 070.93	16 064	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	8.25	200.120	1 651	
152. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	55.95	167.270	9 359	
152. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.35	964.28	1 302	
			(1)			200.12	270	
152. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	13.95	3.34	47	
152. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	6.9	493.44	3 405	
			(1)			200.12	1 381	
152. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.25	20.52	46	
152. 7.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	1.65	1 155.07	1 906	
		Накладные расходы				94%	10 349	
		Сметная прибыль				51%	5 615	
		Всего с НР и СП					32 029	
	
153.	02.2.05.04-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		17.85	1 386.62	24 751	
		Объем: 15*1.19						
	
154.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		15	633.89	9 508	
154. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	54.9	158.310	8 691	
154. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.2	3.18	23	
154. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.03	21 070.94	632	
154. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.25	20.52	108	
154. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.015	3 621.85	54	
		Накладные расходы				94%	8 170	
		Сметная прибыль				51%	4 432	
		Всего с НР и СП					22 110	
	
155.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		15.3	3 128.21	47 862	
		Объем: (15.0)*1.02						
	
156.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.045	5 304.43	239	
		Объем: 100*1.5*0.03						
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	213.358	47	
156. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	1 543.79	66	
			(1)			268.82	11	
156. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	964.28	173	
			(1)			200.12	36	
		Накладные расходы				109%	51	
		Сметная прибыль				65%	31	
		Всего с НР и СП					321	
	
157.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.59	2 154.36	9 889	
		Объем: (0.045)*102.0						
	
158.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		15	2 297.87	34 468	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.35	220.033	297	
158. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	177	184.510	32 658	
158. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.45	964.28	434	
			(1)			200.12	90	
158. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.55	13.20	113	
158. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.45	760.62	342	
			(1)			229.99	103	
158. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.45	1 037.49	467	
			(1)			229.99	103	
158. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3	20.52	62	
158. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.75	523.12	392	
		Накладные расходы				109%	35 921	
		Сметная прибыль				65%	21 421	
		Всего с НР и СП					91 810	
	
159.	05.2.02.21-0026 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2		153	385.94	59 049	
		Объем: 15*10.2						
	
160.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.9	13 358.27	12 022	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.648	266.663	173	
160. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	68.472	159.670	10 933	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.612	874.68	535	
			(1)			268.82	165	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
160. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0009	57 689.15	52	
160. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.153	3 038.87	465	
		Накладные расходы				109%	12 106	
		Сметная прибыль				65%	7 219	
		Всего с НР и СП					31 346	
	
161.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.01782	2 983.71	53	
		Объем: (0.9)*(0.06*0.33)						
	
162.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.567	3 276.39	14 963	
		Объем: (0.9)*(5.9*0.86)						
	
163.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		90	178.10	16 029	
		Объем: (0.9)*100.0						
	
	Дворовая территория	
164.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований:  бетонной отмосткис помощью молотков отбойных	100 м3		0.043	61 976.99	2 665	
		Объем: 86*0.05						
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.77977	203.672	362	
164. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	10.46405	156.950	1 642	
164. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.09202	1 543.79	142	
			(1)			268.82	25	
164. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.05547	35.92	2	
164. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.68775	493.44	833	
			(1)			200.12	338	
164. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	5.06325	9.05	46	
		Накладные расходы				88%	1 764	
		Сметная прибыль				48%	962	
		Всего с НР и СП					5 390	
	
165.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7.74	510.71	3 953	
		Объем: 4.3*1.8						
	
166.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза		7.74	262.99	2 036	
	
167.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.1376	22 685.74	3 122	
		Объем: 86*0.8*0.2						
167. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	21.1904	147.310	3 122	
		Накладные расходы				61%	1 904	
		Сметная прибыль				31%	968	
		Всего с НР и СП					5 994	
	
168.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		22.016	48.24	1 062	
		Объем: 13.76*1.6						
	
169.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		22.016	151.56	3 337	
	
170.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований праймером	100 м2		0.258	4 020.89	1 037	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.01032	229.990	2	
170. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.7224	165.230	119	
170. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01032	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
170. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	11.61	78.15	907	
		Накладные расходы				92%	111	
		Сметная прибыль				44%	53	
		Всего с НР и СП					1 202	
	
171.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в 2 слоя	100 м2		0.258	19 267.85	4 971	
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.1935	246.040	48	
171. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	4.00932	206.640	828	
171. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.07998	308.04	25	
			(1)			268.82	22	
171. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.11352	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
171. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.06192	64 522.98	3 995	
171. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.129	38.33	5	
		Накладные расходы				94%	823	
		Сметная прибыль				51%	447	
		Всего с НР и СП					6 241	
	
172.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		1.118	8 930.74	9 985	
		Объем: 86+25.8						
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02236	229.990	5	
172. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.8571	161.570	623	
172. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02236	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
172. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	136.8432	68.24	9 338	
		Накладные расходы				94%	590	
		Сметная прибыль				51%	320	
		Всего с НР и СП					10 896	
	
173.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.225	12 520.10	2 817	
		Объем: 52.5-30						
173. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	19.9125	141.470	2 817	
		Накладные расходы				61%	1 718	
		Сметная прибыль				31%	873	
		Всего с НР и СП					5 409	
	
174.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.225	3 565.21	802	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	0.684	200.120	137	
174. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	2.81925	161.570	456	
174. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	2.7405	3.34	9	
174. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	0.684	493.44	338	
			(1)			200.12	137	
		Накладные расходы				73%	433	
		Сметная прибыль				34%	202	
		Всего с НР и СП					1 437	
	
175.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		6.88	746.76	5 138	
		Объем: 86*0.8*0.1						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	2.064	200.120	413	
175. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	23.4608	163.200	3 829	
175. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.5504	964.28	531	
			(1)			200.12	110	
175. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	3.0272	3.34	10	
175. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.5136	493.44	747	
			(1)			200.12	303	
175. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.032	20.52	21	
		Накладные расходы				94%	3 987	
		Сметная прибыль				51%	2 163	
		Всего с НР и СП					11 289	
	
176.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.256	523.12	4 319	
		Объем: (6.88)*1.2						
	
177.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		6.88	1 070.93	7 368	
		Объем: 86*0.8*0.1						
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	3.784	200.120	757	
177. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	25.6624	167.270	4 293	
177. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.6192	964.28	597	
			(1)			200.12	124	
177. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	6.3984	3.34	21	
177. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	3.1648	493.44	1 562	
			(1)			200.12	633	
177. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.032	20.52	21	
177. 7.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.7568	1 155.07	874	
		Накладные расходы				94%	4 747	
		Сметная прибыль				51%	2 576	
		Всего с НР и СП					14 691	
	
178.	02.2.05.04-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		8.1872	1 386.62	11 353	
		Объем: 6.88*1.19						
	
179.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.16	633.89	3 271	
		Объем: 86*0.8*0.075						
179. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	18.8856	158.310	2 990	
179. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.4768	3.18	8	
179. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01032	21 070.94	217	
179. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.806	20.52	37	
179. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00516	3 621.85	19	
		Накладные расходы				94%	2 811	
		Сметная прибыль				51%	1 525	
		Всего с НР и СП					7 607	
	
180.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.2632	3 128.21	16 464	
		Объем: (5.16)*1.02						
	
181.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		0.1792	2 297.87	412	
		Объем: 0.8*0.14*16						
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.016128	220.033	4	
181. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	2.11456	184.510	390	
181. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.005376	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
181. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.102144	13.20	1	
181. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.005376	760.62	4	
			(1)			229.99	1	
181. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.005376	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
181. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.03584	20.52	1	
181. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.00896	523.12	5	
		Накладные расходы				109%	429	
		Сметная прибыль				65%	256	
		Всего с НР и СП					1 098	
	
182.	С16 Цена поставщ.	Лоток водоотводной 500*140*60мм	шт		26	450.00	11 700	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					420 689	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					392 354	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					188 230	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 139, 164; %=61 - по стр. 142, 148, 167, 173; %=92 - по стр. 145, 170; %=94 - по стр. 146, 147, 150, 152, 154, 171, 172, 175, 177, 179; %=73 - по стр. 149, 174; %=109 - по стр. 156, 158, 160, 181)					108 474	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 139, 164; %=31 - по стр. 142, 148, 167, 173; %=44 - по стр. 145, 170; %=51 - по стр. 146, 147, 150, 152, 154, 171, 172, 175, 177, 179; %=34 - по стр. 149, 174; %=65 - по стр. 156, 158, 160, 181)					60 959	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					561 787	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 335	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 335	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					590 122	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 629	
	ИТОГО					602 751	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 055	
	ИТОГО					614 806	
	НДС 18%				18	110 665	
	ВСЕГО С НДС					725 471	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					5 005 310	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 814 704	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 352 510	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5, 6, 29; %=71 - по стр. 3, 4, 7, 11, 13, 14, 50, 63, 70, 76, 82, 86, 90, 94, 96; %=90 - по стр. 9, 10, 27, 51, 55, 71; %=73 - по стр. 19, 22, 57, 149, 174; %=80 - по стр. 25, 26, 35, 38, 58, 73, 75; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=77 - по стр. 40, 42; %=92 - по стр. 44, 47, 48, 77, 84, 88, 92, 145, 170; %=94 - по стр. 64, 66, 68, 146, 147, 150, 152, 154, 171, 172, 175, 177, 179; %=65 - по стр. 72; %=88 - по стр. 98, 99, 139, 164; %=61 - по стр. 102, 121, 142, 148, 167, 173; %=99 - по стр. 105, 107, 114; %=109 - по стр. 123, 124, 128, 136, 156, 158, 160, 181)					1 381 135	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 6, 29, 40, 42, 98, 99, 139, 164; %=52 - по стр. 3, 4, 7, 11, 13, 14, 50, 63, 70, 76, 82, 86, 90, 94, 96; %=43 - по стр. 9, 10, 27, 51, 55, 71; %=56 - по стр. 19, 22, 57; %=37 - по стр. 25, 26, 35, 58, 73, 75; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34, 72; %=44 - по стр. 38, 44, 47, 48, 77, 84, 88, 92, 145, 170; %=51 - по стр. 64, 66, 68, 146, 147, 150, 152, 154, 171, 172, 175, 177, 179; %=31 - по стр. 102, 121, 142, 148, 167, 173; %=61 - по стр. 105, 107, 114; %=65 - по стр. 123, 124, 128, 136, 156, 158, 160, 181; %=34 - по стр. 149, 174)					808 560	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 004 399	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					75 740	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					75 740	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					76 760	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 59; %=98 - по стр. 60)					6 388	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 59; %=56 - по стр. 60)					3 826	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					86 974	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 106	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 106	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					7 205 219	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	154 192	
	ИТОГО					7 359 411	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	147 188	
	ИТОГО					7 506 599	
	НДС 18%				18	1 351 188	
	ВСЕГО С НДС					8 857 787	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)