«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________ 2015 года	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем 
отопления и холодного водоснабжения многоквартирного дома № 26-30 по ул. Марш. Новикова в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.65	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.65	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.9	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.28	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.12	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	32	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.68	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	2.4	
10.	Разборка кирпичных стен (под мауэрлат)	1 м3	1.5	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат)	100 м3 кладки	0.015	
12.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.05	
13.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
14.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.15	
15.	Смена жалюзийных решеток (прим)	100 жалюзийных решеток	0.05	
16.	Обивка слуховых окон сталью оцинкованной (цветной)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	
17.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.066	
18.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	1.66	
19.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.66	
20.	Смена ветровой,лобовой доски (прим)	100 м досок	0.257	
21.	Простая окраска масляными составами ветровой и лобовой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.103	
22.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.65	
23.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	220.455	
24.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (прим)	100 м2	10.65	
25.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	10.65	
26.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1331.25	
27.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	10.65	
28.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	83.1	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.15	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.63	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов)	100 м труб	0.12	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.32	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов)	100 м труб	0.03	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.066	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.678	
36.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( окраска вентканалов над крышей ) прим.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.678	
37.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.66	
38.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.134	
39.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.21	
40.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.4	
41.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.1	
42.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.16	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.1	
44.	Устройство снегодержателей	100 м ограждения	1.52	
45.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.52	
46.	Разборка обшивки вентканала	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.024	
47.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.062	
48.	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0.02	
	Чердачное перекрытие	
49.	Демонтаж  ходовых досок	100 м ходов	2.46	
50.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	2.46	
51.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых  труб кирпичных (прим)	100 м2	1.26	
52.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей	100 м2 поверхности	1.26	
53.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая (прим)	100 м2 фасада	1.26	
54.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 изоляции	100.65	
55.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	6.71	
56.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	103.67	
57.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	6.71	
58.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	821.304	
59.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	6.71	
60.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	821.304	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
61.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	19.32	
62.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.03	
63.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.03	
64.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов	100 м2	18.21	
65.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	45	
66.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	18.21	
67.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	239.1	
68.	Сплошное выравнивание клеем прямолинейных горизонтальных тяг при толщине намета до 5 мм (прим)	100 м2 поверхности	1.466	
69.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.26	
70.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18.21	
71.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	18.21	
72.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	2003.1	
73.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	4552.5	
74.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	17.01	
75.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	18.21	
76.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.36	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
77.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0785	
78.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.1152	
79.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1152	
80.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.00785	
81.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, круглого сечения, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (прим)	м2	0.785	
82.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	11.52	
83.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.078	
84.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	7.8	
85.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.101	
86.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.101	
	Входные двери в тамбурах подъездов и подвалы	
87.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.1878	
88.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	10.5	
89.	Блок дверной металлический	м2	10.5	
90.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.028	
91.	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	8.28	
92.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	компл.	3	
93.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.13	
94.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.13	
	Отмостка	
95.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.166	
96.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.332	
97.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.498	
98.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	16.6	
99.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	16.6	
100.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	16.6	
	Оконные проемы (подвал)	
101.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.108	
102.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.108	
103.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	10.8	
104.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.12	
105.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	
106.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.06	
107.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.185	
	Балконы	
108.	Разборка покрытий  цементных	100 м2 покрытия	0.111	
109.	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.111	
110.	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2 изолируемой поверхности	0.111	
111.	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.111	
112.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	100 м2 стяжки	0.111	
113.	Устройство мелких покрытий (капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.12	
114.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.186	
115.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	20.088	
116.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.186	
117.	Очистка поверхности решеток ограждения, щетками	1 м2 очищаемой поверхности	36	
118.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	
119.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	
	вывоз мусора	
120.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	61.274	
121.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	61.274	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
122.	Очистка вручную поверхности потолков  (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	6.71	
123.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	21.29	
124.	Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	28	
125.	Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона	кг	28	
126.	Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим)	1 м2 очищаемой поверхности	65	
127.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	
128.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	
129.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.62	
130.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	21.29	
131.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	21.29	
132.	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	6.71	
133.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	2.11	
134.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	6.71	
135.	Гидроизол	м2	778.36	
136.	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	6.71	
137.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	6.71	
	
	Раздел 4.  Отопление	
	
138.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.39	
139.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3.492	
140.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.36	
141.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.39	
142.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	36.6	
143.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	3.492	
144.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	330.343	
145.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0.152	
147.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.152	
148.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
149.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
150.	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,8 м3	100 шт.	0.01	
151.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.113	
152.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3	1 бак	1	
153.	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	
154.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	332	
155.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим)	10 м трубопровода	38.82	
156.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	384.12	
157.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	42.9	
158.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	2	
159.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	76	
160.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	2	
161.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	76	
162.	Кран шаровый ППР д.63мм	шт	2	
163.	Переходник с ППР 63мм на металл 2"	шт	2	
164.	Кран шаровый ППР д.32мм	шт	76	
165.	Переходник с ППР 32мм на металл 1"	шт	76	
	
	Раздел 5.  Холодное водоснабжение	
	
166.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25	100 отверстий	0.24	
167.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
168.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.12	
169.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.64	
170.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.56	
171.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.12	
172.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	10.8	
173.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.64	
174.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	60	
175.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.56	
176.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	53	
177.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	5	
178.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	1	
179.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	1	
180.	Кран шаровый ППР д.50мм	шт	1	
181.	Кран шаровый ППР д.20мм	шт	1	
182.	Уголок 32*32*32мм	шт	1	
183.	Муфта переходная ППР 50*32мм	шт	2	
184.	Уголок 90 град. ППР д.32мм	шт	8	
185.	Переход ППР (адаптер) 50мм с ВР 1 1/2"	шт	1	
186.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	24	
187.	Переход ППР 20мм с ВР 3/4"	шт	1	
188.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	56	
189.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	48	
190.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим)	10 м трубопровода	6.2	
191.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	61.6	
192.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	6.6	
193.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	2	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                         В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                               Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)