«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	многоквартирного дом по ул.Артиллерийская,29 г. Калининград
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, подвальных помещений	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9.36	
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9.36	
3.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	9.36	
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.36	
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9.36	
6.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1067.04	
7.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1085.76	
8.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.81	
9.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	354.06	
10.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	354.06	
11.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0324	
12.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.24	
13.	Блок дверной металлический	м2	3.24	
14.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.85	
15.	Строительный мусор	т	0.9102	
16.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.03	
17.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	3	
18.	Смена колпаков на мусопроводе	10 шт.	0.5	
19.	Строительный мусор	т	0.026	
	Вентиляционные трубы, выходы на кровлю	
20.	Разборка плит покрытия вентиляционных труб массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0.22	
21.	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, вентиляционные трубы	1 т конструкций	0.11	
22.	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.022	
23.	Строительный мусор	т	0.6842	
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0.008	
25.	Строительный мусор	т	1.75032	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0.014	
27.	Строительный мусор	т	1.3923	
28.	Кладка из кирпича труб прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1.9776	
29.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.7989504	
30.	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	11	
31.	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	7	
32.	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	4	
33.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.0613	
34.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.0613	
35.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.0613	
36.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.0613	
37.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	7.1108	
38.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.042	
39.	Улучшенная штукатурка вентил.труб и выходов на кровлю цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3144	
40.	Окраска вентил.труб и выходов на кровлю с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3144	
41.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.75	
42.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.005	
43.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.75	
44.	Отвод 45 град.ПВХ диам.110мм	шт	18	
	Козырьки над входами в подъезды	
45.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.24	
46.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.24	
47.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.24	
48.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.24	
49.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	27.84	
50.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.959	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.959	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОТМОСТКА)	
	
52.	Разборка бетонных оснований отмостки	1 м3	18.9	
53.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34.02	
54.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.02	
55.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.378	
56.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.555	
57.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	18.9	
58.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	18.9	
59.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	18.9	
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ПРОЕМЫ)	
	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.16	
61.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.16	
62.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	16	
63.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0185	
64.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.85	
65.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм	шт.	1	
66.	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.218	
67.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.218	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)