«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 343 097	руб.	Смета на сумму:	2 343 097	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Красносельская, д.13-19	
Сметная стоимость:	2 343.097	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.868	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	315.309	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.		

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.096	165.55	131.65	33.90	1 836.94	1 460.79	376.15	12.14	4.17	19 303	17 734	1 569	
									1	1				
	
2.	Е58-18-4 
(периметр кровли 163,6*0,5=81,8; конек 90*0,5=45) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.268	5 502.93	806.67	80.64	6 977.72	1 022.86	102.25	12.14	6.5	31 401	12 417	665	
				4 615.62			5 852.61		3.13	1		18 319		
	
3.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	11.096	172.51	127.80	44.71	1 914.17	1 418.07	496.10	12.14	6.42	20 400	17 215	3 185	
					6.95			77.12	1	12.12			935	
	
4.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	12.14	6.42	8 998	4 224	104	
				5 258.63			1 262.07		3.7	1		4 670		
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.83	9 291.30	1 358.31	34.61	7 711.78	1 127.40	28.73	12.14	6.39	33 668	13 687	184	
				7 898.38			6 555.66		3.02	1		19 798		
	
6.	Е58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	124	162.60	38.37	35.62	20 162.40	4 757.88	4 416.88	12.14	6.47	129 080	57 761	28 577	
				88.61			10 987.64		3.89	1		42 742		
	
7.	Е58-1-3 
(вокруг дымовых труб) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.1408	273.17	232.35	40.82	38.46	32.71	5.75	12.14	6.42	434	397	37	
					6.34			0.89	1	12.13			11	
	Объем: 0.88*16													
	
8.	Е10-01-053-01 
(вокруг дымовых труб) 
Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3	0.264	3 734.56	506.46	48.74	985.92	133.71	12.87	12.14	6.02	4 177	1 623	77	
				3 179.36	2.64		839.35	0.70	2.95	12.15		2 476	8	
	Объем: 1.1*0.05*0.15*16*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	7.7672	211.61	46.85	7.91	1 643.64	363.90	61.46	12.14	6.15	8 024	4 418	378	
				156.85	0.38		1 218.29	2.91	2.65	12.2		3 228	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
10.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.096	221.62	101.80	102.69	2 459.05	1 129.55	1 139.42	12.14	3.75	18 271	13 713	4 273	
				17.13	1.45		190.07	16.09	1.5	12.16		285	196	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
11.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	229.6872	62.53			14 362.34					89 821			
				62.53			14 362.34		391.06			89 821		
	Объем: 11.096*20.7													
	
12.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	11.096	110.62	83.67	26.95	1 227.48	928.45	299.04	12.14	4.71	12 680	11 271	1 408	
					2.45			27.19	2.96	12.15			330	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
13.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1220.56	13.13			16 025.95					46 149			
				13.13			16 025.95		37.81			46 149		
	Объем: 1109.6*1.1													
	
14.	Е12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	11.096	4 088.23	504.69	210.18	45 363.04	5 600.03	2 332.10	12.14	6.21	258 766	67 984	14 482	
				3 373.37	20.39		37 430.91	226.22	4.71	12.13		176 300	2 744	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  С101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
15.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1420.288	80.76			114 705.16			1	1	481 762			
				80.76			114 705.16		4.2	1		481 762		
	Объем: 1109.6*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.2	
	
16.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.636	75.57	75.35	0.22	123.63	123.27	0.36	12.14	3.95	1 498	1 497	1	
									1	1				
	
17.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.636	2 956.30	374.76	6.66	4 836.51	613.11	10.90	12.14	6.53	18 551	7 443	71	
				2 574.88	1.03		4 212.50	1.69	2.62	12.17		11 037	21	
	
18.	Е12-01-012-01 
Устройство снегоограждения, 100 м ограждения	1.58	4 972.00	72.11	75.20	7 855.75	113.93	118.82	12.14	5.82	27 002	1 383	692	
				4 824.69	5.48		7 623.01	8.65	3.27	12.12		24 927	105	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
19.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.636	8 813.16	326.90	31.86	14 418.33	534.81	52.13	12.14	6.25	49 834	6 493	326	
				8 454.40	3.03		13 831.40	4.95	3.11	12.11		43 016	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
20.	Е58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.225	7 879.49	801.83	8.10	9 652.38	982.24	9.92	12.14	6.56	36 325	11 924	65	
				7 069.56			8 660.21		2.81	1		24 335		
	
21.	Е58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	12.14	6.56	4 399	2 357	9	
				5 145.09			823.21		2.47	1		2 033		
	
22.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.14	6.56	1 284	467	4	
				4 116.09			329.29		2.47	1		813		
	
23.	Е58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	12.14	6.56	1 860	1 052	4	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	
24.	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель снегозадержатели (прим), 100 м ограждения	1.636	4 972.00	72.11	75.20	8 134.18	117.96	123.03	12.14	5.82	27 959	1 432	716	
				4 824.69	5.48		7 893.19	8.96	3.27	12.12		25 811	109	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
25.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.96	1 357.93	327.73	1.01	1 303.61	314.62	0.97	12.14	6.57	7 897	3 819	6	
				1 029.19			988.02		4.12	1		4 071		
	
26.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	12.14	3.89	1 585	1 583	2	
									1	1				
	
27.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.14	5.96	9 291	4 188	887	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.85	12.13		4 216	126	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
28.	Цена поставщика. 
Окна металопластиковые, шт.	5	1 103.57			5 517.86			1	1	23 175			
				1 103.57			5 517.86		4.2	1		23 175		
	Поправки: М: =4500*1.03/4.2	
	
29.	Е10-01-044-08 
Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью  с одной стороны (прим.), 100 м2 проемов	0.225	12 324.82	1 025.40	49.18	2 773.09	230.71	11.06	12.14	6.07	23 321	2 801	67	
				11 250.25	2.84		2 531.31	0.64	8.08	12.1		20 453	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
30.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		12.14	1	4 187	1 773		
				75.90			910.80		2.65	1		2 414		
	
31.	Е52-10-3 
Смена обшивки вент. каналов (прим.), 100 м2 цоколя	0.4	30 064.66	5 849.08	36.47	12 025.86	2 339.63	14.59	12.13	6.56	60 295	28 380	96	
				24 179.11			9 671.64		3.29	1		31 820		
	
32.	Е10-01-044-12 
Обивка  вент. каналов оцинкованой сталью (прим.), 100 м2 проемов	0.4	8 588.02	795.55	23.88	3 435.21	318.22	9.55	12.14	6.09	14 052	3 863	58	
				7 768.60	1.33		3 107.44	0.53	3.26	12.09		10 130	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
33.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.42	2 412.79	1 295.60	2.05	1 013.37	544.15	0.86	12.14	3.88	8 576	6 606	3	
				1 115.14			468.36		4.2	1		1 967		
	
34.	Е15-04-014-01 
(дымовые трубы) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8	2 291.60	114.18	14.24	1 833.28	91.35	11.39	12.14	6.5	5 804	1 109	74	
				2 163.18			1 730.54		2.67	1		4 621		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	33.81	7.57		7.57	256.07		256.07		5.21	1 334		1 334	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	33.81	27.35		27.35	924.68		924.68		5.21	4 818		4 818	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	316 437.76	25 588.02	10 983.26			1 495 981	310 614	64 172	
			279 866.52	386.92				1 121 192	4 695	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	315 380.92	25 441.98	10 983.26			1 491 794	308 841	64 172	
			278 955.72	386.92				1 118 778	4 695	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 388.29					135 970			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 16, 17, 20-23, 25, 26; %=100.3 - по стр. 8, 9, 27, 29, 32; %=85 - по стр. 10; %=102 - по стр. 12, 14, 18, 19, 24; %=79.05 - по стр. 31; %=67.15 - по стр. 33; %=89.25 - по стр. 34)	25 553.12					263 661			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-7, 12, 14, 16-26; %=50.4 - по стр. 8, 9, 27, 29, 32; %=60 - по стр. 31; %=40 - по стр. 33; %=44 - по стр. 34)	17 034.18					165 420			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	357 968.22					1 920 875			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 056.84	146.04				4 187	1 773		
			910.80					2 414		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 30)	150.42					1 552			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30)	87.62					851			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 294.88					6 590			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	359 263.10					1 927 465			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	3 592.63					19 275			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	362 855.73					1 946 740			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	7 257.11					38 935			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	370 112.84					1 985 675			
	НДС	66 620.31					357 422			
	Всего с НДС	436 733.15					2 343 097			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	25 703.54					265 213			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 121.80					166 271			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)