«УТВЕРЖДАЮ»	
		Директор МКУ «КР МКД»		
	Директор МКУ «КР МКД»		
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	4.305	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.37	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.9	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7.675	
5.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	7.675	
6.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.675	
7.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	959.375	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15.2	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	314.64	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.5	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки	100 м	0.18	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.18	
13.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.349	
14.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
15.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
16.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.6	
17.	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	
18.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.044	
19.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.50208	
20.	Подшивка потолков под штукатурку	100 м2 потолка	0.50208	
21.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.50208	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	7.675	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	88	
24.	Устройство снегазадержателей	100 м ограждения	0.64	
25.	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.056	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2352	
27.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.016	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0352	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.04	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.264	
31.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.056	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2352	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.016	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0352	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.264	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.5404	
38.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5404	
39.	Обетонирование оголовников	1 м3	0.924	
40.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.2552	
41.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.41	
42.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.2552	
43.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.2552	
44.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.76	
45.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
46.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.66	
47.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
48.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
49.	Покрытие пленкой стен и кровель (под утеплитель с учетом огибания стропил)	100 м2 покрытия	1.4254	
50.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	178.175	
51.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	14.254	
52.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	13.82638	
53.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	47.363	
54.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	47.363	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)