«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Генеральный директор
ООО «Управляющая компания ТСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.В. Юриненок /	
		
«14» ноября 2019 г.	«14» ноября 2019 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на благоустройство дворовой территории МКД г. Калининград, ул. Карташева д.30а-30г по МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Карташева 30а-30г	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.036	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.84	
3.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	4	
4.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	1	
5.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	0.1	
6.	Удобрения органические	м3	0.008	
7.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.1	
8.	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	1	
9.	Выкапывание одиночных кустарников	100 шт.	0.02	
10.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 шт.	0.2	
11.	Кустарники декоративные лиственных пород, бирючина обыкновенная, высота-0,5 м	шт.	2	
12.	Демонтаж металлических столбов	т	0.25	
13.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	11.3	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	11.3	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32	
17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.1	
18.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	
19.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.05	
20.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.05	
21.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	12.5	
22.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.025	
23.	Смесь пескоцементная	м3	20.655	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5	
25.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	45.9	
26.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	5.1	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0126	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.16	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.084	
30.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.24	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.4	
32.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	140	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04185	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	66.96	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.201	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.11	
37.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.155	
38.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.155	
39.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	19.375	
40.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.062	
41.	Смесь пескоцементная	м3	6.324	
42.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15.5	
43.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	76.5	
44.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	40.8	
45.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	40.8	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
46.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.085	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	136	
48.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.68	
49.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	74.8	
50.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.17	
51.	Смесь пескоцементная	м3	17.34	
52.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	34	
53.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	173.4	
54.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	86.7	
55.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	86.7	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
56.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03108	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	49.73	
58.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
59.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
60.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	5.55	
61.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.10989	
62.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	28.161	
63.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	555	
	Скамейки, урны	
64.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0027	
65.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0027	
66.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.432	
67.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0027	
68.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.2754	
69.	Монтаж  скамеек	т	0.153	
70.	Диван на металлических ножках	шт.	3	
71.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	3	
	Д о п о л н и т е л ь н ы е     р а б о т ы	
	УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
72.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.208	
73.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	332.8	
74.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.04	
75.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	114.4	
76.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.52	
77.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.52	
78.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	130	
79.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.26	
80.	Смесь пескоцементная	м3	26.52	
81.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	52	
82.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	71.4	
83.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (желтая)	м2	459	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
84.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01395	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.32	
86.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.093	
87.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.23	
88.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.55	
89.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	155	
	Г а з о н	
90.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	5	
91.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5	
92.	Семена газонных трав (смесь)	кг	10	
	Посадка кустарников, деревьев	
93.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	4.5	
94.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 шт.	4.5	
95.	Кустарники декоративные лиственных пород, бирючина обыкновенная, высота-0,5 м	шт.	45	
	СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА	
	Покрытие  типа Гамбит	
96.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0375	
97.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	60	
98.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.225	
99.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.75	
100.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	15	
101.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	15.3	
102.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.2394	
103.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	150	
104.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2	1.5	
105.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01	100 м2	-1.5	
107.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	150	
	Элементы детской игровой  площадки	
108.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.005	
109.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.005	
110.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.8	
111.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.008	
112.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.816	
113.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	0.305	
114.	Брусья	шт	1	
115.	Турник двойной	шт	1	
116.	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм	компл.	1	
117.	Щит информационный	шт	1	
	Озеленение	
118.	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	шт.	4	
119.	Выкапывание кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 шт.	4	
120.	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.	4	
121.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м (б/у)	10 шт.	4	
	Устройство площадки для сушки белья	
122.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0075	
123.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12	
124.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.06	
125.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
126.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.015	
127.	Смесь пескоцементная	м3	1.53	
128.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3	
129.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	30.6	
	Опоры для сушки белья	
130.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.04	
131.	Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные), легкие, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
132.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
133.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
	Установка ограждения (h=3м)  детской площадки  из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
134.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.21	
135.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.331	
136.	Столб с заглушкой Н=4000мм, сеч. 80х40мм	шт	21	
137.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2	
138.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.	2	
139.	Панель металлическая сетчатая 2D (RAL), пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50, Н=2000мм шир.2500мм	шт	20	
140.	Панель металлическая сетчатая 2D (RAL), пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50, Н=1000мм шир.2500мм	шт	20	
141.	Крепление для панелей на столбы (7шт на 1 столб)	компл.	20	
142.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
143.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.00015	
144.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
145.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой 2D, пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей шир.1000мм)	компл.	1	
	ИНЫЕ РАБОТЫ	
146.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (40мп)	100 м3	0.0072	
147.	Водоотводный лоток ж/б  350х250х80	шт	114	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «МКУ КР МКД»           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)